|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | List obsahuje: | | [1) Krycí list soupisu](file:///C:\Users\valincicova\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Outlook\AD82C6W9\527913001_4_Příloha%20č.%205%20Technické%20podmínky%20a%20výkaz%20výměr%20(002).xls#RANGE!C2) | [2) Rekapitulace](file:///C:\Users\valincicova\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Outlook\AD82C6W9\527913001_4_Příloha%20č.%205%20Technické%20podmínky%20a%20výkaz%20výměr%20(002).xls#RANGE!C54) | |  | [3) Soupis prací](file:///C:\Users\valincicova\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Outlook\AD82C6W9\527913001_4_Příloha%20č.%205%20Technické%20podmínky%20a%20výkaz%20výměr%20(002).xls#RANGE!C79) | Zpět na list: | [Rekapitulace stavby](file:///C:\Users\valincicova\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Outlook\AD82C6W9\527913001_4_Příloha%20č.%205%20Technické%20podmínky%20a%20výkaz%20výměr%20(002).xls#RANGE!C2) | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **KRYCÍ LIST SOUPISU** | | |  |  |  |  |  |  | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Název: | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Dodávka ozvučení jídelny v Domově pro seniory Ďáblice | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Objekt: | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | **03 - Ozvučení** | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | KSO: | |  |  |  | CC-CZ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Místo: | | Kubíkova 11 |  |  | Datum: | 18.12.2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Zadavatel: | | Domov pro seniory Ďáblice |  |  | IČ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | DIČ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Uchazeč: | |  |  |  | IČ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | DIČ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Projektant: | |  |  |  | IČ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | DIČ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Poznámka: | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **Cena bez DPH** | |  |  |  |  | **693 289,00** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | DPH | základní | 693 289,00 |  |  | 21,00% | 145 590,69 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | snížená | 0,00 |  |  | 15,00% | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | zákl. přenesená | 0,00 |  |  | 21,00% | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | sníž. přenesená | 0,00 |  |  | 15,00% | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | nulová | 0,00 |  |  | 0,00% | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **Cena s DPH** | |  | **v** | **CZK** |  | **838 879,69** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ** | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Stavba: | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Dodávka ozvučení jídelny v Domově pro seniory Ďáblice | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Objekt: | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | **03 - Ozvučení** | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Místo: | |  | Kubíkova 11 |  |  | Datum: | 18.12.2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zadavatel: | | |  |  |  | Projektant: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Uchazeč: | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Kód dílu - Popis | | |  |  |  |  | Cena celkem [CZK] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Náklady soupisu celkem** | | | |  |  |  | **693 289,00** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | PSV - Práce a dodávky PSV | | |  |  |  | 143 515,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 742 - Elektroinstalace - slaboproud | | |  |  |  | 143 515,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | OST - Ostatní | |  |  |  |  | 549 774,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | O01 - Ostatní | |  |  |  |  | 549 774,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **SOUPIS PRACÍ** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Stavba: | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Dodávka ozvučení jídelny v Domově pro seniory Ďáblice | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Objekt: | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | **03 - Ozvučení** | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Místo: | |  | Kubíkova 11 |  |  | Datum: | 18.12.2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zadavatel: | | |  |  |  | Projektant: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Uchazeč: | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | Poznámka | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost  [t] | Hmotnost  celkem [t] |  |
|  |  | **Náklady soupisu celkem** | | | |  |  |  | **693 289,00** |  |  |  |  |  | 13,56000 |  | 0,00000 |  |
|  |  |  | D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 143 515,00 |  |  |  |  |  | 13,56000 |  | 0,00000 |  |
|  |  |  | D | 742 | Elektroinstalace - slaboproud |  |  |  | 143 515,00 |  |  |  |  |  | 13,56000 |  | 0,00000 |  |
|  |  | 14 | K | 0352 | Kompletace a zapojení audiotechniky | Kpl | 1,000 | 138 000,00 | 138 000,00 |  |  |  | základní | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  | 9 | K | 742410062 | Montáž rozhlasu reproduktoru podhledového s krytem | kus | 5,000 | 135,00 | 675,00 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní | 0,22000 | 1,10000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  | 10 | K | 742410071 | Montáž rozhlasu reproduktoru evakuační svorkovnice | kus | 1,000 | 280,00 | 280,00 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní | 0,46000 | 0,46000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  | 11 | K | 742430003 | Montáž audiovizuální techniky reprosoustavy s konzolou | kus | 6,000 | 760,00 | 4 560,00 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní | 2,00000 | 12,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | D | OST | Ostatní |  |  |  | 549 774,00 |  |  |  |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |
|  |  |  | D | O01 | Ostatní |  |  |  | 549 774,00 |  |  |  |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |
|  |  | *1* | *M* | *M001* | *Multiroom system* |  | *1,000* | *31 500,00* | *31 500,00* |  |  |  | *základní* | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | P |  | *Poznámka k položce: multiroom HiFi řešení pro 4 stereofonní zóny, 7 hudebních kanálů, DVD, USB, Mp3, AM / FM tuner, Bluetooth, vstupy TV, SAT, AUX, IR ovládání ext. zdrojů, video vstupy a výstupy, plánovače, hodiny, teploměr, mute, standby, 4× 20 W stereo, 1 centrála na vše, 4 nástěnné ovládače s dotykovými barevnými LCD, 2 dálkové IR ovládače, aplikace pro smartphone* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | *3* | *M* | *M003* | *podhledový reproduktor centrálního rozhlasu* |  | *5,000* | *33 000,00* | *165 000,00* |  |  |  | *základní* | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | P |  | *Poznámka k položce:  reprosoustava s konzolou bílá se 100V transformátorem evakuační 30 W / 100 V, 8 Ω, 89 dB, 80 – 20 000 Hz, konzola, 5″ basový rep., kalotový výškový rep., nehořlavý plast, certifikace dle EN 54–24* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | *4* | *M* | *M004* | *Mixážní pult* |  | *1,000* | *29 900,00* | *29 900,00* |  |  |  | *základní* | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | P |  | *Poznámka k položce: vestavěný zesilovač 2×140 W rms / 8 Ω, 2×200 W rms / 4 Ω 2 vstupy monofonní sym. i nesym. přes konektory XLR a Jack 6,3 s 3 pásmovým frekv. korektorem a fantomovým napájením 1 vstup kombinovaný mono XLR / stereo 2× Jack 6,3 s 3 pásmovým frekv. korektorem 1 dvojitý vstup kombinovaný mono XLR / mono Jack 6,3 / stereo 2× Cinch + 2 Cinch s 2 pásmovým frekv. korektorem a funkcí rozšíření stereobáze 1 stereo vstup přes konektor 2× Cinch automatické umlčení vstupů 1–4 při signálu na vstupech 5–6 regulátory úrovní do vestavěného efektu výstup stereofonní pro nahrávaní, výstup na další zesilovač přes konektory Jack 6,3 výstup na reprosoustavy konektory Speacon výstup vysílaného signálu a vstup návratového signálu pro efektovou smyčku indikace limitace na výstupu clip, indikace protect zabudován digitální efektový procesor, s nastavitelnou hloubkou a typem efektu vestavěná aktivní výhybka pro režim 2 reprosoustav a subwooferu vestavěný limiter výkonu s indikací tepelná a výkonová pojistka aktivní regulované chlazení frekvenční rozsah 20 – 20 000 Hz* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | *5* | *M* | *M005* | *bezdrátový mikrofon* |  | *1,000* | *26 300,00* | *26 300,00* |  |  |  | *základní* | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | P |  | *Poznámka k položce: přijímač: diverzitní UHF tunery, 2 kanály, PLL zpětný IR přenos pro snadné automatické nalazení a spárování pomocí funkce SYNC funkce proskenování celého pásma SCAN indikace 2× nalazení na nosnou, 2× audio vybuzení, 2× číslo kanálu, 2× nalazené frekvence, 2× tuneru diverzitního modu, uzamčení podsvětlený LCD displej regulace úrovně hlasitosti každého kanálu kompresor, expander, 2 šumové brány separátní sym. výstupy konektory XLR a celkový nesym. výstup konektorem Jack 6,3 výstupní úroveň 300 mV ef. / nesym, ±150 mV ef. / sym. 10 kΩ možnost nastavení SQUELCH příjmových podmínek pro každý kanál zvlášť funkce uzamčení nastavení frekvenční pásmo 750 – 780 MHz,  přímo v souladu s všeobecným oprávněním VO-R/10/09.2010–11 ČTÚ šířka pásma < 200 kHz frekvenční rozsah audio 35 – 16 000 Hz frekvenční stabilita ± 0,005% FM (F3E) modulace zkreslení THD < 0,5 % dynamika > 100 dB odstup S/N > 90 dB IR čidlo pro párování a automatické nastavení podle přijímače odnímatelné antény na konektorech BNC (bajonet)  vysílač – ruční mikrofon: elektrodynamická vložka s kardioidní charakteristikou vypínač podsvětlený LCD displej indikace vyzářeného výkonu, čísla kanálu, nalazené frekvence a stavu baterií skryté tlačítka pro nalazení mikrofonu na 1 z 100 možných frekvencí a nastavení dalších parametrů dosah cca. 100 m ve volném prostoru vyzářený výkon 5 / 10 mW frekvenční rozsah audio 35 – 16 000 Hz zkreslení THD < 0,5 % dynamika > 100 dB odstup S/N > 90 dB IR čidlo pro párování a automatické nastavení podle přijímače barevný gumový kroužek pro odlišení jednotlivých mikrofonů napájení 2× AA 1,5 V tužkové baterie, doba provozu cca 6 h  vysílač za opasek: klopový nebo náhlavní mikrofon: vypínač, přepínač vstupní citlivosti podsvětlený LCD displej indikace zapnutí LED indikace vyzářeného výkonu, čísla kanálu, nalazené frekvence a stavu baterií dosah cca. 100 m ve volném prostoru vyzářený výkon 5 / 10 mW frekvenční rozsah audio 35 – 16 000 Hz zkreslení THD < 0,5 % dynamika > 100 dB odstup S/N > 90 dB IR čidlo pro párování a automatické nastavení podle přijímače konektor miniXLR 3 pin pro připojení náhlavního nebo klopového mikrofonu možnost také připojení linkového signálu nebo snímače hudebního nástroje* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | *6* | *M* | *M006* | *Reproduktor* |  | *8,000* | *32 900,00* | *263 200,00* |  |  |  | *základní* | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | P |  | *Poznámka k položce: výkon rms./max. 500 + 150 + 150 W max. akust. tlak 122 dB / 1m frekvenční rozsah / –10 dB 40 – (80 – 250) Hz frekvenční rozsah / –3 dB 45 – (80 – 250) Hz 2× XLR vstupy anebo 2× Speacon vstupy u pasivních verzi vyztužená ozvučnice provedení aktivní bas. reproduktor 1 × 15“ basový reproduktor s litým košem* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | *7* | *M* | *M007* | *Kabeláž* |  | *1,000* | *33 000,00* | *33 000,00* |  |  |  | *základní* | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | P |  | *Poznámka k položce: Signálový kabel XLR / XLR* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 12 | K | 998742201 | Přesun hmot pro slaboproud stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m | % | 677,520 | 0,85 | 575,89 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  | 13 | K | 998742292 | Přesun hmot pro slaboproud stanovený procentní sazbou (%) z ceny Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m | % | 677,520 | 0,44 | 298,11 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |