Příloha č.1 – Technická specifikace

Pro rozšíření výkonové kapacity serverů při zachování kompatibility se stávajícím zařízením požadujeme dodat:

32ks paměťových modulů 2GB 1866MHz DDR3 ECC LR Registered 4R×4 
3ks procesorů Intel Xeon E7-4880v2 
2ks síťových Dual port 10GbE síťových karet se SFP+ rozhraním

Součástí dodávky bude odborná montáž a oživení serverů v nové konfiguraci.