ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: NNH • Úprava v odběrových místnostech a kuchyňce OKBHI

Objekt: Změna 6.1

Objednatel: Nemocnice Na Homolce  
Zhotovitel: Otistav s.r.o.

Zpracoval:   
Datum:

Místo: Roentgenova 37/2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **č.** | KCN | Kód položky |  | Popis | MJ | Množství  celkem | Cena  jednotková | Cena celkem |

demoliční, stavební a práce 91 819,85

| 10 R | | R001 | Dodávka lišty k obkladům | bm | 23,100| | | 48,00| | | 1 108,80 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 21\*1,1 |  | 23,100 |  |  |  |  |
| 11 | R |  | D+M Rohové a ukončující líšty vnější nerez RIA/8 l=270 cm | bm | 14,200 | 175,40 | | 2 490,68 | |

-12,800

21,000

8,200

13 R

elektormontáže

|Úprava el. rozvodů v odběrných místnostech

7 480,00

kpl.

1,000

7 480,00

7 480,00

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | R |  | Bourání obkladů keramických pl, Naci 1m2 ručně včetně dalších vrstev do stávající hydrostěrky včetně. | m2 | 12,120 | 272,96 | 3 308,28 |

"Původní, hodnota" -35,16 -35,160

"Skutečnost" 47,28 47,280

Součet 12,120

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | R |  | Vyrovnání vnitřní omítky ze sms hrubá - pod nový obklad | m2 | 47,280 | 141,41 | 6 685,86 |
| 3 | R |  | Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m, pro všechny čtyři místnosti | kpl. | 1,000 | 2 800,01 | 2 800,01 |
| 4 | R |  | Příplatek za spárovací hmotu odolnou desinfekčním prostředkům, tj. dvousložková, pro všechny čtyři místnosti | kpl. | 1,000 | 2 100,00 | 2 100,00 |
| 5 | R |  | D+M úpravy a vyspravení povrchů stěn před aplikací penetrace podkladu pod obklady | m2 | 67,428 | 75,64 | 5 100,25 |

"Původní hodnota"-35,16 -35,160

"Skutečná výměra - kuchyňka"

(3+3+1,435+0,985+1,565+2,015)\* 1,6 19,200

|  |  |
| --- | --- |
| "Skutečná výměra - odběrové místnosti"  (3+3+4,975+4,975)\*1,6\*2 | 51,040 |
| "Skutečná výměra - odběrové místnosti"  (2,037+1,075+1,075+3,9+3,112+3,9+1,075)\*2,0 | 32,348 |
| Součet | 67,428 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | R |  | D+M penetrace podkladu pod obklady | m2 | 67,428 | 17,54 | 1 182,69 |
| 7 | R |  | Montáž obklad vnitřních stěn keramický 200 x 400 mm včetně D+M tmele, lepidla, spárovací hmoty | m2 | 67,428 | 493,32 | 33 263,58 |
| 8 | R |  | Dodávka obkladu dlaždic keramických 200\*400mm Typ obkladů a spárovací hmoty podléhá odsouhlasení investoraa. Pro stanovení ceny zadejte cenu pro sérii RAKO LAZIO | m2 | 77,542 | 372,72 | 28 901,45 |
|  |  | | 67,428\*1,15 |  | 77,542 |  |  |
| 9 | R |  | Montáž lišt k obkladům | bm | 8,200 | 75,64 | 620,25 |

"Původní hodnota"-12,8  
"Skutečnost" 21  
Součet

"Původní hodnota" -47,8 • -47,800

"Skutečnost" 62 62,000

Součet 14,200

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | R |  | Přesun hmot pro obklady a dlažby keramické, výšky do  24 m, pro obě koupelny | kpl. | 1,000 | 2 100,00 | 2 100,00 |
| 19 | R | R001.1 | Oprava sloupu | kpl | 1,000 | 2 158,00 | 2 158,00 |

ROZPOČET S VÝKAZEM VYMER

místnostech a kuchyňce OKBHI

**Stavba: NNH - Úprava v odvěrových  
Objekt: Změna č.1**

Ostatní

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Místo: | Roentgenova 37/2 | |  |  |  | Datum: |  |
| **č.** | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství  celkem | Cena  jednotková | Cena celkem |
|  |  |  | **Výmalby** |  |  |  | **1 773,61** |
| 14 | R | |Vyhlazení disperzním tmelem 1x (2 mm) | | m2 | 13,047 | 85,51 | 1 115,65 |
|  |  |  | "Původní hodnota" -102,46 |  | -102,460 |  |  |
|  |  |  | "Skutečná výměra - kuchyňka"  (3+3+1,435+0,985+1,565+2,015)\*0,9+7,45 |  | 18,250 |  |  |
|  |  |  | "Skutečná výměra - odběrové místnosti"  (3+3+4,975+4,975)\*0,9\*2+20,24\*2 |  | 69,190 |  |  |
|  |  |  | "Skutečná výměra - odběrové místnosti"  (2,037+1,075+1,075+3,9+3,112+3,9+1,075)\*0,5+19,98 |  | 28,067 |  |  |
|  |  |  | Součet |  | 13,047 |  |  |
| 15 | R |  | Penetrace podkladu nátěrem 1 x | m2 | 13,047 | 15,35 | 200,27 |
| 16 | R |  | Malba tekutá bílá bez penetrace 2 x | m2 | 13,047 | 35,08 | 457,69 |

Objednatel: Nemocnice Na Homolce  
Zhotovitel: Otistav s.r.o.

Zpracoval: Ing. Michal Balčík

4 900,00

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | R |  | Zařízení staveniště | | kpl. | 1,000 | 1 500,00 | 1 500,00 |
| 18 | R |  | Doprava |  | kpl. | 1,000 | 3 400,00 | 3 400,00 |

Celkem: **105 973,46**