**Technická zpráva**

**Velikost a vybavení transportního automobilu**

* velikost transportního automobilu musí umožnit naráz přepravu až 4 kusů tabletových transportních vozíků, případně dalších menších gastro nádob, a zároveň projetí průjezdem školy o šířce 246 cm a výšce 395 cm
* automobil musí umožnit převezení transportních vozíků z rampy školní jídelny a výdejny stravy na ložnou plochu automobilu a zpět. Rampa školní jídelny i výdejny stravy bude vybavena zdvíhací plošinou o rozměrech 1800 x 1000 mm, nosnost 1000 kg, zdvih možný až do výše rampy (110 cm)
* automobil musí umožnit zajištění transportních vozíků na ložné ploše proti posunutí
* automobil musí splňovat hygienické požadavky pro přepravu potravin

**Tabletový transportní vozík - specifikace**

Rozměr 756x932x1554 mm

* dvouplášťová izolovaná skříň (prostor pro vkládání GN/EN není rozdělen)
* jednodílné křídlové dveře
* možnost ukládání GN a EN tabletů
* hlubokotažené hygienické vsuny 115 mm s pojistkou proti převržení táců nebo GN
* vnitřní prostor v hygienickém provedení minimálně H1
* kapacita: 10x GN 2/1 nebo EN
* hmotnost: max. 85kg
* regulovatelný statický ohřev umístěn v zadní stěně vozíku
* dveře opatřeny vyjímatelným silikonovým těsněním
* 4 svislá madla pro manipulaci s vozíkem
* 4 kola v nerezavějícím provedení, Ø 160mm, 2 pevná a 2 otočná s brzdou
* speciální plastový nárazník po celém obvodu