**Dodatek č. 23**

 **ke Smlouvě č. 20/2000**

**o dodávce tepla a teplé užitkové vody ze dne 31.12.1999, kterým se mění příloha č. 1**

uzavírána v souladu se zákony

č. 458/2000 Sb. a č. 406/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů

**1. Teplo Těšín a.s.**

se sídlem: Hornická 2070/14, 737 01 Český Těšín

zastoupená: Ing. Josefem Gabzdylem předsedou představenstva

registrována v obchodním rejstříku soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 1801, držitel licence k podnikání, ve smyslu zákona č. 458/2000 Sb., energetický zákon, skupiny: 31, 32

IČ: 25391330

DIČ: CZ25391330

bankovní spojení: Komerční banka Karviná, expozitura Český Těšín

č. účtu: 19-5753310217/0100

telefonní spojení: 558 761 448

e-mail: kovalic@teplotesin.cz

zaměstnanci pověřeni činností:

ve věcech finančních: hlavní účetní

ve věcech technických: vedoucí tepelného hospodářství

**(dále jen ”dodavatel”)**

1. **Město Český Těšín**

se sídlem: Náměstí ČSA 1, Český Těšín

zastoupená starostou města: Ing. Vítem Slováčkem

oddělení provozní správy: Bazgierová Iva Bc.

registrována v obchodním rejstříku soudu v Ostravě,

IČ: 00297437

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

č. účtu: 86-6000360257/0100

telefonní spojení: 553 035 440

e-mail: bazgierova@tesin.cz

**(dále jen ”odběratel”)**

**I.**

**Technické parametry odběrného místa**

Příloha č. 1 ke Smlouvě č. 20/2000 o dodávce tepla a teplé užitkové vody ze dne 31.12.1999, ve znění pozdějších dodatků, zní takto:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Kotelna Městský úřad ČSA 1/1 | Kotelna Svibice 4 |
|  | číslo odběrného místa: 1023201 | číslo odběrného místa: 1011501 |
|  |  | (MěÚ – detašované pracoviště**Pod Zvonek 875/26)** |
| Hranice dodavatel/odběratel | Kulové ventily za čerpadly a smíchavací armaturou každé větve ve strojovně | Místo vstupu potrubí do objektu odběratele |
| Místo předání  | Kotelna ve sklepě Městského úřadu ČSA 1 | Předávací místo ve sklepě domu Pod Zvonek 26 (měřič tepla) |
| Úroveň předání | Sekundární rozvod | Sekundární rozvod |
| Místo měření | V předávacím místě | V předávacím místě |
| Způsob měření | Ultrazvukový měřič tepla | Ultrazvukový měřič tepla |
| Teplonosná látka | voda | voda |
| Tlak: (MPa) | 0,200 | 0,300 |
| Tlaková diference:(kPa)  | 15 | 10 |
| Výkon: (kW) | 180 | 120 |
| Odběr teplé vody | ne | ne |
| Podlahová plocha v m2 | x | 1.093,80 |
| Odběr teplonosné látky  | ne | ne |
| Otopné období: | od 1. 9. do 31. 5. | od 1. 9. do 31. 5. |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
|  |  Kotelna v budově na adrese Pražská 3/14, Český Těšín |
|  |
| Hranice dodavatel/odběratel | Hranice jsou dány prostorem kotelny |
| Místo předání | Kotelna |
| Místo měření | Měření spotřeby plynu v plynoměrné místnosti |
| Způsob měření | Plynoměr (dle vyhl. 194/2007, § 7) |
| Teplonosná látka | voda |
| Tlak: (MPa) | 0,21 |
| Tlaková diference:(kPa)  | 15 |
| Výkon: (kW) | 118 |
| Odběr teplé vody | ne |

**Návrh teplotního diagramu:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Venkovní teplota o C | -15 | 0 | 5 | 13 |
|
| Teplota média o C | 67 | 55 | 47 | 39 |
|

Dodavatel se zavazuje zajistit teplotu teplonosné látky v otopném období s ohledem na výši venkovní teploty.

**Sjednané množství tepelné energie pro vytápění a přípravu TV v GJ**

1. Celkový plánovaný odběr tepelné energie za kalendářní rok, včetně časového rozlišení odběru, je uveden v odběrovém diagramu:

Návrh odběrového diagramu za všechna odběrná místa:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Měsíc | Sjednané množství | Měsíc | Sjednané množství | Měsíc | Sjednané množství |
| Leden 2017 | 324 | Květen 2017 | 47 | Září 2017 | 31 |
| Únor 2017 | 274 | Červen 2017 | 15 | Říjen 2017 | 145 |
| Březen 2017 | 243 | Červenec 2017 | 15 | Listopad 2017 | 243 |
| Duben 2017 | 161 | Srpen 2017 | 15 | Prosinec 2017 | 291 |
| Celkem | 1 804 |

1. Případné změny odběrového diagramu na následující rok sjednává odběratel s dodavatelem vždy do 31. prosince příslušného kalendářního roku. Nepodá-li odběratel návrh na nový odběrový diagram, prodlužuje se platnost diagramu na další kalendářní rok.
2. Nedodržení neboli odklonění odběru tepelné energie od odběrového diagramu nebude sankcionováno.

**II.**

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dne 01.01.2018.
2. Smluvní strany prohlašují, že veškeré informace uvedené v tomto dodatku nepovažují za informace, které nelze poskytnout při postupu podle předpisů upravujících svobodný přístup k informacím a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
3. Tento dodatek byl schválen usnesením Rady města Český Těšín č. 2997/48./2/RM ze dne 19. 12. 2017

V Českém Těšíně dne: 28. 12. 2017

Dodavatel: Odběratel: