Olomoucký kraj
Jeremenkova 40a
779 11 Olomouc
	*KUOLX00YKAAY*	
	
O B J E D N Á V K A	
	
Fakturu zašlete prosím ve 2 vyhotoveních	Objednávka číslo :	2016/01073/OVZI/OBJ	
a uveďte číslo naší objednávky.	Datum vyhotovení :	13.07.2016	
Splatnost faktury nastavte na 21 dnů od doručení.	Dodací lhůta :	31.12.2016	
	
Dodavatel :	Odběratel :	
	M&B eProjekce s.r.o.		Olomoucký kraj	
	Čechova 106/2a		Jeremenkova 40a	
	75002	Přerov		77911	Olomouc	
IČO:	29453968	IČO:	60609460	
DIČ:	CZ29453968	DIČ:	CZ60609460	
	
Předmět objednávky	Množství	Cena včetně DPH	
	
Objednáváme u Vás na akci „Realizace energeticky úsporných opatření – Nemocnice Přerov – domov sester“, Dvořákova 75, 750 02 Přerov zpracování projektové dokumentace ve stupni dokumentace pro stavební povolení v podrobnostech dokumentace pro provádění stavby (DSP+DPS) dle vyhl. 499/2006 Sb., oceněného a neoceněného položkového rozpočtu stavby dle vyhl. 230/2012 Sb., zpracování energetického posudku a výpočtu CO2 pro možnost získání dotace z prostředků SFŽP, zpracování PENB pro stávající a nový stav, zpracování Plánu BOZP ve fázi přípravy a provedení výkonu inženýrské činnosti směřující k zajištění stavebního povolení (vyjma správních poplatků, ty na výzvu uhradí objednatel).
Zpracování energetického posudku a výpočtu CO2 pro možnost získání dotace z prostředků SFŽP, zpracování PENB pro stávající a nový stav, zpracování návrhu na zateplení obvodového pláště objektu certifikovaným zateplovacím systémem, výměna stávajících výplní otvorů za nové s izolačním trojsklem, zpracování návrhu sanace a rekonstrukce lodžií a zábradlí lodžií, zpracování návrhu zateplení podstřešního prostoru, zpracování úpravy hromosvodné soustavy, zpracování návrhu nových prvků PSV (klempířské prvky včetně nových dešťových svodů, posouzení stavu žlabů a návrh jejich případné výměny atd.), oprava okapového chodníku kolem objektu.
Návrh zateplení obvodového pláště, podstřešního prostoru a výměny výplní otvorů bude zpracován v souladu s energetickým posudkem
V kotelně budou demontovány stávající plynové kotle vč. zařízení pro ohřev teplé vody. Stávající rozvody MaR budou demontovány v celém rozsahu.
Budou navrženy nové kondenzační plynové kotle o výkonu, který bude odpovídat tepelnému výkonu zatepleného objektu. Nově bude řešen i ohřev teplé vody, rozvody MaR a elektroinstalace plynové kotelny. Kotelna bude řízena ekvitermní regulací. MaR bude napojena na centrální dispečink v centrální kotelně.
Kotle budou nově napojeny na nový komín, který bude tažen po fasádě objektu. 
Projekt musí řešit napojení nových kotlů na plynoinstalaci a odvod kondenzátu od kotlů včetně napojení pojistných ventilů.

DSP+DPS bude vyhotovena 8 krát v papírové a současně digitální podobě ve formátu PDF a DWG. Rozpočet a výkaz výměr musí být zpracován ve formátu XLS	

Předpokládaná cena celkem:	240 790,00	Kč	
	
Děkujeme za kladné vyřízení naší objednávky.	
	Ing. Miroslav Kubín	
	vedoucí odboru veřejných zakázek a investic	
	Krajského úřadu Olomouckého kraje	

Prohlašujeme, že objednávka je pro nás závazná.	
Rozpočtová skladba:	
§	POL	ZJ	UZ	ORJ	ORG	Částka	
003522	6121	000	000000015	0000000052	0060005101140	240 790,00 Kč	
	
Vyřizuje:	Tichá Kateřina Ing.	Podpis příkazce operace:		
Telefon:				
Fax:		Podpis správce rozpočtu:		
E-mail:				
	
Změna rozpočtové skladby:	
§	POL	UZ	ORJ	ORG	Částka	

Podpis příkazce operace:	Podpis správce rozpočtu: