**Příloha č.3.**

**Údržbové práce pro servisní kontrolu**

O níže uvedených kontrolách a zkouškách bude vyhotoven protokol, který poskytne zhotovitel objednateli.

**ZAŘÍZENÍ PRO OCHRANU, AUTOMATIZACI**

Kontrola elektrických vedení a jejich připevnění

Kontrola rozvaděčů, funkčnost prvků, dotažení spojů

Vyčištění rozvaděčů

Kontrola funkcí ochran a jejich parametrů.

Revize a seřízení přístrojů automatizace, měření a ochran.

Kontrola stavu kontaktů

Kontrola ochranných a signalizačních relé

Kontrola regulačních a přepínacích přístrojů

Kontrola automatizačních relé.

Kontrola elektrických vedení při zatížení.

Kontrola řízení a signalizace provozní zkoušky

Komplexní vyčištění rozvaděčů

Výměna všech vadných relé a přístrojů

Zkoušky a měření za účelem uvedení do původních parametrů.

Zkouška všech záložních systémů ŘS