**KUPNÍ SMLOUVA**

uzavřená podle § 2079 a násl. občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. v platném znění   
 (dále jen „občanský zákoník“)

**I.**

**SMLUVNÍ STRANY**

## Obchodní jméno: GEOTRONICS Praha, s.r.o.

Zastoupená: Ing. Tomáš Honč – jednatel společnosti

Sídlo: Pikovická 206/11, 147 00 Praha 4

IČO: 48027014

DIČ: CZ48027014

Bankovní spojení: Oberbank AG, pob. Praha 2

Číslo účtu: 2000008423/8040

(dále jen prodávající)

a

## Obchodní jméno: Střední průmyslová škola zeměměřická

## Příspěvková organizace hl. m. Prahy zřízena usnesením ZHMP č. 4/8 ze dne 17. 2. 2011, zapsaná v Rejstříku škol RED-IZO 600006123, zapsaná v RARIS IČO 61386278.

Sídlo: Pod Táborem 300, 190 00 Praha 9

IČO: 61386278

DIČ: CZ61386278

Zastoupená: Ing. Jan Staněk, ředitel školy

Bankovní spojení: FIO banka, a. s.

Číslo účtu: 403390007/2010

(dále jen kupující)

**II.**

**PŘEDMĚT KUPNÍ SMLOUVY**

1. Předmětem této kupní smlouvy je dodávka **aparatur GNSS**, dle detailní specifikace uvedené v Příloze č. 1, jež je nedílnou součástítéto smlouvy a která odpovídá požadovaným technickým parametrům uvedených v zadání výběrového řízení ze dne 6. 12. 2017.

**III.**

**KUPNÍ CENA**

|  |  |
| --- | --- |
| **Celková cena bez DPH** | **264 380,00 Kč** |
| **DPH 21%** | **55 519,80 Kč** |
| **Celková cena včetně 21 % DPH** | **319 899,80 Kč** |

1. Kupní cena je sjednána dohodou smluvních stran a činí:
2. Cena je sjednána jako pevná a konečná.
3. Uvedená cena zahrnuje **dodávku vč. dopravy** do místa plnění dle čl. V odst. 2, **uvedení do** **provozu** a zajištění **zaškolení obsluhy**.

**IV.**

**PLATEBNÍ PODMÍNKY**

1. Kupující se zavazuje, uvedené zboží převzít a zaplatit za ně prodávajícímu dohodnutou kupní cenu, uvedenou v čl. III odst. 1 na základě obdržené faktury, vystavené prodávajícím.
2. Splatnost faktury je 14 dní ode dne jejího doručení kupujícímu. Faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění.
3. V případě doručení vadné, resp. špatně vyplněné faktury začíná lhůta pro její zaplacení ode dne doručení řádně opravené faktury kupujícímu.
4. Prodávajícímu vzniká právo fakturovat, tj. vystavit daňový doklad Kupujícímu za plnění vymezené v článku II. odst. 1 této smlouvy, dnem převzetí dodaného zboží bez vad kupujícím.

**V.**

**DODACÍ PODMÍNKY a ZÁRUKA ZA JAKOST**

1. Termín dodání předmětu kupní smlouvy dle čl. II odst. 1 je do **31. 12. 2017**
2. Místo plnění je sídlo kupujícího.
3. Povinnost prodávajícího dodat zboží je splněna převzetím zboží kupujícím.
4. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží úplným zaplacením kupní ceny dle čl. III odst. 1. Převzetí bude prokázáno podpisem dodacího listu.
5. Osobou oprávněnou převzít zboží za kupujícího je Ing. Jan Staněk,

tel.: 284 821 803, email:stanek@spszem.cz v termínu dohodnutém mezi prodávajícím a kupujícím.

1. Dokladem o předání a převzetí zboží bude dodací list podepsaný oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
2. Doprava zboží do místa dodání je součástí závazku prodávajícího a bude uskutečněna na vlastní náklady prodávajícího.
3. Prodávající odpovídá za jakost dodaného zboží ve smyslu § 2113 občanského zákoníku po dobu záruční doby. Záruční doba je **24 měsíců** na všechny součásti dodávky. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím.
4. Prodávající zajišťuje záruční i pozáruční servis.

**VI.**

**SMLUVNÍ POKUTA A ÚROKY Z PRODLENÍ**

1. Nedodá-li prodávající zboží do uplynutí dodací lhůty, zaplatí kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny zboží včetně DPH za každý, byť i započatý, den prodlení. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok kupujícího na náhradu škody v částce převyšující zaplacenou smluvní pokutu.
2. Nezaplatí-li kupující kupní cenu včas, je povinen zaplatit prodávajícímu úrok z prodlení ve výši 0,05% z nezaplacené částky za každý, byť i započatý, den prodlení.

**VII.**

**ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY**

1. Od této smlouvy lze odstoupit vedle zákonných důvodů též v následujících případech, které smluvní strany považují za podstatné porušení smlouvy:

- kupující je oprávněn od této smlouvy odstoupit, dostane-li se prodávající do prodlení delšího než 30 dnů se splněním bezvadné dodávky zboží,

- prodávající je oprávněn od této smlouvy odstoupit, dostane-li se kupující do prodlení delšího než 30 dnů se zaplacením kupní ceny.

**VIII.**

**ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

1. Prodávající prohlašuje, že předmět plnění této smlouvy je oprávněn prodat kupujícímu a že na něm neváznou žádné závazky vůči třetím stranám.
2. Tato kupní smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech. Každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.
3. Smluvní vztah se řídí Občanským zákoníkem dle §2079 až §2183 v platném znění.
4. Smluvní strany vyslovují souhlas s uveřejněním textu smlouvy v registru smluv ve smyslu zák. č. 340/2016 Sb. o registru smluv, s tím že zveřejnění provede kupující.
5. Smluvní strany vyslovují souhlas se zpracováním osobních údajů uvedených v záhlaví smlouvy.
6. Kupní smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky, které budou stvrzeny podpisem obou stran.
7. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami a smluvní strany ji podepisují na důkaz souhlasu s jejím obsahem.

V Praze, dne 21. 12. 2017

Prodávající: Ing. Tomáš Honč v. r.

Kupující: Ing. Jan Staněk v. r.

**Příloha č. 1 – Detailní specifikace**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Obj.č. | Ks | Popis | Cena za kus | Cena celkem |
| R2-001-14 http://geoline.com/wp-content/uploads/2015/09/R2_GNSS_Receiver_600x600.jpg | 1 | **GNSS mobilní stanice Trimble R2 GNSS** dvoufrekvenční (**GPS** L1, L2, **Glonass** L1,L2,Galileo, Beidou ) s vestavěnou anténou (sub mm fázové centrum), Bluetooth technologií komunikace s kontrolerem, **ve verzi** pro RTK i statiku - 220 kanálů  **Obsahuje:**   * GNSS přijímač s vnitřní pamětí v konfiguraci RTK/síťové RTK * Režim měření PP statické i kinematické, RTK/síťové RTK/RTX * Permanentní kontrola inicializace RTK * 2ks vnitřní Li-Ion baterie )celkem 10 hodin měření) * nabíječka na Li-Ion baterie * vodotěsné, prachotěsné a odolnost proti pádu ze 2 metrů na beton **IP67** * Hmotnost 1,08 kg! * transportní **brašna nebo batoh** Držák na výtyčku |  |  |
| SLT-01-1100    image2002 | 2 | Odolná kontrolní jednotka **Trimble SLATE** s vnitřní pamětí 16 GB + slot na SD, Bluetooth, WiFi, operačním systémem Windows Mobile 6.5, polní software **Trimble** **ACCESS**  pro ovládání GPS. Základní modul obsahuje kompletní geodetické úlohy včetně: kódové kresby, referenční přímky, oblouky, výpočty a rozdělení plochy, lokální transformace, podpora aktivní DXF mapy a rastrů, kubatury, tvorbu digitálního modelu terénu atd. Certifikovaný globální klíč včetně lokálních oprav, přesný model geoidu pro ČR. Volitelné výstupní protokoly pro katastr nemovitostí, DXF, seznamy souřadnic, zápisníky, vyt. protokoly. Kompletně v ČJ včetně nápovědy.  **Obsahuje:**   * Kapacitní barevný dotykový displej s úhlopříčkou 11cm * 512MB RAM, procesor 1GHz, 16GB SSD * Vestavěný fotoaparát 8 MPx * Vestavěný A-GPS přijímač * Vestavěný 3.75G modem s možností telefonování a SMS * USB host/klient, RS232, WiFi * Hmotnost 0,4 kg! včetně baterie * Vysoká odolnost proti vodě a nárazu (displej Gorilla glass) * Držák na výtyčku * Vestavěná baterie + externí baterie (kryt) – celkem 12 hodin měření * vodotěsné, prachotěsné a odolnost proti pádu z 1,2 metrů na beton **IP68** |  |  |
| 5129-51 | 2 | Teleskopická karbonová výtyčka 2.6m |  |  |
| TBC-EDU-ALL-00  [Související obrázek](https://fpisurvey.com/2014/11/14/tbcadv-loyalty-program/) | 1 | **Trimble Business Center** – Advanced EDU + 12 měsíců podpory nejnovějších verzí. Kancelářský software v českém jazyce – instalace na 10 počítačů (školní síťová licence)   * Totální stanice data import / výpočty / export * DiNi data import / výpočty / export * **GNSS Post processing (GPS, GLONASS, GALILEO, BEIDOU)** * CAD a COGO; kódování * Kubatury; transformace; povrchy; RTX procesing, Tvorba tras * Automatická tvorba CAD nástrojů, Pokročilé nástroje na řezy * Průseková fotogrammetrie atd. |  |  |
| TVN 100  logo-vrs-now-cz | 2 | Připojení do certifikované sítě referenčních stanic  **Trimble VRS NOW** ( GPS+GLONASS+GALILEO+BEIDOU)   * Tarif – CZECH 100 (100hodin) s platností 24 měsíců * Síť je permanentně monitorována VÚGTK a certifikována pro katastr. Vysoká spolehlivost a přesnost. |  |  |
| Cena celkem za sestavu bez DPH: | | | **Kč 264.380,--** | |
| DPH 21%: | | | **Kč 55.519,80** | |
| Cena celkem za sestavu včetně DPH: | | | **Kč 319.899,80** | |