

|  |  |
| --- | --- |
| Projekt:PR17-1075 |  |
| **Váš obchodní zástupce** | **Mobil** | **E-Mail** | **Datum tisku** |
| N. Galasová | +420 731 150 091 | rakovnik@dynal.cz | 31.10.2017 |

# Smluvní strany

**SMLOUVA O DÍLO Č.**

**S17-1625**

*uzavřená podle § 2586 a násl. zák. 89/2012 Sb., Občanský zákoník v platném znění*

**Dynal, s.r.o.**

se sídlem **Vrchlického 13, Čistá u Rakovníka, PSČ 270 34**

zastoupena jednatelem společnosti Martinem Sklenářem

# IČ: 61680231, DIČ: CZ61680231

**bankovní spojení : 2111880716/2700 UniCredit Bank tel./fax: 313 549 389, 313 549 413**

společnost je zapsána u Městského soudu v Praze v odd. C, č. vložky 35722 jako zhotovitel

a

# Školní statek Středočeského kraje,Hlavní 169

**Lázně Toušeň, středisko Rakovník 250 89 Lázně Toušeň**

**IČ: 72081368**

Mobil: 603 873 981

E-mail: skolnistatekrakovnik@seznam.cz jako objednavatel

# Adresa stavby

akce: Bulovna 173

Bulovna 173

269 01 Rakovník

# Předmět díla

* 1. Předmětem díla podle této smlouvy je výroba a montáž plastových oken dle následující specifikace, dále také demontáž původních oken a zednické práce k demontáži a montáži.
	2. Specifikace výrobků k dodání: **ID 5000**

Barva profilů - **bílá**

Okna budou vyrobeny z plastových profilů ALUPLAST.

Kování ROTO NT stříbrné s jedním bezpečnostním prvkem - standardně dodávané s mikroventilací

- pouze okna a balkonové dveře.

Zasklení izolačním dvojsklem 4-16TGI+Argon-4 1,1kW. Kotvení plastových oken na turbošrouby.

# Položka Množství Popis

1 svobodárna

1500

1530

1

2

510 510

1020

# 3 ks Série: aluplast IDEAL 5000

Rám: Rám 80mm

Křídlo: 2 \* Křídlo 77mm předsazené lepené Barva rámu: **bílá**

Barva křídla: **bílá**

Kování: Štulpové L, Otevíravě-sklopné P Výplň: 2 \* 4-16Ar-Pt4 1,1 W/m2K TGI Rozšíření: Podkladový profil 30x 39,5 Rozměry: 1020mm x 1500mm

Jedn. cena: 6172,63 Kč **Cena celkem:** 18519,00 Kč

1. byt Hošek

1

2

1029,3 550,7

526,7 1053,3

1580

# ks Série: aluplast IDEAL 5000

Rám: Rám 80mm

Křídlo: 2 \* Křídlo 77mm předsazené lepené Barva rámu: **bílá**

Barva křídla: **bílá**

1440

1470

Kování: Otevíravě-sklopné L, Štulpové P Výplň: 2 \* 4-16Ar-Pt4 1,1 W/m2K TGI Příčky: Příčka11x66mm nalepovací G:č Rozšíření: Podkladový profil 30x 39,5 Rozměry: 1580mm x 1440mm

Jedn. cena: 8484,24 Kč **Cena celkem:** 25452,00 Kč

3 byt Hošek

1290

# 1 ks Série: aluplast IDEAL 5000

Rám: Rám 80mm

Křídlo: Křídlo 77mm předsazené lepené Barva rámu: **bílá**

1

Barva křídla: **bílá**

650

715

Kování: Sklopné (hranový převod) Výplň: 4-16Ar-Pt4 1,1 W/m2K TGI

Spec. sklo1: kůra čirá

Rozšíření: Podkladový profil 30x 39,5Rozšíření 35x70mm

Rozměry: 1290mm x 650mm

Jedn. cena: 3987,11 Kč **Cena celkem:** 3987,00 Kč

4 schody

1

2

670 670

1340

# 1 ks Série: aluplast IDEAL 5000

Rám: Rám 80mm

Křídlo: 2 \* Křídlo 77mm předsazené lepené Barva rámu: **bílá**

Barva křídla: **bílá**

750

780

Kování: Štulpové L, Otevíravě-sklopné P Výplň: 2 \* 4-16Ar-Pt4 1,1 W/m2K TGI Spec. sklo1: 2 \* kůra čirá

Rozšíření: Podkladový profil 30x 39,5 Rozměry: 1340mm x 750mm

Jedn. cena: 5075,30 Kč **Cena celkem:** 5075,00 Kč

# Položka Množství Popis

5 schody

1310

1

# 1 ks Série: aluplast IDEAL 5000

Rám: Rám 80mm

Křídlo: Pevné zasklení Barva rámu: **bílá**

Barva křídla: **bílá**

Kování: pevné zasklení

1280

1310

Výplň: 4-16Ar-Pt4 1,1 W/m2K TGI

Spec. sklo1: kůra čirá

Rozšíření: Podkladový profil 30x 39,5 Rozměry: 1310mm x 1280mm

Jedn. cena: 3617,67 Kč **Cena celkem:** 3618,00 Kč

6 budova 2

870

1

900

# 1 ks Série: aluplast IDEAL 5000

Rám: Rám 80mm

Křídlo: Křídlo 77mm předsazené lepené Barva rámu: **bílá**

Barva křídla: **bílá**

Kování: Otevíravě-sklopné L

930

Výplň: 4-16Ar-Pt4 1,1 W/m2K TGI

Rozšíření: Podkladový profil 30x 39,5 Rozměry: 870mm x 900mm

Jedn. cena: 3191,78 Kč **Cena celkem:** 3192,00 Kč

7 budova 2

850

# 1 ks Série: aluplast IDEAL 5000

Rám: Rám 80mm

Křídlo: Pevné zasklení Barva rámu: **bílá**

1

Barva křídla: **bílá**

Kování: pevné zasklení

860

890

Výplň: 4-16Ar-Pt4 1,1 W/m2K TGI

Spec. sklo1: kůra čirá

Rozšíření: Podkladový profil 30x 39,5 Rozměry: 850mm x 860mm

Jedn. cena: 2099,38 Kč **Cena celkem:** 2099,00 Kč

8 budova 3

880

# 1 ks Série: aluplast IDEAL 5000

Rám: Rám 80mm

Křídlo: Křídlo 77mm předsazené lepené Barva rámu: **bílá**

1

Barva křídla: **bílá**

Kování: Otevíravě-sklopné L

820

850

Výplň: 4-16Ar-Pt4 1,1 W/m2K TGI

Rozšíření: Podkladový profil 30x 39,5 Rozměry: 880mm x 820mm

Jedn. cena: 3088,97 Kč **Cena celkem:** 3089,00 Kč

# Položka Množství Popis

9 budova 3

850

# 1 ks Série: aluplast IDEAL 5000

Rám: Rám 80mm

Křídlo: Pevné zasklení Barva rámu: **bílá**

1

Barva křídla: **bílá**

Kování: pevné zasklení

740

770

Výplň: 4-16Ar-Pt4 1,1 W/m2K TGI

Spec. sklo1: kůra čirá

Rozšíření: Podkladový profil 30x 39,5 Rozměry: 850mm x 740mm

Jedn. cena: 1932,68 Kč **Cena celkem:** 1933,00 Kč

10 13 ks

Demontáž původních oken 13 ks x

Jedn. cena: 315,00 Kč **Cena celkem:** 4095,00 Kč

11 60,87 m

Montáž plastových oken

Jedn. cena: 174,46 Kč **Cena celkem:** 10619,00 Kč

12 23,26 m

Zednické začištění oken

Jedn. cena: 173,03 Kč **Cena celkem:** 4025,00 Kč

13 37,61 m

Zednické začištění špaletových oken

Jedn. cena: 357,50 Kč **Cena celkem:** 13446,00 Kč

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Celková cena položek Sleva na okna | z částky: | 66964,00 Kč | -30,00 % | 99148,14 Kč-20089,20 Kč |
| Celková cena bez DPH DPH |  |  | 15,00 % | **79059,80 Kč**11858,97 Kč |
| **Konečná cena** |  |  |  | **90918,77 Kč****=============** |

* 1. Podpisem této smlouvy objednavatel závazně zadává vyrobit a dodat v přechozím odstavci specifikované výrobky. Výslovně přitom potvrzuje, že specifikace odpovídá textem i technickým popisem každé pozici

a jím požadovanému výrobku, rozměry jsou uvedeny jako vnější rozměr rámu, okna jsou zobrazena při pohledu zevnitř, dveře při pohledu na panty. Po podpisu smlouvy není možné specifikaci změnit, pouze s písemným souhlasem zhotovitele a po předchozí úhradě nákladů s tím spojených.

* 1. Montáží se rozumí montáž výrobků do připravených otvorů a seřízení výrobků k jejich plné funkčnosti. Demontáží, je-li také předmětem díla podle čl. II. odst. 1 této smlouvy, se rozumí odstranění oken

A dveří původních z otvorů. Zednickými pracemi k demontáži a montáži, jsou-li také předmětem díla podle čl. II. odst. 1 této smlouvy, se rozumí vybourání původních rámů, případné drobné dozdívání

a dále začištění a štukování po usazení oken.

# Platební podmínky

Platba ceny díla bude proplacena následujícím způsobem:

# - smluvní strany se dohodly, že celková cena díla bude uhrazena převodem, na základě vystavené faktury se splatností 30 dní, přenesená daňová povinnost.

* 1. Cena montáže je stanovena za předpokladu, že bude probíhat bez přerušení. Dojde-li k přerušení montáže, případně nebude-li moci montáž v den oznámený podle čl. II. odst. 8 ani započít, z důvodu stojícího na straně objednavatele (zejména z důvodu stavební nepřipravenosti), dojde k navýšení ceny montáže o náklady a ztrátu zhotovitele, které v důsledku toho utrpěl. Cena za dopravu a montáž je stanovena pro jednorázový odběr díla (v jednom dni), proto v případě nutnosti rozdělení montáže do více dnů z důvodu stojícího na straně objednavatele zaplatí objednavatel za každý další započatý

den montáže dopravu částkou12,- Kč/km + DPH a náklady na ztrátu zhotovitele, které v důsledku toho utrpěl. Zhotovitel je oprávněn tyto náklady, ztrátu a dopravné požadovat zaplatit před dalším pokračování montáže. Obdobně to platí o demontáži a zednických prací, jsou-li také předmětem díla.

* 1. Termín zahájení montáže (a případně tomu předcházející demontáže) je předpokládán na měsíc: **listopad 2017.**

Tento termín platí pouze za předpokladu řádného a včasného zaplacení ceny díla nebo její dohodnuté části a poskytnutí řádné součinnosti objednavatelem.

* 1. Den zahájení montáže oznámí zhotovitel objednavateli alespoň dva dny předem telefonicky.

# Odpovědnost za vady díla/ záruka

1. Zhotovitel poskytuje na dílo, resp. na jednotlivé složky díla, následující záruku:
* okna, dveře: záruka 5 let od provedení díla
* doplňky (parapety, žaluzie, sítě, dveřní výplně, rolety, roletky, kliky v příplatcích): záruka 24 měsíců
* montážní práce: záruka 24 měsíců
* zednické práce: záruka 24 měsíců

Avšak v případě, že zhotovitel neprovádí montáž, se záruka vztahuje pouze na výrobky jako takové, nikoliv na jejich funkčnost po montáži a délka záruční doby na výrobky je v takovém případě 24 měsíců.

1. Po dobu záruky má objednavatel právo uplatnit u zhotovitele požadavek na odstranění vad díla. Zhotovitel bezplatně odstraní vady díla v době záruky sám nebo prostřednictvím třetí osoby. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Objednavatel je při uplatnění reklamace povinen předložit tuto smlouvu anebo předávací protokol, byl-li sepsán.
2. Objednavatel je povinen předmět díla prohlédnout po provedení díla. Jestliže objednavatel neoznámí zhotoviteli vady díla bezodkladně poté, co je zjistil, nebo v den, kdy měl při vynaložení odborné péče zjistit prohlídkou.
3. Zhotovitel posoudí oprávněnost reklamace do 10 dnů po jejím obdržení. Zhotovitel tuto vadu odstraní

ve sjednané lhůtě 30 dnů od jejího posouzení. Objednavatel je povinen poskytnout zhotoviteli veškerou nezbytnou součinnost k vykonání úkonů v rámci reklamace.

1. Práva a nároky objednavatele vyplývající ze záruky za dílo jsou vyloučeny v následujících případech:
* závady se vyskytnou vlivem chemického či fyzikálního zatížení, zejména pak působením statických účinků konstrukčních částí stavby jakož i různých stavebních dílů a komponentů a dále v souvislosti s výrazně změněným tepelným působením, např. změnou účelu užívání objektu,
* závady budou způsobeny působením živočišných nebo rostlinných škůdců,
* dojde-li ze strany objednavatele nebo třetí osoby k jakýmkoliv úpravám na provedeném díle bez souhlasu zhotovitele,
* závady vzniknou poškozením osobou nepodléhající zhotoviteli nebo jakoukoliv vnější událostí,
* závady vzniknou nedostatečnou péčí o dílo nebo jeho části objednavatelem či uživatelem díla,
* kdy bylo provedeno nesprávné zadání či specifikace výrobků v této smlouvě ve smyslu čl. II. odst. 3 této smlouvy
1. Bude-li reklamace objednavatele neoprávněná a zhotoviteli s jejím vyřízením vzniknou náklady (zejména v případě posouzení na místě u objednavatele), zaplatí objednatel zhotoviteli cestovné částkou 12,- Kč/km + DPH a práci i zmeškaný čas pracovníka zhotovitele na cestě částkou 400,-Kč/ hod

+ DPH za každou započatou hodinu. Zhotovitel může k požadavku objednatele v případě neoprávněné reklamace provést opravu, seřízení nebo jinou úpravu díla a objednatel jí zaplatí jako objednané práce bez souvislosti s touto smlouvou o dílo podle ceníku zhotovitele, případné podle jinak uzavřené dohody.

# Další ujednání

1. Po montáži a zednických pracích je objednatel povinen odstranit z oken, dveří a dalších dodaných výrobků polepovou folii, nejpozději do 1 měsíce od dne montáže. Pro spolehlivý chod výrobků je nutné, aby objednatel provedl jedenkrát za rok kompletní promazání kování. Objednavatel byl seznámen s problematikou systémového utěsnění 3. spáry, dle ČSN 74 6077 - Okna a vnější dveře - Požadavky

na zabudování (aplikace parotěsných a paropropustných membrán k zamezení difuze vzdušné vlhkosti ve spáře PU pěny) a toto řešení nepožaduje, není-li výše v této smlouvě výslovně uvedeno jinak.

1. Při platbě dle této smlouvy a písemném styku jsou smluvní strany povinny uvádět vždy číslo této smlouvy.
2. Smluvní strany svobodně prohlašují, že tato smlouva nebyla uzavřena v tísni, pod nátlakem či

za nápadně nevýhodných podmínek, a že vyjadřuje jejich svobodnou vůli odpovídající dobrým mravům. Na důkaz bezvýhradného souhlasu s ní pod ni připojují své podpisy.

V Rakovníku dne: 31.10.2017

........................... ...........................

za zhotovitele za objednavatele

N. Galasová

+420 313 513 881

+420 731 150 091

rakovnik@dynal.cz