**Příloha č. 2 Smlouvy - Technická specifikace ochranných pomůcek pro JSDH Říčany**

1. **Zátylník k přilbě**

Zátylník k přilbám F1SF se západkovou vnitřní výstrojí s upínáním pomocí přezky

**Počet:** **3 ks**

1. **Zásahový oblek - Komplet**

Dodávka musí obsahovat zásahový ochranný oblek a kalhoty modré barvy.

Referenční výrobek DEVA PATRIOT

*V případě, kdy zadávací podmínky obsahují požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, zadavatel výslovně umožňuje použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení. V případě ochranných zásahových obleků upozorňujeme, že nabízené zásahové obleky musí být plně kompatibilní a identické s těmi, kterými je jednotka Sboru dobrovolných hasičů vybavena a naprosto shodné s referenčním výrobkem.*

Na bundě na zádech reflexní nápis **HASICI RICANY** (bez diakritiky)


Poutka na mikrofon vysílačky a baterku, boční kapsy u kalhot, zesílení kolen a ramen

**Materiálová skladba:**  
NOMEX Strike, 220g/m2, úprava SOFIGUARD  
PU membrána SKIN LINE FR, 145g/m2  
ARALINEX 250g/m2

- nejekonomičtější verze třívrstvého zásahového oděvu v materiálu NOMEX

- výborné mechanické vlastnosti nové tkaniny

- tepelná odolnost proti plamenu a sálavému teplu v nejvyšší úrovni II

- odolnost proti průniku vody a odolnost proti průniku páry = prodyšnost v nevyšší třídě 3 podle EN 343

- PU membrána na nehořlavém materiálu

- Thermo-tex test na předpověď popálenin na přístrojové figuríně f.AITEX

**Počet:** **11 ks**

**Velikosti VIZ obrázek:**

1. A 175, B 115, D 120
2. A 182, B 120, D 106
3. A 194, B 108, D 100
4. A 182, B 108, D 100
5. A 194, B 112, D 106
6. A 182, B 108, D 100
7. A 170, B 100, D 94
8. A 176, B 104, D 88
9. A 180, B 112, D 118
10. A 185, B 112, D 100
11. A 170, B 104, D 94
12. **Zásahový oblek – Bunda**

Dodávka musí obsahovat zásahový ochranný oblek modré barvy

Na zádech nápis **HASICI RICANY**

Poutka na mikrofon vysílačky a baterku, zesílení ramen

**Materiálová skladba:**  
NOMEX Strike, 220g/m2, úprava SOFIGUARD  
PU membrána SKIN LINE FR, 145g/m2  
ARALINEX 250g/m2

- nejekonomičtější verze třívrstvého zásahového oděvu v materiálu NOMEX

- výborné mechanické vlastnosti nové tkaniny

- tepelná odolnost proti plamenu a sálavému teplu v nejvyšší úrovni II

- odolnost proti průniku vody a odolnost proti průniku páry = prodyšnost v nevyšší třídě 3 podle EN 343

- PU membrána na nehořlavém materiálu

- Thermo-tex test na předpověď popálenin na přístrojové figuríně f.AITEX

**Počet:** **1 ks**

**Velikosti VIZ obrázek:**

1. A 194, B 120, C 118
2. **Zásahový oblek – Kalhoty**

Dodávka musí obsahovat zásahový ochranný kalhoty modré barvy

Boční kapsy, zesílení kolen

**Materiálová skladba:**  
NOMEX Strike, 220g/m2, úprava SOFIGUARD  
PU membrána SKIN LINE FR, 145g/m2  
ARALINEX 250g/m2

- nejekonomičtější verze třívrstvého zásahového oděvu v materiálu NOMEX

- výborné mechanické vlastnosti nové tkaniny

- tepelná odolnost proti plamenu a sálavému teplu v nejvyšší úrovni II

- odolnost proti průniku vody a odolnost proti průniku páry = prodyšnost v nevyšší třídě 3 podle EN 343

- PU membrána na nehořlavém materiálu

- Thermo-tex test na předpověď popálenin na přístrojové figuríně f.AITEX

**Počet:**  **5 ks**

**Velikosti VIZ obrázek:**

1. A 182, B 104, C 102
2. A 183, B 103, C 120
3. A 194, B 100, C 100
4. A 194, B 112, C 106
5. A 170, B 100, C 88
6. **Zásahové boty**

- zásahové boty s GORE-TEX® membránou splňující ČSN EN 34

- 2,4 – 2,6 mm hydrofobní hovězí kůže

- odolné vůči vodě, chemikáliím, antistatické HAIX®

- Climate – System rychlouzávěr umožňující individuální přizpůsobení boty tvaru nohy

- gumová podrážka odolná vůči olejům, benzínu a kyselinám, plněna PU – tlumící hmotou

- (HAIX® – MSL – System) fixace zdrhovadla – HAIX® – Easy Zip

- tkaničky NOMEX®

**Počet: 3ks**

**Velikosti:** **1x 41, 1x 42, 1x 47**

**Podmínky k dodání:**

Veškerá splňující certifikace obleku