Příloha č. 1 změnového listu č. 44b

**Zdůvodnění předkládané změny**

text zdůvodnění:

**Vzhledem ke zjištění z kontrolní prohlídky stavby** o prostorové kolizi nadpraží oken zadních schodišt ve 4.NP a průvlakem nad přilehlou terasou, **bylo nutno původní řešení upravit.**

Úprava původního řešení spočívá v neprovádění venkovních žaluzií oken a stavební úpravě nadpraží okenních otvorů.

Zpracovatelem technického řešení úpravy nadpraží okenních otvorů je dodavatel stavby.

investiční oddělení UHK