\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**winko,spol.s r.o. - plastová okna,dveře**

OBCHODNÍ KANCELÁŘ: V Nových Vokovicích 1, Praha 6 - Vokovice

Tel.: 235 302 690, tel./fax: 235 325 915

www.winko.cz, praha@winko.cz

Výroba: areál WINKO, Stradonice 99, 267 05 Nižbor

IčO: 26475006 DIč: CZ26475006

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Stavba: jídelna Zš Objednatel: ZŠ Ústí nad Labem, Mírová 2734/4, p. o.

Mgr. Bc. Kamil Veigend

reditel@zsmirova.net

Mírová 2734/4

400 11 Ústí nad Labem

CENOVÁ NABÍDKA č. NG160019 ze dne 19.08.2016

Vážená paní, vážený pane,

děkujeme za Vámi projevený zájem o výrobky naší firmy a

posíláme Vám cenovou kalkulaci dodávky plastových oken a dvěří

dle Vašeho požadavku.

Dvaadvacetileté zkušenosti s výrobou a montáží výplní stavebních

otvorů nás řadí mezi nejužší špičku zpracovatelů profilových

okenních systémů v čR.

Naše firma vyrábí okna, balkonové a vchodové dveře, prosklené

stěny, zimní zahrady a jiné atypické prvky ze špičkového

pětikomorového plastového profilu německé firmy KÖMMERLING -

EUROFutur Classic. Stavební hloubka profilu je 70mm.

Jako horkou novinku nabízí naše společnost plastová okna a dveře

ze špičkového profilu Kömmerling 88+ se stavební hloubkou 88mm

a šestikomorovou konstrukcí. Všechny plastové profily jsou vyztužen

ocelovými pozinkovanými výztužemi tl. 1,5mm až 2,5mm dle

technologických směrnic společnosti Kömmerling. Okna je možno dodat

v barvě bílé RAL 9016, jednostranné či oboustranné imitaci dřeva,

případně i v jiné barvě dle vzorníku RAL.

Ke špičkovému profilu patří i špičkové kování. Námi používané okenní

kování je od německé firmy ROTO. Celoobvodové kování má již

ve standardní výbavě - a samozřejmě bez příplatku - přivětrávání

čtvrtou polohou kliky - mikroventilaci a nyní i bezpečnostní

bod navíc. Pro okování vchodových dveří používáme standardně kování

německé firmy G-U.

Okna jsou standardně osazena izolačními dvojskly Ug = 1,1 W/m2K s

teplým distančním rámečkem, samozřejmostí je možnost výběru skel

bezpečnostních, protihlukových, nebo dekoračních.

.

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

Pol. množství Popis cena/ks celkově

Kč Kč

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

1 . 1 ks Provedení:

pevné zasklení

1075

1075

1175

900

900

1175

2150

4150

1

2

3

4

vch.dv.kř.spodní levé standard

vch.dv.kř.horní pravé standard

pevné zasklení

Barva: 654 bílá

Výplň:

8 x STRATOBEL3.3.1-F4,U=1,1, TGI

Příčka: Sloupek 2422 90 mm

Rám 2502 85mm, široký

Pevné zasklení bez křídla

Kř.2415/118mm VD ven.otev.

Kř.2415/118mm VD ven.otev.

Pevné zasklení bez křídla

Klika/madlo

Zavírač 1ks (cena zvlášť)

El. zámek 1ks (cena zvlášť)

Výrobní rozmer: 4150 x 2150

39.511,00 39.511,00

————————————

částka položek 39.511,00

Množstevní sleva -12.541,00

El. zámek 1ks 4.850,00

Zavírač s aretací 1ks 2.550,00

Bezp. sklo Stratobel 7.350,00

Příčka 90mm (sloupek) 1.120,00

Statický profil (brejle) 3.010,00

Montážní a zednické práce 7.500,00

—————————————

částka netto 53.350,00

DPH 21% výrobky 21.00 % 11.204,00

—————————————

částka brutto 64.554,00

POZOR:

čSN 73 0540 a čSN 74 6077 doporučují při montáži oken instalovat

systém parotěsné a paropropustné zábrany.

Příplatek za tento systém je 65% z ceny montáže bez DPH.

Pokud si ale objednatel nebude tento systém přát, lze okna namontovat

i bez něj.

Stavební otvor : šířka : šířka rámu + 2cm

výška : okno : výška rámu + 5cm

balkonové dveře : výška rámu + 2cm

vchodové dveře : výška rámu + 1cm

Termín vyhotovení: standartní okna cca 2-5 týdnů, 24.-25.8.2016

Nákresy oken: pohled ze strany pantů

Firmou poskytovaná záruka na bezvadnost oken je 5 let.

Platnost cenové nabídky 5 týdnů.

Nabídka je vždy platná jako celek, jakákoliv změna může nabídku

zneplatnit.

Věříme, že Vám bude naše nabídka vyhovovat a těšíme se na další

spolupráci.