Specifikace předmětu plnění - Modernizace a dovybavení infrastruktury pro výuku vodního hospodářství v krajině název VZ: FSv- Přístrojové dovybavení do terénu a laboratoře pro monitorování vegetačních a půdních charakteristik“

Zadavatel:			České vysoké učení technické v Praze
Fakulta stavební
Thákurova 7/2077, 166 29 Praha
IČ: 68407700, DIČ: CZ68407700
Zastoupený: prof. Ing. Alenou Kohoutkovou, CSc., děkankou 
		Kontaktní osoba: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Specifikace dodávky VZ: 
- Jednotlivé položky lze soutěžit i samostatně. Při nabídce na více položek bude cena uvedena u každé položky zvlášť.
- Položky musí být dodány kompletní včetně veškerého nutného, originálního, příslušenství tak, aby je bylo možno ihned využít. Součástí dodávky bude manuál (může být elektronicky a v anglickém jazyce).
- K nabídnutým zařízení musí existovat reference (využití v případových studiích; odkaz na vědecké publikace, kde bylo zařízení využito; a pod.). Nesmí se jednat o prototyp ani sestavu z komponent od různých výrobců.
- Ve specifikacích zmiňovaná PC nejsou součástí poptávky.

Část 6. Terénní sestava pro monitorování a záznam objemové vlhkosti půdy (2 ks)

Vlhkostní čidlo se záznamovou jednotkou s displejem na rukojeti. Možnost měření bez nutnosti ohýbání se (tyč s rukojetí o délce minimálně 70 cm). Možnost záznamu minimálně 1000 měření. Integrovaná GPS. Možnost propojení s PC. Dodávka 2 ks kompletního systému včetně obalu (kufru) pro přenos a případného softwaru. 
Vlhkostní čidlo: délka měřících hrotů max 12 cm, rozsah měření min. 0 – 50 % VWC.