**HARMONOGRAM PROVÁDĚNÍ PROJEKČNÍCH PRACÍ**

**„ZŠ Strossmayerovo náměstí – budova – reko osvětlení a elektrorozvodů - PD“**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Číslo etapy** | **Popis předmětu plnění etapy** | **Termín/ doba zhotovení etapy** |
| **0. etapa** | **Zhotovení PD rekonstrukce slaboproudých elektroinstalací - páteřní rozvod.** Připraveno je pouze 5 prostupů v levé části a 5 prostupů v pravé části na každém podlaží ( 2x5ks trubek 1240/podlaží ). Slaboproudé instalace by měly zahrnovat rozvody dat PC, telefonu, zabezpečovací signalizace, zvonků, školního rozhlasu, společné antény a slaboproudé vybavení učeben.   * soupis prací/ rozpočet stavebních prací, dodávek a služeb v detailu pro provedení stavby | 3 měsíce od zahájení prací |
| **I. etapa** | **Zhotovení PD silnoproudých a slaboproudých elektroinstalací v 1.PP a 1.NP –** zakázka zahrnuje i mezipatro ( 1.PP a 1.NP ) s tělocvičnou.   * soupis prací/ rozpočet stavebních prací, dodávek a služeb v detailu pro provedení stavby | 3 měsíce od zahájení prací |
| **II.etapa** | **Zhotovení PD silnoproudých a slaboproudých elektroinstalací ve 2.NP**   * soupis prací/ rozpočet stavebních prací, dodávek a služeb v detailu pro provedení stavby | 4 měsíce od předání 0. a I. etapy |
| **III.etapa** | **Zhotovení PD silnoproudých a slaboproudých elektroinstalací ve  3.NP**   * soupis prací/ rozpočet stavebních prací, dodávek a služeb v detailu pro provedení stavby | 4 měsíce od předání 0. a I. etapy |
| **IV.etapa** | **Zhotovení PD silnoproudých a slaboproudých elektroinstalací ve  4.NP**   * soupis prací/ rozpočet stavebních prací, dodávek a služeb v detailu pro provedení stavby | 4 měsíce od předání 0. a I. etapy |
| **V. etapa** | Výkon autorského dozoru na stavbě - výkon autorského dozoru v rozsahu cca 150 hodin AD. | na základě výzvy zadavatele po dobu realizace stavby |

Rozsah AD bude vždy přizpůsoben skutečnému rozsahu realizovaných prací.