

Příloha č. 2

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Ministerstvo zemědělství** | **Základní dotazník objektu** | **Sp. List** |
|  |  |
| Název - instituce | Ministerstvo zemědělství |
| Majitel objektu (objektů) | Ministerstvo zemědělství |
| Adresa | Palánek 250/1, Vyškov |
| Charakter uživání budovy | administrativní budova |
| Počet lidí v budově | 120 |

**administrati vní budova**

|  |  |
| --- | --- |
| Rok dokončení objektu (domu) - prvni kolaudace | 1976 |
| Rok rekolaudace | 1976 |
| Rok, kdy byly na objektu prováděny důležité opravy (dle přriložené | 2002-výměna oken, 2003- zateplení |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **Poloha objektu** |  | **6** | **Rozměry objektu** | m |
| 1.1 | Samostatný | ano | 6.1 | Déka | 36,00 |
| ~~1.2~~ |  ~~V blo ku do mů~~  |  | 6.2 | Šířka | 13,80 |
| ~~1.3~~ |  ~~R o ho vý~~  |  | 6.3 | Výška | 22,50 |
| ~~1.4~~ |  ~~Ř ado vý~~  |  | 6.4 | Světlá výška typ. NP | 3,00 |
| **2** | **Konstrukční systém** |  | **7** | **Podlaží** |  |
| ~~2.1~~ |  ~~Dřevěný~~  |  | 7.1 | Počet podzemních podlaží | 1 |
| ~~2.2~~ |  ~~Kamenný~~  |  | 7.2 | Počet nadzemních podlaží | 6+nástavba |
| ~~2.3~~ |  ~~Cihlo lvý~~  |  | ~~7.3~~ |  ~~Po dkro ví čás tečné~~  |  |
| ~~2.4~~ |  ~~S miš ený (kamený, ci hlo vý)~~  |  |  |  |  |
| ~~2.5~~ |  ~~Panelo vý~~  |  | **8** | **Obestavěný prostor** | m3 |
| ~~2.6~~ |  ~~0celo vý s endvič~~  |  | 8.1 | Podzemní část | 3 155,00 |
| ~~2.7~~ |  ~~S kelet železo beto n~~  |  | 8.2 | Nadzemní část | 18 926,00 |
| ~~2.8~~ |  ~~S kelet o celo vý~~  |  | 8.3 | Střecha | 0,00 |
| 2.9 | Skelet kombinovaný | ano | 8.4 | OP celkem cca | 22081 |
| **3** | **Krov, střecha** |  | **9** | **Užitná plocha** | m2 |
| ~~3.1~~ |  ~~Krov dřevěný~~  |  | 9.1 |  |  |
| 3.2 | Krov železobeton | ano | 9.2 | 1.PP | 588,00 |
| ~~3.3~~ |  ~~Kro v o celo vý~~  |  | 9.3 | 1.NP | 588,00 |
| 3.4 | Střecha plochá jednoplášťová | ano | 9.4 | 2.NP | 588,00 |
| ~~3.5~~ |  ~~S třecha plo chá dvo upláš ťo vá~~  |  | 9.5 | 3.NP | 588,00 |
| ~~3.6~~ |  ~~S třecha - plálená nebo bet. taš ka~~  |  |  | 4.NP | 588,00 |
| ~~3.7~~ |  ~~S třecha o plecho vaná~~  |  |  | 5.NP | 588,00 |
|  |  |  |  | 6.NP | 588,00 |
|  |  |  |  |  | 4116,00 |
| **4** | **Nezastavěný pozemek** | m2 | **10** | **Doplňkové objekty, přípojky** |  |
| ~~4.1~~ |  ~~č.k~~  | 0,00 | ~~10.1~~ |  ~~Opěrné zdi~~  |  |
| ~~4.2~~ |  ~~č.k~~  | 0,00 | ~~10.2~~ |  ~~S chodidš tě (na půdní plo chy)~~  |  |
| ~~4.3~~ |  ~~č.k~~  | 0,00 | ~~10.3~~ |  ~~Oplo cení - druh~~  |  |
| ~~4.4~~ |  ~~č.k~~  | 0,00 | 10.4 | Hlavní domovní vedení AYKY | ano |
| ~~4.5~~ |  ~~č.k~~  | 0,00 | 10.5 | Přípojka plynu DJ/Js | ano |
|  |  |  | 10.6 | Přípojka vodovod DJ/Js | ano |
| **5** | **Zpevněné plochy** | m2 | 10.7 | Přípojka na kanalizaci DJ/Js | ano |
| ~~5.1~~ |  ~~Cho dník dlážděný~~  | 0,00 | ~~10.8~~ |  ~~Přípo jka na to pení (vo da, pára)~~  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ~~5.2~~ |  ~~Cho dník as falto vý~~  | 0,00 | ~~10.9~~ |  ~~ČOV~~  |  |
| ~~5.3~~ |  ~~Cho dník beto no vý~~  | 0,00 | ~~11~~ |  ~~Hlavní uzávěr plynu - umís těn~~  |  |
| ~~5.4~~ |  ~~Cho dník neupravený~~  | 0,00 |  | Hlavní uzávěr plynu - umístěn | 1.PP |
| 5.5 | Komunikace dlážděná | 430,00 | ~~12~~ |  ~~Hlavni uzávěr vo dy - umís těn~~  |  |
| ~~5.6~~ |  ~~Ko munikace as falto vá~~  | 0,00 |  | Hlavní uzávěr vody - umístěn | 1.PP |
| ~~5.7~~ |  ~~Ko munikace beto no vá~~  | 0,00 | ~~13~~ |  ~~Hlavn í uzávěr páry - umís těn~~  |  |
| ~~5.8~~ |  ~~Ko munikace neupravená~~  | 0,00 |  |  |  |
| 5.9 | Jiné zpevněné plochy - parkoviště | 1 160,00 | ~~14~~ |  ~~Hlavní uzávěr to pení - ho rká vo da~~  |  |
|  |  |  |  |  |  |

Provozní podmínky Provozní doba

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| A | **Charakter objektu dle využití** |  |
| A.1 | Administrativní budova | ano |
| ~~A.2~~ | ~~Archiv, sklad~~ |  |
| ~~A.3~~ |  ~~Jiný~~  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Pracovní dny** | **Víkend** |
| 6.00 - 24.00 (24 hod. denně) | 24 hod. denně |
|  |  |
|  |  |