Smlouva o poskytování servisních služeb

Číslo smlouvy: VZ č. 17 027/Z22017-035153

Dnešního dne uzavřely

Krajská nemocnice T. Bati, a. s.

se sídlem Havlíčkovo nábřeží 600, 762 75 Zlín

IČ: 27661989, DIČ: CZ27661989

jednající MUDr. Radomírem Maráčkem, předseda představenstva

a ing. Vlastimilem Vajdákem, člen představenstva

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 4437

(dále jen „Nemocnice“)

- na straně jedné -

a

Philips Česká republika s.r.o.

Philips Health Systems

se sídlem Rohanské nábřeží 678/23, 186 00 Praha 8

IČ: 63985306, DIČ CZ63985306

Bank. spojení: Citibank Europe plc, organizační složka, Bucharova 2641/14, Praha 5,   
č. účtu 2028401008/2600

jednající Pavlem Šotem a Tomažem Justinem, jednateli

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka č. 38206

(dále jen „Philips“)

- na straně druhé -

tuto

**smlouvu o poskytování servisních služeb**

v souladu s ustanovením § 1746 odst. 2 občanského zákoníku

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v této smlouvě obsažených a s úmyslem být touto smlouvou vázány, dohodly se na následujícím znění smlouvy:

# předmět smlouvy

## Philips se touto smlouvou zavazuje převzít do servisní péče Philips systémy uvedené níže v seznamu, jež jsou podrobně specifikovány, a to včetně konfigurace systémů, v příloze č. 1  této smlouvy (dále jednotlivě i společně jen „Zařízení“).

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Typ zařízení** | **Název zařízení** | **Výrobní číslo** | **KNTB evidenční číslo** | **Philips evidenční číslo** |
|
| Rezonance magnetická | Achieva 1,5T | 39082 | 8386800 | 2158595028 |
| RTG stěna analogová | Easy Diagnost | 01.0046 | 9044500 | 2158595004 |
| RTG pojízdný | Practix 300 | 05.56.1325 | 9006100 | 2158595013 |
| RTG pojízdný s C-ramenem | BV Pulsera 12 | 255 | 9083101 | 2158595015 |
| CT simulátor | Brilliance BigBore | 996/7296 | 9083200 | 2158595014 |
| CT přístroj multidetektorový | Brilliance64 | 10174 | 9901000 | 2158595016 |
| RTG pojízdný s C-ramenem | BV Pulsera 12 | 1223 | 9901400 | 2158595017 |
| RTG pojízdný | Practix 400 | 441994 | 9901500 | 2158595018 |
| Angiolinka | Integris Allura Xper FD10 | 268 | 9902000 | 2158595022 |
| Angiolinka | Integris Allura Xper FD10 | 267 | 9902200 | 2158595023 |
| RTG pojízdný s C-ramenem | BV Pulsera 9 | 002113 | 9127600 | 2158595025 |
| RTG stěna digitální vyšetřovací | Digital Diagnost 3 | 484808/11000430 | 8359900 | 2158595024 |
| RTG skiagrafický komplet | Digital Diagnost 4 | 14000068 | 9914800 | 2158595031 |
| RTG pojízdný s C-ramenem | BV Pulsera 12 | 3528 | 9915300 | 2158595032 |
| RTG pojízdný | Practix 360 | 15000582 | 9915500 | 2158595033 |
| RTG pojízdný | Practix 360 | 15000583 | 9915600 | 2158595034 |
| Rezonance magnetická | Ingenia 1,5T | 70778 | 9915800 | 2158595035 |
| CT přístroj multidetektorový | Brilliance iCT | 100730 | 9211900 | 2158595039 |
| Angiolinka | Integris Allura Xper FD20 | 933 | 8348100 | 2158595038 |
| Portálový server | ISP V7 | 100159124 |  | 2158595037 |
| Stanice pracovní | ISP IX V7 | 51013 |  | 2158595040 |

## Servisní péče bude poskytnuta v rozsahu, jak je tento specifikován v Definici a rozsahu servisních služeb, jež tvoří přílohu č. 2 této smlouvy.

## Philips se zavazuje poskytovat služby dle této smlouvy v souladu s platnými právními předpisy, technickými normami a interními předpisy o údržbě Zařízení. Služby budou poskytovány s náležitou odbornou péčí, v souladu s nejnovějšími výrobními znalostmi a posledním stavem techniky.

## Nedohodnou-li se strany výslovně jinak, budou veškeré služby dle této smlouvy poskytovány v běžné pracovní době, tj. v pracovních dnech od 7.00 do 15.00 hodin na adrese sídla Nemocnice.

## Služby dle této smlouvy mimo servisní úkony zahrnují též potřebné nástroje, měřící a zkušební pomůcky potřebné k poskytnutí služby.

# cena a platební podmínky

## Nemocnice se za služby poskytnuté dle této smlouvy zavazuje zaplatit Philipsu paušální cenu uvedenou v cenové nabídce - příloha č. 3 (dále jen „cena“). Cena zahrnuje veškeré náklady Philipsu spojené s plněním této smlouvy.

## Paušální cena bude fakturována v pravidelných měsíčních splátkách. Splatnost faktury daňového dokladu bude 30 kalendářních dníode dne doručení faktury Nemocnici.

## V případě prodlení s úhradoujakékoliv částky dle této smlouvy se Nemocnice zavazuje uhradit Philipsu zákonný úrok z prodlení.

# Předpoklady plnění – připravenost ze strany Nemocnice

## Nemocnice se zavazuje Philips neprodleně písemně informovat o všech poruchách a škodách na Zařízení, jakožto i o jakýchkoliv provozních změnách a ostatních skutečnostech, které mohou mít vliv na plnění této smlouvy.

## Nemocnice umožní pracovníkům Philipsu přístup k Zařízení. Nemocnice poskytne pracovníkům Philipsu technickou dokumentaci týkající se Zařízení. Technická dokumentace musí být uložena dohodnutým způsobem u Zařízení.

## Nemocnice sdělí pracovníkům Philipsu veškeré informace potřebné k plnění této smlouvy a k provedení konkrétního servisního úkonu.

## Nemocnice se zavazuje užívat Zařízení v souladu s podmínkami užívání uvedenými v návodu.

## Jestliže Nemocnice nemůže dodržet již odsouhlasený termín opravy, či servisního zákroku, je povinna tuto skutečnost neprodleně sdělit Philipsu s návrhem nového termínu.

# záruka

## Philips přejímá záruku za jakost provedených prací v rámci servisní činnosti v délce 12 měsíců ode dne uvedeného na konkrétním servisním protokolu. Na náhradí díly a použitý materiál bude poskytnuta záruka v délce trvání uvedené výrobcem, přičemž tuto dobu Philips na vyžádání Nemocnici doloží dokladem od výrobce. Práva z odpovědnost za vady se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. Philips se zavazuje vady, na něž se vztahuje záruka, odstranit v nejkratším možném termínu.

## Na zařízeních a dílech vyrobených, či dodaných Philipsem mohou být činěny jakékoliv servisní, či technické úkony pouze Philipsem. Při nesplnění této podmínky se na předmětné zařízení, dílo či plnění záruka nevztahuje.

## Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení, na újmy vzniklé v důsledku neodborného, či chybného zacházení, nadměrného používání, nevhodných provozních prostředků. Záruka se též nevztahuje na případy, kdy na Zařízení byly neodborně provedeny změny, či Zařízení bylo neodborně uvedeno do provozu.

## Nemocnice se zavazuje vady neprodleně po zjištění oznámit Philipsu, a to v písemné podobě včetně popisu zjištěné závady.

# zpracování osobních údajů

## Během poskytování služeb Nemocnici je pro Philips nezbytné mít přístup k, prohlížet a/nebo stahovat počítačová data ze Zařízení, která mohou obsahovat osobní údaje. Osobní údaje obsahují informace vztahující se k jedinci, na jejichž základě může být takový jedinec přímo či nepřímo identifikován. Osobní údaje mohou obsahovat jak osobní zdravotní informace (např. podoba, data monitoringu srdce, číslo lékařského záznamu), tak i informace z jiné oblasti než výše uvedené (nezdravotní - např. datum narození, pohlaví). Philips bude zpracovávat osobní údaje pouze v rozsahu nezbytném pro plnění servisních povinností vyplývajících z této smlouvy.

## Smluvní strany této smlouvy, a to Nemocnice v postavení správce ve smyslu ustanovení § 4 písm. j) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“) a Philips v postavení zpracovatele ve smyslu ustanovení § 4 písm. k) zákona o ochraně osobních údajů, se proto v souladu s ustanovením § 6 zákona o ochraně osobních údajů výslovně dohodly na následujícím ujednání:

## Ujednáním ve smyslu čl. 5.1. této smlouvy poskytuje Nemocnice Philipsu možnost zpracování osobních údajů ve smyslu § 4 písm. a) zákona o ochraně osobních údajů a zpracování citlivých údajů ve smyslu § 4 písm. b) zákona o ochraně osobních údajů. Philips údaje zpracovává ve smyslu ustanovení § 4 písm. e) zákona o ochraně osobních údajů při poskytování služeb podle této smlouvy.

## Philips je oprávněn zpracovávat údaje ve smyslu čl. 5.2. této smlouvy v rozsahu nezbytném pro plnění práv a povinností Philipsu při poskytování služeb podle této smlouvy.

## Toto ujednání se uzavírá na dobu trvání smlouvy o poskytování servisních služeb ve smyslu čl.7.2. této smlouvy.

## Philips poskytuje následující záruky technického zabezpečení ochrany osobních údajů: servisní služby dle této smlouvy jsou poskytovány za užití souboru technických prostředků a postupů (např. přístupové body, autorizované osoby, šifrování přenášených informací apod.), jež zajišťují, že dálkový přístup je bezpečný, a dále pak, že dálkový přístup do Zařízení je možný pouze z přípojných míst povolených Nemocnicí.

## Organizační ochrana osobních údajů ze strany Philipsu spočívá zejména v omezeném přístupu k zpřístupněným osobním údajům, kdy osobní údaje jsou zpřístupněny pouze těm zaměstnancům, jež přímo vykonávají předmětné servisní služby. Pracovní smlouva a Příručka zaměstnance společnosti Philips obsahují ustanovení, která zaměstnance zavazují zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které se dozvěděl v souvislosti s výkonem práce pro zaměstnavatele, zejména ve věcech týkajících se klientů a obchodních partnerů zaměstnavatele. Zaměstnanec bere na vědomí, že při porušení tohoto závazku může zaměstnavatel uplatňovat náhradu újmy, která by zaměstnavateli nebo obchodnímu partnerovi či jiné třetí osobě z porušení této povinnost vznikla.

# ostatní ujednání

## Autorská práva. Philips si ponechává vlastnické právo ke katalogům, výkresům a obdobným materiálům poskytnutým Nemocnici. Philips touto smlouvou uděluje Nemocnici právo tyto materiály výlučně pro svoji potřebu, popř. pro potřebu konečného uživatele bezúplatně používat, překládat, kopírovat a rozmnožovat. Veškerá autorská práva však zůstávají Philipsu.

## Náhrada újmy. Na náhradu újmy dle této smlouvy se uplatní obecné právní předpisy.

## Změna plnění. Nemocnice bere na vědomí a akceptuje, že Philips je oprávněn z časových, popř. technických důvodů namísto objednaných služeb dodat služby, které budou schopné technicky a kvalitativně nahradit původně objednané služby.

## Povinnost mlčenlivosti. Veškeré informace sdělené druhé smluvní straně v souvislosti s plněním této smlouvy jsou považovány za obchodní tajemství. Smluvní strany se zavazují k mlčenlivosti o všech informacích, o kterých se dověděly v souvislosti s plněním této smlouvy, a to ještě po dobu pěti let po ukončení účinnosti této smlouvy.

## Promlčení. Smluvní strany se dohodly, že veškerá práva společnosti Philips plynoucí z této smlouvy se promlčují v promlčecí lhůtě v trvání 10 let ode dne, kdy právo mohlo být uplatněno poprvé.

## Náhradní díly. Smluvní strany se výslovně dohodly, že vyměněné a nahrazené vadné díly se stávají majetkem Philipsu. Philips nemůže ve všech případech garantovat dodávku náhradních dílů k Zařízení, pokud je toto starší deseti let, nicméně se zavazuje vyvinout maximální úsilí k tomu, aby oprava mohla být provedena.

## Subdodavatelé. Philips si vyhrazuje právo plnit své závazky vyplývající z této smlouvy prostřednictvím jím autorizovaných třetích osob.

# Doba trvání smlouvy

## Plnění dle této smlouvy bude zahájeno dne **1.4.2018** nejdříve však dne, kdy tato smlouva bude podepsána oběma smluvními stranami.

## Tato smlouva se uzavírá na dobu 3 let.

## Jestliže dle názoru Philipsu je dovršena doba životnosti Zařízení a údržba nebo oprava již z tohoto důvodu není účelná je Philips oprávněn tuto smlouvu vypovědět ve vztahu ke každému jednolivému Zařízení písemnou výpovědí doručenou druhé smluvní straně s jednoměsíční výpovědní lhůtou, přičemž výpovědní doba začíná běžet den následující po doručení výpovědi druhé smluvní straně.

# závěrečná ustanovení

## Tato smlouva, jakož i práva a povinnosti vzniklé na základě této smlouvy nebo v souvislosti s ní, se řídí zákonem č. 89/2012 Sb. ve znění pozdějších předpisů, občanským zákoníkem. Smluvní vztahy, které nejsou výslovně upraveny touto smlouvou, se řídí nejprve Obecnými nákupními podmínkami KNTB a.s. uvedenými v příloze č. 4 a ve zbývajících otázkách občanským zákoníkem.

## Pro vyloučení pochybností smluvní strany vylučují uplatnění ustanovení § 1799 a 1800 občanského zákoníku a dále prohlašují, že veškerá ujednání v rámci smluvního vztahu založeného touto smlouvou odpovídají obchodním zvyklostem a zásadě poctivého obchodního styku.

## Společnost Philips je oprávněna k částečnému plnění, a to bez náhrady nákladů částečným plněním způsobených.

## Pro vyloučení pochybností smluvní strany prohlašují, že jejich vzájemná plnění dle této smlouvy jsou vyrovnaná, tj. nejsou k sobě v hrubém nepoměru.

## Tato smlouva představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu této smlouvy a nahrazuje veškerá předešlá ujednání smluvních stran ústní i písemná.

## Tuto smlouvu je možné měnit pouze písemnou dohodou smluvních stran ve formě číslovaných dodatků této smlouvy, podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

## Nedílnou součást smlouvy tvoří tyto přílohy:

Příloha č. 1. Specifikace Zařízení včetně konfigurace

Příloha č. 2 Definice a rozsah servisních služeb (příloha č.3 VZ č. Z22017-035153)

Příloha č. 3 Cenová nabídka (příloha č. 1  VZ č. Z22017-035153)

Příloha č. 4 Obecné nákupní podmínky KNTB, a.s. (příloha č. 2  VZ č. Z22017-035153)

## Tato smlouva je uzavřena ve třech (3) vyhotoveních.

Strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho k ní připojují svoje podpisy:

|  |  |
| --- | --- |
| **Nemocnice**  Ve Zlíně dne 29.3. 2018 | **Philips Česká republika s.r.o.**  V Praze dne 12.3. 2018 |
| .......................................................  MUDr. Radomír Maráček  předseda představenstva | *.............................................*  Pavel Šot  jednatel společnosti |
| .......................................................  Ing. Vlastimil Vajdák  člen představenstva | *.............................................*  Tomaž Justin  jednatel společnosti |

Příloha č. 1.

SPECIFIKACE ZAŘÍZENÍ VČETNĚ KONFIGURACE

Přístroj: **Achieva 1.5T Conversion**

Místo: Krajská nemocnice T. Bati, a.s.

Číslo v evidenci KNTB / Philips: 39082 / 2158595028

Sériové číslo: 39082

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Pozice | Počet | Systémový komponent |
| 1 | 1 | Achieva 1.T Conversion |
| 2 | 1 | SmartExam Pack MSK |
| 3 | 1 | Coronary Acquisition |
| 4 | 1 | Cardiac Acquisition |
| 5 | 1 | PATIENT TROLLEY FRAME |
| 6 | 1 | TABLE TOP ACHIEVA + ACC |
| 7 | 1 | SENSE TORSOCARDIAC 32 1.5 |
| 8 | 1 | 1.5T ELITE COIL PACK |
| 9 | 1 | K-T BLAST |
| 10 | 1 | 4D-TRAK |
| 11 | 1 | ReconExcel |
| 12 | 1 | SENSE Head Coil 1.5T 8 |
| 13 | 1 | Pre Assembly parts |
| 14 | 1 | BOLD SPECIALIST |
| 15 | 1 | WHOLE BODY SPECIALIST |
| 16 | 1 | FIBERTRAK SPECIALIST |
| 17 | 1 | SPECTROSCOPY SPECIALIST |
| 18 | 1 | SCANTOOLS PRO |
| 19 | 1 | Conversion Ach Nova DL HP32 R3 |
| 20 | 1 | MSK Coil Pack 1.5T Elite |
| 21 | 1 | SmartExam Pack Neuro |
| 22 | 1 | Magnet conversion |
| 23 | 1 | Magnet Life Support |
| 24 | 1 | Extended MR Workspace |
| 25 | 1 | Upgrades IntelliSpace Portal |

**Přístroj: Practix 300**

Místo: Krajská nemocnice T. Bati, a.s.

Číslo v evidenci KNTB / Philips: 9006100 / 2158595013

Sériové číslo: 05.56.1325

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Pozice | Počet | Systémový komponent |
| 1 | 1 | Practix 300 |

**Přístroj: Easy Diagnost Classic+dig.upg.**

Místo: Krajská nemocnice T. Bati, a.s.

Číslo v evidenci KNTB / Philips: 9044500 / 2158595004

Event. sériové číslo: 100460

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Pozice | Počet | Systémový komponent |
| 1 | 1 | Easy Diagnost 90/15 |
| 2 | 1 | getalitová deska stolu |
| 3 | 1 | ergonomický uživatelský interface |
| 4 | 1 | DSI |
| 5 | 1 | generátor Optimus 50 |
| 6 | 1 | kolimátor s RTG trubicí SRO 2550 |
| 7 | 1 | 23 cm zesilovač |
| 8 | 1 | 17“ HLR monitor |

**Přístroj: BV Pulsera 12“**

Místo: Krajská nemocnice T. Bati, a.s.

Číslo v evidenci KNTB / Philips: 9083101 / 2158595015

Sériové číslo: 000255

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Pozice | Počet | Systémový komponent |
| 1 | 1 | BV Pulsera, rel. 2.3 |
| 2 | 2 | STANDARD COLOR LCD |

**Přístroj: CT Big Bore Brilliance**

Místo: Krajská nemocnice T. Bati, a.s.

Číslo v evidenci KNTB / Philips: 9083200 / 2158595014

Sériové číslo: 7296

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Pozice | Počet | Systémový komponent |
| 1 | 1 | Brilliance CT Big Bore Oncology |
| 2 | 1 | Gantry |
| 3 | 1 | Collimator |
| 4 | 1 | X-Ray Tube & Generator |
| 5 | 1 | X-Ray Control (Rhost) |
| 6  7 | 1  1 | Operator Interface  Brilliance Extended Workspace |

Přístroj: **Brillinace CT 64 Channel**

Místo: Krajská nemocnice T. Bati, a.s.

Číslo v evidenci KNTB / Philips: 9901000 / 2158595016

Sériové číslo: 10174

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Pozice | Počet | Systémový komponent |
| 1 | 1 | BRILLINACE CT 64 CHANNEL |
| 2 | 1 | GANTRY |
| 3 | 1 | COLLIMATOR |
| 4 | 1 | X-RAY TUBE & GENERATOR |
| 5 | 1 | X-RAY CONTROL (Rhost) |
| 6 | 1 | OPERATOR INTERFACE (T7400) CRC, CIRS |
| 7 | 1 | OPERATOR INTERFACE (T7400) Host, CIRS |
| 8  9 | 1  1 | PATIENT SUPPORT  Brilliance Extended Workspace |

Přístroj: **BV Pulsera 12**

Místo: Krajská nemocnice T. Bati, a.s.

Číslo v evidenci KNTB / Philips: 9901400 / 2158595017

Sériové číslo: 1223

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Pozice | Počet | Systémový komponent |
| 1 | 1 | BV PULSERA REL. 2.3. |
| 2 | 1 | SPRING BOW FOR C-ARC |
| 3 | 1 | STERILIZABLE COVERS |
| 4 | 1 | LASER ALIGNMENT DEVICE TANK |
| 5 | 1 | UPGRADE FROM 500 TO 5000 IM. |
| 6 | 1 | EXTENDED PROCESSING, REL. 2 |
| 7 | 1 | LCD HEIGHT ADJUSTMENT |
| 8 | 1 | ADVANCED PAIN EXTENSION |
| 9 | 1 | UPGRADE TO HiBri COLOR LCD |
| 10 | 1 | GEN. PURP. 12“ PULSERA 2.3 |
| 11 | 1 | ADVANCED CONNECTIVITY PACKAGE |

Přístroj: **Practix 400**

Místo: Krajská nemocnice T. Bati, a.s.

Číslo v evidenci KNTB / Philips: 9901500 /2158595018

Sériové číslo: 441994

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Pozice | Počet | Systémový komponent |
| 1 | 1 | PRACTIX 400 BASEUNIT |
| 2 | 1 | X-RAY TUBE ASSEMBLY RAD 74 |
| 3 | 1 | DIAMENTOR |

Přístroj: **Allura Xper FD10**

Místo: Krajská nemocnice T. Bati, a.s.

Číslo v evidenci KNTB / Philips: 9902000 / 2158595022

Sériové číslo: SN:000268 ON:100103475

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Pozice | Počet | Systémový komponent |
| 1 | 1 | ALLURA Xper FD10 |
| 2 | 6 | ADDL. 19“LCD COLOR MON FOR ER |
| 3 | 1 | MRC-GS 05/08 |
| 4 | 1 | EXAM LIGHT (ER) |
| 5 | 1 | BRACKET FOR RAD. SHIELD |
| 6 | 1 | RAD SHIELD |
| 7 | 1 | SECOND T.S.O. GEOMETRY |
| 8 | 1 | SECOND T.S.O. IMAGING |
| 9 | 1 | INTERCOM |
| 10 | 1 | TABLE MOUNTED RAD. SHIELD |
| 11 | 1 | MARK V PROVIS PEDESTAL |
| 12 | 1 | 2ND XPER MODULE PR |
| 13 | 1 | EP HARDWARE |
| 14 | 1 | EP NAVIGATOR |

Přístroj: **Allura Xper FD10**

Místo: Krajská nemocnice T. Bati, a.s.

Číslo v evidenci KNTB / Philips: 9902200 / 2158595023

Sériové číslo: SN:000267 ON:100103396

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Pozice | Počet | Systémový komponent |
| 1 | 1 | ALLURA Xper FD10 |
| 2 | 6 | ADDL. 19“LCD COLOR MON FOR ER |
| 3 | 1 | MRC-GS 05/08 |
| 4 | 1 | EXAM LIGHT (ER) |
| 5 | 1 | RAD SHIELD |
| 6 | 1 | SECOND T.S.O. GEOMETRY |
| 7 | 1 | SECOND T.S.O. IMAGING |
| 8 | 1 | INTERCOM |
| 9 | 1 | TABLE MOUNTED RAD. SHIELD |
| 10 | 1 | MARK V PROVIS PEDESTAL |
| 11 | 1 | 2ND XPER MODULE PR |
| 12 | 1 | EP HARDWARE |
| 13 | 1 | FLAT PANEL DISPLAY CR |

Přístroj: **BV Pulsera 9“**

Místo: Krajská nemocnice T. Bati, a.s.

Číslo v evidenci KNTB / Philips: 9127600 / 2158595025

Sériové číslo: SN:002113, ON:01J0FX015

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Pozice | Počet | Systémový komponent |
| 1 | 1 | BV PULSERA, MOBILE X-RAY UNIT, R.2.3 |
| 2 | 1 | SPRING BOW FOR C-ARC |
| 3 | 1 | LASER ALIGNMENT DEVICE TANK |
| 4 | 1 | MEDICAL DVD-RECORDER |

Přístroj: **Digital Diagnost Dual Detector**

Místo: Krajská nemocnice T. Bati, a.s.

Číslo v evidenci KNTB / Philips: 8359900 / 2158595024

Sériové číslo: 484808/1100043 / 39082

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Pozice | Počet | Systémový komponent |
| 1 | 1 | DIGITALDIAGNOST DUAL DETECTOR |
| 2 | 1 | TABLETOP, WIDE |
| 3 | 1 | DIGITAL VM EXTENSION |
| 4 | 1 | RAIL EXTENSION VM |
| 5 | 1 | WALLSTAND DISPLAY VM |
| 6 | 1 | OPTIMUS 80 KW |
| 7 | 1 | SRO 2550 |
| 8 | 1 | CEILING SUSPENSION |
| 9 | 1 | SECOND LASER F. FIXED SID |
| 10 | 1 | SYSTEM MOTORIZATION |
| 11 | 1 | VM HORIZONTAL MOVEMENT |
| 12 | 1 | AUTOMATIC STITCHING SW |
| 13 | 1 | ELEVA EXAM.CONTR. ADV. |
| 14 | 1 | DICOM WLM & CLASSIC RIS |
| 15 | 1 | DICOM IMAGE EXPORT |
| 16 | 1 | CS BASE RAIL 4,3 M |
| 17 | 1 | CS RAIL EXTENSION 2,7 M |
| 18 | 1 | PATIENT SUPPORT |

Přístroj: **Digital Diagnost Dual Detector**

Místo: Krajská nemocnice T. Bati, a.s.

Číslo v evidenci KNTB / Philips: 9914800 / 2158595031

Sériové číslo: 14000068

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Pozice | Počet | Systémový komponent |
| 1 | 1 | DIGITALDIAGNOST DUAL DETECTOR |
| 2 | 1 | TABLETOP, WIDE |
| 3 | 1 | DIGITAL VM EXTENSION |
| 4 | 1 | RAIL EXTENSION VM |
| 5 | 1 | WALLSTAND DISPLAY VM |
| 6 | 1 | OPTIMUS 80 KW |
| 7 | 1 | SRO 2550 |
| 8 | 1 | CEILING SUSPENSION |
| 9 | 1 | SECOND LASER F. FIXED SID |
| 10 | 1 | SYSTEM MOTORIZATION |
| 11 | 1 | VM HORIZONTAL MOVEMENT |
| 12 | 1 | AUTOMATIC STITCHING SW |
| 13 | 1 | ELEVA EXAM.CONTR. ADV. |
| 14 | 1 | DICOM WLM & CLASSIC RIS |
| 15 | 1 | DICOM IMAGE EXPORT |
| 16 | 1 | CS BASE RAIL 4,3 M |
| 17 | 1 | CS RAIL EXTENSION 2,7 M |
| 18 | 1 | PATIENT SUPPORT |

Přístroj: **BV Pulsera 12**

Místo: Krajská nemocnice T. Bati, a.s.

Číslo v evidenci KNTB / Philips: 2158595032

Sériové číslo: 3528

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Pozice | Počet | Systémový komponent |
| 1 | 1 | BV PULSERA REL. 2.3. |
| 2 | 1 | SPRING BOW FOR C-ARC |
| 3 | 1 | LASER ALIGNMENT DEVICE TANK |
| 4 | 1 | GEN. PURP. 12“ PULSERA 2.3 |

Přístroj: **Practix 360**

Místo: Krajská nemocnice T. Bati, a.s.

Číslo v evidenci KNTB / Philips: 9915500 / 2158595033

Sériové číslo: 15000582

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Pozice | Počet | Systémový komponent |
| 1 | 1 | PRACTIX 360 BASEUNIT |
| 2 | 1 | DIAMENTOR |

Přístroj: **Practix 360**

Místo: Krajská nemocnice T. Bati, a.s.

Číslo v evidenci KNTB / Philips: 9915600 / 2158595034

Sériové číslo: 15000583

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Pozice | Počet | Systémový komponent |
| 1 | 1 | PRACTIX 360 BASEUNIT |
| 2 | 1 | DIAMENTOR |

**Přístroj: Ingenia 1,5T**

Oddělení: Radiodiagnostické oddělení

Číslo v evidenci KNTB / Philips: 9915800 / 2158595035

Sériové číslo: 70778

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Pozice | Počet | Systémový komponent |
| 1 | 1 | SP INGENIA 1.ST OMEGA HP RS |
| 2 | 1 | RF VENT PIPE FEEDTHROUGH 1.ST |
| 3 | 1 | MAGNET INGENIA 1.5T |
| 4 | 1 | DS HEADNECKSPINE 1.5T |
| 5 | 1 | DS WHOLE BODY l.ST |
| 6 | 1 | OS FLEX S 1.ST |
| 7 | 1 | OS KNEE 8CH l.ST |
| 8 | 1 | SCANTOOLS PRO |
| 9 | 1 | FLEXTRAK |
| 10 | 1 | TABLETOP |
| 11 | 1 | PPU FOR WIRELESS PHYSIOLOGY |
| 12 | 1 | PAT. OBSERV. CAMERA COLOR ZOOM |
| 13 | 1 | PATIENT OBSERVATION MONITOR |
| 14  15  16 | 1  1  1 | SAFETY MARKING PLATE (CS) l.5T ASM  EXTENDED STORAGE - 5TB  EXTENDED STORAGE - 5TB |

Přístroj: **iCT**

Místo: Krajská nemocnice T. Bati, a.s.

Číslo v evidenci KNTB / Philips: 9211900 /2158595039

Sériové číslo: 100730

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Pozice | Počet | Systémový komponent |
| 1  2  3  4  5 | 1  1  1  1  1 | ICT ELITE  STANDARD TABLE  MED GRADE 18'' LCD MON DUAL  CONSOLE UPS  DUAL ENERGY VIEWER – STD |

Přístroj: **Allura Xper FD20**

Místo: Krajská nemocnice T. Bati, a.s.

Číslo v evidenci KNTB / Philips: 8348100 / 2158595038

Sériové číslo: 933

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Pozice | Počet | Systémový komponent |
| 1 | 1 | ALLURA Xper FD20 |
| 3 | 1 | SPARE KITS |
| 6 | 1 | MRC-GS 04/07 |
| 7 | 1 | EXAM LIGHT (ER) |
| 9 | 1 | RAD SHIELD |
| 10 | 1 | SECOND T.S.O. GEOMETRY |
| 11 | 1 | SECOND T.S.O. IMAGING |
| 12 | 1 | INTERCOM |
| 16 | 1 | INJECTOR Illumena LF |

Přístroj: **IntelliSpace Portal V7**

Místo: Krajská nemocnice T. Bati, a.s.

Číslo v evidenci KNTB / Philips: 2158595037

Sériové číslo: 99032

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Pozice | Počet | Systémový komponent |
| 1 | 1 | ISP |

Přístroj: **IntelliSpace Portal IX V7**

Místo: Krajská nemocnice T. Bati, a.s.

Číslo v evidenci KNTB / Philips: 2158595040

Sériové číslo: 51013

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Pozice | Počet | Systémový komponent |
| 1 | 1 | ISP |

Příloha č. 2.

**Definice a rozsah servisních služeb**

(Příloha č. 3 -VZ č. Z22017-035153)

**Full servis:**

**Údržba:**

- kontrola mechanické a elektrické bezpečnosti, kontrola ochranných prostředků proti záření, pravidelná údržba dle zákona 268/2014 Sb., vč. všech náhradních dílů, jejichž výměnu předepisuje výrobce v rámci kontrol a dle způsobu instalace, provedení elektrické revize

- měření dlouhodobé stability dle zákona 18/1997 Sb.

- informace o stavu bezpečnosti smluvních předmětů, jakož i o případných žádoucích opravách a seřizovacích pracích

- kontrola funkčnosti s přezkoušením provozních údajů

- provedení technických změn, které jsou nezbytné, nebo které jsou z bezpečnostních důvodů nutné

- provedení opatření k předcházení újmám, skládající se z čištění technických zařízení, mazání, seřizování

**Opravy:**

- odstranění poruch, které byly způsobeny provozně podmíněným opotřebením, nebo úbytkem stavebních dílů

- dodání nebo vmontování k tomu případně potřebných náhradních dílů včetně strategických, jako např. rentgenových zářičů, detektorů. Náhradní díly jsou hrazeny v rámci servisního paušálu.

- nástup na opravu do 8 pracovních hodin od nahlášení závady

- dodávka náhradních dílů do 2 pracovních dnů od diagnostiky poruchy

- veškeré práce v rozsahu standardní pracovní doby spojené s odstraněním poruch

**Další:**

- hardware a software update k udržování funkce systému v souladu s nejnovějšími doporučeními

- poskytování vzdálených servisních služeb prostřednictvím internetového připojení

- provedení základní instruktáže dle zákona 268/2014 Sb.

**Základní servis:**

**Údržba:**

- kontrola mechanické a elektrické bezpečnosti, kontrola ochranných prostředků proti záření, pravidelná údržba dle zákona 268/2014 Sb., vč. všech náhradních dílů, jejichž výměnu předepisuje výrobce v rámci kontrol a dle způsobu instalace, provedení elektrické revize

- měření dlouhodobé stability dle zákona 18/1997 Sb.

- informace o stavu bezpečnosti smluvních předmětů, jakož i o případných žádoucích opravách a seřizovacích pracích

- kontrola funkčnosti s přezkoušením provozních údajů

- provedení technických změn, které jsou nezbytné, nebo které jsou z bezpečnostních důvodů nutné

- provedení opatření k předcházení újmám, skládající se z čištění technických zařízení, mazání, seřizování

**Opravy:**

- nástup na opravu do 8 pracovních hodin od nahlášení závady

- veškeré práce v rozsahu standardní pracovní doby spojené s odstraněním poruch

- v servisním paušálu nejsou zahrnuty náhradní díly

**Další:**

- hardware a software update k udržování funkce systému v souladu s nejnovějšími doporučeními

- poskytování vzdálených servisních služeb prostřednictvím internetového připojení

- provedení základní instruktáže dle zákona 268/2014 Sb.

Zadavatel požaduje, aby při provádění plánovaných úkolů údržby byly dodržené termíny a protokoly o provedení údržby, veškeré servisní výkazy a dokumenty o provedených kontrolách byly zadavateli zasílány bez zbytečného prodlení i v elektronické podobě na oddělení zdravotnické techniky.

Příloha č. 3.

**CENOVÁ Nabídka**

(Příloha č. 1 -VZ č. Z22017-035153)

Příloha č. 4.

**obecné nákupní podmínky KNTb, a.s.**

(Příloha č. 2 -VZ č. Z22017-035153)