|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 760 - Stavební výrobky | | |  |  |  |  |  |  |  | 485 950,00 |
|  | 7601 - Dveře | |  |  |  |  |  |  |  |  | 70 430,00 |
| *114* | *M* | *76010001* | *D/01L - Dveře vnitřní plechové plné 900/1970 vč.obložkové zárubně, kování, specifikace dle PD, D+M* | | | | *kus* | *1,000* | *10 460,00* | | *10 460,00* |
| *115* | *M* | *76010002* | *D/02P - Dveře vchodové plastové 900/1970 jednokřídlé proskledné z 1/3, vč.rámu, specifikace dle PD, D+M* | | | | *kus* | *2,000* | *10 800,00* | | *21 600,00* |
| *116* | *M* | *76010003* | *D/03L - Dveře vnitřní plechové plné 900/1850, požární odolnost EW 30 DP1, vč.obložkové zárubně, kování, specifikace dle PD, D+M* | | | | *kus* | *1,000* | *17 470,00* | | *17 470,00* |
| *117* | *M* | *76010004* | *D/04P - Dveře vnitřní dřevěné plné lakované 800/1970, požární odolnost EW 30 DP1, vč.obložkové zárubně, kování, specifikace dle PD, D+M* | | | | *kus* | *1,000* | *10 450,00* | | *10 450,00* |
| *118* | *M* | *76010005* | *D/05P - Dveře vnitřní dřevěné plné lakované 600/1970, požární odolnost EW 30 DP1, vč.obložkové zárubně, kování, specifikace dle PD, D+M* | | | | *kus* | *1,000* | *10 450,00* | | *10 450,00* |
|  | 7602 - Okna | |  |  |  |  |  |  |  |  | 400 770,00 |
| *119* | *M* | *76020001* | *O/01 - Okno plastové 950/1000 dvoukřídlé otevíravé, specifikace dle PD, D+M* | | | | *kus* | *3,000* | *4 750,00* | | *14 250,00* |
| *120* | *M* | *76020002* | *O/02 - Okno plastové 850/600 jednokřídlé OS, specifikace dle PD, D+M* | | | | *kus* | *1,000* | *2 300,00* | | *2 300,00* |
| *121* | *M* | *76020003* | *O/03 - Okno plastové 700/475 jednokřídlé OS, specifikace dle PD, D+M* | | | | *kus* | *1,000* | *1 500,00* | | *1 500,00* |
| *122* | *M* | *76020004* | *O/04 - Okno plastové 1550/1550 trojkřídlé otevíravé, specifikace dle PD, D+M* | | | | *kus* | *16,000* | *14 420,00* | | *230 720,00* |
| *123* | *M* | *76020005* | *O/05 - Okno plastové 1000/450 jednokřídlé OS, specifikace dle PD, D+M* | | | | *kus* | *1,000* | *2 030,00* | | *2 030,00* |
| *124* | *M* | *76020006* | *O/06 - Okno plastové 575/900 jednokřídlé OS, specifikace dle PD, D+M* | | | | *kus* | *4,000* | *2 330,00* | | *9 320,00* |
| *125* | *M* | *76020007* | *O/07 - Okno plastové 490/900 jednokřídlé OS, specifikace dle PD, D+M* | | | | *kus* | *1,000* | *1 990,00* | | *1 990,00* |
| *126* | *M* | *76020008* | *O/08 - Okno plastové 900/2400 pevné, specifikace dle PD, D+M* | | | | *kus* | *1,000* | *8 640,00* | | *8 640,00* |
| *127* | *M* | *76020009* | *O/09 - Okno plastové 850/1500 jednokřídlé OS, specifikace dle PD, D+M* | | | | *kus* | *2,000* | *5 740,00* | | *11 480,00* |
| *128* | *M* | *76020010* | *O/10 - Okno plastové 850/1500 jednokřídlé OS, specifikace dle PD, D+M* | | | | *kus* | *1,000* | *5 740,00* | | *5 740,00* |
| *129* | *M* | *76020011* | *O/11 - Okno střešní 600/600 výklopné kyvné, vč.měděného oplechování, specifikace dle PD, D+M* | | | | *kus* | *6,000* | *13 000,00* | | *78 000,00* |
| *130* | *M* | *76020012* | *O/12 - Okno plastové 1500/1150 trojkřídlé otevíravé, specifikace dle PD, D+M* | | | | *kus* | *2,000* | *10 350,00* | | *20 700,00* |
| *131* | *M* | *76020013* | *O/13 - Okno plastové 1100/1450 dvoukřídlé otevíravé, specifikace dle PD, D+M* | | | | *kus* | *2,000* | *6 330,00* | | *12 660,00* |
| *132* | *M* | *76020014* | *O/14 - Okno plastové 400/400 jednokřídlé otevíravé, specifikace dle PD, D+M* | | | | *kus* | *1,000* | *720,00* | | *720,00* |
| *133* | *M* | *76020015* | *O/15 - Okno plastové 400/400 jednokřídlé otevíravé, specifikace dle PD, D+M* | | | | *kus* | *1,000* | *720,00* | | *720,00* |
|  | 7603 - Jiné výrobky | | |  |  |  |  |  |  |  | 14 750,00 |
| *134* | *M* | *76030001* | *J/08 - Plastová větrací mřížka 200x200mm, specifikace dle PD, D+M* | | | | *kus* | *3,000* | *150,00* | | *450,00* |
| *135* | *M* | *76030002* | *J/09 - Revizní dvířka do fasády 600x800mm jednokřídlá, specifikace dle PD, D+M* | | | | *kus* | *1,000* | *1 500,00* | | *1 500,00* |
| *136* | *M* | *76030003* | *J/10 - Revizní dvířka do fasády 600x400mm jednokřídlá, specifikace dle PD, D+M* | | | | *kus* | *1,000* | *800,00* | | *800,00* |
| *137* | *M* | *76030004* | *J/11 - Ocelové zábradlí tr.DN40 svařené žárově zinkované dl.2,0m, vč.ocelových patek, specifikace dle PD, D+M* | | | | *kus* | *1,000* | *3 000,00* | | *3 000,00* |
| *138* | *M* | *76030005* | *J/101 - Stříška nad vchodem, demontáž a zpětná montáž, vč.kotvení, D+M* | | | | *kus* | *1,000* | *1 500,00* | | *1 500,00* |
| *139* | *M* | *76030006* | *J/102 - Dřevěný přístavek pro popelnice, vč.nosné konstrukce, dveří, kotvení, povrchové úpravy, rozměry a konstrukce dle původního přístavku, specifikace dle PD, D+M* | | | | *kus* | *1,000* | *7 500,00* | | *7 500,00* |