|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | |  | | | | | Krycí list rozpočtu | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Název stavby: | | | | | | | | | | **Satalice - hřiště** | | Objednatel: |  | | | | | | | | | | | IČ/DIČ: | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
|
| Druh stavby: | | | | | | | | | |  | | Projektant: |  | | | | | | | | | | | IČ/DIČ: | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
|
| Lokalita: | | | | | | | | | |  | | Zhotovitel: |  | | | | | | | | | | | IČ/DIČ: | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
|
| Začátek výstavby: | | | | | | | | | |  | | Konec výstavby: |  | | | | | | | | | | | Položek: | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
|
| JKSO: | | | | | | | | | |  | | Zpracoval: | xxxxxxxxx | | | | | | | | | | | Datum: | | | | | | | | | | | | | 7.11.2017 | | | | | |
|
| **Rozpočtové náklady v Kč** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **A** | | | | | **Základní rozpočtové náklady** | | | | | | **B** | **Doplňkové náklady** | | | | | | | | | | | **C** | **Náklady na umístění stavby (NUS)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **HSV** | | | | | Dodávky | | | | | 587 286,88 | Práce přesčas | | 0,00 | | | | | | | | | | Zařízení staveniště | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
|  | | | | | Montáž | | | | | 0,00 | Bez pevné podl. | | 0,00 | | | | | | | | | | Mimostav. doprava | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | | | | | |
| **PSV** | | | | | Dodávky | | | | | 0,00 | Kulturní památka | | 0,00 | | | | | | | | | | Územní vlivy | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | | | | | |
|  | | | | | Montáž | | | | | 0,00 |  | |  | | | | | | | | | | Provozní vlivy | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | | | | | |
| **"M"** | | | | | Dodávky | | | | | 0,00 |  | |  | | | | | | | | | | Ostatní | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | | | | | |
|  | | | | | Montáž | | | | | 0,00 |  | |  | | | | | | | | | | NUS z rozpočtu | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | | | | | |
| **Ostatní materiál** | | | | | | | | | | 0,00 |  | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| **Přesun hmot a sutí** | | | | | | | | | | 0,00 |  | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| **ZRN celkem** | | | | | | | | | | 587 286,88 | **DN celkem** | | 0,00 | | | | | | | | | | **NUS celkem** | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | | | | | |
|  | | | | |  | | | | |  | **DN celkem z obj.** | | 0,00 | | | | | | | | | | **NUS celkem z obj.** | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | | | | | |
|  | | | | |  | | | | |  |  |  |  | | | | | | | | | | **ORN celkem** | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | | | | | |
|  | | | | |  | | | | |  |  |  |  | | | | | | | | | | **ORN celkem z obj.** | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | | | | | |
|  | | | | |  | | | | |  |  |  |  | | | | | | | | | |  |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| **Základ 0%** | | | | | | | | | | **0,00** |  |  |  | | | | | | | | | |  |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| **Základ 15%** | | | | | | | | | | **0,00** | **DPH 15%** | | **0,00** | | | | | | | | | | **Celkem bez DPH** | | | | | | | | | | | | | | **587 286,88** | | | | | |
| **Základ 21%** | | | | | | | | | | **587 286,88** | **DPH 21%** | | **123 330,24** | | | | | | | | | | **Celkem včetně DPH** | | | | | | | | | | | | | | **710 617,12** | | | | | |
|  | | | | |  | | | | |  |  |  |  | | | | | | | | | |  |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| Projektant | | | | | | | | | | | Objednatel | | | | | | | | | | | | Zhotovitel | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Datum, razítko a podpis | | | | | | | | | | | Datum, razítko a podpis | | | | | | | | | | | | Datum, razítko a podpis | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Poznámka:* | | | | |  | | | | |  |  |  |  | | | | | | | | | |  |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| Výkaz výměr je zpracován v rozsahu a podrobnosti projektu DPS . Součástí položek uvedených ve výkazu výměr jsou veškeré s nimi spojené práce, které jsou zapotřebí pro provedení kompletní dodávky díla, a to i když nejsou zvlášť uvedeny ve výkazu výměr. To znamená, že veškeré položky patrné z výkazů, výkresů a technických zpráv je třeba v nabídkové ceně doplnit a ocenit jako kompletně vykonané práce vč materiálu, nářadí a strojů nutných k práci, i když tyto nejsou ve výkazu výměr vypsány zvlášť. V případě, že má zhotovitel pochyby ohledně plánovaných položek ve výkazech, výkresech a technických zprávách, má za povinnost toto sdělit před odevzdáním nabídkové ceny. Po odevzdání nebude brán na zhotovitelem požadované položky navíc zřetel. Výkaz výměr neslouží jako podklad pro objednávky materiálu v rámci dodávky stavby. Veškeré výrobky, pokud jsou uvedeny, jsou uvedeny pouze jako referenční, obecně určující standard, technické parametry, požadované vlastnosti.   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | **REKAPITULACE** | | | | | | **Objekt** | | **Popis** | | **Celkem (bez DPH)** | | SO\_07 | | Úprava plochy stávajícího altánku za hřištěm s umělým povrchem | | 39 798,34 | | SO\_09 | | Oprava stávajícího oplocení okolo hřiště s umělým povrchem | | 142 397,36 | | SO\_10 | | Oprava vysokého oplocení směrem k spodní silnici | | 75 399,43 | | SO\_11 | | Sanace oplocení a opěrných zídek okolo antukové plochy | | 256 260,55 | | SO\_12 | | Nové oplocení směrem ke škole | | 73 431,20 | | **CELKEM BEZ DPH** | | | | **587 286,88** | | **DPH** | | | | **123 330,24** | | **CELKEM, VČ. DPH** | | | | **710 617,12** | |  | |  | |  | | Stavební rozpočet | | | | | | | | | | | | | Název stavby: | | | **Satalice - hřiště** | | | Doba výstavby: | |  | Objednatel: |  | | | | Druh stavby: | | | Úprava plochy stávajícího altánku za hřištěm s umělým povrchem | | | Začátek výstavby: | |  | Projektant: |  | | | | Lokalita: | | |  | | | Konec výstavby: | |  | Zhotovitel: |  | | | | JKSO: | | |  | | | Zpracováno dne: | | 7.11.2017 | Zpracoval: | xxxxxxxx | | | | **Č** | **Kód** | | **Zkrácený popis** | | | **M.j.** | **Množství** | **Jednot.** |  | **Hmotnost (t)** | | |  |  | | **Rozměry** | | |  |  | **cena (Kč)** | **Celkem** | **Jednot.** | **Celkem** | |  | **1** | | **Zemní práce** | | | | | | **2 787,22** |  | **2,12** | | 1 | 113106121R00 | | Rozebrání části betonové zámkové dlažby | | | m2 | 10,00 | 96,00 | 960,00 | 0,14 | 1,38 | | 2 | 113201111R00 | | Vytrhání části stávajícího odtokového žlabu | | | m | 3,20 | 154,00 | 492,80 | 0,23 | 0,74 | | 3 | 131100010RA0 | | Hloubení nezapažených jam v hornině1-4 | | | m3 | 3,15 | 26,50 | 83,48 | 0,00 | 0,00 | | 4 | 122201109 | | Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3 | | | m3 | 1,58 | 8,45 | 13,31 | 0,00 | 0,00 | | 5 | 161101101R00 | | Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m | | | m3 | 0,95 | 281,00 | 265,55 | 0,00 | 0,00 | | 6 | 162701105 | | Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 | | | m3 | 3,15 | 19,60 | 61,74 | 0,00 | 0,00 | | 7 | 162701109R00 | | Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km - předpoklad 10 km skládka | | | m3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 8 | 199000002R00 | | Poplatek za skládku horniny 1- 4 | | | m3 | 3,15 | 289,00 | 910,35 | 0,00 | 0,00 | |  | **4** | | **Podkladní a vedlejší konstrukce** | | | | | | **10 369,72** |  | **3,02** | | 9 | 451971111 | | Položení podkladní vrstvy z geotextilie, včetně dodávky | | | m2 | 10,50 | 470,00 | 4 935,00 | 0,00 | 0,02 | | 10 | 452311161R00 | | Deska podkladní, tl. 15 cm, beton B20 | | | m3 | 1,20 | 4 521,00 | 5 425,20 | 2,50 | 3,00 | | 11 | 452361111R00 | | Výztuž podklad. desek kari sítí | | | t | 0,005 | 1 984,00 | 9,52 | 0,01 | 0,00 | |  | **5** | | **Podkladní vrstvy** | | | | | | **1 049,16** |  | **0,84** | | 12 | 564561111 | | Zřízení podsypu nebo podkladu ze sypaniny tl 200 mm | | | m2 | 2,10 | 422,00 | 886,20 | 0,00 | 0,00 | | 13 | 271572211 | | Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z netříděného štěrkopísku | | | m3 | 0,42 | 388,00 | 162,96 | 1,98 | 0,83 | |  | **96** | | **Bourání konstrukcí** | | | | | | **5 390,00** |  | **1,10** | | 14 | R96000001 | | Demontáž stávající kce. zastřešení altánku, vč.sloupků, 6 ks sloupků, střech = 16 m2 | | | ks | 1,00 | 2 140,00 | 2 140,00 | 0,50 | 0,50 | | 15 | R96000002 | | Přemístění a opětovná montáž altánku | | | ks | 1,00 | 2 400,00 | 2 400,00 | 0,50 | 0,50 | | 16 | R96000003 | | Odstranění herních prvků v altánku (panel lodi, stožár, kormidlo apod.) | | | ks | 1,00 | 850,00 | 850,00 | 0,10 | 0,10 | |  | **9** | | **Doplňující práce** | | | | | | **18 275,73** |  | **0,40** | | 17 | 27252998 | | Osazení obrubníku | | | m | 6,50 | 691,00 | 4 491,50 | 0,00 | 0,00 | | 18 | 27252998 | | Pryžový bíly obrubník | | | m | 7,48 | 244,00 | 1 823,90 | 0,01 | 0,07 | | 19 | R90000001 | | D+M pryžový povrch běžecké dráhy | | | m2 | 8,00 | 658,00 | 5 264,00 | 0,01 | 0,07 | | 20 | R90000002 | | Vyztužení stávajících profilů oplocení altánku navařezím jakcklových profilů | | | kpl | 1,00 | 3 621,33 | 3 621,33 | 0,10 | 0,10 | | 21 | R90000003 | | D+M žíněnky | | | ks | 1,00 | 2 550,00 | 2 550,00 | 0,10 | 0,10 | | 22 | R90000004 | | D+M zámkové dlažby | | | m2 | 1,50 | 350,00 | 525,00 | 0,04 | 0,06 | |  | **9** | | **Přesun hmot** | | | | | | **239,25** |  | **0,00** | | 23 | 998011001R00 | | Přesun hmot | | | t | 7,48 | 32,00 | 239,25 | 0,00 | 0,00 | |  | **S** | | **Přesuny sutí** | | | | | | **1 687,26** |  | **0,00** | | 24 | 979082111R00 | | Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m | | | t | 2,22 | 3,20 | 7,09 | 0,00 | 0,00 | | 25 | 979082121R00 | | Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m | | | t | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 26 | 979081111R00 | | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km | | | t | 2,22 | 9,20 | 20,39 | 0,00 | 0,00 | | 27 | 979081121R00 | | Příplatek k odvozu za každý další 1 km - předpoklad: skládka 10 km | | | t | 19,94 | 3,00 | 59,83 | 0,00 | 0,00 | | 28 | 979990107R00 | | Poplatek za skládku suti | | | t | 2,22 | 199,00 | 440,98 | 0,00 | 0,00 | | 29 | 979086213R00 | | Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředek | | | t | 2,22 | 523,00 | 1 158,97 | 0,00 | 0,00 | |  |  | | **Celkem** | | |  |  |  | **39 798,34** |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
|
|
|
|
|
| Stavební rozpočet | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Název stavby: | | | | | | | | **Satalice - hřiště** | | | | | | | Doba výstavby: | | | | | |  | | | | | | Objednatel: | | | | |  | | | | | | | | |
|
| Druh stavby: | | | | | | | | Oprava stávajícího oplocení okolo hřiště s umělým povrchem | | | | | | | Začátek výstavby: | | | | | |  | | | | | | Projektant: | | | | |  | | | | | | | | |
|
| Lokalita: | | | | | | | |  | | | | | | | Konec výstavby: | | | | | |  | | | | | | Zhotovitel: | | | | |  | | | | | | | | |
|
| JKSO: | | | | | | | |  | | | | | | | Zpracováno dne: | | | | | | 7.11.2017 | | | | | | Zpracoval: | | | | | xxxxxxxxx | | | | | | | | |
|
| **Č** | | | | **Kód** | | | | **Zkrácený popis** | | | | | | | **M.j.** | | | **Množství** | | | **Jednot.** | | | | | |  | | | | | **Hmotnost (t)** | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | | **Rozměry** | | | | | | |  | | |  | | | **cena (Kč)** | | | | | | **Celkem** | | | | | **Jednot.** | | | | **Celkem** | | | | |
|  | | | | **96** | | | | **Bourání konstrukcí** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **48 402,40** | | | | |  | | | | **1,69** | | | | |
|  | | | | 767900040RA0 | | | | Demontáž oplocení z pletiva, v. 3,2 m | | | | | | | m2 | | | 62,80 | | | 277,00 | | | | | | 17 395,60 | | | | | 0,01 | | | | 0,75 | | | | |
|  | | | | 767900040RA0 | | | | Demontáž oplocení z pletiva, v. 4,5 m | | | | | | | m2 | | | 78,30 | | | 396,00 | | | | | | 31 006,80 | | | | | 0,01 | | | | 0,94 | | | | |
|  | | | | **9** | | | | **Doplňující práce** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **50 465,36** | | | | |  | | | | **4,32** | | | | |
|  | | | | R90000001 | | | | D+M výplň oplocení z prken umělého dřeva, 16 ks, š=3,2 m, v=1,6m | | | | | | | m2 | | | 81,92 | | | 214,99 | | | | | | 17 611,98 | | | | | 0,02 | | | | 1,64 | | | | |
|  | | | | R90000002 | | | | D+M výplň oplocení z prken umělého dřeva, 4 ks, š=2,9m, v=1,6m | | | | | | | m2 | | | 18,56 | | | 187,00 | | | | | | 3 470,72 | | | | | 0,02 | | | | 0,37 | | | | |
|  | | | | R90000003 | | | | D+M výplň oplocení z prken umělého dřeva, 6 ks, š=2,9m, v= 3m | | | | | | | m2 | | | 52,20 | | | 236,00 | | | | | | 12 319,20 | | | | | 0,02 | | | | 1,04 | | | | |
|  | | | | R90000004 | | | | D+M výplň oplocení z pozinkovaného pletiva, 16 ks, v=1,6m, š=3,2m | | | | | | | m2 | | | 81,92 | | | 144,00 | | | | | | 11 796,48 | | | | | 0,01 | | | | 0,82 | | | | |
|  | | | | R90000005 | | | | D+M výplň oplocení z pozinkovaného pletiva, 4 ks, v=1,6m, š=2,9m | | | | | | | m2 | | | 18,56 | | | 119,25 | | | | | | 2 213,28 | | | | | 0,01 | | | | 0,19 | | | | |
|  | | | | R90000006 | | | | D+M výplň oplocení z pozinkovaného pletiva, 6 ks, v=1,5m, š=2,9m | | | | | | | m2 | | | 26,10 | | | 117,00 | | | | | | 3 053,70 | | | | | 0,01 | | | | 0,26 | | | | |
|  | | | | **9** | | | | **Přesun hmot** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **763,48** | | | | |  | | | | **0,00** | | | | |
|  | | | | 998011001R00 | | | | Přesun hmot | | | | | | | t | | | 6,01 | | | 126,98 | | | | | | 763,48 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | |
|  | | | | **S** | | | | **Přesuny sutí** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **1 748,92** | | | | |  | | | | **0,00** | | | | |
| 25 | | | | 979082111R00 | | | | Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m | | | | | | | t | | | 1,69 | | | 3,25 | | | | | | 5,50 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | |
| 26 | | | | 979082121R00 | | | | Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m | | | | | | | t | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | |
| 27 | | | | 979081111R00 | | | | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km | | | | | | | t | | | 1,69 | | | 9,20 | | | | | | 15,58 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | |
| 28 | | | | 979081121R00 | | | | Příplatek k odvozu za každý další 1 km - předpoklad: skládka 10 km | | | | | | | t | | | 15,24 | | | 19,94 | | | | | | 303,86 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | |
| 29 | | | | 979990107R00 | | | | Poplatek za skládku suti | | | | | | | t | | | 1,69 | | | 389,00 | | | | | | 658,65 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | |
| 30 | | | | 979086213R00 | | | | Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředek | | | | | | | t | | | 1,69 | | | 452,00 | | | | | | 765,33 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | |
|  | | | | **783** | | | | **Nátěr** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **41 017,19** | | | | |  | | | | **0,01** | | | | |
|  | | | | R783000001 | | | | Oprava nátěrů sloupků, v. 3,2 m - oškrábání, odrezivění, nátěr | | | | | | | m2 | | | 20,10 | | | 1 244,00 | | | | | | 24 999,42 | | | | | 0,00 | | | | 0,01 | | | | |
|  | | | | R783000002 | | | | Oprava nátěrů sloupků, v. 4,5 m - oškrábání, odrezivění, nátěr | | | | | | | m2 | | | 11,30 | | | 1 417,00 | | | | | | 16 017,77 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | |
|  | | | |  | | | | **Celkem** | | | | | | |  | | |  | | |  | | | | | | **142 397,36** | | | | |  | | | |  | | | | |
|  | | | |  | | | |  | | | | | | |  | | |  | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | |
| Stavební rozpočet | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Název stavby: | | | | | | | **Satalice - hřiště** | | | | | | | Doba výstavby: | | | | | |  | | | | | Objednatel: | | | | |  | | | | | | | | | |
|
| Druh stavby: | | | | | | | Oprava vysokého oplocení směrem k spodní silnici | | | | | | | Začátek výstavby: | | | | | |  | | | | | Projektant: | | | | |  | | | | | | | | | |
|
| Lokalita: | | | | | | |  | | | | | | | Konec výstavby: | | | | | |  | | | | | Zhotovitel: | | | | |  | | | | | | | | | |
|
| JKSO: | | | | | | |  | | | | | | | Zpracováno dne: | | | | | | 7.11.2017 | | | | | Zpracoval: | | | | | xxxxxxxxxxx | | | | | | | | | |
|
| **Č** | | | **Kód** | | | | **Zkrácený popis** | | | | | | | **M.j.** | | | **Množství** | | | **Jednot.** | | | | |  | | | | | **Hmotnost (t)** | | | | | | | | | |
|  | | |  | | | | **Rozměry** | | | | | | |  | | |  | | | **cena (Kč)** | | | | | **Celkem** | | | | | **Jednot.** | | | | | **Celkem** | | | | |
|  | | | **96** | | | | **Bourání konstrukcí** | | | | | | | | | | | | | | | | | | **16 615,80** | | | | |  | | | | | **2,93** | | | | |
| 1 | | | 767900040RA0 | | | | Demontáž oplocení z pletiva, v. 4,5 m, l= 54,3 | | | | | | | m2 | | | 244,35 | | | 68,00 | | | | | 16 615,80 | | | | | 0,01 | | | | | 2,93 | | | | |
|  | | | **9** | | | | **Doplňující práce** | | | | | | | | | | | | | | | | | | **28 836,81** | | | | |  | | | | | **1,63** | | | | |
| 2 | | | 783822121 | | | | Lokální oprava prasklin | | | | | | | kpl | | | 1,00 | | | 6 123,81 | | | | | 6 123,81 | | | | | 0,02 | | | | | 0,02 | | | | |
| 3 | | | R90000001 | | | | D+M sloupků | | | | | | | ks | | | 26,00 | | | 261,50 | | | | | 6 799,00 | | | | | 0,02 | | | | | 0,52 | | | | |
| 4 | | | R90000002 | | | | D+M výplň oplocení z pozinkovaného pletiva, l=54,5, v=2,0m | | | | | | | m2 | | | 109,00 | | | 146,00 | | | | | 15 914,00 | | | | | 0,01 | | | | | 1,09 | | | | |
|  | | | **9** | | | | **Přesun hmot** | | | | | | | | | | | | | | | | | | **1 628,71** | | | | |  | | | | | **0,00** | | | | |
| 5 | | | 998011001R00 | | | | Přesun hmot | | | | | | | t | | | 4,56 | | | 357,00 | | | | | 1 628,71 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | |
|  | | | **S** | | | | **Přesuny sutí** | | | | | | | | | | | | | | | | | | **1 887,16** | | | | |  | | | | | **0,00** | | | | |
| 6 | | | 979082111R00 | | | | Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m | | | | | | | t | | | 2,93 | | | 9,60 | | | | | 28,15 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | |
| 7 | | | 979082121R00 | | | | Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m | | | | | | | t | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | |
| 8 | | | 979081111R00 | | | | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km | | | | | | | t | | | 2,93 | | | 7,50 | | | | | 21,99 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | |
| 9 | | | 979081121R00 | | | | Příplatek k odvozu za každý další 1 km - předpoklad: skládka 10 km | | | | | | | t | | | 26,39 | | | 6,30 | | | | | 166,26 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | |
| 10 | | | 979990107R00 | | | | Poplatek za skládku suti | | | | | | | t | | | 2,93 | | | 359,00 | | | | | 1 052,66 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | |
| 11 | | | 979086213R00 | | | | Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředek | | | | | | | t | | | 2,93 | | | 210,80 | | | | | 618,11 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | |
|  | | | **783** | | | | **Nátěr** | | | | | | | | | | | | | | | | | | **26 430,95** | | | | |  | | | | | **0,01** | | | | |
| 12 | | | R78300001 | | | | Oprava nátěrů sloupků, v. 2,5 m - oškrábání, odrezivění, nátěr | | | | | | | m2 | | | 20,41 | | | 1 295,00 | | | | | 26 430,95 | | | | | 0,00 | | | | | 0,01 | | | | |
|  | | |  | | | | **Celkem** | | | | | | |  | | |  | | |  | | | | | **75 399,43** | | | | |  | | | | |  | | | | |
| Stavební rozpočet | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Název stavby: | | | | | | | | | **Satalice - hřiště** | | | | | | | | | | | | | | | | | Doba výstavby: | | | | | | |  | | | | | Objednatel: | | | |  | | |
|
| Druh stavby: | | | | | | | | | Sanace oplocení a opěrných zídek okolo antukové plochy | | | | | | | | | | | | | | | | | Začátek výstavby: | | | | | | |  | | | | | Projektant: | | | |  | | |
|
| Lokalita: | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | Konec výstavby: | | | | | | |  | | | | | Zhotovitel: | | | |  | | |
|
| JKSO: | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | Zpracováno dne: | | | | | | | 7.11.2017 | | | | | Zpracoval: | | | | xxxxxxxxxx | | |
|
| **Č** | | **Kód** | | | | | | | **Zkrácený popis** | | | | | | | | | | | | | | | | | **M.j.** | | | **Množství** | | | | **Jednot.** | | | | |  | | | | **Hmotnost (t)** | | |
|  | |  | | | | | | | **Rozměry** | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |  | | | | **cena (Kč)** | | | | | **Celkem** | | | | **Jednot.** | | **Celkem** |
|  | | **1** | | | | | | | **Zemní práce** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **10 326,81** | | | |  | | **0,78** |
| 1 | | 132101110R00 | | | | | | | Hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 1 a 2 - kvůli založení zídky | | | | | | | | | | | | | | | | | m3 | | | 3,40 | | | | 152,00 | | | | | 516,80 | | | | 0,00 | | 0,00 |
| 2 | | 131103101 | | | | | | | Hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 1 a 2 - kvůli provedení drenáže | | | | | | | | | | | | | | | | | m3 | | | 11,40 | | | | 122,00 | | | | | 1 390,80 | | | | 0,00 | | 0,00 |
| 3 | | 122201109 | | | | | | | Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | m3 | | | 7,40 | | | | 11,00 | | | | | 81,40 | | | | 0,00 | | 0,00 |
| 4 | | 161101101R00 | | | | | | | Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m | | | | | | | | | | | | | | | | | m3 | | | 4,44 | | | | 59,00 | | | | | 261,96 | | | | 0,00 | | 0,00 |
| 5 | | 162701105 | | | | | | | Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | m3 | | | 8,80 | | | | 18,00 | | | | | 158,40 | | | | 0,00 | | 0,00 |
| 6 | | 162701109R00 | | | | | | | Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km - předpoklad 10 km skládka | | | | | | | | | | | | | | | | | m3 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | 0,00 |
| 7 | | 174100010RA0 | | | | | | | Zásyp jam, rýh a šachet sypaninou | | | | | | | | | | | | | | | | | m3 | | | 6,00 | | | | 177,00 | | | | | 1 062,00 | | | | 0,00 | | 0,00 |
| 8 | | 181201104R00 | | | | | | | Úprava pláně v násypech- zhutněním | | | | | | | | | | | | | | | | | m2 | | | 22,00 | | | | 24,00 | | | | | 528,00 | | | | 0,00 | | 0,00 |
| 9 | | 181300010RA0 | | | | | | | Rozprostření nového substrátu rovině tloušťka 10 cm | | | | | | | | | | | | | | | | | m2 | | | 13,00 | | | | 8,00 | | | | | 104,00 | | | | 0,00 | | 0,00 |
| 10 | | 10371500 | | | | | | | Substrát trávníkový, tl. 10 cm | | | | | | | | | | | | | | | | | m3 | | | 1,30 | | | | 1 250,00 | | | | | 1 625,00 | | | | 0,60 | | 0,78 |
| 11 | | 181201102R00 | | | | | | | Úprava nového substrátu zhutněním | | | | | | | | | | | | | | | | | m2 | | | 13,00 | | | | 4,00 | | | | | 52,00 | | | | 0,00 | | 0,00 |
| 12 | | 180402111R00 | | | | | | | Založení trávníku výsevem | | | | | | | | | | | | | | | | | m2 | | | 13,00 | | | | 200,00 | | | | | 2 600,00 | | | | 0,00 | | 0,00 |
| 13 | | 00572422 | | | | | | | Osivo směst travní hřištní | | | | | | | | | | | | | | | | | kg | | | 0,39 | | | | 135,00 | | | | | 52,65 | | | | 0,00 | | 0,00 |
| 14 | | 184851111R00 | | | | | | | Hnojení roztokem hnojiva v rovině | | | | | | | | | | | | | | | | | m2 | | | 13,00 | | | | 9,00 | | | | | 117,00 | | | | 0,00 | | 0,00 |
| 15 | | 184851111R00 | | | | | | | První sečení | | | | | | | | | | | | | | | | | m2 | | | 13,00 | | | | 4,00 | | | | | 52,00 | | | | 0,00 | | 0,00 |
| 16 | | 199000002R00 | | | | | | | Poplatek za skládku horniny 1- 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | m3 | | | 8,80 | | | | 196,00 | | | | | 1 724,80 | | | | 0,00 | | 0,00 |
|  | | **2** | | | | | | | **Základy** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **6 745,00** | | | |  | | **0,00** |
| 17 | | 274310020RAA | | | | | | | Základový pas z betonu, bednění, vš. podsypu | | | | | | | | | | | | | | | | | m3 | | | 1,90 | | | | 3 550,00 | | | | | 6 745,00 | | | | 0,00 | | 0,00 |
|  | | **3** | | | | | | | **Svislé konstrukce** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **73 799,38** | | | |  | | **52,12** |
| 18 | | 274272120RT3 | | | | | | | Zdivo základové z bednicích tvárnic, vč. betonu, tl. 20 cm | | | | | | | | | | | | | | | | | m2 | | | 98,90 | | | | 726,00 | | | | | 71 801,40 | | | | 0,52 | | 51,43 |
| 19 | | 345361821R00 | | | | | | | Výztuž zídek ocelí 10 505(R) | | | | | | | | | | | | | | | | | t | | | 0,67 | | | | 2 960,00 | | | | | 1 997,98 | | | | 1,03 | | 0,69 |
|  | | **4** | | | | | | | **Podkladní a vedlejší konstrukce** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **5 252,00** | | | |  | | **4,39** |
| 20 | | 452311161R00 | | | | | | | Deska podkladní, tl. 10 cm, beton B20 | | | | | | | | | | | | | | | | | m3 | | | 1,70 | | | | 2 560,00 | | | | | 4 352,00 | | | | 2,50 | | 4,25 |
| 21 | | 451971111 | | | | | | | D+M podkladní vrstvy z geotextilie, včetně dodávky - obalení drenážní trubky | | | | | | | | | | | | | | | | | m2 | | | 60,00 | | | | 15,00 | | | | | 900,00 | | | | 0,00 | | 0,14 |
|  | | **5** | | | | | | | **Podkladní vrstvy** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **9 564,10** | | | |  | | **12,39** |
| 22 | | 564531111 | | | | | | | Zřízení podsypu nebo podkladu ze sypaniny tl 100 mm - zakladový pas | | | | | | | | | | | | | | | | | m2 | | | 17,00 | | | | 362,00 | | | | | 6 154,00 | | | | 0,00 | | 0,04 |
| 23 | | 271572211 | | | | | | | Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z netříděného štěrkopísku | | | | | | | | | | | | | | | | | m3 | | | 1,70 | | | | 230,00 | | | | | 391,00 | | | | 1,98 | | 3,37 |
| 24 | | 564531111 | | | | | | | Zřízení podsypu nebo podkladu ze sypaniny tl 100 mm - drenáž | | | | | | | | | | | | | | | | | m2 | | | 5,20 | | | | 160,00 | | | | | 832,00 | | | | 0,00 | | 0,01 |
| 25 | | 271572211 | | | | | | | Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z netříděného štěrkopísku | | | | | | | | | | | | | | | | | m3 | | | 1,30 | | | | 387,00 | | | | | 503,10 | | | | 1,98 | | 2,57 |
| 26 | | 58333664 | | | | | | | D+M kačírku na obsyp, včetně obsypu | | | | | | | | | | | | | | | | | m3 | | | 4,00 | | | | 421,00 | | | | | 1 684,00 | | | | 1,60 | | 6,40 |
|  | | **6** | | | | | | | **Úpravy povrchů** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **12 672,90** | | | |  | | **0,26** |
| 27 | | 627452101R00 | | | | | | | Cementová stěrka pohledové části | | | | | | | | | | | | | | | | | m2 | | | 53,50 | | | | 194,00 | | | | | 10 379,00 | | | | 0,00 | | 0,21 |
| 28 | | 627452101R00 | | | | | | | Cementová stěrka horní části zítky | | | | | | | | | | | | | | | | | m2 | | | 11,30 | | | | 203,00 | | | | | 2 293,90 | | | | 0,00 | | 0,05 |
|  | | **8** | | | | | | | **Potrubí** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **1 110,00** | | | |  | | **0,60** |
| 29 | | 871313121RT1IM | | | | | | | Drenážní trubka DN 100 PH, PVC FLEX, vč. montáže | | | | | | | | | | | | | | | | | m | | | 60,00 | | | | 18,50 | | | | | 1 110,00 | | | | 0,01 | | 0,60 |
|  | | **96** | | | | | | | **Bourání konstrukcí** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **29 130,87** | | | |  | | **37,89** |
| 30 | | 962100014RA0 | | | | | | | Bourání nadzákladového zdiva z cihel | | | | | | | | | | | | | | | | | m3 | | | 7,20 | | | | 352,00 | | | | | 2 535,72 | | | | 1,17 | | 8,44 |
| 31 | | 961100013RA0 | | | | | | | Bourání základů ze zdiva cihelného | | | | | | | | | | | | | | | | | m3 | | | 13,60 | | | | 422,00 | | | | | 5 739,20 | | | | 1,80 | | 24,48 |
| 32 | | 767900040RA0 | | | | | | | Demontáž oplocení z pletiva, v. 2,65 m | | | | | | | | | | | | | | | | | m | | | 47,15 | | | | 143,00 | | | | | 6 742,45 | | | | 0,01 | | 0,57 |
| 33 | | 767900040RA0 | | | | | | | Demontáž oplocení z pletiva, v. 6,00 m | | | | | | | | | | | | | | | | | m | | | 47,15 | | | | 210,00 | | | | | 9 901,50 | | | | 0,03 | | 1,18 |
| 34 | | R96000001 | | | | | | | Demontáž ocelových skloupků, v. 2,7 m | | | | | | | | | | | | | | | | | ks | | | 19,00 | | | | 114,00 | | | | | 2 166,00 | | | | 0,02 | | 0,38 |
| 35 | | R96000002 | | | | | | | Demontáž ocelových skloupků, v. 6,0 m | | | | | | | | | | | | | | | | | ks | | | 2,00 | | | | 233,00 | | | | | 466,00 | | | | 0,04 | | 0,08 |
| 36 | | R96000003 | | | | | | | Demontáž vzpěr oplocení | | | | | | | | | | | | | | | | | ks | | | 4,00 | | | | 251,00 | | | | | 1 004,00 | | | | 0,01 | | 0,04 |
| 37 | | 962100032RA0 | | | | | | | Bourání pilířů z cihel | | | | | | | | | | | | | | | | | m3 | | | 1,50 | | | | 384,00 | | | | | 576,00 | | | | 1,81 | | 2,72 |
|  | | **9** | | | | | | | **Doplňující práce** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **46 736,00** | | | |  | | **2,21** |
| 38 | | R90000001 | | | | | | | D+M ocelové poplastované sloupky, v=3,0m | | | | | | | | | | | | | | | | | ks | | | 18,00 | | | | 195,00 | | | | | 3 510,00 | | | | 0,02 | | 0,36 |
| 39 | | R90000002 | | | | | | | D+M ocelové poplastované sloupky, v=6,0m | | | | | | | | | | | | | | | | | ks | | | 3,00 | | | | 794,00 | | | | | 2 382,00 | | | | 0,02 | | 0,06 |
| 40 | | R90000003 | | | | | | | D+M šimé vzpěry sloupků | | | | | | | | | | | | | | | | | ks | | | 10,00 | | | | 317,00 | | | | | 3 170,00 | | | | 0,01 | | 0,10 |
| 41 | | R90000004 | | | | | | | D+M výplň oplocení z pozinkovaného pletiva, l=47,2, v=3,0m | | | | | | | | | | | | | | | | | m2 | | | 141,60 | | | | 165,00 | | | | | 23 364,00 | | | | 0,01 | | 1,42 |
| 42 | | R90000005 | | | | | | | D+M výplň oplocení z pozinkovaného pletiva, l=4,5, v=6,0m | | | | | | | | | | | | | | | | | m2 | | | 27,00 | | | | 530,00 | | | | | 14 310,00 | | | | 0,01 | | 0,27 |
|  | | **9** | | | | | | | **Přesun hmot** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **20 578,80** | | | |  | | **0,00** |
| 43 | | 998011001R00 | | | | | | | Přesun hmot | | | | | | | | | | | | | | | | | t | | | 110,64 | | | | 186,00 | | | | | 20 578,80 | | | | 0,00 | | 0,00 |
|  | | **S** | | | | | | | **Přesuny sutí** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **35 651,85** | | | |  | | **0,00** |
| 44 | | 979082111R00 | | | | | | | Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m | | | | | | | | | | | | | | | | | t | | | 37,89 | | | | 17,00 | | | | | 644,08 | | | | 0,00 | | 0,00 |
| 45 | | 979082121R00 | | | | | | | Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m | | | | | | | | | | | | | | | | | t | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | 0,00 |
| 46 | | 979081111R00 | | | | | | | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km | | | | | | | | | | | | | | | | | t | | | 37,89 | | | | 10,00 | | | | | 378,87 | | | | 0,00 | | 0,00 |
| 47 | | 979081121R00 | | | | | | | Příplatek k odvozu za každý další 1 km - předpoklad: skládka 10 km | | | | | | | | | | | | | | | | | t | | | 340,98 | | | | 6,00 | | | | | 2 045,91 | | | | 0,00 | | 0,00 |
| 48 | | 979990107R00 | | | | | | | Poplatek za skládku suti | | | | | | | | | | | | | | | | | t | | | 37,89 | | | | 465,00 | | | | | 17 617,55 | | | | 0,00 | | 0,00 |
| 49 | | 979086213R00 | | | | | | | Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředek | | | | | | | | | | | | | | | | | t | | | 37,89 | | | | 395,00 | | | | | 14 965,44 | | | | 0,00 | | 0,00 |
|  | | **711** | | | | | | | **Izolace proti vodě** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **8 182,14** | | | |  | | **0,04** |
| 50 | | 711161302 | | | | | | | Izolace proti zemní vlhkosti stěn foliemi nopovými pro běžné podmínky tl. 0,4 mm šířky 1,0 m | | | | | | | | | | | | | | | | | m2 | | | 48,00 | | | | 42,00 | | | | | 2 016,00 | | | | 0,00 | | 0,03 |
| 51 | | 283230870 | | | | | | | Ukončovací lišta pro nopvou folii, D+M | | | | | | | | | | | | | | | | | m | | | 56,50 | | | | 109,00 | | | | | 6 158,50 | | | | 0,00 | | 0,01 |
| 52 | | 998711101 | | | | | | | Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m | | | | | | | | | | | | | | | | | t | | | 0,04 | | | | 190,90 | | | | | 7,64 | | | | 0,00 | | 0,00 |
|  | | **783** | | | | | | | **Nátěr** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **5 510,70** | | | |  | | **0,00** |
| 53 | | R78300001 | | | | | | | Oprava nátěrů sloupků, v. 2,5 m - oškrábání, odrezivění, nátěr | | | | | | | | | | | | | | | | | m2 | | | 20,41 | | | | 270,00 | | | | | 5 510,70 | | | | 0,00 | | 0,00 |
|  | |  | | | | | | | **Celkem** | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |  | | | |  | | | | | **265 260,55** | | | |  | |  |
| Stavební rozpočet | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Název stavby: | | | | | | **Satalice - hřiště** | | | | | | | | | | Doba výstavby: | | | | | |  | | | | | | Objednatel: | | |  | | | | | | | |
|
| Druh stavby: | | | | | | Nové oplocení směrem ke škole | | | | | | | | | | Začátek výstavby: | | | | | |  | | | | | | Projektant: | | |  | | | | | | | |
|
| Lokalita: | | | | | |  | | | | | | | | | | Konec výstavby: | | | | | |  | | | | | | Zhotovitel: | | |  | | | | | | | |
|
| JKSO: | | | | | |  | | | | | | | | | | Zpracováno dne: | | | | | | 7.11.2017 | | | | | | Zpracoval: | | | xxxxxx | | | | | | | |
|
| **Č** | **Kód** | | | | | **Zkrácený popis** | | | | | | | | | | **M.j.** | | | **Množství** | | | **Jednot.** | | | | | |  | | | **Hmotnost (t)** | | | | | | | |
|  |  | | | | | **Rozměry** | | | | | | | | | |  | | |  | | | **cena (Kč)** | | | | | | **Celkem** | | | **Jednot.** | | | **Celkem** | | | | |
|  | **1** | | | | | **Zemní práce** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **9 223,62** | | |  | | | **0,00** | | | | |
| 1 | 132101110R00 | | | | | Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.2 do 50 m3, STROJNĚ | | | | | | | | | | m3 | | | 9,23 | | | 210,00 | | | | | | 1 938,30 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | |
| 2 | R10000001 | | | | | Ruční dočištění dna výkopku | | | | | | | | | | m2 | | | 12,30 | | | 9,00 | | | | | | 110,70 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | |
| 3 | 122201109 | | | | | Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3 | | | | | | | | | | m3 | | | 4,62 | | | 14,00 | | | | | | 64,61 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | |
| 4 | 161101101R00 | | | | | Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m | | | | | | | | | | m3 | | | 2,77 | | | 411,00 | | | | | | 1 138,06 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | |
| 5 | 162701105 | | | | | Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 | | | | | | | | | | m3 | | | 6,98 | | | 294,00 | | | | | | 2 052,12 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | |
| 6 | 162701109R00 | | | | | Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km - předpoklad 10 km skládka | | | | | | | | | | m3 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | |
| 7 | 174100010RA0 | | | | | Zásyp jam, rýh a šachet sypaninou | | | | | | | | | | m3 | | | 2,25 | | | 630,00 | | | | | | 1 417,50 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | |
| 8 | 199000002R00 | | | | | Poplatek za skládku horniny 1- 4 | | | | | | | | | | m3 | | | 6,98 | | | 358,50 | | | | | | 2 502,33 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | |
|  | **2** | | | | | **Základy** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **4 931,69** | | |  | | | **0,00** | | | | |
| 9 | 274310020RAA | | | | | Základový pas z betonu, bednění, vč.podsypu | | | | | | | | | | m3 | | | 1,23 | | | 4 009,50 | | | | | | 4 931,69 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | |
|  | **3** | | | | | **Svislé konstrukce** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **22 038,03** | | |  | | | **16,07** | | | | |
| 10 | 274272120RT3 | | | | | Zdivo základové z bednicích tvárnic, vč. betonu, tl. 20 cm | | | | | | | | | | m2 | | | 30,50 | | | 687,00 | | | | | | 20 953,50 | | | 0,52 | | | 15,86 | | | | |
| 11 | 345361821R00 | | | | | Výztuž zídek ocelí 10 505(R) | | | | | | | | | | t | | | 0,21 | | | 5 210,00 | | | | | | 1 084,53 | | | 1,03 | | | 0,21 | | | | |
|  | **5** | | | | | **Podkladní vrstvy** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **6 808,05** | | |  | | | **2,46** | | | | |
| 12 | 564531111 | | | | | Zřízení podsypu nebo podkladu ze sypaniny tl 100 mm - zakladový pas | | | | | | | | | | m2 | | | 12,30 | | | 506,00 | | | | | | 6 223,80 | | | 0,00 | | | 0,03 | | | | |
| 13 | 271572211 | | | | | Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z netříděného štěrkopísku | | | | | | | | | | m3 | | | 1,23 | | | 475,00 | | | | | | 584,25 | | | 1,98 | | | 2,44 | | | | |
|  | **6** | | | | | **Úpravy povrchů** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **1 960,00** | | |  | | | **0,03** | | | | |
| 14 | 627452101R00 | | | | | Cementová stěrka horní části zítky | | | | | | | | | | m2 | | | 8,00 | | | 245,00 | | | | | | 1 960,00 | | | 0,00 | | | 0,03 | | | | |
|  | **9** | | | | | **Doplňující práce** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **27 919,55** | | |  | | | **1,81** | | | | |
| 15 | R90000001 | | | | | D+M ocelové poplastované sloupky, v=3,0m | | | | | | | | | | ks | | | 21,00 | | | 195,00 | | | | | | 4 095,00 | | | 0,02 | | | 0,42 | | | | |
| 16 | R90000002 | | | | | D+M šimé vzpěry sloupků | | | | | | | | | | ks | | | 6,00 | | | 317,00 | | | | | | 1 902,00 | | | 0,01 | | | 0,06 | | | | |
| 17 | R90000003 | | | | | D+M výplň oplocení z pozinkovaného pletiva, l=41,0 v=3,0m | | | | | | | | | | m2 | | | 123,00 | | | 165,00 | | | | | | 20 295,00 | | | 0,01 | | | 1,23 | | | | |
| 18 | R90000004 | | | | | D+M branka, v=2,2, š=1,0 - komplet | | | | | | | | | | ks | | | 1,00 | | | 1 627,55 | | | | | | 1 627,55 | | | 0,10 | | | 0,10 | | | | |
|  | **9** | | | | | **Přesun hmot** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **550,27** | | |  | | | **0,00** | | | | |
| 19 | 998011001R00 | | | | | Přesun hmot | | | | | | | | | | t | | | 20,38 | | | 27,00 | | | | | | 550,27 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | |
|  |  | | | | | **Celkem** | | | | | | | | | |  | | |  | | |  | | | | | | **73 431,20** | | |  | | |  | | | | |