Příloha č. 1: Technická specifikace zboží

Technická specifikace

osobního automobilu třídy malých vozů pro přepravu 5 osob s 5dveřovou karosérií kombi

|  |  |
| --- | --- |
| **Kupujícím minimálně/maximálně požadovaná hodnota** | **Prodávajícím nabízená hodnota/parametr** |
| zdvihový objem motoru (1 000 – 1 400 cm3) | zdvihový objem motoru 1000 cm3  |
| výkon motoru (60 – 80 kW) | výkon motoru 70 kW |
| převodovka manuální (min. 5stupňová) | převodovka manuální 5 stupňová |
| barva karoserie modrá metalická (metalíza) | modrá metalická |
| elektronický stabilizační systém (ESP, ESC) | elektronický stabilizační systém (ESP, ESC) |
| další bezpečnostní systémy a rozšířené funkce ESP (min. ABS, EDS) | další bezpečnostní systémy a rozšířené funkce ESP,ABS, EDS, MSR, EVB, ESBS, ASR, EDS, HBA, TPM+, XDS+,EBP,RBS |
| čelní airbagy s vypínáním airbagu spolujezdce, hlavový a boční (min. vpředu) | čelní airbagy s vypínáním airbagu spolujezdce, hlavový a bočnívpředu |
| centrální zamykání s dálkovým ovládáním | centrální zamykání s dálkovým ovládáním |
| denní svícení | denní svícení |
| elektrické ovládání oken (min. vpředu) | elektrické ovládání okenvpředu |
| imobilizér | imobilizér |
| interiér černo – šedý, potah sedadel – látka | interiér černo – šedý, potah sedadel – látka |
| kontrolní systém tlaku vzduchu v pneumatikách s přenosem na palubní desku | kontrolní systém tlaku vzduchu v pneumatikách s přenosem na palubní desku |
| klimatizace (min. manuální) | klimatizacemanuální  |
| mlhové přední světlomety | mlhové přední světlomety |
| palubní počítač | palubní počítač |
| pneu letní min. 15“ s ocelovými disky | pneu letní 15“ s ocelovými disky |
| boční a zadní tónovaná okna | boční a zadní tónovaná okna |
| stěrač zadního okna s ostřikovačem | stěrač zadního okna s ostřikovačem |
| optická a akustická signalizace kontroly zapnutí bezpečnostních pásů na všech sedadlech | optická a akustická signalizace kontroly zapnutí bezpečnostních pásů na všech sedadlech |
| vestavěné rádio s min. MP3 přehráváním, bluetooth, handsfree, min. 4 reproduktory | vestavěné rádio Swing: MP3, bluetooth, handsfree, 4 ks reproduktorů |
| vnější zpětná zrcátka el. nastavitelná, vyhřívaná | vnější zpětná zrcátka el. nastavitelná, vyhřívaná |
| výškově nastavitelné sedadlo min. řidiče (min. mechanicky) | výškově nastavitelné sedadlo řidiče, mechanicky |
| emisní limity ve výfukových plynech EURO 6 | emisní limity ve výfukových plynech EURO 6 |
| spotřeba pohonných hmot pro kombinovaný provoz (max. 5 l/100 km) | spotřeba pohonných hmot pro kombinovaný provoz 4,4 l/100 km |
| **povinná výbava dle vyhlášky č. 341/2014 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů** |
| lékárnička pro poskytnutí první pomoci vč. letáku o postupu při zvládání dopravní nehody | lékárnička pro poskytnutí první pomoci vč. letáku o postupu při zvládání dopravní nehody |
| náhradní elektrické pojistky, po jedné od každého užitného druhu  | náhradní elektrické pojistky, po jedné od každého užitného druhu |
| po jedné náhradní žárovce výměnného zdroje světla od každého druhu užívaného v zařízeních k vnějšímu osvětlení a ke světelné signalizaci a nářadí nutné k jejich výměně | po jedné náhradní žárovce výměnného zdroje světla od každého druhu užívaného v zařízeních k vnějšímu osvětlení a ke světelné signalizaci a nářadí nutné k jejich výměně |
| příruční zvedák vozu | příruční zvedák vozu |
| klíč na matice (šrouby) kol vozidla | klíč na matice (šrouby) kol vozidla |
| náhradní kolo (ráfek s pneumatikou), plnohodnotné ocelové | náhradní kolo (ráfek s pneumatikou), plnohodnotné ocelové |
| vyznačení nouzového stání vozidla na pozemní komunikaci – přenosný výstražný trojúhelník homologovaný podle předpisu | vyznačení nouzového stání vozidla na pozemní komunikaci – přenosný výstražný trojúhelník homologovaný podle předpisu |
| vesta fluorescenční žluté nebo fluorescenční oranžovo-červené barvy doplněné retroreflexními pásy - velikost XXL | vesta fluorescenční žluté nebo fluorescenční oranžovo-červené barvy doplněné retroreflexními pásy - velikost XXL |
| **doplňková výbava** |
| tažné lano | tažné lano |
| pryžové rohože vpředu a vzadu (4 ks) včetně zavazadlového prostoru | pryžové rohože vpředu a vzadu (4 ks) včetně zavazadlového prostoru |
| pojistné šrouby | pojistné šrouby |
| hlavové opěrky vpředu a vzadu | hlavové opěrky vpředu a vzadu |
| držák na brýle | držák na brýle |
| palivo - benzín | palivo - benzín |
| střešní anténa | střešní anténa |
| vnější zpětné zrcátka a další díly v barvě vozu | vnější zpětné zrcátka a další díly v barvě vozu |
| zakrytí zavazadlového prostoru pomocí rolety | zakrytí zavazadlového prostoru pomocí rolety |
| vyhřívaní předních sedadel | vyhřívaní předních sedadel |

Technická specifikace

osobního automobilu střední třídy pro přepravu 5 osob s 4dveřovou karosérií sedan

|  |  |
| --- | --- |
| **Kupujícím minimálně/maximálně požadovaná hodnota** | **Prodávajícím nabízená hodnota/parametr** |
| zdvihový objem motoru (1900 - 2200 cm3)  | zdvihový objem motoru 1968 cm3 |
| výkon motoru (100 - 140 kW) | výkon motoru 135 kW |
| převodovka automatická min. 6-ti stupňová  | převodovka automatická 6 stupňová  |
| pohon 4x4 | pohon 4x4 |
| barva karoserie černá metalíza | barva karoserie černá metalíza |
| interiér – černý, nebo hnědý | interiér - hnědý |
| palivo diesel | palivo diesel |
| potah sedadel (kůže nebo kombinace alcantara/kůže) | potah sedadel alcantara kůže |
| čelní airbagy s vypínáním airbagu spolujezdce, kolenní řidiče | čelní airbagy s vypínáním airbagu spolujezdce, kolenní řidiče |
| boční airbag vpředu a vzadu s hlavovým airbagem | boční airbag vpředu a vzadu s hlavovým airbagem |
| automatická dvouzónová klimatizace | automatická dvouzónová klimatizace |
| centrální zamykání s dálkovým ovládáním | centrální zamykání s dálkovým ovládáním |
| denní tlumené světlo s funkci Coming Home | denní tlumené světlo s funkci Coming Home |
| elektrické ovládání oken vpředu a vzadu | elektrické ovládání oken vpředu a vzadu |
| imobilizér elektronický | imobilizér elektronický |
| kontrolní systém tlaku vzduchu v pneumatikách | kontrolní systém tlaku vzduchu v pneumatikách |
| kotoučové brzdy zadní | kotoučové brzdy zadní |
| středový panel s loketní opěrkou | středový panel s loketní opěrkou |
| mlhové přední světlomety  | mlhové přední světlomety pevné |
| palubní počítač  | palubní počítač  |
| parkovací senzory vpředu a vzadu | parkovací senzory vpředu a vzadu |
| pneu letní 18“ s disky z lehké slitiny | pneu letní 18“ s disky z lehké slitiny |
| bezklíčové startování a otevírání vozu | bezklíčové startování a otevírání vozu |
| elektronický stabilizační systém (ESP, ESC) | elektronický stabilizační systém (ESP, ESC) |
| další bezpečnostní systémy a rozšířené funkce ESP (min. ABS, ASR, EDS) | další bezpečnostní systémy a rozšířené funkce ESP, ABS, ASR, EDS, EVB, MSR, HBA, DSR, ESBS, XDS+, multikolizní brzdy MKB a funkce Prefill |
| adaptivní tempomat | adaptivní tempomat |
| komfortní telefonování s bluetooth | komfortní telefonování s bluetooth |
| vnější zpětná zrcátka s pamětí, elektrický sklopná, nastavitelná, vyhřívaná | vnější zpětná zrcátka s pamětí, elektrický sklopná, nastavitelná, vyhřívaná |
| multifunkční volant, vyhřívaný | multifunkční volant, vyhřívaný |
| vyhřívání předních a zadních sedadel | vyhřívání předních a zadních sedadel |
| elektricky nastavitelné obě přední sedadla, řidičovo s paměti | elektricky nastavitelné obě přední sedadla, řidičovo s paměti |
| emisní limity ve výfukových plynech EURO 6 | emisní limity ve výfukových plynech EURO 6 |
| spotřeba pohonných hmot pro kombinovaný provoz max. 6 l/100 km | spotřeba pohonných hmot pro kombinovaný provoz 5 l/100 km |
| **povinná výbava dle vyhlášky č. 341/2014 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů** |
| lékárnička pro poskytnutí první pomoci vč. letáku o postupu při zvládání dopravní nehody | lékárnička pro poskytnutí první pomoci vč. letáku o postupu při zvládání dopravní nehody |
| náhradní elektrické pojistky, po jedné od každého užitného druhu | náhradní elektrické pojistky, po jedné od každého užitného druhu |
| po jedné náhradní žárovce výměnného zdroje světla od každého druhu užívaného v zařízeních k vnějšímu osvětlení a ke světelné signalizaci a nářadí nutné k jejich výměně | po jedné náhradní žárovce výměnného zdroje světla od každého druhu užívaného v zařízeních k vnějšímu osvětlení a ke světelné signalizaci a nářadí nutné k jejich výměně |
| příruční zvedák vozu | příruční zvedák vozu |
| klíč na matice (šrouby) kol vozidla | klíč na matice (šrouby) kol vozidla |
| plnohodnotné náhradní kolo (ráfek s pneumatikou), min. ocelové | plnohodnotné náhradní koloocelové |
| vyznačení nouzového stání vozidla na pozemní komunikaci – přenosný výstražný trojúhelník schválený podle předpisu | vyznačení nouzového stání vozidla na pozemní komunikaci – přenosný výstražný trojúhelník homologovaný podle předpisu |
| vesta fluorescenční žluté nebo fluorescenční oranžovo-červené barvy doplněné retroreflexními pásy - velikost XXL | vesta fluorescenční žluté nebo fluorescenční oranžovo-červené barvy doplněné retroreflexními pásy - velikost XXL |
| **doplňková výbava** |
| tažné lano | tažné lano |
| vkládané textilní koberce vpředu a vzadu (4 ks) | vkládané textilní koberce vpředu a vzadu (4 ks) |
| asistent rozjezdu do kopce | asistent rozjezdu do kopce |
| výsuvné ostřikovače světlometů | výsuvné ostřikovače světlometů |
| vnitřní zpětné zrcátko s automatickým stmíváním | vnitřní zpětné zrcátko s automatickým stmíváním |
| bederní opěrka v předních sedadlech nastavitelná | bederní opěrka v předních sedadlech nastavitelná |
| vyhřívané trysky ostřikovače čelního skla | vyhřívané trysky ostřikovače čelního skla |
| vyhřívané čelní sklo | vyhřívané čelní sklo |
| světlomety, technologie bixenonové nebo LED | světlomety, technologieFull LED |
| zatmavená zadní okna | zatmavená zadní okna |
| hlavové opěrky vpředu | hlavové opěrky vpředu |
| hlavové opěrky vzadu 3x | hlavové opěrky vzadu 3x |
| 12 V zásuvka v zavazadlovém prostoru | 12 V zásuvka v zavazadlovém prostoru |
| schránka na brýle | schránka na brýle |
| nezávislé přídavné topení s dálkovým ovládáním | nezávislé přídavné topení s dálkovým ovládáním |
| asistent hlídání jízdních pruhů | asistent hlídání jízdních pruhů |
| asistent detekce auta v mrtvém úhlu | asistent detekce auta v mrtvém úhlu |
| navigace | navigace |
| parkovací kamera | parkovací kamera |
| pojistné šrouby | pojistné šrouby |

Technická specifikace

osobních automobilů střední třídy

(dva automobily ve stejné specifikaci)

pro přepravu 5 osob s 4dveřovou karosérií sedan

|  |  |
| --- | --- |
| **Kupujícím minimálně/maximálně požadovaná hodnota** | **Prodávajícím nabízená hodnota/parametr** |
| zdvihový objem motoru (1900 - 2200 cm3) | zdvihový objem motoru 1968 cm3 |
| výkon motoru (100 - 130 kW) | výkon motoru 110 kW |
| převodovka automatická (min. 6-ti stupňová) | převodovka automatická 7 stupňová  |
| palivo - diesel  | palivo - diesel |
| barva karoserie | černá metalická |
| barva interiéru | černá |
| potah sedadel | kůže |
| pneu letní 18 s disky z lehké slitiny | pneu letní 18 s disky z lehké slitiny |
| kotoučové brzdy zadní | kotoučové brzdy zadní |
| asistent rozjezdu do kopce | asistent rozjezdu do kopce |
| asistent rozpoznání únavy | asistent rozpoznání únavy |
| asistent příčného vyparkování | asistent příčného vyparkování |
| automatická dvouzónová klimatizace | automatická dvouzónová klimatizace |
| elektrické ovládání oken vpředu a vzadu | elektrické ovládání oken vpředu a vzadu |
| zadní sedadlo se sklopnou loketní opěrkou | zadní sedadlo se sklopnou loketní opěrkou |
| airbag řidiče a spolujezdce s kolenním airbagem a vypínáním airbagu spolujezdce | airbag řidiče a spolujezdce s kolenním airbagem a vypínáním airbagu spolujezdce |
| boční airbag vpředu a vzadu s hlavovým airbagem | boční airbag vpředu a vzadu s hlavovým airbagem |
| elektronický stabilizační systém (ESP, ESC) | elektronický stabilizační systém (ESP, ESC) |
| další bezpečnostní systémy a rozšířené funkce ESP (min. ABS, ASR, EDS) | další bezpečnostní systémy a rozšířené funkce ESP,ABS, EDS, MSR, ASR, HBA, DSR, RBS, XDS+ a multikolizní brzdy MKB |
| elektrický sklopná zrcátka | elektrický sklopná zrcátka |
| palubní počítač | palubní počítač |
| ostřikovače světlometů | ostřikovače světlometů |
| vnitřní zpětné zrcátko s automatickým stmíváním | vnitřní zpětné zrcátko s automatickým stmíváním |
| mlhové přední světlomety a světlo s natáčením do zatáčky | mlhové přední světlomety a světlo s natáčením do zatáčky |
| stěrače s dešťovým senzorem | stěrače s dešťovým senzorem |
| vyhřívání předních a zadních sedadel | vyhřívání předních a zadních sedadel |
| středový panel s loketní opěrkou | středový panel s loketní opěrkou |
| elektricky nastavitelné obě přední sedadla, řidičovo s paměti | elektricky nastavitelné obě přední sedadla, řidičovo s paměti |
| Vnější zpětná zrcátka, elektrický sklopná, nastavitelná, vyhřívaná | Vnější zpětná zrcátka, elektrický sklopná, nastavitelná, vyhřívaná |
| parkovací senzory vpředu a vzadu | parkovací senzory vpředu a vzadu |
| kontrola tlaku v pneumatikách | kontrola tlaku v pneumatikách |
| vyhřívané trysky ostřikovače čelního sklo | vyhřívané trysky ostřikovače čelního sklo |
| Vyhřívané čelní sklo | Vyhřívané čelní sklo |
| Centrální zamykání | Centrální zamykání |
| Bezklíčové startování a otevírání vozu | Bezklíčové startování a otevírání vozu |
| Bixenonové světlomety  | Bixenonové světlomety  |
| LED denní světla | LED denní světla |
| Adaptivní tempomat | Adaptivní tempomat |
| Hlavové opěrky vpředu | Hlavové opěrky vpředu |
| Hlavové opěrky vzadu 3x | Hlavové opěrky vzadu 3x |
| emisní limity ve výfukových plynech EURO 6 | emisní limity ve výfukových plynech EURO 6 |
| Asistent detekce auta v mrtvém úhlu | Asistent detekce auta v mrtvém úhlu |
| Světlomety s funkci Comming home, Leaving home, Tunnel light, Day light | Světlomety s funkci Comming home, Leaving home, Tunnel light, Day light |
| Bezdotykové otevírání zavazadlového prostoru pomocí nohy | Bezdotykové otevírání zavazadlového prostoru pomocí nohy |
| Zatmavená zadní okna | Zatmavená zadní okna |
| Navigace | Navigace |
| Zadní parkovací kamera | Zadní parkovací kamera |
| Komfortní telefonování s Bluetooth  | Komfortní telefonování s Bluetooth  |
| Multifunkční volant, vyhřívaný | Multifunkční volant, vyhřívaný |
| spotřeba pohonných hmot pro kombinovaný provoz max. 5 l/100 km | spotřeba pohonných hmot pro kombinovaný provoz 4,5 l/100 km |
| **povinná výbava dle vyhlášky č. 341/2014 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů** |
| lékárnička pro poskytnutí první pomoci vč. letáku o postupu při zvládání dopravní nehody | lékárnička pro poskytnutí první pomoci vč. letáku o postupu při zvládání dopravní nehody |
| náhradní elektrické pojistky, po jedné od každého užitného druhu | náhradní elektrické pojistky, po jedné od každého užitného druhu |
| po jedné náhradní žárovce výměnného zdroje světla od každého druhu užívaného v zařízeních k vnějšímu osvětlení a ke světelné signalizaci a nářadí nutné k jejich výměně | po jedné náhradní žárovce výměnného zdroje světla od každého druhu užívaného v zařízeních k vnějšímu osvětlení a ke světelné signalizaci a nářadí nutné k jejich výměně |
| příruční zvedák vozu | příruční zvedák vozu |
| klíč na matice (šrouby) kol vozidla | klíč na matice (šrouby) kol vozidla |
| plnohodnotné náhradní kolo (ráfek s pneumatikou), min. ocelové | plnohodnotné náhradní kolo (ráfek s pneumatikou), plnohodnotné ocelové |
| vyznačení nouzového stání vozidla na pozemní komunikaci – přenosný výstražný trojúhelník schválený podle předpisu | vyznačení nouzového stání vozidla na pozemní komunikaci – přenosný výstražný trojúhelník homologovaný podle předpisu |
| vesta fluorescenční žluté nebo fluorescenční oranžovo-červené barvy doplněné retroreflexními pásy - velikost XXL | vesta fluorescenční žluté nebo fluorescenční oranžovo-červené barvy doplněné retroreflexními pásy - velikost XXL |
| **doplňková výbava** |
| tažné lano | tažné lano |
| vkládané textilní koberce 4 ks | vkládané textilní koberce 4 ks |
| Pojistné šrouby | Pojistné šrouby |

V Ostravě dne V Ostravě dne 08.02.2018

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 za kupujícího za prodávajícího

 Ing. Lubomír Káňa Ing. Leoš Penčák

 Ředitel předseda představenstva