NABÍDKA NA PROVEDENÍ HYDROIZOLACE A SOUVISEJÍCÍCH PRACÍ VE VÝTAHOVÉ ŠACHT   Ě

Název stavby:	Nemocnice Slaný - pavilon B	Doba výstavby:				
Sod č.:	411/2016/OSM, 216-053/OP	Začátek výstavby:				
Lokalita:		Konec výstavby:				
JKSO:		Zpracováno dne:	5.10.2016	Karel Jeřábek		
							
							Jednot.			
Č	Obj	Kód	Zkrácený popis		M.j.	Množství	cena (Kč)	Celkem		
1	Vyčištění dna šachty - ruční odvodnění, oškrábání betonu, zametení, vysušení	kpl	1,00	4 30 0,00	4 300,00		
2	Montáž izol. Folie Arkoplan, svislá + vodorovná, d  no výtahové šachty	m2	24,58	435,00	10 692,30		
3	Geotextilie filtek	m2	24,58	73,70	1 811,55		
4	Zdění ZB 15 cm vč. probeton C16/20	m2	13,40	952,00	12 756,80		
5	Výztuž ZB ocel. pr. 10	kg	49,60	40,70	2 018,72		
6	Výztuž mazaniny bet. Sítí 15x15x4	kg	22,61	35,80	809,44		
7	Přesun hmot	t	4,37	385,00	1 682,45		
			Celkem bez DPH					34 071 Kč		
	DPH	21%			7 155 Kč	
	Celkem vč. DPH				41 226 Kč