Příloha Kupní smlouvy č.1 - Část 1
Číslo: VT/2016/683
L I N E T spol. s r.o.
Dodavatel
Nemocnice Boskovice s. r. o.
Odběratel
10 460
Slaný - Želevčice čp. 5
Otakara Kubína 179
IČ: 00507814
DIČ: CZ00507814
CZ - 274 01
Slaný
IČ: 26925974
DIČ: CZ26925974
CZ - 680 21
Boskovice
Nemocnice Boskovice s. r. o.
Dodací a platební podmínky
Způsob platby
Bankovním převodem
Příjemce/cílová adresa
Otakara Kubína 179
CPT   Boskovice
Incoterms 2010:
Boskovice
CZ - 680 21
Datum vystavení:
19.10.2016
Zakázku podal:
Číslo objednávky:
-
Janeček Miloš, prof.MUDr.CSc.
Dle splátkového kalendáře                                         
Platební podmínky:
paní Markéta Zábranská

516491262
Odběratel - Kont. osoba
Název zboží
Množství
Netto/MJ
Netto
Zkratka
Daň
4,00
ks
Multicare
271 232,00
1 084 928,00
Kč
1MC17350-660
1
15%
Lůžko pro nemocnniční péči pro oddělení intenzívní péče
Elektrické  nastavení: výškové nastavení a náklon, laterální náklon, zádový a stehenní díl, prodloužení lůžka
Ložná plocha: 4 dílná
Podvozek na sloupové konstrukci
Antibakteriální úprava
   Základní vlastnosti
SD1:1 Sada1- váhy: ANO
SD2:1 Sada2 - dodatečné ovladače: ANO
SD3:1 Sada3 - ALT: ANO
SD4:1 Sada4 - RTG vyšetření: ANO
Obecné konstrukční provedení                                
MO:1 Základní model: Základní typ s vahami a s automatickou laterální terapií
CU:00 Zákaznické provedení: Standardní provedení
BD:00 Vnější rozměry: Standardní rozměry
IM:01 Integrovaná matrace: Integrovaná matrace SYMBIOSO 200/250
XR:04 RTG provedení: RTG zádový díl, držák RTG kazety s laterálním vkládáním, C - rameno
CM:02 Barvy kov: RAL9006
   Kolečka, brzdy a podvozek
CA:03 Kolečka - typy: 4 kolečka Tente Integral 150 mm
BR:35 Brždění koleček: 4 centrálně bržděná, 4 brzdové pedály, i-Brake
FC:24 Ovladače nožní: Nožní ovladače; nastavení výšky a laterálního náklonu, s ochranou proti neúmyslné aktivaci
UN:31 Typ podvozku: Podvozek standardní s dalším multifunkčním adaptérem pro umístění hrazdy
UC:01 Kryt podvozku: Kryt podvozku
   Postranice a čela
SR:73 Postranice: Dělené plastové, LCD v hlavové postranici
PC:01 Pacientské ovladače: S pacientskými ovladači ve středových postranicích
MH:06 Vstávací madla: S madly Mobi Lift
BA:05 Kryty ložné plochy: 4 dílná ložná plocha propustná pro RTG záření
XT:04 Prodloužení ložné plochy: Prodloužení ložné plochy
BF:04 Fixace čel: Hlavové volně uložené, nožní fixované excentrem
BE:50 Čela - provedení: Plastová, design M
   Ochranné prvky a držáky
BP:05 Rohová kolečka: Ochranná kolečka 90 mm

Příloha Kupní smlouvy č.1 - Část 1
Číslo: VT/2016/683
LS:00 Polička na prádlo: Bez poličky na lůžkoviny
AH:01 Držáky příslušenství: Pár postranních lišt na příslušenství, standardní délka
   Elektrická zařízení a komunikace
VO:01 Jmenovité napětí: 230 - 240 V  50/60 Hz
PL:01 Siť.kabely + zástrčky: EU zástrčka (typ E/F)
PE:01 Potenciálové propojení: S potencionálním propojením
LJ:10 Zdvihové jednotky: Sloupové zdvihové jednotky 1LJ6 , 3 sloupy
PA:11 Pohony ložné plochy: 4 lineární motory, zádový s odblokováním
AC:01 Akumulátor: Zálohová baterie s indikátorem stavu
NC:12 Sesterský ovladač: LCD, dodatečné ACP s plug and play setem
HC:16 Ruční ovladač: Ruční ovladač s LED svítilnou a podsvícenou klávesnicí, plug&play konektor
NA:00 Nurse Call: Bez Nurse Call
CE:00 BedMonitor: Bez komunikačního rozhranní
VM:00 Vital monitor: Bez Vital Monitoru
NL:01 Podsvětlení: Noční podsvětlení lůžka
AL:01 Alarmy: Signalizace opuštění lůžka
   Další vlastnosti
LA:02 Jazyk návodu: Čeština
LY:01 Layout návodu: Linet
CL:01 Zákaznické logo: Linet
JP:01 Jiné požadavky: Výstupní elektrokontrola dle EN 60601-2-52
LB1:00 Štítky: Standard
FL:01 Facelift: Redesign 2015
PG:01 Balení: Základní balení
A1:04 Dopl. příslušenství 1: Sada stabilizačních pomůcek
A2:01 Dopl. příslušenství 2: Držák hadic ventilátoru
A3:00 Dopl. příslušenství 3: Bez doplňujícího příslušenství 3
A4:02 Dopl. příslušenství 4: Držák systému extenzí
AW:00 Speciální požadavek: Bez speciálního požadavku zákazníka
SI:10 Servisní interval: 12 měsíců
4,00
ks
hrazda napřimovací, sestava, lakováno, Multicare,RAL9006
784,00
3 136,00
Kč
11011410A0000
2
15%
hrazda napřimovací pro pevná čela
- max. zatížení - 75kg
- barva RAL 9006
CSN EN60601-2-52:2010
* kompatibilní s: E2, E3, E3XC, Multicare, Multicare_LE, Smart s pevným hlav. čelem
4,00
ks
plastová rukojeť
152,00
608,00
Kč
4ROTGERSG700-2
3
15%
rukojeť plastová
model: TGE-RSG70-L
provedení.
- plastový triangl
- barva šedá
- výškově nastavitelná pomocí textilního pásku
- k zavěšení na hrazdu lůžka
4,00
ks
Koš na bažanta (bačkory)
240,00
960,00
Kč
11023800A0000
4
15%
Koš na bažanta (bačkory)
upevnění do 2 háčků (jsou součástí lůžka),
určeno pro lůžka Eleganza
povrchová úprava - lakováno práškovými polyester. barvami
odstín - RAL 9006
4,00
ks
stojan infúzní
712,00
2 848,00
Kč
4PKV26107200
5
15%
Teleskopický infusní stojan
- umístění v adaptéru příslušenství na podvozku 
- chromovaný

Příloha Kupní smlouvy č.1 - Část 1
Číslo: VT/2016/683
- s plastovou nádobkou
- 4 plastové háčky
- kód: 261072
*kompatibilní s lůžky Multicare, Multicare_LE
4,00
ks
stolek nemocniční CLASSIC
6 708,00
26 832,00
Kč
123E2EE7A0E608
6
21%
Univerzální, dvoustranně přístupný kovový stolek k lůžku vybavený zásuvkou, spodní skříňkou, samostatně brzditelnými kolečky. Varianta s jídelní deskou integrovanou do korpusu stolku.
- s jídelní deskou plastová vložka jako držák časopisů 
- korpus kovový, lakovaný
- zásuvky: profilovaná čílka z ABS plastu, lakovaná madla, vyjímatelné plastové vložky
- malá horní zásuvka 
- spodní skříňka s vnitřní poličkou 
- odkládací plocha mezi oběma zásuvkami (nika) 
- kolečka:4 dvojitá Tente, průměr 75 mm, 2 brzděná
- horní deska z HPL, s plastovými lištami na okrajích a lakovanými madly
odstín lakovaných částí: RAL 9006
odstín HPL vrchní: POLYREY N001 nektarinka
balení standardní
1,00

Dopravné ČR, nespecifikované
0,00
0,00
Kč
DPCZ
37
15%
1,00

Tržby - servis instalace zakázek
0,00
0,00
Kč
_NPSERV6225
38
15%
1,00

Tržby - servis školení obsluhy
0,00
0,00
Kč
_NPSERV6213
39
15%
Netto
DPH
Celkem:
1 119 312,00
169 506,72
Kč
Celkem brutto:
Kč
1 288 818,72

Záruka 36 měsíců                                                  
Dne:
Vystavil:
19.10.2016
Radová Pavla 
Upozornění zákazníkům: v tomto softwaru termín "brutto" znamená cenu s DPH, termín "netto" cenu bez DPH. Firma Linet je zapsána 3.9.1990 v OR u MS Praha oddíl C, vložka 163