Příloha Kupní smlouvy č.1 - Část 2
Číslo: VT/2016/681
L I N E T spol. s r.o.
Dodavatel
Nemocnice Boskovice s. r. o.
Odběratel
10 460
Slaný - Želevčice čp. 5
Otakara Kubína 179
IČ: 00507814
DIČ: CZ00507814
CZ - 274 01
Slaný
IČ: 26925974
DIČ: CZ26925974
CZ - 680 21
Boskovice
Nemocnice Boskovice s. r. o.
Dodací a platební podmínky
Způsob platby
Bankovním převodem
Příjemce/cílová adresa
Otakara Kubína 179
CPT   Boskovice
Incoterms 2010:
Boskovice
CZ - 680 21
Datum vystavení:
19.10.2016
Zakázku podal:
Číslo objednávky:
-
Janeček Miloš, prof.MUDr.CSc.
Dle splátkového kalendáře                                         
Platební podmínky:
paní Markéta Zábranská

516491262
Odběratel - Kont. osoba
Název zboží
Množství
Netto/MJ
Netto
Zkratka
Daň
2,00
ks
Multicare
129 320,40
258 640,80
Kč
1MC37350-97
10
15%
Lůžko pro nemocnniční péči pro oddělení intenzívní péče
Elektrické  nastavení: výškové nastavení a náklon, laterální náklon, zádový a stehenní díl, prodloužení lůžka
Ložná plocha: 4 dílná
Podvozek na sloupové konstrukci
Antibakteriální úprava
   Základní vlastnosti
SD1:0 Sada1- váhy: NE
SD2:1 Sada2 - dodatečné ovladače: ANO
SD3:1 Sada3 - ALT: ANO
SD4:0 Sada4 - RTG vyšetření: NE
Obecné konstrukční provedení                                
MO:3 Základní model: Provedení  s automatickou laterální terapií; bez vah
CU:00 Zákaznické provedení: Standardní provedení
BD:00 Vnější rozměry: Standardní rozměry
IM:00 Integrovaná matrace: Bez integrované matrace
XR:02 RTG provedení: RTG provedení: RTG zádový díl, bez držáku RTG kazety
CM:02 Barvy kov: RAL9006
   Kolečka, brzdy a podvozek
CA:03 Kolečka - typy: 4 kolečka Tente Integral 150 mm
BR:35 Brždění koleček: 4 centrálně bržděná, 4 brzdové pedály, i-Brake
FC:24 Ovladače nožní: Nožní ovladače; nastavení výšky a laterálního náklonu, s ochranou proti neúmyslné aktivaci
UN:31 Typ podvozku: Podvozek standardní s dalším multifunkčním adaptérem pro umístění hrazdy
UC:01 Kryt podvozku: Kryt podvozku
   Postranice a čela
SR:73 Postranice: Dělené plastové, LCD v hlavové postranici
PC:01 Pacientské ovladače: S pacientskými ovladači ve středových postranicích
MH:06 Vstávací madla: S madly Mobi Lift
BA:05 Kryty ložné plochy: 4 dílná ložná plocha propustná pro RTG záření
XT:04 Prodloužení ložné plochy: Prodloužení ložné plochy
BF:04 Fixace čel: Hlavové volně uložené, nožní fixované excentrem
BE:50 Čela - provedení: Plastová, design M
   Ochranné prvky a držáky
BP:05 Rohová kolečka: Ochranná kolečka 90 mm

Příloha Kupní smlouvy č.1 - Část 2
Číslo: VT/2016/681
LS:00 Polička na prádlo: Bez poličky na lůžkoviny
AH:01 Držáky příslušenství: Pár postranních lišt na příslušenství, standardní délka
   Elektrická zařízení a komunikace
VO:01 Jmenovité napětí: 230 - 240 V  50/60 Hz
PL:01 Siť.kabely + zástrčky: EU zástrčka (typ E/F)
PE:01 Potenciálové propojení: S potencionálním propojením
LJ:10 Zdvihové jednotky: Sloupové zdvihové jednotky 1LJ6 , 3 sloupy
PA:11 Pohony ložné plochy: 4 lineární motory, zádový s odblokováním
AC:01 Akumulátor: Zálohová baterie s indikátorem stavu
NC:12 Sesterský ovladač: LCD, dodatečné ACP s plug and play setem
HC:16 Ruční ovladač: Ruční ovladač s LED svítilnou a podsvícenou klávesnicí, plug&play konektor
NA:00 Nurse Call: Bez Nurse Call
CE:00 BedMonitor: Bez komunikačního rozhranní
VM:00 Vital monitor: Bez Vital Monitoru
NL:01 Podsvětlení: Noční podsvětlení lůžka
AL:00 Alarmy: Bez alarmu
   Další vlastnosti
LA:02 Jazyk návodu: Čeština
LY:01 Layout návodu: Linet
CL:01 Zákaznické logo: Linet
JP:01 Jiné požadavky: Výstupní elektrokontrola dle EN 60601-2-52
LB1:00 Štítky: Standard
FL:01 Facelift: Redesign 2015
PG:01 Balení: Základní balení
A1:04 Dopl. příslušenství 1: Sada stabilizačních pomůcek
A2:01 Dopl. příslušenství 2: Držák hadic ventilátoru
A3:00 Dopl. příslušenství 3: Bez doplňujícího příslušenství 3
A4:00 Dopl. příslušenství 4: Bez doplňujícího příslušenství 4
AW:00 Speciální požadavek: Bez speciálního požadavku zákazníka
SI:10 Servisní interval: 12 měsíců
2,00
ks
Aktivní systém PRECIOSO-220V,EU,replacement 160kg
33 280,00
66 560,00
Kč
3VP0E20420610
11
15%
Aktivní systém PRECIOSO, balíček kompresor a matrace, matrace samonosná s nosností 160kg, kompresor s EU zástrčkou, 220V
2,00
ks
Aktivní systém PRECIOSO - SCU, 230V, EU plug
0,00
0,00
Kč
1VPKE20000010
12
15%
Active system PRECIOSO, kompresor, 230V, EU zástrčka
2,00
ks
Aktivní systém PRECIOSO- matrace Replacement
0,00
0,00
Kč
1VPM000420600
13
15%
Aktivní systém PRECIOSO- samostatná matrace systém Replacement (samonosná matrace)
2,00
ks
hrazda napřimovací, sestava, lakováno, Multicare,RAL9006
637,00
1 274,00
Kč
11011410A0000
14
15%
hrazda napřimovací pro pevná čela
- max. zatížení - 75kg
- barva RAL 9006
CSN EN60601-2-52:2010
* kompatibilní s: E2, E3, E3XC, Multicare, Multicare_LE, Smart s pevným hlav. čelem
2,00
ks
plastová rukojeť
123,50
247,00
Kč
4ROTGERSG700-2
15
15%
rukojeť plastová
model: TGE-RSG70-L
provedení.
- plastový triangl
- barva šedá
- výškově nastavitelná pomocí textilního pásku
- k zavěšení na hrazdu lůžka

Příloha Kupní smlouvy č.1 - Část 2
Číslo: VT/2016/681
2,00
ks
stojan infúzní
578,50
1 157,00
Kč
4PKV26107200
16
15%
Teleskopický infusní stojan
- umístění v adaptéru příslušenství na podvozku 
- chromovaný
- s plastovou nádobkou
- 4 plastové háčky
- kód: 261072
*kompatibilní s lůžky Multicare, Multicare_LE
2,00
ks
Koš na bažanta (bačkory)
195,00
390,00
Kč
11023800A0000
17
15%
Koš na bažanta (bačkory)
upevnění do 2 háčků (jsou součástí lůžka),
určeno pro lůžka Eleganza
povrchová úprava - lakováno práškovými polyester. barvami
odstín - RAL 9006
2,00
ks
stolek nemocniční CLASSIC
5 590,00
11 180,00
Kč
123E2EE7A0E608
22
21%
Univerzální, dvoustranně přístupný kovový stolek k lůžku vybavený zásuvkou, spodní skříňkou, samostatně brzditelnými kolečky. Varianta s jídelní deskou integrovanou do korpusu stolku.
- s jídelní deskou plastová vložka jako držák časopisů 
- korpus kovový, lakovaný
- zásuvky: profilovaná čílka z ABS plastu, lakovaná madla, vyjímatelné plastové vložky
- malá horní zásuvka 
- spodní skříňka s vnitřní poličkou 
- odkládací plocha mezi oběma zásuvkami (nika) 
- kolečka:4 dvojitá Tente, průměr 75 mm, 2 brzděná
- horní deska z HPL, s plastovými lištami na okrajích a lakovanými madly
odstín lakovaných částí: RAL 9006
odstín HPL vrchní: POLYREY N001 nektarinka
balení standardní
1,00

Dopravné ČR, nespecifikované
0,00
0,00
Kč
DPCZ
37
15%
1,00

Tržby - servis instalace zakázek
0,00
0,00
Kč
_NPSERV6225
38
15%
1,00

Tržby - servis školení obsluhy
0,00
0,00
Kč
_NPSERV6213
39
15%
Netto
DPH
Celkem:
339 448,80
51 588,12
Kč
Celkem brutto:
Kč
391 036,92

Záruka 36 měsíců                                                  
Dne:
Vystavil:
19.10.2016
Radová Pavla 
Upozornění zákazníkům: v tomto softwaru termín "brutto" znamená cenu s DPH, termín "netto" cenu bez DPH. Firma Linet je zapsána 3.9.1990 v OR u MS Praha oddíl C, vložka 163