**SMLOUVA O DÍLO**

Uzavřená ve smyslu ustanovení par.536 a násl.obchodního zákoníku mezi těmito smluvními stranami

**1.Objednatelem:**

Gymnázium, Uničov, Gymnazijní 257, Uničov IČO 00601756

 Zastoupený: Mgr. Roman Riedl

**2.Zhotovitelem:**

ing.Milan Kropáč ,Za plynárnou 754,Uničov IČO 15454568 ,DIČ CZ6205281203

 Zastoupený: ing. Milan Kropáč

 Čú 281592179/0300 ČSOB Uničov

**I.Předmět plnění:**

Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele rekonstrukci stř.pláště části střechy objektu Gymnázia v požadovaném rozsahu a požadovaných materiálech,v příloze , která tvoří nedílnou součást smlouvy.

**II.Cena za dílo:**

Dohodnutá smluvní cena stanovena na základě rozpočtu v příloze,ve výši 963 289,-Kč včetně DPH 21%.Cena zahrnuje veškeré požadované práce a potřebný materiál na provedení těchto prací.

**III.Platební podmínky:**

Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli cenu díla po řádném provedení,předání a převzetí na základě potvrzeného předávacího protokolu,do 30 dní od převzetí faktury.

**IV.Termín provedení prací:**

Zahájení prací 02.09.2018,ukončení nejpozději do 30.11.2018.Práce po zahájení budou prováděny s ohledem na co nejkratší termín provedení a ukončení prací.Nepříznivé klimatické podmínky mohou výrazně ovlivnit délku trvání prací.

**V.Záruky:**

Zhotovitel poskytuje záruku na provedené dílo 60 měsíců od data předání.Tuto dobu zhotovitel odpovídá za vady,které objednatel zjistí a bez zbytečného odkladu písemně reklamuje u zhotovitele.Zhotovitel se zavazuje nejpozději do 5 dnů po obdržení reklamace oznámit,zda reklamaci uznává.Pokud reklamaci uznává,je povinen nastoupit neprodleně k odstranění reklamovaných závad.

**VI.Ostatní ustanovení:**

Zhotovitel odpovídá za škody způsobené realizací díla a v případě jejich vzniku je povinen je uhradit a odstranit.

**VII.Závěrečná ustanovení:**

Tuto smlouvu lze měnit nebo rušit pouze výslovným oboustranně potvrzeným smluvním ujednáním podepsaným oprávněnými zástupci obou stran.

Tato smlouva je ve dvou vyhotoveních ,z nichž každá smluvní strana obdrží 1 vyhotovení.Pokud nebylo v této smlouvě ujednáno jinak,řídí se právními poměry z ní vyplývající a vznikající ,obchodním zákoníkem.

Tato smlouva nabývá účinnosti podpisem obou smluvních stran.

V Uničově dne

Za objednatele : Za zhotovitele:

**POŽADOVANÝ ROZSAH PRACÍ A POUŽITÝ MATERIÁL NA REKONSTRUKCI STŘ.PLÁŠTĚ STŘECHY OBJEKTU NOVÉ BUDOVY GYMNÁZIA.**

-Použití lešení pro transport materiálu a pracovníků- východní stěna objektu, použití shozu pro demontovaný materiál, v rozsahu rozpočtu.Kotvení lešení bude zapraveno do původního stavu – zateplení 160 mm polystyren.

-Požadavek zakrytí vchodů do školy jednoduchým lešením v potřebném rozsahu, proti pádu materiálu, uložení kontejnerů na stav.odpad pouze na zpevněných plochách dvora z bet.dlažby

-Demontáž stř.šindele vč.podkladní nepískované lepenky, demontáž vedení hromosvodu po žlaby střechy, demontáž stáv.klemp.oken a oplechování prostupů.

-Výměna stávajícího poškozeného dřev.bednění vlhkostí v rozsahu do 15 % plochy střechy, sámová prkna tl. 23mm

-Impregnace bednění /nové i stávající/ nástřikem proti dřevokaznému hmyzu- použití barevný odstín pro kontrolu provedení

-Montáž podkladní pás Startbar P, mechanicky kotvený

-Montáž větrací ch tvarovek u hřebene střechy Aerator Special , 22 ks, rovnoměrně rozdělených

-Montáž větracích tvarovek u okapu v počtu 52 ks

-Montáž oplechování prostupů AL plech lakovaný 6ks

-Montáž nových výlezových oken,formát 60/60 , prosklení Makrolon, materiál AL lakovaný ,6ks

-Montáž skládané krytiny Tegola Master P, mechanicky kotvená, v ploše, hřeben i nároží, detaily-prostupy zatěsněné bitumenovými tmely, rozsah rozpočet

-Montáž nových FeZn podpěr pro hrom.vedení , vedení AL Mg drát , ukončení u okap.žlabů, délka hřebene a nároží celkem 78m, počet jímačů dle ČSN, uzemnění prostupů z  FeZn plechu 6 ks

-Prostupy odvětrání s ohledem na dobrý stav – dvojnásobný nátěr syntetickou barvou

-Montáž zachytávačů sněhu/ do asf.šindele/ – 2 řady podél okapu po celém obvodu střechy , celkový počet cca 250 ks

-Vyčištění plochy min.vlny v mezistřešním prostoru od odpadů stavby , úklid veškerých ploch zpevněných i nezpevněných dotčených stavbou, do pův.stavu

**DODATEK SMLOUVY O DÍLO.**

S ohledem na požadované snížení ceny ze strany investora na výši 930 000,-Kč včetně DPH se smluvní strany dohodly takto:

**I.Předmět plnění :**

V požadovaném rozsahu prací došlo k úpravě , která nemá vliv na kvalitu ani funkčnost provedení, odpovídá momentálnímu stavu střešního pláště a nijak nesnižuje životnost rekonstrukce nového stř.pláště.

Neprovedení instalace větracích tvarovek u okapu /počet 52 ks/ z důvodu dostatečného přívodu vzduchu pod okapní hranou střechy

V rozpočtu ……………………………………………………………………………………………. 12 804,-Kč vč.DPH 21%

Snížení výměry výměny bednění v ploše střechy- podrobnou prohlídkou bylo zjištěno, že není nutná výměna stávajícího bednění v takovém rozsahu, jak bylo požadováno

V rozpočtu- dílčí část položek- demontáž /montáž bednění –celkem….. 20 485,-Kč vč. DPH 21%

Celkem méněpráce ke snížení původní ceny ……………………………………… - 33 289,-Kč vč.DPH

**II.Cena za dílo:**

Dohodnutá cena za dílo je nyní stanovena po oboustranné dohodě mezi objednatelem a zhotovitelem , činí 930 000,-Kč včetně DPH 21%

V Uničově dne

Za objednatele: Za zhotovitele: