|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Příloha č. 2 | |  |  |  |  |
| **Výkaz výměr - výměna oken, dveří a vrat - budova školní jídelny** | | | | |  |
| **Základní školy Dr. Miroslava Tyrše, Česká Lípa** | |  |  |  |  |
| č. pol. | Název položky | počet | m.j. | cena za jednotku | cena celkem |
| **výplně otvorů - okna** | | | | | |
| 1 | demontáž stávajících dřevěných oken 1160 x 2060 mm | 34 | ks | 276,35 | 9 395,90 |
| 2 | demontáž stávajících dřevěných oken 2070 x 2060 mm | 3 | ks | 276,35 | 829,05 |
| 3 | demontáž stávajících dřevěných oken 580 x 620 mm | 4 | ks | 276,35 | 1 105,40 |
| 4 | demontáž stávajících dřevěných oken 890 x 620 mm | 13 | ks | 276,35 | 3 592,55 |
| 5 | demontáž stávajících dřevěných oken 1180 x 620 mm | 10 | ks | 198,00 | 1 980,00 |
| 6 | demontáž stávajících dřevěných oken 1150 x 1420 mm | 1 | ks | 276,35 | 276,35 |
| 7 | demontáž stávajícíh dřevěných oken 550 x 850 mm | 2 | ks | 276,35 | 552,70 |
| 8 | demontáž stávajích dřevěných bolkónových dveří 2050 x 2900 mm | 1 | ks | 276,35 | 276,35 |
| 9 | demontáž stávajích dřevěných vrat 1760 x 2090 mm | 1 | ks | 276,35 | 276,35 |
| 10 | demontáž stávajích dřevěných dveří 1270 x 2020 mm | 1 | ks | 276,35 | 276,35 |
| 11 | dodávka a montáž plastových oken , barva bílá, 1160 x 2060 mm, s izolačním dvojsklem a bezpečnostní pojistkou u sklopného okna (viz. specifikace dodávky), těsnění připojovací spáry oken komprimační páskou | 22 | ks | 4 545,00 | 99 990,00 |
| 12 | dodávka a montáž plastových oken, barva bílá, 1160 x 2060 mm, s izolačním dvojsklem včetně bezpečnostní pojistky u sklopného okna (viz. specifikace dodávky) a žaluziemi (výběr barvy dle vzorníku dodavatele), těsnění připojovací spáry oken komprimační páskou | 5 | ks | 5 399,00 | 26 995,00 |
| 13 | dodávka a montáž plastových oken, barva bílá, 1160 x 2060 mm, s izolačním **neprůhledným** dvojsklem včetně bezpečnostní pojistky u sklopného okna (viz. specifikace dodávky), těsnění připojovací spáry oken komprimační páskou | 7 | ks | 6 140,00 | 42 980,00 |
| 14 | dodávka a montáž plastových oken barva bílá, 2070 x 2060 mm, s izolačním dvojsklem včetně bezpečnostní pojistky u sklopného okna (viz. specifikace dodávky), těsnění připojovací spáry oken komprimační páskou | 3 | ks | 7 612,00 | 22 836,00 |
| 15 | dodávka a montáž plastových oken, barva bílá, 580 x 620 mm, s izolačním dvojskle - kůra (čirá), těsnění připojovací spáry oken komprimační páskou | 4 | ks | 2 044,00 | 8 176,00 |
| 16 | dodávka a montáž plastových oken, barva bílá, 890 x 620 mm, s izolačním dvojsklem - kůra (čirá), těsnění připojovací spáry oken komprimační páskou | 13 | ks | 2 305,00 | 29 965,00 |
| 17 | dodávka a montáž plastových oken, barva bílá, 1180 x 620 mm,s izolačním dvojsklem - kůra (čirá), těstní přípojovací spáry oken komprimační páskou | 10 | ks | 2 857,00 | 28 570,00 |
| 18 | dodávka a montáž plastových oken, barva bílá, 1150 x 1420 mm, s izolačním dvojsklem, těsnění připojovací spáry oken komprimační páskou | 1 | ks | 3 179,00 | 3 179,00 |
| 19 | Dodávka a montáž plastových oken, barva bílá, 550 x 850 mm, s izolačním dvojsklem, těstění připojovací spáry oken komprimační páskou | 2 | ks | 2 198,00 | 4 396,00 |
| 20 | dodávka a montáž balkónových dveří, barva bílá, 2050 x 2900 mm, s izolačním dvojsklem, panikovým kováním, těsnění připojovací spáry dveří komprimační páska | 1 | ks | 22 162,00 | 22 162,00 |
| 21 | dodávka a montáž plastových vrat, barva vnitřní bílá, barva venkovní hnědá, 1760 x 2090 mm, s plnou výplní, těsnění připojovací spáry dveří komprimační páskou | 1 | ks | 21 107,00 | 21 107,00 |
| 22 | dodávka a montáž plastových dveří, barva vnitřní bílá, barva venkovní hnědá, 1270 x 2020 mm, s plnou výplní v dolní části a v horní části dveří izolační dvojsklo, těsnění připojovací spáry dveří komprimační páskou | 1 | ks | 17 932,00 | 17 932,00 |
| **výplně otvorů celkem** | | | | | 346 849,00 |
|  |  |  |  |  |  |
| **parapety** | | | | | |
| 23 | dodávka a montáž vnějších parapetů v délce 1160 mm, šíře do 300 mm | 34 | ks | 355,00 | 12 070,00 |
| 24 | dodávka a montáž vnějších parapetů v délce 2070 mm, šíře do 300 mm | 3 | ks | 355,00 | 1 065,00 |
| 25 | uvedení do původního stavu vnitřní parapety v prvním podlaží a parapety vnitřní i venkovní v přízemí budovy | 66 | ks | 5,00 | 330,00 |
| **výplně otvorů celkem** | |  |  |  | **13 465,00** |
|  |  |  |  |  |  |
| **ostatní - zednické a malířské práce** | | | | | |
| 26 | začištění vnitřního ostění oken | 71,7 | m2 | 325,00 | 23 302,50 |
| 27 | začištění vnějšího ostění oken | 71,7 | m2 | 325,00 | 23 302,50 |
| 28 | vnitřní malba ostění | 71,7 | m2 | 40,00 | 2 868,00 |
| 29 | vnější malba ostění | 71,7 | m2 | 40,00 | 2 868,00 |
| **ostatní celkem** | | | | | 52 341,00 |
|  |  |  |  |  |  |
| **ostatní** | | | | | |
| 29 | naložení, odvoz a likvidace starých oken | 1 | soubor | 16 543,00 | 16 543,00 |
| 30 | lešení | 1 | soubor | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 31 | zařízení staveniště | 1 | soubor | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 32 | přesun hmot a mimostaveništní doprava | 0,2 | % | 16 543,00 | 3 308,60 |
| 33 | náklady na činnosti dle SOD dle čl. 2 odst. 2.4 | 1 | soubor | 5 000,00 | 5 000,00 |
| **ostatní celkem** | | | | | 26 851,60 |
|  |  |  |  |  |  |
| **Cena bez DPH** | | | | | **439 506,60** |
| **DPH 21%** | | | | | **92296,39** |
| **Cena Včetně DPH** | | | | | **531 802,99** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |