Níže psaného dne, měsíce a roku uzavírají a podpisem již uzavřely smluvní strany
Správa a údržba silnic přisp, org., IČ: 000 64785, se sídlem v Benešově, Křižíkova 1351, PSČ 256 18, zastoupená
Ing. Liborem Topolem, pověřeným řízením Správy a údržby silnic Benešov, přísp.org. na straně jedné (dále jen objednatel)

Společnost BES s.r.o., IČ: 43792553, se sídlem Benešov, Sukova 625, PSČ 256 17 Benešov zastoupená jednatelem Ing. Petrem Trachtou na straně druhé (dále je zhotovitel)

tento
Dodatek č. 4
ke smlouvě o dílo ve znění Dodatků č. 1 až 3 ze dne 11.8.2008 SÚS Benešov, cestmistrovství Příbram Číslo smlouvy objednatele: 348-PÚ-2008, číslo smlouvy zhotovitele: 35/2008

A.
1.	Znění bodu 2), čl.I. Předmět díla a způsob jeho provedení zhotovitelem Smlouvy o dílo
č. objednavatele: 348-PÚ-2008, č. zhotovitele: 35/2008, ze dne 11.8.2008, ve znění Dodatků č. 1 až 3 se mění tak, že se rozšiřuje o písmeno h) s tímto textem'-
Dodavatel je povinen nejpozději k 1.1.2010 k Zimní údržbě používat pouze vozidla vybavená systémem GPS a doložit prostřednictvím výstupů z tohoto systému GPS jízdy vozidel dle Přílohy č.5 Správě a údržbě silnic Benešov, přísp.org. Při situacích, kdy je nezbytné použití dalších vozidel a mechanismů bez GPS (např. kalamitní stav, havárie), doloží dodavatel provedené výkony výpisy denních záznamů o provozu vozidla či mechanismu.
2.	Příloha č. 2 Smlouvy o dílo č. objednatele: 348-PÚ-2008, č. zhotovitele: 35/2008, ze dne 11.8.2008, ve znění Dodatků č. 1 až 3, bude upravena pro období od 1. dubna 2010 do 31. března 2011 pouze podle ust. písm. a) a b). odst. 4 čl. IV.
Ustanovení písm. c) odst. 4 čl. IV. citované smlouvy se nepoužije.
3.	Pro období od 1. dubna 2010 do 31. března 2011 nebudou podle ust. odst. 5) čl. IV. Smlouvy o dílo č. objednatele: 348-PÚ-2008, č. zhotovitele'- 35/2008, ze dne 11.8.2008, ve znění Dodatků č. 1 až 3, upravovány měrné ceny činností (bez DPH) o míru inflace, vyjádřenou změnou průměrného indexu cen stavebních prací mezi dvěma předchozími kalendářními obdobími.
4.	Pro období od 1. dubna 2011 bude ust. odst. 5) čl. IV. Smlouvy o dílo č. objednatele: 348-PÚ-2008, č. zhotovitele: 35/2008, ze dne 11.8.2008, ve znění Dodatků č. 1 až 3, uplatňováno tak, že budou formou Dodatku ke smlouvě o dílo upravovány k31.3. daného roku měrné ceny o míru inflace, vyjádřenou změnou průměrného indexu cen stavebních prací mezi dvěma předchozími kalendářními obdobími, dle oficiální statistiky Českého statistického úřadu, a to takto :
A)	u ceníkových položek sborníku prací pro Správu a údržbu silnic Benešov, přísp.org.
nákladového střediska 200 ( položky s živičným obsahem ) vždy — konkrétně se jedná o položky 21310, 21320, 21425, 21445, 21455, 21511, 21512, 21518, 21711, 21712, 21713,
B)	u ostatních položek jen v případě, pokud vyhlášený index přesáhne hranici 3%
5.	Znění odst. 7) čl. XII. Závěrečná ustanovení Smlouvy o dílo č. objednatele: 348-PU-2008, č. zhotovitele: 35/2008, ze dne 11.8.2008, ve znění Dodatků č. 1 až 3, se ruší a nahrazuje se takto:
7) Smlouva je uzavřena na dobu neurčitou. Obě smluvní strany mohou tuto smlouvu ukončit výpovědí s dvanáctiměsíční výpovědní lhůtou. Výpověď může být podána jen k 1.4. daného roku a od tohoto data počíná běžet výpovědní lhůta. Výpověď ze smlouvy musí příslušná strana doručit druhé straně písemně, doporučeným dopisem do vlastních rukou osobě pověřené jednat za stranu ve věcech smluvních.
Výpověď je učiněna včas, byla-li podána k poštovní přepravě prokazatelně před začátkem běhu výpovědní lhůty.

B.
6.	Tento dodatek č. 4. nabývá platnosti i účinnosti dnem podepsání obou stran.
7.	Tento dodatek č. 4. je vyhotoven v šesti stejnopisech, z nichž objednatel obdrží čtyři stejnopisy a zhotovitel dva stejnopisy.
Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 4. byl sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, a že nebyl uzavřen v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz tohoto a svého souhlasu s jejím obsahem připojují vlastnoruční podpisy.

V Benešově dne 2.10.2009

Přílohy:
Příloha č. 5. Požadované výstupy GPS

Příloha č.5 Požadované výstupy GPS

Uživatel	Výstup	
Dispečer	Sledování okamžité situace nad mapovým podkladem	

	Kontrola provedených zásahů - zpětně cca 24 hod	

	Možnost třídění flotily	
Cestmistr	Sledování okamžité situace nad mapovým podkladem	

	Kontrola provedených zásahů - zpětně cca 24 hod	

	Sumář provedených výkonů (NS=posyp" druh",pIuhování,solanka) za kalendářní den a za vybrané období členěný :	

	-   dle sypačů v cestmistrovství	

	-   dle tříd silnic	

	-   jejich kombinace	

	Zobrazení vybraných jízd nad mapovým podkladem zpětně za období nejméně 5 let a s následným tiskem vybrané jízdy nebo jízd s uvedenými činnostmi, které vozidlo v rámci zimní údržby provádělo.	
Hlášení	Sumáře výkonů s nastavitelným časovým úsekem-zpravidla den,týden,měsíc a s možností výběru libovolného období	
	Členění:
-	dle tříd silnic dle čísla silnice
-	dle cestmistrovství
-	jejich kombinace
-	celkový za SÚS
-	sledování spotřeby posypových materiálů (dle druhu nástaveb)	
1 Jednotný / systém 1 dopravních informací | (JSDI) |	Předání dat v reálném čase na server JSDI (Databanka Ostrava) Přístupná veškerá data na tomto serveru oprávněným uživatelům a to ve I výměnném formátu XML
l	
Veřejnost	Sledování okamžité situace nad mapovým podkladem	
SUS	Předání dat v reálném čase na dispečerská pracoviště nebo na určený server SUS.
Možnost uložení veškerých dat za zimní sezónu k archivaci na dobu minimálně 5 let s možností zobrazení na mapovém podkladu.	
Možnost sn	máni teploty povrchu vozovky a snímání dat z hlásičů náledí.