Dobrý den,

potvrzuji Vaši objednávku - viz historie mailu a zdravím.

Koťátková

--   
S přáním hezkého dne  
  
Petr Koťátko  
STAVBY KOŤÁTKO s.r.o.  
  
Tel.: 603 544 887  
  
  
  
  
  
---------- Původní e-mail ----------  
Od: Lea Vojtěchová <vojtechova@vos-sps-jicin.cz>  
Komu: STAVBY KOŤÁTKO s.r.o. <stavbykotatko@seznam.cz>  
Datum: 26. 6. 2018 7:21:27  
Předmět: Objednávka

Dobrý den,

žádáme o potvrzení přijetí objednávky na Zhotovení podlahy a rozšíření dveřního otvoru v budově VOŠ a SPŠ, Jičín, Komenského náměstí 45 v dohodnuté ceně 313 114 Kč včetně DPH.

Termín dokončení je stanoven na 31. 8. 2018.

Zhotovitel: STAVBY KOŤÁTKO, s.r.o, Špálova 295, 507 43 Sobotka

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Rekapitulace** |  |  |  |  |
|  | Stavební oddíl |  |  |  | Kč bez DPH |
|  | Rozšíření dveřního otvoru |  |  |  | 32 688 |
|  | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  |  | 131 043 |
|  | Výplně otvorů |  |  |  | 39 000 |
|  | Bourací práce pro podlahu |  |  |  | 31 776 |
|  | Bourací práce pro dveřní otvor |  |  |  | 11 649 |
|  | Izolace proti vodě |  |  |  | 7 792 |
|  | Vedlejší rozpočtové náklady |  |  |  | 4 825 |
|  | **Celkem bez DPH** |  |  |  | **258 772** |
|  | DPH 21% |  |  |  | 54 342 |
|  | **Celkem včetně DPH** |  |  |  | **313 114** |
|  |  |  |  |  |  |
|  | Pozn.: Rozpočet neobsahuje opravu a nátěry omítek. | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **Položkový rozpočet** |  |  |  |  |
| Kód položky | Stavební oddíl - popis práce a dodávky | m.j. | množství | cena/m.j. (Kč) | cena bez DPH (Kč) |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **Rozšíření dveřního otvoru** |  |  |  | **32687,5** |
| 317 23-4410/00 | Vyzdívka mezi nosníky cihlami pál MC, doklínování - nad překlady | m3 | 0,81 | 6404,4 | 5187,6 |
| 317 94-4311/00 | Válcované nosníky jako překlady IPN 160,dodávka a montáž | t | 0,33 | 43099,8 | 14222,9 |
| 319 20-1311/00 | Vyrovn nerovn zdiva tl -3cm maltou | m2 | 7 | 172,7 | 1208,9 |
| 346 24-4381/00 | Plentování cihlami ocel nosn v -20cm | m2 | 1 | 492,6 | 492,6 |
| 612 40-9991/00 | Začišt omítek kolem otvorů, podlah | m | 35 | 124,1 | 4343,5 |
| 612 42-5931/00 | Omítka vápenná vnitř ostění štuková | m2 | 7 | 553,2 | 3872,4 |
| 615 48-1111/00 | Potažení válc nosníků rabic pletivem | m2 | 2,8 | 236,6 | 662,5 |
| 998 01-1001/00 | Budovy zděné přesun hmot ztížený | t | 3,08 | 875,7 | 2697,2 |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **Podlahy a podlahové konstrukce** |  |  |  | **131043,0** |
| 272 21-1301/00 | Podkladní beton podlah tl.100 mm | m3 | 5,4 | 2988,5 | 16137,9 |
| 273 32-1211/00 | Beton železový desek podlah C20/25 | m3 | 8,1 | 3921,4 | 31763,3 |
| 273 36-1921/00 | Výztuž základ desek svař síť 1 vrstva Kari 6/100-6/100 | t | 0,31 | 36100,9 | 11191,3 |
| 633 13-1112 | Finální podlahová stěrka betonové mazaniny | m2 | 54 | 690 | 37260,0 |
| 634 11-1116 | Obvodová dilatace mezi stěnou a mazaninou výšky 150 mm | m | 30 | 88 | 2640,0 |
| 634 91-1124 | Řezání dilatačních spár v betonové mazanině | m | 15 | 115 | 1725,0 |
| 998 01-1001/00 | Budovy zděné přesun hmot ztížený | t | 34,63 | 875,7 | 30325,5 |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **Výplně otvorů** |  |  |  | **39000,0** |
| 767 10-0001 | Ocelové dveře 2 křídlé 2300 x 2000 mm včetně zárubně,nátěru,kování,dodávka a montáž, částečně průsvitné | kpl | 1 | 39000 | 39000,0 |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **Bourací práce pro podlahu** |  |  |  | **31776,0** |
| 139 71-1101/00 | Vykopávka uzavřených prostor hor 1-4,ruční výkop pro novou podlahu | m3 | 16 | 812 | 12992,0 |
| 162 20-1201/00 | Vodorovné přem hor 1-4 nošením -10m, kolečky | m3 | 16 | 99 | 1584,0 |
| 167 10-1101/00 | Nakládání výkopku horn 1-4 -100m3 | m3 | 16 | 74 | 1184,0 |
| 762 52-1812/00 | Demontáž podlah z OSB desek dvouvrstvých | m2 | 54 | 54 | 2916,0 |
| 762 52-2812/00 | Demontáž podlah z fošen s polštáři | m2 | 54 | 43 | 2322,0 |
| 979 08-2901 | Přemístění, odvoz, likvidace suti na skládce včetně poplatku | t | 31,7 | 340 | 10778,0 |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **Bourací práce pro dveřní otvor** |  |  |  | **11648,5** |
| 766 41-1811/00 | Demontáž dveří,zárubně a dřevěného obložení ostění dveřního otvoru | m2 | 4 | 181,6 | 726,4 |
| 967 03-1132/00 | Přisekání ostění zdivo cihelné MVC | m2 | 1,5 | 163,4 | 245,1 |
| 971 03-3651/00 | Otvory zdivo cihel MVC -4m2 tl přes 60cm | m3 | 1,8 | 1628,2 | 2930,8 |
| 973 03-1151/00 | Výklenky zdivo cihel MVC pl >0,25m2 - kapsy pro překlady | m3 | 0,9 | 4753,6 | 4278,2 |
| 979 08-2901 | Přemístění, odvoz, likvidace suti na skládce včetně poplatku | t | 5,1 | 680 | 3468,0 |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **Izolace proti vodě** |  |  |  | **7791,9** |
| 711 14-1559/00 | Izolace proti vlhkosti vodorovná pásy přitavením, montáž | m2 | 54 | 72,9 | 3936,6 |
| 301 L n2-0071 | Pás asfaltový Dehtochema V60 S35, dodávka | m2 | 62,1 | 59 | 3663,9 |
| 998 71-1101/00 | Izol proti vodě přesun hmot výš -6m | t | 0,32 | 598 | 191,4 |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **Vedlejší rozpočtové náklady** |  |  |  | **4825,0** |
| 797 10-1000 | Zařízení staveniště,přesun stavebních kapacit | % | 1,9 | 2539,5 | 4825,0 |

S pozdravem  
L. Vojtěchová  
zástupkyně ředitelky  
VOŠ a SPŠ, Jičín, Pod Koželuhy 100  
tel.: 734 475 954

--------------------------------------------------------------------------  
Navštivte naše stránky na http://www.vos-sps-jicin.cz