|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  | | |  | | | | | | |
|  | |  | | |
|  | |  | | |
|  | |  | | |
| **KNTB Zlín - zvýšení kvality návazné péče I. - část 5 - přístroje ultrazvukové - část C** | | | | | | | | | | | |
| **Pol.** | **Kat.č. / Popis** | | **Ks [-]** |  | |  |  |  |  |  | |
| **Univerzální mobilní UZ skener nejvyšší třídy - ABDOMINÁLNÍ - 1ks** | | | | | | | | | | | |
| 1 | **USS-HS7AL40/WR** | | 1 |  | |  |  |  |  | |  |
|  | SAMSUNG MEDISON HS70A- digitální barevný ultrazvukový přístroj třídy - 4 konektory  CEUS. Elastoscan, E-Thyroid, Panoramatic, S-ShearWave, DICOM 3.0 | | | | | | | | | |  |
| 2 | **USP-C017FSB/WR** | | 1 |  | |  |  |  |  | |  |
|  | SAMSUNG MEDISON 1-7 MHz širokopásmová konvexní sonda, S-VUE technologie | | | | | | | | | |  |
| 3 | **USP-L03CF5B/WR** | | 1 |  | |  |  |  |  | |  |
|  | SAMSUNG MEDISON 3-12 MHz širokopásmová lineární sonda, 50 mm | | | | | | | | | |  |
| 4 | **P-95DE** | | 1 |  | |  |  |  |  | |  |
|  | MITSUBISHI digitální termotiskárna | | | | | | | | | |  |
| **Univerzální mobilní UZ skener nejvyšší třídy - ANGIOLOGICKÝ - 1 ks** | | | | | | | | | | | |
| 5 | **USS-RS8CF4U/WR** | | 1 |  | |  |  |  |  | |  |
|  | SAMSUNG MEDISON RS80A - digitální barevný ultrazvukový přístroj třídy Premium  CEUS, DICOM 3.0, Wi-fi | | | | | | | | | |  |
| 6 | **USP-C017FSB/WR** | | 1 |  | |  |  |  |  | |  |
|  | SAMSUNG MEDISON 1-7 MHz širokopásmová konvexní sonda, S-VUE technologie | | | | | | | | | |  |
| 7 | **USP-L03GF4B/WR** | | 1 |  | |  |  |  |  | |  |
|  | SAMSUNG MEDISON 3-16 MHz širokopásmová lineární sonda | | | | | | | | | |  |
| 8 | **P-95DE** | | 1 |  | |  |  |  |  | |  |
|  | MITSUBISHI digitální termotiskárna | | | | | | | | | |  |
|  |  | | | | |  | |  | | | |
|  | | | | | | | | | | | |

**Výrobce:**

**SAMSUNG MEDISON CO., LTD.**

**42, Teheran-ro 108-gil, Gangnam-gu, Seoul, Korea**