|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **REKAPITULACE STAVBY** | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Kód: | | |  |  |  |  | HRD3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
|  |  | **Stavba:** | | | | |  |  | **Rekonstrukce (oprava) lesních cest v lokalitě Pohled a Rtenín - IV. etapa (LC 10)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
|  |  | KSO: | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CC-CZ: | |  |  |  |  |  |
|  |  | Místo: | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Datum: | |  | 22. 2. 2018 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zadavatel: | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | IČ: | |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Městské lesy s.r.o., Chrudim | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DIČ: | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Uchazeč: | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | IČ: | |  | Vyplň údaj |  |  |  |
|  |  |  | Vyplň údaj | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | DIČ: | |  | Vyplň údaj |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Projektant: | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | IČ: | |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Agroprojekce Litomyšl, s.r.o. | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DIČ: | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poznámka: | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | KROS 4 verze 2018/I | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Cena bez DPH** | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **0,00** | | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sazba daně | | | |  |  |  |  |  |  |  | Základ daně | | | | | | | | |  |  |  |  |  | Výše daně | | | | |  |  |
|  |  | DPH | | základní | | | |  |  | 21,00% | | | |  |  |  |  |  |  |  | **0,00** | | | | | | | | |  |  |  |  |  | **0,00** | | | | |  |  |
|  |  |  |  | snížená | | | |  |  | 15,00% | | | |  |  |  |  |  |  |  | **0,00** | | | | | | | | |  |  |  |  |  | **0,00** | | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Cena s DPH** | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **v** |  |  |  | **CZK** | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  | **0,00** | | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kód: | |  |  |  |  |  |  |  | HRD3 | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Stavba:** | | | |  |  |  |  |  | **Rekonstrukce (oprava) lesních cest v lokalitě Pohled a Rtenín - IV. etapa (LC 10)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Místo: | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Datum: |  |  |  | 22. 2. 2018 | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zadavatel: | | | |  |  |  |  |  | Městské lesy s.r.o., Chrudim | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Projektant: |  |  |  | Agroprojekce Litomyšl, s.r.o. | | | |  |
|  | Uchazeč: | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kód | | | | |  | Objekt, Soupis prací | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Cena bez DPH [CZK] | | | | | | | Cena s DPH [CZK] | | | Typ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Náklady stavby celkem** | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **0,00** | | | | | | | **0,00** | | |  |
|  |  | **SO-110** | | | | |  | **Lesní cesta LC 10** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | **STA** |
|  |  | **VON** | | | | |  | **Vedlejší a ostatní náklady** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | **VON** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **KRYCÍ LIST SOUPISU** | | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Stavba: | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Rekonstrukce (oprava) lesních cest v lokalitě Pohled a Rtenín - IV. etapa (LC 10) | | | |  |  |  |
|  |  | Objekt: | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **SO-110 - Lesní cesta LC 10** | | | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | KSO: | | 822 2 |  |  | CC-CZ: |  |  |
|  |  | Místo: | |  |  |  | Datum: | 22. 2. 2018 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zadavatel: | |  |  |  | IČ: |  |  |
|  |  |  | Městské lesy s.r.o., Chrudim | |  |  | DIČ: |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Uchazeč: | |  |  |  | IČ: |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | DIČ: |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Projektant: | |  |  |  | IČ: |  |  |
|  |  |  | Agroprojekce Litomyšl, s.r.o. | |  |  | DIČ: |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poznámka: | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | | | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Cena bez DPH** | |  |  |  |  | **0,00** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně |  |
|  |  | DPH | základní | 0,00 |  |  | 21,00% | 0,00 |  |
|  |  |  | snížená | 0,00 |  |  | 15,00% | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Cena s DPH** | |  | **v** | **CZK** |  | **0,00** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ** | | | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Stavba: | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Rekonstrukce (oprava) lesních cest v lokalitě Pohled a Rtenín - IV. etapa (LC 10) | | | |  |  |  |
|  | Objekt: | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **SO-110 - Lesní cesta LC 10** | | | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Místo: | |  |  |  |  | Datum: | 22. 2. 2018 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zadavatel: | | | Městské lesy s.r.o., Chrudim |  |  | Projektant: | Agroprojekce Litomyšl, s.r.o. |  |
|  | Uchazeč: | | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kód dílu - Popis | | |  |  |  |  | Cena celkem [CZK] |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Náklady soupisu celkem** | | | |  |  |  | **0,00** |  |
|  |  | HSV - Práce a dodávky HSV | | |  |  |  | 0,00 |  |
|  |  | 1 - Zemní práce | | |  |  |  | 0,00 |  |
|  |  | 2 - Zakládání | |  |  |  |  | 0,00 |  |
|  |  | 4 - Vodorovné konstrukce | | |  |  |  | 0,00 |  |
|  |  | 5 - Komunikace pozemní | | |  |  |  | 0,00 |  |
|  |  | 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | | |  |  |  | 0,00 |  |
|  |  | 998 - Přesun hmot | | |  |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **SOUPIS PRACÍ** | | | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Stavba: | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Rekonstrukce (oprava) lesních cest v lokalitě Pohled a Rtenín - IV. etapa (LC 10) | | | |  |  |  |
|  | Objekt: | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **SO-110 - Lesní cesta LC 10** | | | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Místo: | |  |  |  |  | Datum: | 22. 2. 2018 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zadavatel: | | | Městské lesy s.r.o., Chrudim |  |  | Projektant: | Agroprojekce Litomyšl, s.r.o. | |
|  | Uchazeč: | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|  | **Náklady soupisu celkem** | | | |  |  |  | **0,00** |  |
|  |  | D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0,00 |  |
|  |  | D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0,00 |  |
|  | 1 | K | 112201101 | Odstranění pařezů D do 300 mm | kus | 0000 |  | 0,00 | CS ÚRS 2018 01 |
|  |  | PP |  | Odstranění pařezů s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením, s přesekáním kořenů průměru přes 100 do 300 mm |  |  |  |  |  |
|  |  | P |  | *Poznámka k položce:  V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné odklizení pařezů na vzdálenost do 50 m.* |  |  |  |  |  |
|  | 2 | K | 112201102 | Odstranění pařezů D do 500 mm | kus | 000 |  | 0,00 | CS ÚRS 2018 01 |
|  |  | PP |  | Odstranění pařezů s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením, s přesekáním kořenů průměru přes 300 do 500 mm |  |  |  |  |  |
|  |  | P |  | *Poznámka k položce: V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné odklizení pařezů na vzdálenost do 50 m.* |  |  |  |  |  |
|  | 3 | K | 112201103 | Odstranění pařezů D do 700 mm | kus | 000 |  | 0,00 | CS ÚRS 2018 01 |
|  |  | PP |  | Odstranění pařezů s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením, s přesekáním kořenů průměru přes 500 do 700 mm |  |  |  |  |  |
|  |  | P |  | *Poznámka k položce: V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné odklizení pařezů na vzdálenost do 50 m.* |  |  |  |  |  |
|  | 4 | K | 112201104 | Odstranění pařezů D do 900 mm | kus | 000 |  | 0,00 | CS ÚRS 2018 01 |
|  |  | PP |  | Odstranění pařezů s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením, s přesekáním kořenů průměru přes 700 do 900 mm |  |  |  |  |  |
|  |  | P |  | *Poznámka k položce: V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné odklizení pařezů na vzdálenost do 50 m.* |  |  |  |  |  |
|  | 5 | K | 121101101 | Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m | m3 | 000 |  | 0,00 | CS ÚRS 2018 01 |
|  |  | PP |  | Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením, na vzdálenost do 50 m |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "padanka - viz. Tabulka kubatur C.1.2.17." 253,9 |  | 000 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "padanka - napojení" (39,5+73,5)\*0,1 |  | 000 |  |  |  |
|  | 6 | K | 122202202 | Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3 | m3 | 000 |  | 0,00 | CS ÚRS 2018 01 |
|  |  | PP |  | Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3 |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "navážka - viz. Tabulka kubatur C.1.2.17." 199,7 |  | 000 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "zemina - viz. Tabulka kubatur C.1.2.17." 934,6 |  | 000 |  |  |  |
|  | 7 | K | 125203111 | Vykopávky melioračních kanálů pro meliorace lesnicko-technické v hornině tř. 3 | m3 | 000 |  | 0,00 | CS ÚRS 2018 01 |
|  |  | PP |  | Vykopávky melioračních kanálů přívodních (závlahových) nebo odpadních pro jakoukoliv šířku kanálu, jeho hloubku a množství vykopávky pro lesnicko-technické meliorace v hornině tř. 3 |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "zasakovací pás - viz. C.1.2.13." 7\*15,0\*0,75\*0,5 |  | 000 |  |  |  |
|  | 8 | K | 131201101 | Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 | m3 | 000 |  | 0,00 | CS ÚRS 2018 01 |
|  |  | PP |  | Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3 |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "opevnění vyústění svodnice - viz. C.1.2.14." 8\*0,5 |  | 0000 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "předpolí TP - viz. C.1.2.12." (1,0\*4,5+4,0\*3,6)\*0,4 |  | 000 |  |  |  |
|  | 9 | K | 132201101 | Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 | m3 | 000 |  | 0,00 | CS ÚRS 2018 01 |
|  |  | PP |  | Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3 |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "zasakovací pás - viz. C.1.2.13." 7\*3,0\*0,5\*1,2 |  | 000 |  |  |  |
|  | 10 | K | 132201201 | Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 | m3 | 000 |  | 0,00 | CS ÚRS 2018 01 |
|  |  | PP |  | Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3 |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "čela TP - viz. C.1.2.12." 3,6\*1,1\*(1,1+0,8) |  | 0000 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "trubka TP - viz. C.1.2.12." 8,0\*1,81\*1,5 |  | 0000 |  |  |  |
|  | 11 | K | 133201101 | Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 | m3 | 0000 |  | 0,00 | CS ÚRS 2018 01 |
|  |  | PP |  | Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti v hornině tř. 3 do 100 m3 |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "sloupky závory - viz. C.1.2.15." 2\*0,3\*0,3\*1,2 |  | 000 |  |  |  |
|  | 12 | K | 151101101 | Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m | m2 | 000 |  | 0,00 | CS ÚRS 2018 01 |
|  |  | PP |  | Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "trubka TP " 8,0\*2\*1,5 |  | 000 |  |  |  |
|  | 13 | K | 151101111 | Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m | m2 | 000 |  | 0,00 | CS ÚRS 2018 01 |
|  |  | PP |  | Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m |  |  |  |  |  |
|  | 14 | K | 162301101 | Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 | m3 | 000 |  | 0,00 | CS ÚRS 2018 01 |
|  |  | PP |  | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 50 do 500 m |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "přebytečná zemina" 934,6+39,4+11,6+12,6+29,2+0,2-4,1 |  | 000 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "navážka " 199,7 |  | 000 |  |  |  |
|  | 15 | K | 167101101 | Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 | m3 | 000 |  | 0,00 | CS ÚRS 2018 01 |
|  |  | PP |  | Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4 |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "přebytečná zemina" 29,2-4,1 |  | 000 |  |  |  |
|  | 16 | K | 174101101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním | m3 | 000 |  | 0,00 | CS ÚRS 2018 01 |
|  |  | PP |  | Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "zásyp jam po pařezech - 0,5 m3/ks (ŠD)" 380\*0,5 |  | 0000 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "čela TP (zemina)" 3,6\*0,6\*(1,1+0,8) |  | 0000 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "trubka TP (ŠD) " 8,0\*1,81\*0,35 |  | 0000 |  |  |  |
|  | *17* | *M* | *58344003* | *kamenivo drcené hrubé frakce 63-125* | *t* | *000* |  | *0,00* | *CS ÚRS 2018 01* |
|  |  | PP |  | kamenivo drcené hrubé frakce 63-125 |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "zásyp jam po pařezech" 190\*1,7 |  | 000 |  |  |  |
|  | 18 | K | 175151101 | Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m | m3 | 000 |  | 0,00 | CS ÚRS 2018 01 |
|  |  | PP |  | Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "trubka TP - viz. C.1.2.12." 8,0\*(1,81\*0,76-3,14\*0,3\*0,3) |  | 000 |  |  |  |
|  | *19* | *M* | *58344197* | *štěrkodrť frakce 0/63* | *t* | *000* |  | *0,00* | *CS ÚRS 2018 01* |
|  |  | PP |  | štěrkodrť frakce 0/63 |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "zásyp trubky TP " 5,1\*1,7\*1,01 |  | 0000 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "obsyp trubky TP " 8,74\*1,7\*1,01 |  | 000 |  |  |  |
|  | 20 | K | 181301112 | Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 | m2 | 000 |  | 0,00 | CS ÚRS 2018 01 |
|  |  | PP |  | Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy přes 100 do 150 mm |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "padanka - viz. B.4." 265,2/0,15 |  | 000 |  |  |  |
|  | 21 | K | 181951102 | Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním | m2 | 000 |  | 0,00 | CS ÚRS 2018 01 |
|  |  | PP |  | Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "viz. Tabulka kubatur C.1.2.17." 3924,8 |  | 000 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "napojení - viz. C.1.2.5." 39,5+73,5 |  | 000 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "rampoviště - viz. C.1.2.5." 209,0 |  | 000 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "rozšíření v oblouku - viz. C.1.2.5." 119,7+4,8+67+69+140,7+39,7+15,3+156,7+27,2+22,3+21,3+154,4 |  | 000 |  |  |  |
|  | 22 | K | 182101101 | Svahování v zářezech v hornině tř. 1 až 4 | m2 | 000 |  | 0,00 | CS ÚRS 2018 01 |
|  |  | PP |  | Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezech v hornině tř. 1 až 4 |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "viz. Tabulka kubatur C.1.2.17." 1054,4 |  | 000 |  |  |  |
|  | 23 | K | 182201101 | Svahování násypů | m2 | 000 |  | 0,00 | CS ÚRS 2018 01 |
|  |  | PP |  | Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů s potřebným přemístěním výkopku při svahování násypů v jakékoliv hornině |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "viz. Tabulka kubatur C.1.2.17." 840,6 |  | 000 |  |  |  |
|  |  | D | 2 | Zakládání |  |  |  | 0,00 |  |
|  | 24 | K | 211521111 | Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 65 až 125 mm | m3 | 000 |  | 0,00 | CS ÚRS 2018 01 |
|  |  | PP |  | Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo trativodů bez zhutnění, s úpravou povrchu výplně kamenivem hrubým drceným frakce 65 až 125 mm |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "zasakovací pás - viz. C.1.2.13." 7\*3,0\*0,5\*1,2 |  | 000 |  |  |  |
|  | 25 | K | 274321117 | Základové pasy, prahy, věnce a ostruhy ze ŽB C 25/30 | m3 | 000 |  | 0,00 | CS ÚRS 2018 01 |
|  |  | PP |  | Základové konstrukce z betonu železového pásy, prahy, věnce a ostruhy ve výkopu nebo na hlavách pilot C 25/30 |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "čela TP - viz. C.1.2.12." 3,6\*0,5\*0,6\*2 |  | 0000 |  |  |  |
|  | 26 | K | 274354111 | Bednění základových pasů - zřízení | m2 | 0000 |  | 0,00 | CS ÚRS 2018 01 |
|  |  | PP |  | Bednění základových konstrukcí pasů, prahů, věnců a ostruh zřízení |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "čela TP " (3,6+0,5)\*2\*0,6\*2 |  | 000 |  |  |  |
|  | 27 | K | 274354211 | Bednění základových pasů - odstranění | m2 | 000 |  | 0,00 | CS ÚRS 2018 01 |
|  |  | PP |  | Bednění základových konstrukcí pasů, prahů, věnců a ostruh odstranění bednění |  |  |  |  |  |
|  | 28 | K | 274361412 | Výztuž základových pasů, prahů, věnců a ostruh ze svařovaných sítí do 6 kg/m2 | t | 000 |  | 0,00 | CS ÚRS 2018 01 |
|  |  | PP |  | Výztuž základových konstrukcí pasů, prahů, věnců a ostruh ze svařovaných sítí, hmotnosti přes 3,5 do 6 kg/m2 |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "čela TP - viz. C.1.2.12." 98,0\*0,001 |  | 000 |  |  |  |
|  | 29 | K | 275313811 | Základové patky z betonu tř. C 25/30 | m3 | 000 |  | 0,00 | CS ÚRS 2018 01 |
|  |  | PP |  | Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 25/30 |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "sloupky závory - viz. C.1.2.15." 2\*0,3\*0,3\*1,2 |  | 000 |  |  |  |
|  |  | D | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0,00 |  |
|  | 30 | K | 451541111 | Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkodrtě | m3 | 000 |  | 0,00 | CS ÚRS 2018 01 |
|  |  | PP |  | Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu ze štěrkodrtě 0-63 mm |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "TP - viz. C.1.2.12." 8,0\*1,81\*0,2 |  | 000 |  |  |  |
|  | 31 | K | 463211141 | Rovnanina objemu do 3 m3 z lomového kamene tříděného hmotnosti do 80 kg s urovnáním líce | m3 | 0000 |  | 0,00 | CS ÚRS 2018 01 |
|  |  | PP |  | Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu do 3 m3 z kamene tříděného, s urovnáním líce a vyklínováním spár úlomky kamene hmotnost jednotlivých kamenů do 80 kg |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "opevnění vyústění svodnice - viz. C.1.2.14." 8\*0,5 |  | 0000 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "předpolí TP - viz. C.1.2.12." (1,0\*4,5+4,0\*3,6)\*0,4 |  | 0000 |  |  |  |
|  |  | D | 5 | Komunikace pozemní |  |  |  | 0,00 |  |
|  | 32 | K | 564651111 | Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm tl 150 mm | m2 | 0000 |  | 0,00 | CS ÚRS 2018 01 |
|  |  | PP |  | Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm, s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "násyp štěrku - viz. Tabulka kubatur C.1.2.17." 88,0/0,15 |  | 0000 |  |  |  |
|  | 33 | K | 564671111 | Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm tl 250 mm | m2 | 000 |  | 0,00 | CS ÚRS 2018 01 |
|  |  | PP |  | Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm, s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 250 mm |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "viz. vzor. řez C.1.2.5." 665,33\*4,13 |  | 0000 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "napojení - viz. C.1.2.5." 39,5+73,5 |  | 000 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "rozšíření v oblouku - viz. C.1.2.5." 119,7+4,8+67+69+140,7+39,7+15,3+156,7+27,2+22,3+21,3+154,4 |  | 000 |  |  |  |
|  | 34 | K | 564751111 | Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 150 mm | m2 | 0000 |  | 0,00 | CS ÚRS 2018 01 |
|  |  | PP |  | Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "viz. vzor. řez C.1.2.5." 665,33\*3,73 |  | 0000 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "napojení - viz. C.1.2.5." 39,5+73,5 |  | 0000 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "rozšíření v oblouku - viz. C.1.2.5." 119,7+4,8+67+69+140,7+39,7+15,3+156,7+27,2+22,3+21,3+154,4 |  | 0000 |  |  |  |
|  | 35 | K | 564801112 | Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 40 mm | m2 | 000 |  | 0,00 | CS ÚRS 2018 01 |
|  |  | PP |  | Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 40 mm |  |  |  |  |  |
|  |  | P |  | *Poznámka k položce: ŠDb fr. 0-32 mm* |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "viz. vzor. řez C.1.2.5." 665,33\*3,54 |  | 0000 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "napojení - viz. C.1.2.5." 39,5+73,5 |  | 000 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "rozšíření v oblouku - viz. C.1.2.5." 119,7+4,8+67+69+140,7+39,7+15,3+156,7+27,2+22,3+21,3+154,4 |  | 000 |  |  |  |
|  | 36 | K | 564851111 | Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm | m2 | 000 |  | 0,00 | CS ÚRS 2018 01 |
|  |  | PP |  | Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "rampoviště - viz. C.1.2.5." 209,0 |  | 000 |  |  |  |
|  | 37 | K | 597311121 | Svodnice ocelová š 120 mm kotvená do sypaniny | m | 000 |  | 0,00 | CS ÚRS 2018 01 |
|  |  | PP |  | Svodnice vody ocelová šířky 120 mm, kotvená do sypaniny |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "viz. C.1.2.5. + C.1.2.14." 6,35+7,35+5,7+10,0+5,8+5,8+5,8+13,3 |  | 000 |  |  |  |
|  |  | D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 0,00 |  |
|  | 38 | K | 919 99 9010 | Čelo propustku z lomového kamene na MC s vyspárováním | m3 | 000 |  | 0,00 |  |
|  |  | VV |  | "čela TP - viz. C.1.2.12." 3,6\*0,5\*(1,18+1,19) |  | 000 |  |  |  |
|  | 39 | K | 919541121 | Zřízení propustku nebo sjezdu z trub ocelových do DN 700 | m | 000 |  | 0,00 | CS ÚRS 2018 01 |
|  |  | PP |  | Zřízení propustku nebo sjezdu z trub ocelových DN přes 400 do 700 mm |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "TP - viz. C.1.2.12." 9,0 |  | 000 |  |  |  |
|  | *40* | *M* | *14099003* | *Trubka ocelová podélně svařovaná hladká D 610 t. 12,5 mm* | *m* | *000* |  | *0,00* |  |
|  |  | D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 0,00 |  |
|  | 42 | K | 998225111 | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným | t | 000 |  | 0,00 | CS ÚRS 2018 01 |
|  |  | PP |  | Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **KRYCÍ LIST SOUPISU** | | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Stavba: | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Rekonstrukce (oprava) lesních cest v lokalitě Pohled a Rtenín - IV. etapa (LC 10) | | | |  |  |  |
|  | Objekt: | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **VON - Vedlejší a ostatní náklady** | | | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | KSO: | |  |  |  | CC-CZ: |  |  |
|  | Místo: | |  |  |  | Datum: | 22. 2. 2018 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zadavatel: | |  |  |  | IČ: |  |  |
|  |  | Městské lesy s.r.o., Chrudim | |  |  | DIČ: |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Uchazeč: | |  |  |  | IČ: |  |  |
|  |  |  |  |  |  | DIČ: |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Projektant: | |  |  |  | IČ: |  |  |
|  |  | Agroprojekce Litomyšl, s.r.o. | |  |  | DIČ: |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Poznámka: | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | | | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Cena bez DPH** | |  |  |  |  | **0,00** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně |  |
|  | DPH | základní | 0,00 |  |  | 21,00% | 0,00 |  |
|  |  | snížená | 0,00 |  |  | 15,00% | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Cena s DPH** | |  | **v** | **CZK** |  | **0,00** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ** | | | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Stavba: | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Rekonstrukce (oprava) lesních cest v lokalitě Pohled a Rtenín - IV. etapa (LC 10) | | | |  |  |  |
| Objekt: | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **VON - Vedlejší a ostatní náklady** | | | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Místo: | |  |  |  |  | Datum: | 22. 2. 2018 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zadavatel: | | | Městské lesy s.r.o., Chrudim |  |  | Projektant: | Agroprojekce Litomyšl, s.r.o. |  |
| Uchazeč: | | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kód dílu - Popis | | |  |  |  |  | Cena celkem [CZK] |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Náklady soupisu celkem** | | | |  |  |  | **0,00** |  |
|  | VRN - Vedlejší rozpočtové náklady | | |  |  |  | 0,00 |  |
|  | VRN2 - Vedlejší náklady | | |  |  |  | 0,00 |  |
|  | VRN9 - Ostatní náklady | | |  |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **SOUPIS PRACÍ** | | | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Stavba: | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Rekonstrukce (oprava) lesních cest v lokalitě Pohled a Rtenín - IV. etapa (LC 10) | | | |  |  |  |
| Objekt: | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **VON - Vedlejší a ostatní náklady** | | | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Místo: | |  |  |  |  | Datum: | 22. 2. 2018 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zadavatel: | | | Městské lesy s.r.o., Chrudim |  |  | Projektant: | Agroprojekce Litomyšl, s.r.o. | |
| Uchazeč: | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| **Náklady soupisu celkem** | | | |  |  |  | **0,00** |  |
|  | D | VRN | Vedlejší rozpočtové náklady |  |  |  | 0,00 |  |
|  | D | VRN2 | Vedlejší náklady |  |  |  | 0,00 |  |
| 1 | K | 031002000 | Zařízení staveniště | kpl | 1,000 |  | 0,00 |  |
|  | P |  | *Poznámka k položce:  Zřízení zařízení staveniště, jeho připojení na sítě, oplocení prostoru a jejich následné odstranění. Zajištění přístupu k jednotlivým úsekům stavby za účelem provádění a uvedení do původního stavu po ukončení stavby, náhrada za dočasné zábory ploch. Zřízení a odstranění dočasných komunikací, sjezdů, nájezdů, lávek přes výkopy. Zajištění výkopů zábradlím. Zřízení čistících zón před výjezdem z obvodu staveniště. Zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí.* |  |  |  |  |  |
| 2 | K | 031002001 | Práce na těžce přístupných místech | kpl | 1,000 |  | 0,00 |  |
|  | P |  | *Poznámka k položce: - rozprostření zeminy v lese mezi stromy* |  |  |  |  |  |
|  | D | VRN9 | Ostatní náklady |  |  |  | 0,00 |  |
| 3 | K | 090001000 | Geodetické vytýčení před zahájením realizace  stavebních prací | kpl | 1,000 |  | 0,00 |  |
|  | P |  | *Poznámka k položce: LC 8 = 981 m, LC 10 = 665 m* |  |  |  |  |  |
| 4 | K | 091003000 | Geodetické práce po výstavbě | kpl | 1,000 |  | 0,00 |  |
| 5 | K | 091204000 | Dokumentace skutečného provedení stavby | ks | 1,000 |  | 0,00 |  |
|  | P |  | *Poznámka k položce:    Vypracování projektové dokumentace skutečného provedení díla dle vyhlášky 3x v grafické (tištěné) podobě a 1x v digitálním vyhotovení  .* |  |  |  |  |  |
| 6 | K | 091404000 | Zkoušky, atesty a revize podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů | kpl | 1,000 |  | 0,00 |  |
|  | P |  | *Poznámka k položce:   Zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsaané kvality a předepsaných technických parametrů díla .* |  |  |  |  |  |
| 7 | K | 091604000 | Prezentační cedule | kpl | 1,000 |  | 0,00 |  |
|  | P |  | *Poznámka k položce:  Zhotovení a instalace prezentační cedule  nejpozději do jednoho měsíce od převzetí staveniště na místě realizace a následná instalace prezentační cedule po dokončení stavby. Tabule bude velikosti A3 (minimálně 297 x 420 mm), materiál plastová deska tl. 5 mm s polepem. Cedule bude instalována na dřevěném hranolu.* |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování** | | | | | | | |
| **Struktura** | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje | | | | | | | |
| ještě samostatné sestavy vymezené orámovaním a nadpisem sestavy. | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| *Rekapitulace stavby* obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací. | | | | | | | |
|  | V sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci | | | | | | |
|  | celkové nabídkové ceny uchazeče. | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, | | | | | | |
|  | vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné | | | | | | |
|  | identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt: | | | | | | |
|  |  | STA | Stavební objekt pozemní | | | | |
|  |  | ING | Stavební objekt inženýrský | | | | |
|  |  | PRO | Provozní soubor | | | | |
|  |  | VON | Vedlejší a ostatní náklady | | | | |
|  |  | OST | Ostatní | | | | |
|  |  | Soupis | Soupis prací pro daný typ objektu | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| *Soupis prací* pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován | | | | | | | |
| i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku. | | | | | | | |
|  | **Krycí list soupisu** obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, | | | | | | |
|  | CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací. | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Rekapitulace členění soupisu prací** obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. | | | | | | |
|  | stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny. | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Soupis prací** obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, | | | | | | |
|  | inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů. | | | | | | |
|  | Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace: | | | | | | |
|  |  | PČ |  | Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu | | | |
|  |  | TYP |  | Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr | | | |
|  |  | Kód |  | Kód položky | | | |
|  |  | Popis |  | Zkrácený popis položky | | | |
|  |  | MJ |  | Měrná jednotka položky | | | |
|  |  | Množství |  | Množství v měrné jednotce | | | |
|  |  | J.cena |  | Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje | | | |
|  |  |  |  | J.cenu položky. | | | |
|  |  | Cena celkem | | Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny | | | |
|  |  | Cenová soustava | | Příslušnost položky do cenové soustavy | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat: | | | | | | |
|  |  | Plný popis položky | | | | | |
|  |  | Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele | | | | | |
|  |  | Výkaz výměr | | | | | |
|  | Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky. | | | | | | |
| **Metodika pro zpracování** | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv | | | | | | | |
| modifikovány. | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole: | | | | | | | |
|  | Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu) | | | | | | |
|  | Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ | | | | | | |
|  | Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky | | | | | | |
|  | J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli | | | | | | |
|  | - pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, musí být všechna tato pole vyplněna nenulovými kladnými číslicemi | | | | | | |
|  | Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole: | | | | | | |
|  | - J.materiál - jednotková cena materiálu | | | | | | |
|  | - J.montáž - jednotková cena montáže | | | | | | |
|  | Uchazeč je v tomto případě povinen vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka | | | | | | |
|  | neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, | | | | | | |
|  | aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Není však přípustné, aby obě pole - J.materiál, J.Montáž byly u jedné položky vyplněny nulou. | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Rekapitulace stavby** | | | | | | | |
| **Název** | |  | **Povinný** | | **Popis** | **Typ** | **Max. počet** |
| **atributu** | | | **(A/N)** |  |  |  | **znaků** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kód |  |  | A |  | Kód stavby | String | 20 |
| Stavba | |  | A |  | Název stavby | String | 120 |
| Místo | |  | N |  | Místo stavby | String | 50 |
| Datum | |  | A |  | Datum vykonaného exportu | Date |  |
| KSO |  |  | N |  | Klasifikace stavebního objektu | String | 15 |
| CC-CZ | |  | N |  | Klasifikace stavbeních děl | String | 15 |
| CZ-CPV | |  | N |  | Společný slovník pro veřejné zakázky | String | 20 |
| CZ-CPA | |  | N |  | Klasifikace produkce podle činností | String | 20 |
| Zadavatel | |  | N |  | Zadavatel zadaní | String | 50 |
| IČ |  |  | N |  | IČ zadavatele zadaní | String | 20 |
| DIČ |  |  | N |  | DIČ zadavatele zadaní | String | 20 |
| Uchazeč | |  | N |  | Uchazeč veřejné zakázky | String | 50 |
| Projektant | | | N |  | Projektant | String | 50 |
| Poznámka | |  | N |  | Poznámka k zadání | String | 255 |
| Sazba DPH | | | A |  | Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů | eGSazbaDph |  |
| Základna DPH | | | A |  | Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů | Double |  |
| Hodnota DPH | | | A |  | Hodnota DPH | Double |  |
| Cena bez DPH | | | A |  | Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů. | Double |  |
| Cena s DPH | | | A |  | Celková cena s DPH za celou stavbu | Double |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** | | | | | | | |
| **Název** | |  | **Povinný** | | **Popis** | **Typ** | **Max. počet** |
| **atributu** | | | **(A/N)** |  |  |  | **znaků** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kód |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 20 |
| Stavba | |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 120 |
| Místo | |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50 |
| Datum | |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | Date |  |
| Zadavatel | |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50 |
| Projektant | | | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50 |
| Uchazeč | |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50 |
| Kód |  |  | A |  | Kód objektu | String | 20 |
| Objektu, Soupis prací | | | A |  | Název objektu | String | 120 |
| Cena bez DPH | | | A |  | Cena bez DPH za daný objekt | Double |  |
| Cena s DPH | | | A |  | Cena spolu s DPH za daný objekt | Double |  |
| Typ |  |  | A |  | Typ zakázky | eGTypZakazky |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Krycí list soupisu** | | | | | | | |
| **Název** | |  | **Povinný** | | **Popis** | **Typ** | **Max. počet** |
| **atributu** | | | **(A/N)** |  |  |  | **znaků** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Stavba | |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 120 |
| Objekt | |  | A |  | Kód a název objektu | String | 20 + 120 |
| Soupis | |  | A |  | Kód a název soupisu | String | 20 + 120 |
| KSO |  |  | N |  | Klasifikace stavebního objektu | String | 15 |
| CC-CZ | |  | N |  | Klasifikace stavbeních děl | String | 15 |
| CZ-CPV | |  | N |  | Společný slovník pro veřejné zakázky | String | 20 |
| CZ-CPA | |  | N |  | Klasifikace produkce podle činností | String | 20 |
| Místo | |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50 |
| Zadavatel | |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50 |
| Uchazeč | |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50 |
| Projektant | | | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50 |
| Poznámka | |  | N |  | Poznámka k soupisu prací | String | 255 |
| Sazba DPH | | | A |  | Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu | eGSazbaDph |  |
| Základna DPH | | | A |  | Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu | Double |  |
| Hodnota DPH | | | A |  | Hodnota DPH | Double |  |
| Cena bez DPH | | | A |  | Cena bez DPH za daný soupis | Double |  |
| Cena s DPH | | | A |  | Cena s DPH za daný soupis | Double |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Rekapitulace členění soupisu prací** | | | | | | | |
| **Název** | |  | **Povinný** | | **Popis** | **Typ** | **Max. počet** |
| **atributu** | | | **(A/N)** |  |  |  | **znaků** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Stavba | |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 120 |
| Objekt | |  | A |  | Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 20 + 120 |
| Soupis | |  | A |  | Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 20 + 120 |
| Místo | |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50 |
| Datum | |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | Date |  |
| Zadavatel | |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50 |
| Projektant | | | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50 |
| Uchazeč | |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50 |
| Kód dílu - Popis | | | A |  | Kód a název dílu ze soupisu | String | 20 + 100 |
| Cena celkem | | | A |  | Cena celkem za díl ze soupisu | Double |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Soupis prací** | | | | | | | |
| **Název** | |  | **Povinný** | | **Popis** | **Typ** | **Max. počet** |
| **atributu** | | | **(A/N)** |  |  |  | **znaků** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Stavba | |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 120 |
| Objekt | |  | A |  | Kód a název objektu | String | 20 + 120 |
| Soupis | |  | A |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 20 + 120 |
| Místo | |  | N |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 50 |
| Datum | |  | A |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | Date |  |
| Zadavatel | |  | N |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 50 |
| Projektant | | | N |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 50 |
| Uchazeč | |  | N |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 50 |
| PČ |  |  | A |  | Pořadové číslo položky soupisu | Long |  |
| Typ |  |  | A |  | Typ položky soupisu | eGTypPolozky | 1 |
| Kód |  |  | A |  | Kód položky ze soupisu | String | 20 |
| Popis | |  | A |  | Popis položky ze soupisu | String | 255 |
| MJ |  |  | A |  | Měrná jednotka položky | String | 10 |
| Množství | |  | A |  | Množství položky soupisu | Double |  |
| J.Cena | |  | A |  | Jednotková cena položky | Double |  |
| Cena celkem | | | A |  | Cena celkem vyčíslena jako J.Cena \* Množství | Double |  |
| Cenová soustava | | | N |  | Zařazení položky do cenové soustavy | String | 50 |
| p |  |  | N |  | Poznámka položky ze soupisu | Memo |  |
| psc |  |  | N |  | Poznámka k souboru cen ze soupisu | Memo |  |
| pp |  |  | N |  | Plný popis položky ze soupisu | Memo |  |
| vv |  |  | N |  | Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu | Text,Text,Double | 20, 150 |
| DPH |  |  | A |  | Sazba DPH pro položku | eGSazbaDPH |  |
| Hmotnost | |  | A |  | Hmotnost položky ze soupisu | Double |  |
| Suť |  |  | A |  | Suť položky ze soupisu | Double |  |
| Nh |  |  | N |  | Normohodiny položky ze soupisu | Double |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Datová věta** | | | | | | | |
| **Typ věty** | | | **Hodnota** | | **Význam** | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| eGSazbaDPH | | | základní |  | Základní sazba DPH | | |
|  |  |  | snížená |  | Snížená sazba DPH | | |
|  |  |  | nulová |  | Nulová sazba DPH | | |
|  |  |  | zákl. přenesená |  | Základní sazba DPH přenesená | | |
|  |  |  | sníž. přenesená |  | Snížená sazba DPH přenesená | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| eGTypZakazky | | | STA |  | Stavební objekt | | |
|  |  |  | PRO |  | Provozní soubor | | |
|  |  |  | ING |  | Inženýrský objekt | | |
|  |  |  | VON |  | Vedlejší a ostatní náklady | | |
|  |  |  | OST |  | Ostatní náklady | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| eGTypPolozky | | | 1 |  | Položka typu HSV | | |
|  |  |  | 2 |  | Položka typu PSV | | |
|  |  |  | 3 |  | Položka typu M | | |
|  |  |  | 4 |  | Položka typu OST | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |