**Příloha č. 1a Výzvy - Technická specifikace**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Název veřejné zakázky: | **Zahradní altány do školní ekologické zahrady SPŠD v Plzni – Křimicích** | | |
| Projekt: | **Modernizace učeben odborných předmětů v areálu SPŠD Plzeň - Křimice, reg. číslo CZ.06.2.67/0.0/0.0/16\_066/0005030** | | |
| Vlastní technická specifikace - pokyn k vyplnění:  Dodavatel vyplní tabulku níže, když v rámci nabídky přiřadí k dodávané položce vlastní technickou specifikaci. Do sloupce vpravo dodavatel u každé položky vypíše vlastní technickou specifikaci, aby zadavatel mohl porovnat, zda nabízené zboží odpovídá minimálním požadavkům, které jsou stanoveny v ZD a v Příloze č. 1 ZD. Ve sloupcích na levé straně je označeno požadované zařízení a počet ks. V příslušném sloupci také dodavatel vyplní, zda nabízené zboží splňuje minimální požadavky zadavatele slovem „ANO“ nebo „NE“. | | | |
|  | | | |
| Položka  **4 kusy zahradních altánů včetně dřevěných laviček, vhodné do ekologické školní zahrady** | | ***Technická specifikace dodavatele – podrobný popis nabízeného zboží*** | ***Splňuje zboží minimální požadavky zadavatele? ANO/NE*** |
|  |  |
| **Ukotvení**:  - na patky  **Nátěry**:  - min. dvě vrstvy olejovou lazurou s UV filtrem  **Střešní krytina:**  - Položení střešní krytiny na palubkovém bednění – viz nákresy,  - Vhodná, trvanlivá, lehká střešní krytina, nikoliv plechová | | Kovové rektifikační patky zabetonované do hloubky min. 50 cm, povrchová úprava - pozink  Olejová barva Flugger Impredur odstín líska  Asfaltový šindel barva červená, položen na palubkovém záklopu | **ANO**  **ANO**  **ANO** |
| **Rozměry: rozměry zahradních altánů souhlasí dle nákresů č. 1-3 ANO**  **rozměry a další upřesňující informace jsou zakresleny v nákresech č. 1 – 3**   * Příloha č. 1b – Technická specifikace (nákres 1) * Příloha č. 1c – Technická specifikace (nákres 2) * Příloha č. 1d – Technická specifikace (nákres 3) | | | |
|  | | | |
|  | | | |

Ke specifikaci dodavatel může doložit případně snímky nebo fotografie jednotlivých dodávek (příp. odkaz na ně).

Nesplnění 1 nebo více technických podmínek požadovaných zadavatelem bude považováno za nesplnění zadávacích podmínek.

**Záruka minimálně 24 měsíců na veškeré dodávané zboží.**

Celková cena: max. 315 000,- Kč bez DPH.