|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kalkulace místnost č. 129 | | | | | | | | | | |
| *dodavatel* | | *Oldřich Holubec*  *Sladkovského 245*  *537 01 Chrudim*  *tel,fax xxxxxxxxx*  *mobil xxxxxxxxxx*  *e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx* | *odběratel* | | | *DPKR Ráby* | | | | |
| *Číslo objednávky:* | | |  | | | | | | | |
| *Poř.*  *číslo* | *položka* | | | | *DPH* | | *Množství* | *Mj* | *Cena/Mj*  *bez DPH* | *Celkem Kč*  *bez DPH* |
| 1 | demontáž pvc | | | |  | | 50,5 | m2 | 40,00 | 2 020,00 |
| 2 | likvidace odpadu | | | |  | | 0,3 | t | 4300,00 | 1 290,00 |
| 3 | očištění podkladu plošným broušením strojem s odsáváním | | | |  | | 50,5 | m2 | 45,00 | 2 273,00 |
| 4 | opravy rychlotmelem (dle skutečnosti) | | | |  | | 1,0 | x | 1000,00 | 1 000,00 |
| 5 | broušení diamantem | | | |  | | 0,2 | os/h | 2500,00 | 500,00 |
| 6 | penetrace polyuretanová s pískovým vsypem | | | |  | | 50,5 | m2 | 95,00 | 4 798,00 |
| 7 | penetrace disperzní | | | |  | | 0,0 | m2 | 15,00 | 0,00 |
| 8 | tmel samonivelační | | | |  | | 250,0 | kg | 19,00 | 4 750,00 |
| 9 | tmelení | | | |  | | 250,0 | kg | 10,00 | 2 500,00 |
| 10 | přebroušení a vysátí podkladu | | | |  | | 50,5 | m2 | 27,00 | 1 364,00 |
| 11 | PVC zátěžové A 39 M | | | |  | | 0,0 | m2 | 285,00 | 0,00 |
| 12 | PVC zátěžové A 39 M š.3m x 5,8+5,7+5,7 | | | |  | | 51,6 | m2 | 285,00 | 14 706,00 |
| 13 | lepidlo disperzní | | | |  | | 50,5 | m2 | 42,00 | 2 121,00 |
| 14 | montáž PVC plošné lepení | | | |  | | 50,5 | m2 | 80,00 | 4 040,00 |
| 15 | scelovací roztok | | | |  | | 1,0 | x | 250,00 | 250,00 |
| 16 | studené spoje | | | |  | | 10,0 | bm | 45,00 | 450,00 |
| 17 | lišta obvodová sokl pvc včetně montáže | | | |  | | 40,0 | bm | 65,00 | 2 600,00 |
| 18 | lišta obvodová Döllken | | | |  | | 0,0 | bm | 65,00 | 0,00 |
| 19 | montážní materiál | | | |  | | 1,0 | x | 300,00 | 300,00 |
| 20 | Alu lišta přechodová zátěžová | | | |  | | 1,0 | bm | 230,00 | 230,00 |
| 21 | montáž Alu lišt | | | |  | | 1,0 | bm | 35,00 | 35,00 |
| 22 | doprava a manipulace | | | |  | | 2,0 | x | 300,00 | 600,00 |
| 23 |  | | | |  | |  |  |  | 0,00 |
| 24 |  | | | |  | |  |  |  | 0,00 |
| 25 |  | | | |  | |  |  |  | 0,00 |
|  | *Celkem bez DPH* | | | | 15 | |  |  |  | ***45 827,00*** |
| *V Chrudimi dne: 28.5.2018* | | | | *Podpis, razítko* | | | | | | |

Na podkladu je rozmývatelná stěrkovací hmota Unifil. Aby nedošlo k rozpraskání nové stěrky, je nutné použít polyuretanovou penetraci, která zamezí provlhnutí této vrstvy.Varianta odstranění Unifilu frézováním je také možná, provádí se však těžkým strojem, hluk se nese celou budovou a jedná se i o dražší proces.

Realizace: nástup vždy po 8 hodině, po 17 hodině již bude plocha bez problémů pochozí.

*Rozpočet obsahuje veškerý materiál i řemeslné operace potřebné k provedení kompletní technologie. Některé položky jsou stanoveny výpočtem a mohou se lišit od skutečnosti. Jednotkové ceny jsou pevné, účtovány budou pouze skutečně provené práce a skutečná množství materiálu. Na kvalitu materiálu a provedené práce poskytujeme záruku 24 měsíců.*