Nabídkový rozpočet

Zakázka

|  |  |
| --- | --- |
| Číslo zakázky |  |
| Zakázka | Učebna fyziky |
| Klasifikace |  |
| Fáze | Založená nabídka |
| Komentář |  |

# CZK

# **Verze**

|  |  |
| --- | --- |
| Popis | Nabídka |
| Komentář |  |
| Firmy |  |
| Typ Firmy | STAVEBNÍ SPOLEČNOST H a T, spol. s r.o., Komenského 373. 386 01 Strakonice |
| Uživatelé |  |
| Význam (funkce) | Jméno |
| Zpracovatel |  |

Zakázka: Učebna fyziky

Popis Cena

|  |  |
| --- | --- |
| A\_00: Základní rozpočet SO\_01: Stavební objekt 01 | 296 615  296 615 |
| 6: Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | 32 934 |
| 721: Zdravotechnika - vnitřní kanalizace | 507 |
| 722: Zdravotechnika - vnitřní vodovod | 2 111 |
| 725: Zdravotechnika - zařizovací předměty | 7 028 |
| 741: Elektroinstalace - silnoproud | 134 344 |
| 762: Konstrukce tesařské | 7 974 |
| 776: Podlahy povlakové | 54 782 |
| 777: Podlahy lité | 3 606 |
| 781: Dokončovací práce - obklady | 1 545 |
| 783: Dokončovací práce - nátěry | 5 454 |
| 784: Dokončovací práce - malby a tapety | 8 991 |
| 9: Ostatní konstrukce a práce, bourání | 23 905 |
| 997: Přesun sutě | 11 114 |
| 998: Přesun hmot | 2 319 |
| Celkem (bez DPH) | 296 615 |
| DPH | 62 289 |
| DPH 21 % ze základny: 296 615 62 289 | |

Celkem (včetně DPH) 358 904

1 z 1

Poř. Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena

A\_00: Základní rozpočet 296 615

SO\_01: Stavební objekt 01 296 615

6: Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 32 934

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 66. | 631312121 | Doplnění dosavadních mazanin betonem prostým plochy do 4 m2 tloušťky do 80 mm | m3 | 1,18 | 5 207,48 | 6 145 |
| 82. | 611135101 | Hrubá výplň rýh ve stropech maltou jakékoli šířky rýhy | m2 | 10,234 | 498,78 | 5 105 |
| 83. | 612135101 | Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy | m2 | 12,285 | 410,96 | 5 049 |
| 84. | 611325401 | Oprava vnitřní vápenocementové hrubé omítky stropů v rozsahu plochy do 10% | m2 | 75,935 | 100,86 | 7 658 |
| 85. | 612325401 | Oprava vnitřní vápenocementové hrubé omítky stěn v rozsahu plochy do 10% | m2 | 112,522 | 79,78 | 8 977 |

721: Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 507

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 95. | 721174043 | Potrubí kanalizační z PP připojovací systém HT DN 50 | m | 0,5 | 234,00 | 117 |
| 96. | 721194105 | Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50 | kus | 1,0 | 390,00 | 390 |

722: Zdravotechnika - vnitřní vodovod 2 111

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 58. | 722174002 | Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 20 x 2,8 mm | m | 2,9 | 299,00 | 867 |
| 59. | 722181211 | Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubicemi z PE tl do 6 mm DN do 22 mm | m | 2,9 | 52,00 | 151 |
| 60. | 722190401 | Vyvedení a upevnění výpustku do DN 25 | kus | 4,0 | 273,00 | 1 092 |
| 61. | 998722102 | Přesun hmot tonážní tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 12 m | t | 0,002 | 697,30 | 1 |

725: Zdravotechnika - zařizovací předměty 7 028

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19. | 725210821 | Demontáž umyvadel bez výtokových armatur | soubor | 1,0 | 275,00 | 275 |
| 20. | 725820801 | Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4 | soubor | 1,0 | 88,00 | 88 |
| 62. | 725211601 | Umyvadlo keramické připevněné na stěnu šrouby bílé bez krytu na sifon 500 mm | soubor | 1,0 | 1 320,00 | 1 320 |
| 63. | 725822611 | Baterie umyvadlové stojánkové pákové bez výpusti | soubor | 1,0 | 990,00 | 990 |
| 64. | 725539201 | Montáž ohřívačů zásobníkových závěsných tlakových do 15 litrů | soubor | 1,0 | 4 180,00 | 4 180 |
| 65. | 725530811 | Demontáž ohřívač elektrický přepadový do 12 litrů | soubor | 1,0 | 165,00 | 165 |
| 94. | 998725102 | Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v do 12 m | t | 0,016 | 626,74 | 10 |

741: Elektroinstalace - silnoproud 134 344

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10. | R741-0001 | Demontáž stávájících rozvodů elektroinstalace | kpl | 1,0 | 7 705,00 | 7 705 |
| 24. | 345711520 | trubka elektroinstalační ohebná z PH, D 16/21,2 mm | m | 9,6 | 9,22 | 89 |
| 25. | 741110062 | Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových ohebných, - uložených pod omítku, vnější D přes 23 do 35 mm | m | 8,0 | 26,44 | 212 |
| 26. | 741111001 | Montáž systému podlahových kanálů se spojkami, ohyby a rohy a s nasunutím do krabic kanálů | m | 11,8 | 328,21 | 3 873 |
| 27. | 741111002 | Montáž systému podlahových kanálů se spojkami, ohyby a rohy a s nasunutím do krabic krabic s vývody | kus | 17,0 | 328,21 | 5 580 |
| 28. | R741-0002 | Podlahový kanál 38/150 |  | 36,1 | 673,74 | 24 322 |
| 29. | R741-0003 | Podlahová krabice protahovací | kus | 7,0 | 829,18 | 5 804 |
| 30. | R711-0004 | Podlahová krabice přístrojová včetně vystrojení dle PD | kus | 10,0 | 1 521,73 | 15 217 |
| 31. | 741120001 | Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených pod omítku plných a laněných (CY), průřezu - žíly 0,35 až 6 mm2 | m | 263,52 | 28,52 | 7 516 |
| 32. | 341408230 | vodič silový s Cu jádrem CY H07 V-U 1,50 mm2 | m | 267,168 | 13,41 | 3 582 |
| 33. | 341408240 | vodič silový s Cu jádrem CY H07 V-U 2,50 mm2 | m | 196,548 | 21,97 | 4 317 |
| 34. | 741120201 | Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených volně plných a laněných s PVC pláštěm, - bezhalogenových, ohniodolných (CY, CHAHR(V)) průřezu žíly 1,5 až 16 mm2 | m | 217,8 | 30,82 | 6 713 |
| 35. | 741130001 | Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žíly do - 2,5 mm2 | kus | 385,0 | 17,84 | 6 867 |
| 36. | 741210001 | Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových bez zapojení vodičů běžných, hmotnosti do 20 kg | kus | 1,0 | 6 233,00 | 6 233 |
| 37. | R741-0005 | D+M plastové rozvodnice včetně vystrojení | kus | 1,0 | 14 375,00 | 14 375 |
| 38. | 741310001 | Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí normální - vypínačů, řazení 1-jednopólových | kus | 8,0 | 85,57 | 685 |
| 39. | 741310401 | Montáž spínačů tří nebo čtyřpólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí normální do 16 A | kus | 3,0 | 274,28 | 823 |
| 40. | 741313001 | Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů bezšroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných - 10/16 A, provedení 2P + PE | kus | 2,0 | 134,40 | 269 |
| 41. | 741313003 | Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů bezšroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných - 10/16 A, provedení 2x (2P + PE) dvojnásobná | kus | 7,0 | 134,40 | 941 |
| 42. | 345355150 | spínač jednopólový 10A světlý | kus | 8,0 | 152,87 | 1 223 |
| 43. | 345355550 | přepínač střídavý řazení 6 10A světlý | kus | 3,0 | 152,49 | 457 |
| 44. | 345551030 | zásuvka 1násobná 16A světlý | kus | 2,0 | 133,12 | 266 |
| 45. | 345551230 | zásuvka 2násobná 16A světlý | kus | 2,0 | 163,37 | 327 |
| 46. | 374512430 | zásuvka data 1xRJ45 světlý | kus | 3,0 | 155,48 | 466 |
| 47. | 741112061 | Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a - přístroje přístrojových zapuštěných plastových kruhových | kus | 29,0 | 120,68 | 3 500 |
| 48. | 345715110 | krabice přístrojová instalační 500 V, D 69 mm x 30mm | kus | 21,0 | 11,90 | 250 |
| 49. | 345715190 | krabice univerzální odbočná z PH s víčkem, D 73,5 mm x 43 mm | kus | 8,0 | 11,90 | 95 |
| 51. | 741371004 | Montáž svítidel zářivkových se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností stropních - přisazených 2 zdroje s krytem | kus | 15,0 | 250,69 | 3 760 |
| 52. | 341413000 | vodič silový s Cu jádrem CYY 1,50 mm2 | m | 48,0 | 13,41 | 644 |
| 53. | R741-0007 | D+M transformátoru 0-24 V AC/DC včetně jeho zajištění a propojení se systémem | kus | 1,0 | 1 311,00 | 1 311 |
| 54. | R741-0008 | D+M datových rozvodů učitel - žák + připojení stoulu učitelena stávající přívod | KUS | 1,0 | 3 277,50 | 3 278 |
| 92. | 741810001 | Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy - pro objem montážních prací do 100 tis. Kč | kus | 1,0 | 3 450,00 | 3 450 |
| 93. | 998741102 | Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní - vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m | t | 0,017 | 11 500,00 | 196 |

762: Konstrukce tesařské 7 974

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 762521811 | Demontáž podlah bez polštářů z prken tloušťky do 32 mm | m2 | 53,988 | 50,51 | 2 727 |
| 2. | 762711810 | Demontáž prostorových vázaných kcí z hraněného řeziva průřezové plochy do 120 cm2 | m | 91,61 | 34,64 | 3 173 |
| 17. | 762521923 | Vyřezání části podlahy z prken tl do 32 mm bez polštářů plochy jednotlivě do 4 m2 | m | 4,72 | 97,88 | 462 |
| 99. | 762213811 | Demontáž schodiště přímočarého nebo křivočarého š do 1,0 m s podstupnicemi | m | 6,8 | 237,05 | 1 612 |

776: Podlahy povlakové 54 782

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. | 776201811 | Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně bez podložky | m2 | 77,002 | 37,88 | 2 917 |
| 71. | 776111116 | Příprava podkladu broušení podlah stávajícího podkladu pro odstranění lepidla (po starých krytinách) | m2 | 75,935 | 168,08 | 12 763 |
| 72. | 776111311 | Příprava podkladu vysátí podlah | m2 | 75,935 | 4,40 | 334 |
| 73. | 776121111 | Příprava podkladu penetrace vodou ředitelná na savý podklad  (válečkováním) ředěná v poměru 1:3 - podlah | m2 | 75,935 | 25,30 | 1 921 |
| 74. | 776221111 | Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů standardních | m2 | 75,935 | 107,25 | 8 144 |
| 75. | 284122850 | krytina podlahová heterogenní tl. 2 mm | m2 | 75,935 | 353,49 | 26 842 |
| 76. | 776411111 | Montáž soklíků lepením obvodových, výšky do 80 mm | m | 36,44 | 16,50 | 601 |
| 77. | 284110030 | lišta speciální soklová PVC 30 x 30 mm role 50 m | m | 37,169 | 30,80 | 1 145 |
| 91. | 998776102 | Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v do 12 m | t | 0,249 | 461,37 | 115 |

777: Podlahy lité 3 606

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 68. | 777131101 | Penetrační nátěr podlahy epoxidový, na podklad suchý a vyzrálý | m2 | 4,72 | 86,30 | 407 |
| 69. | 777511101 | Krycí stěrka dekorativní epoxidová, tloušťky do 1 mm | m2 | 4,72 | 676,83 | 3 195 |
| 90. | 998777102 | Přesun hmot tonážní pro podlahy lité v objektech v do 12 m | t | 0,007 | 562,44 | 4 |

781: Dokončovací práce - obklady 1 545

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 80. | R781-0001 | D - obklad Rako Color 20/20 | m2 | 2,137 | 294,50 | 629 |
| 81. | 781413112 | Montáž obkladaček vnitřních pórovinových pravoúhlých do 25 ks/m2 lepených standardním lepidlem | m2 | 2,035 | 449,93 | 916 |
|  |  | 783: Dokončovací práce - nátěry |  |  |  | 5 454 |
| 70. | 783132101 | Tmelení truhlářských konstrukcí lokální, včetně přebroušení tmelených míst rozsahu do 10% plochy, - tmelem epoxidovým | m2 | 75,935 | 71,83 | 5 454 |

784: Dokončovací práce - malby a tapety 8 991

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 86. | 784111001 | Oprášení (ometení ) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | 188,457 | 4,41 | 832 |
| 87. | 784181001 | Jednonásobné pačokování v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | 18,846 | 13,03 | 246 |
| 88. | 784221101 | Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m | m2 | 188,457 | 34,17 | 6 440 |
| 89. | 784221153 | Příplatek k cenám 2x maleb za sucha otěruvzdorných za barevnou malbu v odstínu středně sytém | m2 | 112,522 | 13,10 | 1 474 |

9: Ostatní konstrukce a práce, bourání 23 905

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13. | 971033241 | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,0225 m2 na MVC nebo MV tl do 300 mm | kus | 2,0 | 72,71 | 145 |
| 14. | 974082115 | Vysekání rýh pro vodiče v omítce MV nebo MVC stěn š do 100 mm | m | 78,12 | 43,38 | 3 389 |
| 15. | 974082174 | Vysekání rýh pro vodiče v omítce MV nebo MVC stropů š do 70 mm | m | 34,2 | 69,12 | 2 364 |
| 18. | 978059541 | Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2 | m2 | 2,035 | 89,76 | 183 |
| 21. | 974031132 | Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 50 mm š do 70 mm | m | 3,0 | 88,27 | 265 |
| 22. | 974031142 | Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 70 mm š do 70 mm | m | 0,9 | 79,29 | 71 |
| 56. | 974082173 | Vysekání rýh pro vodiče v omítce MV nebo MVC stropů š do 50 mm | m | 34,0 | 67,62 | 2 299 |
| 67. | 974042567 | Vysekání rýh v dlažbě betonové nebo jiné monolitické hl do 150 mm š do 300 mm | m | 32,28 | 459,58 | 14 835 |
| 78. | 973031345 | Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,25 m2 hl do 300 mm | kus | 1,0 | 353,66 | 354 |

997: Přesun sutě 11 114

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. | 997013153 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace - pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m | t | 6,89 | 962,24 | 6 630 |
| 5. | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením | t | 6,89 | 234,41 | 1 615 |
| 6. | 997013509 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 117,13 | 10,20 | 1 195 |
| 7. | 997013811 | Poplatek za uložení stavebního dřevěného odpadu na skládce (skládkovné) | t | 1,455 | 180,00 | 262 |
| 8. | 997013813 | Poplatek za uložení stavebního odpadu z plastických hmot na skládce (skládkovné) | t | 0,231 | 2 450,00 | 566 |
| 98. | 997013801 | Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné) | t | 3,844 | 220,00 | 846 |

998: Přesun hmot 2 319

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 97. | 998011002 | Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m | t | 4,543 | 510,42 | 2 319 |