**Kontakt : xxxxxxxxx**

**email :** xxxxxxxxxxxxx

 **tel. :** xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

**GraphTech s.r.o., ičo: 25238051 adresa:** Husovo nám. 41, Roudnice n.L. 413 01

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Vybavení serverovny** |  |  |  | **předávací protokol** |

**Fakulta sociálních věd UK ičo:** 00216208 **Datum:**

Smetanovo nábřeží 6, 110 01 Praha 1 **tel.:**

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx **email:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ks** | **Zboží** | **bez DPH/ks** | **celkem bez DPH** | **celkem vč. DPH** | **zár.** |
| 1 | **Server FUJITSU PRIMERGY RX2540 M4** | 306 318,30 Kč | 306 318,30 Kč | 370 645,14 Kč | 5R NBD |
|  | * 2U rack server, 12x 3,5" Hot Plug SATA/SAS HDD
* 2x CPU Intel Xeon Silver 4108 (8C/16T, 1.80GHz/3.0GHz TB, 11MB cache) / PassMark pro Dual CPU = 15441 bodů
* RAM 32GB (4x8GB) DDR4 2666MHz Reg. ECC, možnost rozšíření až na 768GB DDR4
* 2x Enterprise SSD 240GB (Read Intensive, hot-plug SATA III, 3.5-inch) + 10x RAID Edition HDD 10TB (7,2K RPM, hot-plug SATA III, 3.5-inch)
* zálohovaný hw řadič RAID SAS 12G s 2GB pamětí (8port, podpora RAID 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60) + Flash Backup Unit
* záloha cache řadiče - Flash Backup Unit (FBU) s TFM modulem (flash paměť jako ochrana cache řadiče proti výpadku produ) \* vzdálená správa iRMC Advanced Pack + ServerView Suite
* 2x 1Gbit/s RJ45, 2x 10Gbit/s SFP+ (vč. modulů 10Gbps single mode Duplex LC), 1x 16Gb FC (vč. 5m kabelu na propojení s páskovou knihovnou)
* 2x Redundant Modular PSU 450W Platinum Hot Plug, redundant fan kit, Rack Mount Kit
* optimalizované řízení teploty - server je vhodný i do špatně chlazeného prostředí (možnost nepřetržitého provozu i v prostředí o teplotě 45°) **\* záruka 5let - OnSite NBD - zahájení opravy max do 24h (5days/9hours)**
 |  |
| 1 | **Pásková knihovna FUJITSU ETERNUS LT20 S2** | 194 446,20 Kč | 194 446,20 Kč | 235 279,90 Kč | 5R NBD |
|  | * 1U rack knihovna s podporou LTO-7 pásek (vč. LTO-6)
* připojení Fiber Channel 16Gbps
* 1x mechanika s 8x sloty, 1000MB buffer, rychlost zápis/čtení až 300/750MB/s
* integrovaná čtečka čárových kódů, elektronicky uzamykatelný I/O slot, pohodlné ovládání přes operační panel
* zabudovaný SSL web-based management a vzdálená správa pomocí CLI přes SSH, podpora IPv6, podpora automatického čištění
* součástí dodávky 5ks pásek LTO-7 vč. čárového kódu + 1ks čistící kazety vč. čárového kódu
* **záruka 5let - OnSite NBD - zahájení opravy max do 24h (5days/9hours)**
 |  |
| 1 | **Switch JUNIPER EX4550-32F + druhý zdroj 650W** | 283 312,80 Kč | 283 312,80 Kč | 342 808,49 Kč | 3R/10d |
| 2 | **Switch CISCO Catalyst C2960X-48TD-L** | 62 940,96 Kč | 125 881,92 Kč | 152 317,12 Kč | 10R |
| 1 | **VMvare vCenter Server 6 Standard for vSphere + 1YR subscription** | 107 754,96 Kč | 107 754,96 Kč | 130 383,50 Kč | 12M |
| 16 | **VMvare vSphere 6 Standard + 1YR subscription** | 17 362,92 Kč | 277 806,72 Kč | 336 146,13 Kč | 12M |
| 16 | **Veeam Availability Suite Standard** | 19 182,48 Kč | 306 919,68 Kč | 371 372,81 Kč | 12M |

**Celkem bez DPH 1 602 440,58 Kč**

**Celkem vč. DPH 1 938 953,10 Kč**

 DPH 21% 336 512,52 Kč

**Podpisem tohoto protokolu obě strany potvrzují, že bylo zboží předáno bez výhrad.**

V Praze dne …………………

 prodávající kupující

**GraphTech s.r.o.**, Husovo nám. 41, Roudnice n.L. 413 01 zapsaná v OR Krajského soudu v Plzni v oddílu C a vložce 11606 **IČO:** 25238051, **DIČ:** CZ25238051, **TEL: 412 871 871**, **FAX: 412 871 872**, **EMAIL:** graphtech@graphtech.cz

