|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ) | | | ) | | | | |
| PČ Typ Kód Popis | | | MJ Množství Jr\*C7e"a Cena celkem [CZK] Cen°vá [CZK] soustava | | | | |
| 12 | K | 965081213 ! Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv výplní [spár keramických nebo xylolitových tl. do 10 mm, plochy přes 1 m2 | i T  m2 I 36,900 | | 61,60Í 2 273,04  1 i | | CS ÚRS 2018 01  i |
| Poznámka k souboru cen:  1. Odsekání soklíků se oceňuje cenami souboru cen 965 08. | | | | | | | |
| 13 | K | 974031154 I Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. j 100 mm a šířky do 150 mm | m | 25,000 116,50  i | | 2 912,50 | CS ÚRS 2018 01 |
| W PRO ROZVOD ZTI W 25 w Součet  D 997 Přesun sutě | | | 25,000 25,000  48 629,75 | | | | |
| 14 | K | 997013213 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně (nošením po schodech) pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m  i | I  t 13,561  I | | 1 361,00 | 18 456,52 | CS ÚRS 2018 01 |
| Poznámka k souboru cen:  1. V cenách -3111 až -3217 jsou započteny i náklady na: a) vodorovnou dopravu na uvedenou vzdálenost, b) svislou dopravu pro uvedenou výsku budovy, c) naloženi na vodorovný dopravní prostředek pro odvoz na skládku nebo meziskládku, d) náklady na rozhrnuti a urovnání suti na PSC dopravním prostředku. 2. Jestliže se pro svislý přesun použije shoz nebo zařízení investora (např.  výtah v budově), užijí se pro ocenění vodorovné dopravy suti ceny -3111, 3151 a -3211 pro budovy a haly výšky do 6m. 3. Montáž, demontáž a pronájem shozu se ocení cenami souboru cen 997 01-33 Shoz suti. 4. Ceny -3151 až -3162 lze použít v případě, kdy dochází ke ztížení dopravy suti např. tím, že není možné instalovat jeřáb. | | | | | | | |
| 15 | K | r^-,\*\*-\*\*™ -Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na  VV7U13509 I , v, v „ , „, s  j vzdálenost Příplatek k cene za kazdy dalsi i započaty 1 km pres 1 km | t j | 271,220 | 21,00| 5 695,62 | | CS ÚRS 2018 01 |

Poznámka k souboru cen:

1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naloženi suti na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce. 2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení suti na skládku nebo meziskládku. 3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů). 4. Odvoz suti z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | K | 997013511 |Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením, |na vzdálenost do 1 km | t | 13,561 | 1" — — -  605,00 | !  8 204,41 | i  CS ÚRS 2018 01  i |
| Poznámka k souboru cen:  1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek na meziskládce až po místo složení na určené skládce. 2. V ceně jsou započteny i náklady na naložení suti na dopravní prostředek a její složeni na skládku. 3. Cena je určena pro odvoz suti na skládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů). 4. Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km se oceňuje cenou 997 01-3509. | | | | | | | |
| 17 | K | 997013831 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 904 | t | 13,561 | 1 200,00 | 16 273,20 | CS ÚRS 2018 01 |

w 13,561\*20 Přepočtené koeficientem množství 271,220

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PČ Typ Kód | | | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|  | PSC |  | Poznámka k souboru cen:  1. Ceny uvedenév souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládaní odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případně drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drceni stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů. |  |  |  |  |  |
|  | D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 355,78 | |
| 18 | K | 998018002 | |Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití ! mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou j konstrukcí výšky přes 6 do 12 m | t | j I  0,622 572,00 | | 355,78|cS ÚRS 2018 01  i | |
|  | PSC |  | Poznámka k souboru cen:  1. Ceny -7001 až -7006 lze použít v případě, kdy dochází ke ztížení přesunu např. tím, že není možné instalovat jeřáb. 2. K cenám -7001 až -7006 lze použít příplatky za zvětšený přesun -1014 až ■ 1019, -2034 až -2039 nebo -2114 až 2119. 3. Jestliže pro svislý přesun používá zařízení investora (např. výtah v budově), užiji se pro oceněni přesunu hmot ceny stanovené pro nejmenší výšku, tj. 6 m. |  |  |  |  |  |
|  | D D | PSV  711 | Práce a dodávky PSV  Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům |  |  |  | 441 885,52 12 205,10 |  |
| 19 | K | 711113121 | Izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S emulzí elastickou plošnou (kombinace bitumenu a plastu) | m2 | 19,500j 625,00  I : | | 12 187,50 | CS ÚRS 2018 01 |
|  | W W W |  | POD OBKLAD - MISTO PRIMEHO OSTŘIKU VODOU (SPRCHOVÉ KOUTY)  19,5  Součet |  | 19,500 19,500 |  |  |  |
| 20 | K | 998711102 | Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m | t | 0,020 | 880,00  i | 17,60 | CS ÚRS 2018 01 |
|  | PSC |  | Poznámka k souboru cen:  1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto |  |  |  |  |  |

sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | D 721 | Zdravotechnika - vnitřní kanalizace |  |  |  | 13 105,14 |  |
| 21 | K 721174043 | j Potrubí z plastových trub polypropylenové připojovací DN 50 | í m ! | 7,000 | 379,00 | 2 653,00 | CS ÚRS 2018 01 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ) |  | ) | |  |  |
| J PČ Typ Kód | | | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|  | PSC  w w |  | Poznámka k souboru cen:  1. Cenami -3315 až -3317 se oceňuje svislé potrubí od střešního vtoku po čisticí kus. 2. Ochrany odpadního a připojovacího potrubí z plastových trub se oceňují cenami souboru cen 722 18- . . Ochrana potrubí, části A 02. 3. V cenách potrubí z polyetylenových trub jsou započteny náklady na montáž kotevních prvků, jejich dodání se oceňuje ve specifikaci.  7  Součet |  | 7,000 7,000 | |  |  |
| 1 22 | K | 721174044 | Potrubí z plastových trub polypropylenové připojovací DN 70 | m | 3,500| 462,00Í 1 617,0( | | | ) CS ÚRS 2018 01 |
|  | PSC |  | Poznámka k souboru cen:  1. Cenami -3315 až -3317 se oceňuje svislé potrubí od střešního vtoku po čisticí kus. 2. Ochrany odpadního a připojovacího potrubí z plastových trub se oceňují cenami souboru cen 722 18- . . Ochrana potrubí, části A 02. 3. V cenách potrubí z polyetylenových trub jsou započteny náklady na montáž kotevních prvků, jejich dodání se oceňuje ve specifikaci. |  |  |  |  |  |
| 23 | ! K  i | 721174045 | Potrubí z plastových trub polypropylenové připojovací DN 100 | I m | 3,000 | J~ 559,0C | 1 677,00 |CS ÚRS 2018 01 | |
|  | PSC |  | Poznámka k souboru cen:  1. Cenami -3315 až -3317 se oceňuje svislé potrubí od střešního vtoku po čisticí kus. 2. Ochrany odpadního a připojovacího potrubí z plastových trub se oceňují cenami souboru cen 722 18- . . Ochrana potrubí, části A 02. 3. V cenách potrubí z polyetylenových trub jsou započteny náklady na montáž kotevních prvků, jejich dodání se oceňuje ve specifikaci. |  |  |  |  |  |
| 24 | K | 721194105 | Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50 | kus | 2,000 | 75,50 | i  151,00 | CS ÚRS 2018 01 |
|  | PSC |  | Poznámka k souboru cen:  1. Cenami lze oceňovat i vyvedení a upevnění odpadních výpustek ke strojům a zařízením. 2. Potrubí odpadních výpustek se oceňují cenami souboru cen 721 17-. . Potrubí z plastových trub, části A 01. |  |  |  |  |  |
| 25 | K | 721194107 | Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 70 | kus  i | 4,000 | 91,50 | > ■  366,00 | CS ÚRS 2018 01 j |
|  | PSC |  | Poznámka k souboru cen:  1. Cenami lze oceňovat i vyvedení a upevnění odpadních výpustek ke strojům a zařízením. 2. Potrubí odpadních výpustek se oceňují cenami souboru cen 721 17-. . Potrubí z plastových trub, části A 01. |  |  |  |  |  |
| 26 | K | 721194109 | Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100 | kus  i | 4,000 | 112,00 | 448,00 | CS ÚRS 2018 01 |
|  | PSC |  | Poznámka k souboru cen:  1. Cenami lze oceňovat i vyvedení a upevnění odpadních výpustek ke strojům a zařízením. 2. Potrubí odpadních výpustek se oceňují cenami souboru cen 721 17-. . Potrubí z plastových trub, části A 01. |  |  |  |  |  |
| 27 | K | 721211402 | Podlahové vpusti s vodorovným odtokem DN 40/50 s automatickým vztlakovým uzávěrem | kus  i | 4,000í | 1 474,00 | 5 896,00 | CS ÚRS 2018 01 |
| 28 | K | 721290111 | Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125 |  | 13,500 | 21,45 | 289,58 | CS ÚRS 2018 01 |
|  | PSC |  | Poznámka k souboru cen:  1. V ceně -0123 není započteno dodáni média; jeho dodávka se oceňuje ve specifikaci. |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PČ Typ Kód | | | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| 29 | K | 998721102 | í Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu I vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m | t | i  0,012 | Ú 630,(X | ) 7,5\* | i CS ÚRS 2018 01 |
|  | PSC |  | Poznámka k souboru cen:  1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. |  |  |  |  |  |
|  | D | 722 | Zdravotechnika - vnitřní vodovod |  |  |  | 27 144,55 |  |
| 30 | K | 722173232 | I Potrubí z plastových trubek pevné spojované lepením D 20 x 2,3 | i  m | 2,000 | 364,00 | 728,00 |CS ÚRS 2018 01 | |
|  | PSC |  | Poznámka k souboru cen:  1. V cenách -4001 až -4088 jsou započteny náklady na montáž a dodávku potrubí a tvarovek. |  |  |  |  |  |
| 31 | K | 722173233 | Potrubí z plastových trubek pevné spojované lepením D 25 x 2,5 | i  ; m | 31,500 | 481,80 | 15 176,70|CS ÚRS 2018 01 | |
|  | PSC  w w |  | Poznámka k souboru cen:  1. V cenách -4001 až -4088 jsou započteny náklady na montáž a dodávku potrubí a tvarovek.  17+14,5  Součet |  | 31,500 31,500 |  |  |  |
|  | K | 722174022 | Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 15 D 20 x 2,8 mm | ' m | | 0,200 | 292,60 | 58,52 | CS ÚRS 2018 01 |
|  | PSC |  | Poznámka k souboru cen:  1. V cenách -4001 až -4088 jsou započteny náklady na montáž a dodávku potrubí a tvarovek. |  |  |  |  |  |
| I33 | K | 722174024 | Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 25 (SDR 6) D 32 x 3,0 | i  m | 5,400 | 426,00 | 2 300,40 | CS ÚRS 2018 01 |
| PSC  w w | |  | Poznámka k souboru cen:  1. V cenách -4001 až -4088 jsou započteny náklady na montáž a dodávku potrubí a tvarovek.  2,7+2,7  Součet |  | 5,400 5,400 |  |  |  |
| I  34 | | K | 722181231 | Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylénu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 9 do 13 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm | m | I  39,100  i | 66,60 | i  2 604,06 | CS ÚRS 2018 01 |
| PSC  w w | |  | Poznámka k souboru cen:  1. V cenách -1211 až -1256 jsou započteny i náklady na dodáni tepelně izolačních trubic.  2+31,5+0,2+5,4  Součet |  | 39,100 39,100 |  |  |  |
| 35 | K | 722290215 j Zkoušky, proptach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního | potrubí hrdlového nebo přírubového do DN 100 | | -1 | 39,100| | 121,00 | 4 731,10ÍCS ÚRS 2018 01  I | |

)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| JPČ Typ | | Kód Popis MJ Množství Jr'^f,?f Cena celkem [CZK] Cenová  [CZK] soustava | | | | | |
| PSC | | Poznámka k souboru cen:  i. Cenami se oceňuji dílčí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí, které bude v dalším pracovním postupu zakryto nebo se stane nepřístupným. 2. Cenami nelze oceňovat celkové zkoušky těsnosti rozvodů vodovodního potrubí. 3. V cenách je započteno i dodáni vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí. 4. V cenách -0234 a -0237 je započteno i dodání desinfekčního prostředku. | | | | | |
| 36 | K | 722290234 ; Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí proplach a desinfekce m vodovodního potrubí do DN 80 | | 39,100 | 39,00 | 1 524,90 | CS ÚRS 2018 01 |
| Poznámka k souboru cen:  1. Cenami se oceňují dílčí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí, které bude v dalším pracovním PSC postupu zakryto nebo se stane nepřístupným. 2. Cenami nelze oceňovat celkové zkoušky těsnosti rozvodů vodovodního potrubí. 3. V cenách je započteno i dodání vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí. 4. V cenách -0234 a -0237 je započteno i dodání desinfekčního prostředku. | | | | | | | |
| 37 | K | j  998722102 | Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu | vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m | i  t 0,037 | | 564,00 | 20,87 | CS ÚRS 2018 01 |

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy,  
pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost  
materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost  
PSC přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto

sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použit pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 38 |  | 725110811 | Demontáž klozetů splachovacích s nádrží nebo tlakovým splachovačem | soubor | 4,0001 189,00 | | 756,00 | CS ÚRS 2018 01 |
|  | w w vv |  | PŮVODNÍ KLOZETY 4  Součet |  | 4,000 4,000 |  |  |  |
| 39 | K | 725112002 | Zařízení záchodů klozety keramické standardní samostatně stojící s hlubokým splachováním odpad svislý | soubor | 4,000 | i  3 707,00 14 828,00 | | CS ÚRS 2018 01 |
|  | PSC |  | Poznámka k souboru cen:  1. V cenách -1351, -1361 není započten napájecí zdroj. 2. V cenách jsou započtená klozetová sedátka. |  |  |  |  |  |
|  | K | 725121501 | Pisoárové záchodky keramické bez splachovací nádrže urinál bez odsávání bez otvoru pro ventil | soubor  I | 1,000 | 3 564,00 | 3 564,00 | CS ÚRS 2018 01 |
|  | PSC |  | Poznámka k souboru cen:  1. V cenách -1001, -1521, -1525, -1529, -2002 není započten napájecí zdroj. 2. V cenách -1501 a -1502 není započten ventil na oplach pisoáru. |  |  |  |  |  |
| 41 | K | 725210821 | Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umyvadel | soubor | 6,000 | 125,00 | 750,00ÍCSÚRS2018 01 | | |
|  | w w |  | PŮVODNÍ UMYVADLA 6 |  | 6,000 |  |  |  |

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 105 808,04

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ! PČ Typ Kód  1 | | | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|  | PSC |  | Poznámka k souboru cen:  1. Pro volbu cen zápachových uzávěrek je rozhodující vnější průměr připojovací trubky. 2. V cenách je započteno i propojení zápachové uzávěrky s odpadní výpustkou. 3. Cenami zápachových uzávěrek nelze oceňovat zápachové uzávěrky, pokud jsou započteny v cenách zařizovacích předmětů. 4. Přechodové tvarovky pro připojení k armaturám se oceňují samostatně cenami souboru cen 722 22.. |  |  |  |  |  |
| 54 | K | 725R001 | | Umyvadlo dvojité v desce (dodávka a montáž) - specifikace dle PD | | soubor | 2.000J 8 500,00 | | 17 000,00 |  |
|  | PSC |  | Poznámka k souboru cen:  1. V cenách -2101 a -2102 je započteno i dodání zápachové uzávěrky. 2. V cenách -4112-14, -4141-43, -4151-56, -4161-63, -4211, 21, 31, není započten napájecí zdroj 3. V cenách-1651, -1656 a -1661, -1666 není započteno dodání skříňky. |  |  |  |  |  |
| f«r | K | I725R002 | i Umyvadlo jednoduché v desce (dodávka a montáž) - specifikace dle PD | soubor | 2,000 | ! 4 900,00 | 9 800,00 |  |
|  | PSC |  | Poznámka k souboru cen:  1. V cenách -2101 a -2102 je započteno i dodáni zápachové uzávěrky. 2. V cenách -4112-14, -4141-43, -4151-56, -4161-63, -4211, 21, 31, není započten napájecí zdroj 3. V cenách-1651, -1656 a -1661, -1666 není započteno dodáni skříňky. |  |  |  |  |  |
| 56 | K | 725R003 | Skříňka pod umyvadlo dle ozn A5 \* specifikace dle PD | soubor | 2,000 | 6 100,00 | 12 200,00 |  |
|  | PSC |  | Poznámka k souboru cen:  1. V cenách -2101 a -2102 je započteno i dodání zápachové uzávěrky. 2. V cenách -4112-14, -4141-43, -4151-56, -4161-63, -4211, 21, 31, není započten napájecí zdroj 3. V cenách-1651, -1656 a -1661, -1666 není započteno dodání skříňky. |  |  |  |  |  |
| 57 | K J725R004 | | Skříňka pod umyvadlo dle ozn A6 - specifikace dle PD | soubor | 2,000 | 4 800,00 | 9 600,00 j | |
|  | PSC |  | Poznámka k souboru cen:  1. V cenách -2101 a -2102 je započteno i dodání zápachové uzávěrky. 2. V cenách -4112-14, -4141-43, -4151-56, -4161-63, -4211, 21, 31, není započten napájecí zdroj 3. V cenách -1651, -1656 a -1661, -1666 není započteno dodání skříňky. |  |  |  |  |  |
| 58 | K | 998725102 | Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m | I i  t  I | 0,324 | 660,00  i | 213,84JCS ÚRS 2018 01  I | |

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy,  
pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost  
materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost  
PSC přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto

sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -5181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

741

Elektroinstalace - silnoproud

54 481,06

59

w

741310001

Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro  
i prostředí normální vypínačů, řazení 1-jednopólových

Vypínače

kus

12,000

52,20

626,40

CS URS 2018 01

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PČ Typ | | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|  | w w vv |  | "WC ŽENY" 2+3+1 "WC MUŽI" 2+3+1 Součet |  | 6,000 6,000 12,000 | |  |  |
| 60 | M | 34536700 | rámeček pro spínače a zásuvky 3901A-B10 jednonásobný | kus | 12,000 | 15,00 | 180,00 | CSÚRS 2018 01 |
| 61 | M | 34535512 | spínač jednopólový 10A bílý | kus | 12,000 | | 135,00 | 1 620,00 | CSÚRS 2018 01 |
| 62 | M | 34535401 | Ipřístroj spínače dvojpólového 10A 3558-A02340 | kus | 12,000 | 52,40 | 628,80 | CS ÚRS 2018 01 |
| 63 | K | 741370002 | ! Montáž svítidel žárovkových se zapojením vodičů bytových nebo společenských ! místností stropních přisazených 1 zdroj se sklem | kus | 1,000 | 75,00  i | 75,0C | CS ÚRS 2018 01 |
|  | W VY W |  | STROPNÍ SVÍTIDLA 1  Součet |  | 1,000 1,000 |  |  |  |
| 64 | M | ,34814407 | svítidlo zářivkové stropní nepřímé, mřížka lamelová, elektronický předřadník, 1x18W | kus | I  1,000 | 2 068,00 | 2 068,00 \CS ÚRS 2018 01 | |
| 65 | K | 741370032 | Montáž svítidel žárovkových se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností nástěnných přisazených 1 zdroj se sklem | kus | 24,000 | 62,50 | 1 500,00|CS ÚRS 2018 01 | |
|  | w w w |  | NÁSTĚNNÁ SVÍTIDLA  8+16  Součet |  | 24,000 24,000 |  |  |  |
| 66 | M | 34812112 | svítidlo zářivkové nástěnné s vypínačem 1x11W, IP20 | kus | 16,000 | 466,00 | 7 456,00 | CS ÚRS 2018 01 |
| 67 | M | 34833100 | svítidlo zářivkové IP 66 | kus | 8,000 | 3 775,00 | 30 200,00 | CSÚRS 2018 01 |
| 68 | K | 741370034 | Montáž svítidel žárovkových se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností nástěnných přisazených 2 zdroje nouzové | kus | 4,000 | 62,50 | 250,00 | CS ÚRS 2018 01 |
|  | w w w |  | NOUZOVÁ SVÍTIDLA 4  Součet |  | 4,000 4,000 |  |  |  |
| 69 | M | 34838100 | svítidlo dočasné nouzové osvětlení, IP66 1x18W, 1h | kus | 4,000 | 1 131,00 | 4 524,00 | CSÚRS 2018 01 |
| 70 | K | 741371843 | Demontáž svítidel bez zachování funkčnosti (do suti) v bytových nebo společenských místnostech se standardní paticí (E27, T5, GU10) přisazených, ploše přes 0,09 do 0,36 • m2 | kus | 29,000 | 89,50 | 2 595,50 | CS ÚRS 2018 01 |
|  | w w w |  | PŮVODNÍ SVÍTIDLA  4+3+3+5+5+1+4+4  Součet |  | 29,000 29,000 |  |  |  |
| I  71 | K | 741810001 j Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení | revizní zprávy pro objem montážních prací do 100 tis. Kč | | kus | 1,000  I | 2 750,00|  i | 2 750,00 | CS ÚRS 2018 01 |
|  | PSC |  | Poznámka k souboru cen:  1. Ceny -0001 až -0011 jsou určeny pro objem montážních prací včetně všech nákladů. |  |  |  |  |  |
| 72 | I  K j | i  998741102  . . I | Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m | t | 0,064| | 115,00 | 7,36 | CS ÚRS 2018 01 |

PČ Typ Kód Popis

... .. s. , J.cena Cenová  
MJ Množství Cena celkem [CZK]

[CZK] 1 J soustava

Poznámka k souboru cen:  
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy,  
pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost  
materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost  
PSC přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto

sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | D | 763 | Konstrukce suché výstavby |  |  |  | 32 579,86 |  |
| 73 | K | 763172313 | I Instalační technika pro konstrukce ze sádrokartonových desek montáž revizních dvířek velikost do 400 x 400 mm | i  kus | 1,000 | T"""'  342,00 | i .......  342,00 | CS ÚRS 2018 01 |
|  | r |  | Poznámka k souboru cen: |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1. V cenách montáže revizních klapek 763 17-1 a revizních dvířek 763 17-2 nejsou započteny |  |  |  |  |  |
|  | PSC |  | náklady na jejich dodávku a dodávku pomocné konstrukce z profilů a spojek; tato dodávka se |  |  |  |  |  |
|  |  | oceňuje ve specifikaci. 2. V cenách montáže nosičů zařizovacích předmětů 763 17-3 nejsou započteny náklady na jejich dodávku a dodávku spojovacího materiálu uchycení zařizovacích předmětů; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. |  |  |  |  |  |
| 74 | M | 59030711 | dvířka revizní s automatickým zámkem 200x400mm | kus | 1,000 | 580,00 | 580,00 | CSÚRS 2018 01 |
| 75 | K | 763411811 | Demontáž sanitárních příček vhodných do mokrého nebo suchého prostředí z desek | m2 | 6,300 | 235,00 | 1 480,50 | CS ÚRS 2018 01 |

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Množství měrných jednotek se u cen -1811 určuje v m2 plochy příčky bez výškově stavitelných nožek a dveří.

30 006,90|CS ÚRS 2018 01

Sanitární příčky vhodné do suchého prostředí dělící z dřevotřískových desek

jlaminovaných tl. 28 mm

Poznámka k souboru cen:

1. Množství měrných jednotekse u cen-1111 až-1116, -1211 až-1216, -2111 až -2114, -2211 až -2214 určuje v m2 plochy příčky bez výškově stavitelných nožek a dveří. 2. U cen -1111, -1121, • 1211 je dřevotřísková deska tl. 18 mm opatřena z obou stran vysokotlakým laminátem tl. 0,8 mm.

(1,5\*2,1)\*2 Součet

m2

76 í K 763412113

6,300!

4 763,00!

PSC

6,300 6,300

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, |  |  |  |  |  |
| 77 | K | 998763302 | cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m | t | 0,298 | 572,00 | 170,46 | CS ÚRS 2018 01 |

W W

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PC Typ Kód | | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | <~ rr--,^ Cenová Cena celkem [CZK]  soustava |
| PSC |  | Poznámka k souboru cen:  1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se použiji tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební diL Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -3381 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. U přesunu stanoveného procentní sazbou se ztížení přesunu ocení individuálně. |  |  |  |  |
| D | 766 | Konstrukce truhlářské |  |  |  | 35 495,16 |
| 78 i K | ! 766660001  i | Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně |povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm | kus | 14,00C | 476,0C | > 6 664,OOJCSÚRS2018 01 |
| PSC |  | Poznámka k souboru cen:  1. Cenami -0021 až -0031, -0161 až -0163, -0181 až -0183, se oceňují dveře s protipožární odolností do 30 min. 2. V cenách -0201 až -0272 je započtena i montáž okopného plechu, stavěče křídel a držadel kyvných dveří. 3. V cenách -0311 až -0324 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodícího trnu, dorazů, seřízeni pojezdů a následné vyrovnání a seřízení dveřních křídel. 4. V cenách -0351 až -0358 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodícího trnu, dorazů, seřízeni pojezdů na stěnu a následné vyrovnání a seřízení dveřních křídel. 5. V cenách -0311 až -0324 nejsou započtené náklady na sestavení a osazení stavebního pouzdra, tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 642 94-6 . . . Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné příčky, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické. |  |  |  |  |
| w w vv w w vv w w |  | NOVÁ KŘÍDLA "1TP" 2 "2TP" 4 "1TL"2 "2TL" 4 "3TL" 1 "4TP" 1 Součet |  | 2,000 4,000 2,000 4,000 1,000 1,000 14,000 |  |  |
| 79 | M | 61160126 | dveře dřevěné vnitřní hladké plné 1 křídlové bílé 60x197cm | kus | 8,000 | 856,40 | 6 851,20\CS ÚRS 2018 01 |
| w w w |  | "2TP" 4 "2TL" 4 Součet |  | 4,000 4,000 8,000 |  |  |
| 80 \ M | 61160192 | dveře dřevěné vnitřní hladké plné Ikřidlové bílé 80x197 cm | kus | 2,000 | 856,40 | 1 712,80 \CS ÚRS 2018 01 |
| w w w |  | "3TL" 1 "4TP" 1 Součet |  | 1,000 1,000 2,000 |  |  |
| 81 M | 61160186 | dveře dřevěné vnitřní hladké plné Ikřidlové šedé 80x197cm | kus | 4,000\ | 1 302,00 | 5 208,00 |CS ÚRS 2018 01 |
| W  w w |  | "1TL" 2 "1TP" 2 Součet |  | 2,000 2,000 4,000 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ■ PČ Typ | | Kód |  | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| i 82 |  | 766660722 |  | ;Montáž dveřních doplňků dveřního kování zámku | kus | 14,000; 282,50 | | 3 955,00 | CS ÚRS 2018 01 |
|  | PSC  w w w |  |  | Poznámka k souboru cen:  1. V ceně 0722 je započtena montáž zámku, zámkové vložky a osazeni štítku s klikou.  KOVÁNÍ NOVÝCH DVEŘÍ  14  Součet |  | 14,000 14,000 |  |  |  |
| 83 | M | 54914624 | | kování vrchní dveřní klika včetně štítu a montážního materiálu HR BB 72 F4 | kus | 14,000 | 743,50 | 10 409,00 | CS ÚRS 2018 01 |
| 84 | K | 766691914 | | Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křídel s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn dřevěných dveřních, plochy do 2 m2 | kus | 14,000 | 35,00 | 490,00 | CS ÚRS 2018 01 |
|  | PSC  w w w |  |  | Poznámka k souboru cen:  1. Ceny -1931 a -1932 lze užít jen pro křídlo mající současně obě jmenované funkce.  PŮVODNÍ DVEŘNÍ KŘÍDLA  14  Součet |  | 14,000 14,000 |  |  |  |
| 85 | K | 998766102 | I .  Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanoveny z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výsky přes 6 do 12 m | | t | 0,223 | 920,00 | I  205,16|CS ÚRS 2018 01 | |
|  | PSC |  | Poznámka k souboru cen:  1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použit orientačně procentní sazbu. Touto | |  |  |  |  |  |

sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -6181 pro přesun prováděný bez použiti mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použit pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | D | 771 | Podlahy z dlaždic |  |  |  | 43 195,43 |  |
| 86 | K | 771574115 | Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem režných nebo glazovaných hladkých přes 19 do 22 ks/ m2 | m2 | 36,900 | 414,50 | 15 295,05 |CS ÚRS 2018 01 | |
| 87 | M | 59761406 | dlaždice keramické slinuté ne$lazované mrazuvzdorné přes 19 do 25 ks/m2 | m2 | 40,590 | 450,00 | 18 265,50 \CS ÚRS 2018 01 | |
|  | W |  | 36,9\*1,1 Přepočtené koeficientem množství |  | 40,590 |  |  |  |
| 88 | K | 771579191 | Montáž podlah z dlaždic keramických Příplatek k cenám za plochu do 5 m2 jednotlivě | m2 | 36,900 | 11,20 | 413,28 | CS ÚRS 2018 01 |
|  | W W |  | 36,9 Součet |  | 36,900 36,900 |  |  |  |
| 89 | K | 771591111 | Podlahy - ostatní práce penetrace podkladu | m2 | 36,9001 | 43,00 | 1 586,70 | CS ÚRS 2018 01 |
| „ | PSC |  | Poznámka k souboru cen:  1. Množství měrných jednotek u ceny -1185 se stanoví podle počtu řezaných dlaždic, nezávisle na jejich velikosti. 2. Položkou -1185 lze ocenit provádění více řezů na jednom kusu dlažby. |  |  |  |  |  |
| 90 | K | 771990112 !Vyrovnání podkladní vrstvy samonivelační stěrkou tl. 4 mm, min. pevnosti 30 MPa | | m2 |  j | 36,900| | 191,50  - \_ | 7 066,35  1 m,,.,, . | CS ÚRS 2018 01 |

A t \_ "I o

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PČ Typ | | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|  | PSC |  | Poznámka k souboru cen:  1. V cenách souboru cen 771 99-01 jsou započteny i náklady na dodání samonivelační stěrky. |  |  |  |  |  |
| 91 | K | 998771102 | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výsky přes 6 do 12 m | t | 1,202 | 473,00  i | 568,55 | CS ÚRS 2018 01 |
|  | PSC |  | Poznámka k souboru cen:  1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použiti mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. |  |  |  |  |  |
|  | D | 781 | Dokončovací práce - obklady |  |  |  | 101 257,92 |  |
| 92 |  | 781471810 | Demontáž obkladů z dlaždic keramických kladených do malty | m2 | 76,300 | 80,30 | 6 126,89 | CS ÚRS 2018 01 |
|  | w w w |  | PŮVODNÍ OBKLADY STĚN  76,3  Součet |  | 76,300 76,300 |  |  |  |
| 93 | K | 781474114 | Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem režných nebo glazovaných hladkých přes 19 do 22 ks/m2 | m2 | 76,300 | 463,00 | 35 326,90(CS ÚRS 2018 01 | |
| 94 | M | 59761040 | obktádačky keramické koupelnové (bílé i barevné) přes 19 do 22 ks/m2 | m2 | 83,930 | 450,00 | 37 768,50 | CSÚRS 2018 01 |
|  | W |  | 76,3\*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 83,930 |  |  |  |
| 95 | K | 781479191 | Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě | m2 | 76,3001  t | 37,50 | 2 861,25 | CS ÚRS 2018 01 |
| 96  i | K | 781479194 | Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za vyrovnání nerovného povrchu | m2 | 76,300! | 123,50 | 9 423,05  í | CS ÚRS 2018 01 |
|  | VY VY VY |  | VYROVNÁNÍ PODKLADU POD OBKLADEM  76,3  Součet |  | 76,300 76,300 |  |  |  |
| 97 | K | 781494511 | Ostatní prvky plastové profily ukončovací a dilatační lepené flexibilním lepidlem ukončovací | m | 48,100|  i | 89,00 j | 4 280,90 | - i  CS ÚRS 2018 01 |
|  | PSC |  | Poznámka k souboru cen:  1. Množství měrných jednotek u ceny -5185 se stanoví podle počtu řezaných obkladaček, nezávisle na jejich velikosti. 2. Položkou -5185 lze ocenit prováděni více řezů na jednom kusu obkladu. |  |  |  |  |  |
| 98 | K | 781495111 | Ostatní prvky ostatní práce penetrace podkladu | m2 | 76,300 | 21,50 | 1 640,45 | CSÚRS 2018 01 |
| PSC  w  VY W | | Poznámka k souboru cen:  1. Množství měrných jednotek u ceny -5185 se stanoví podle počtu řezaných obkladaček, nezávisle na jejich velikosti. 2. Položkou -5185 lze ocenit prováděni více řezů na jednom kusu obkladu.  NOVÉ OBKLADY  76,3  Součet | |  | 76,300 76,300 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ) |  | ) |  |  |  |
| PČ Typ | | Kód |  | Popis | MJ | Množství | J.cena ^ řCIKJ | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| 99 | K | 781495115 |  | Ostatní prvky ostatní práce spárování silikonem | m | 54,000 | 25,80 | 1 393,20 | CS ÚRS 2018 01 |
|  | PSC |  |  | Poznámka k souboru cen:  1. Množství měrných jednotek u ceny -5185 se stanoví podle počtu řezaných obkladaček, nezávisle na jejich velikosti. 2. Položkou -5185 lze ocenit prováděni více řezů na jednom kusu obkladu. |  |  |  |  |  |
| 100 | ! ■ | 781495141 |  | Ostatní prvky průnik obkladem kruhový, bez izolace do 30 DN | kus | 22,000 | 38,50 | 847,00 | CS ÚRS 2018 01 |
|  | PSC |  |  | Poznámka k souboru cen:  1. Množství měrných jednotek u ceny -5185 se stanoví podle počtu řezaných obkladaček, nezávisle na jejich velikosti. 2. Položkou -5185 lze ocenit provádění více řezů na jednom kusu obkladu. |  |  |  |  |  |
| 101 | K | 781495142 | | Ostatní prvky průnik obkladem kruhový, bez izolace přes 30 do 90 DN | kus | 11,000 | 45,00 | 495,00 | CS ÚRS 2018 01 |
|  | PSC |  |  | Poznámka k souboru cen:  1. Množství měrných jednotek u ceny -5185 se stanoví podle počtu řezaných obkladaček, nezávisle na jejich velikosti. 2. Položkou -5185 lze ocenit prováděni více řezů na jednom kusu obkladu. |  |  |  |  |  |
| Toi |  | 781495143 | I Ostatní prvky průnik obkladem kruhový, bez izolace přes 90 DN | | kus | 4,000 | 45,00 | 180,00 | CS ÚRS 2018 01 |
|  | PSC |  |  | Poznámka k souboru cen:  1. Množství měrných jednotek u ceny -5185 se stanoví podle počtu řezaných obkladaček, nezávisle na jejích velikosti. 2. Položkou -5185 lze ocenit provádění více řezů na jednom kusu obkladu. |  |  |  |  |  |
| 103 | K | 998781102 | I Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu j ; vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m | | t | 1,934 | 473,00 | 914,78 | CS ÚRS 2018 01 |

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy,  
pokud je možně určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost  
materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost  
PSC přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto

sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použit pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 104 | K | 783301303 | Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odrezivění i odrezovačem bezoplachovým | | m2 | 18,912 | 14,09  I | 266,47 | CS ÚRS 2018 01  .\_ |
| W PŘÍPRAVA PŘED NÁTĚREM ZÁRUBNÍ  W 0,6\*1,97\*8 9,456 W 0,8\*1,97\*6 9,456 W Součet 18,912 | | | | | | | | |
| 105 | K | 783301313 | Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění odmašťovačem ředidlovým | m2 | 18,912 | 45,80 | 866,17 | CS ÚRS 2018 01 |
| 106 | K | 783306801 | Odstranění nátěrů ze zámečnických konstrukcí obroušením | m2 | 18,912 | 37,30 | 705,42 | CS ÚRS 2018 01 |
| 107 | K | 783314101 | Základní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický | m2 | 18,912 | 63,30 | 1 197,13 | CS ÚRS 2018 01 |
| 108 | K | 783317101 | Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní | m2 | 18,912 | 154,00 | 2 912,45 | CS ÚRS 2018 01 |

o 783 Dokončovací práce - nátěry 5 947,64

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PČ Typ | | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena (CZK) | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|  | d | 784 | Dokončovací práce - malby a tapety |  |  |  | 10 665,62 | |
| 109 | K | 784121001 | Oškrabání malby v místnostech výsky do 3,80 m | m2 | 63,900 | 25,01 | 1 598,1-1 | CS ÚRS 2018 01 |
|  | PSC |  | Poznámka k souboru cen: |  |  |  |  |  |
|  |  | 1. Cenami souboru cen se oceňuje jakýkoli počet současně škrabaných vrstev barvy. |  |  |  |  |  |
|  | w |  | původní malba |  |  |  |  |  |
|  | w |  | "strop" 36,9 |  | 36,900 |  |  |  |
|  | w |  | "stěny nad obkladem" 27 |  | 27,000 |  |  |  |
|  | w |  | Součet |  | 63,900 |  |  |  |
| 110 | K | 784121011 | Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech výsky do 3,80 m | m2 | 63,900 | 15,50 | 990,45 | CS ÚRS 2018 01 |
| 111 | K | 784171111 | Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí svislých ploch např. stěn, oken, dveří v místnostech výsky do 3,80 | m2  I | 76,300 | 44,80 | 3 418,24 | CS ÚRS 2018 01 |
|  |  |  | Poznámka k souboru cen: |  |  |  |  |  |
|  | psc |  | 1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku fólie, tyto se oceňují ve speifikaci.Ztratné lze stanovit ve výši 5%. |  |  |  |  |  |
|  | w |  | ZAKRYTÍ obkladů |  |  |  |  |  |
|  | w |  | 76,3 |  | 76,300 |  |  |  |
|  | w |  | Součet |  | 76,300 |  |  |  |
| \112 | M | 58124842 | fólie pro malířské potřeby zakrývaci, 7u,4 x5 m | m2 | 80,115 | 2,00 | 160,23 \CS ÚRS 2018 01 | |
|  | w |  | 76,3\*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 80,115 |  |  |  |
| [m | K | 784181101 | Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | 63,900 | 25,60 | 1 635,84 | CS ÚRS 2018 01 |
| 114 | K | 784211111 | Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra otěruvzdorné velmi dobře v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | 63,900 | 44,80 | 2 862,72 | CS ÚRS 2018 01 |
|  | d | HZS | Hodinové zúčtovací sazby |  |  |  | 5 460,00 |  |
| I  115 | K | HZS2212 | Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací instalatér odborný | hod | 17,000 | 280,00 | 4 760,00 | CS ÚRS 2018 01 |
|  | w |  | demontáž původních rozvodů vody a kanalizace, odborné zaslepení vývodů |  |  |  |  |  |
|  | w |  | 7\*2 |  | 14,000 |  |  |  |
|  | w |  | napojení NA stávající rozvody |  |  |  |  |  |
|  | w |  | 2\*1,5 |  | 3,000 |  |  |  |
|  | w |  | Součet |  | 17,000 |  |  |  |
| 116 | k | HZS2222 | Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací elektrikář odborný | hod | 2,50o| | 280,00 | 700,00 | CS ÚRS 2018 01 |
|  | w |  | demontáž původních vypínačů |  |  |  |  |  |
|  | w |  | 2,5 |  | 2,500 |  |  |  |
|  | w |  | Součet |  | 2,500 |  |  |  |

)

)

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 62/2018

Stavba: DŮM KULTURY TEPLICE - ORPAVA SOC. ZAŘÍZENÍ VE 3.NP

KSO: CC-CZ:

Místo: Objekt dům kultury u Mírového náměstí 2950,415 01 Datum: 25. 2. 2018

Zadavatel: IČ:

Dům kultury Teplice DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

JP- Stavas s.r.o., Hřbitovní 723 415 03 Teplice DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

PS projekty spol. s r.o. DIČ: Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS" a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na [www.cs-urs.cz](http://www.cs-urs.cz), sekce Cenové a technické podmínky.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cena bez DPH |  |  |  |  | 604 631,41 |
| DPH základní snížená | Sazba daně 21,00% 15,00% |  |  | Základ daně 604 631,41 0,00 | Výše daně 126 972,60 0,00 |
| Cena s DPH |  | V | CZK |  | 731 604,01 |

REKAPITULACE OBJEKTU STAVBY A SOUPISU PRACÍ

Kód:

Stavba:

Místo:

Zadavatel: Uchazeč:

62/2018

DŮM KULTURY TEPLICE - ORPAVA SOC. ZAŘÍZENÍ VE 3.NP

Objekt dům kultury u Mírového náměstí 2950, 415 01 Datum:

Dům kultury Teplice Projektant: JP- Stavas s.r.o., Hřbitovní 723 415 03 Teplice

25. 2. 2018

PS projekty spol. s r.o.

Kód

Objekt, Soupis prací

Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Typ

Náklady stavby celkem 01 ASŘ

VORN Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

604 631,41

532 411,41 72 220,00

731 604,01

644 217,81 87 386,20

STA STA

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

DŮM KULTURY TEPLICE - ORPAVA SOC. ZAŘÍZENÍ VE 3.NP Objekt:

VORN - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

KSO: Místo:

Objekt dům kultury u Mírového náměstí 2950, 415 01

Zadavatel:

Dům kultury Teplice

Uchazeč:

JP- Stavas s.r.o., Hřbitovní 723 415 03 Teplice

Projektant:

PS projekty spol. s r.o.

Poznámka:

CC-CZ: Datum:

IČ: DIČ:

IČ: DIČ:

IČ: DIČ:

25. 2. 2018

Cena bez DPH

DPH základní snížená

Základ daně 72 220,00 0,00

Sazba daně 21,00% 15,00%

72 220,00

Výše dané 15 166,20 0,00

Cena s DPH

v CZK

87 386,20

REKAPITULACE ČLENĚNI SOUPISU PRACÍ

Datum: 25. 2. 2018 Projektant:

Stavba:

DŮM KULTURY TEPLICE - ORPAVA SOC. ZAŘÍZENÍ VE 3.NP

Objekt:

VORN - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

Zadavatel: Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Místo: Objekt dům kultury u Mírového náměstí 2950, 415 01

Dům kultury Teplice

JP- Stavas s.r.o., Hřbitovní 723 415 03 Teplice

Náklady soupisu celkem

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

PS projekty spol. s r.o. Cena celkem [CZK]

72 220,00

72 220,00

VRN3 - Zařízení staveniště

51 420,00

VRN5 - Finanční náklady

0,00

VRN6 - Uzemní vlivy

5 800,00

VRN7 - Provozní vlivy

15 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

DŮM KULTURY TEPLICE • ORPAVA SOC. ZAŘÍZENÍ VE 3.NP

Objekt:

VORN - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

Místo: Objekt dům kultury u Mírového náměstí 2950, 415 01 Datum: 25. 2. 2018

Zadavatel: Dům kultury Teplice Projektant: PS projekty spol. s r.o.

Uchazeč: JP- Stavas s.r.o., Hřbitovní 723 415 03 Teplice

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PČ Typ | | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| Náklady soupisu celkem | | | | |  |  | 72 220,00 |  |
|  | D D | VRN VRN3 | Vedlejší rozpočtové náklady Zařízení staveniště | |  |  | 72 220,00 51 420,00 |  |
| 1 | K | 032903000 | Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště |  | 1,000 | 31 920,00 | 31 920,00 | CS ÚRS 2018 01 |
| 2 | K | 033203000 | Energie pro zařízení staveniště | ... | 1,000 | 15 000,00 | 15 000,00 | CS ÚRS 2018 01 |
| 3 | K | 034203000 | Opatření na ochranu pozemků sousedních se staveništěm | ... | 1,000 |  | 0,00 | CS ÚRS 2018 01 |
| 4 | K | 034503000 | Informační tabule na staveništi | ... | 1,000 |  | 0,00 | CS ÚRS 2018 01 |
| 5 | K | 039103000 | Rozebrání, bourání a odvoz zařízení staveniště | ... | 1,000 | 4 500,00 | 4 500,00 | CS ÚRS 2018 01 |
|  | D | VRN5 | Finanční náklady | |  |  | 0,00 |  |
| |~6~ | i  K | 052103000 | Rezerva investora | ... | 1,000| | | 0,00 | CS ÚRS 2018 01 |
|  | D | VRN6 | Územní vlivy | |  |  | 5 800,00 |  |
| 7 | K | 060001000 | Územní vlivy | ... | 1,000| | 5 800,001 | 5 800,00 | CS ÚRS 2018 01 |
|  | D | VRN7 | Provozní vlivy | |  |  | 15 000,00 |  |
| 8 | K | 070001000 | Provozní vlivy | ... | 1,000! | 15 000,00 | 15 000,00 | CS ÚRS 2018 01 |