OSLOVENY TŘI FIRMY - zaslána tato výzva.

Střední odborná škola, Praha 5, Drtinová 3/498

vypisuje výběrové řízení na dodávku a montáž klimatizační jednotky

do učebny č. 17 - malá

Předpokládaná hodnota zakázky je 230.000,- Kč bez DPH. Předmětem veřejné zakázky je:

Klimatizační jednotka ( s inventorovou technologií) nástěnná o výkonu 10,6kW s regulací otáček, Qch=10,6kW, ener.tř. A++, EER=3,21/SEER=7,60 Qt=11,10kW, ener.tř. A, COP=3,63/SCOP=3,80 infra ovladač, vč. konzolí a silenbloků

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| název | mj | počet | j.cena bez DPH | celkem |
| Klimatizační jednotka ( s inventorovou technologií) nástěnná o výkonu 10,6kW s regulací otáček, Qch=10,6kW, ener.tř. A++, EER=3,21/SEER=7,60 Qt=11,10kW, ener.tř. A, COP=3,63/SCOP=3,80 + infra ovladač, vč. konzolí a silenbloků | ks | 1 | 69585 | 69585 Kč |
| VZT potrubí pro odvod teplého vzduchu, žaluzie, výřez a zapravení střechy pro VZT | ks | 1 | 21455 | 21455 Kč |
| Propojovací chladivové potrubí + lišty pro větrací jednotku | m | 20 | 390 | 7800 Kč |
| Potrubí pro odvod veškerých kondenzátů | m | 10 | 79 | 790 Kč |
| Napájecí kabel +osazení jističem, pro 1ks vnější klimatizační jednotky | m | 20 | 135 | 2700 Kč |
| Doprava na místo určení montáže, úklid | ks | 1 | 4500 | 4500 Kč |
| Pomocný a montážní materiál, doplnění chladiva | ks | 1 | 4250 | 4250 Kč |
| Uvedení do provozu, revizní knihy a revize zařízení, pro únik chladiv | ks | 1 | 2800 | 2800 Kč |
| Vrtání prostupu pr. 55mm | ks | 2 | 750 | 1500 Kč |
| Ostatní | ks | 1 |  | 32230 Kč |

|  |  |
| --- | --- |
| Cena celkem bez DPH | 147610Kč |
| DPH 21% | 30998Kč |
| Celkem s DPH | 178608Kč |

NÁSTĚNNÉ VNITŘNÍ JEDNOTKY MULTI LIBERTY

Kompaktní klimatizační jednotky pro domácnosti a kanceláře.

Kompaktní nástěnné klimatizační jednotky Hokkaido jsou určeny do jednotlivých místností rodinného domu, kanceláře nebo bytu. Multi Liberty maji tichý a spolehlivý provoz a jsou dostupné v několika barevných a designově dobře zpracovaných provedeních.

Popis produktu

výkon od 2,05 až 5 kW

kompaktní design (šířka pouhých 71 cm pro modely 2,05 a 2,6 kW) infračervené dálkové ovládání

Technická data

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Model | HKEU 208 X | HKEU 268 X | HKEU 358 X | HKEU 538 X |
| Výkon chlazení | [kW] | 2,05 | 2,60 | 3,50 | 5,00 |
| Výkon topení | [kW] | 2,30 | 2,90 | 3,80 | 5,20 |
| Rozměry Š/V/H | [mm] | 710/250/189 | 710/250/189 | 790/275/196 | 930/275/198 |
| Váha | [kg] | 6,5 | 6,5 | 8 | 9 |

VENKOVNÍ JEDNOTKY MULTI LIBERTY

Venkovní jednotky pro klimatizaci domácností a menších firem.

Profesionální venkovní klimatizační jednotky jsou vhodné pro klimatizaci 1-4 místností v rodinném domě, bytě nebo menší firmě. Venkovní jednotky umožňují připojit jakoukoli vnitřní jednotku z řady Residential. Všechny venkovní klimatizační jednotky mají DC inverter pro efektivnější provoz a jsou dostupné ve výkonech 4,1 až 10,5 kW.

Technické parametry

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Model | HCKU 408 X2 | HCKU 538 X2 | HCKU 808 X3 | HCKU 1068 X4 |
| Výkon chlazení | [kW] | 4,10 | 5,30 | 8,00 | 10,50 |
| Příkon chlazení | [kW] | 1,200 | 1,570 | 2,410 | 3,250 |
| Výkon topení | [kW] | 4,60 | 5,80 | 8,85 | 11,70 |
| Příkon topení | [kW] | 1,080 | 1,462 | 2,350 | 3,100 |
| Rozměry Š/V/H | [mm] | 845/700/320 | 845/700/320 | 900/860/315 | 990/965/345 |
| Váha | [kg] | 46 | 48 | 62 | 68 |