
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Potvrzení objednávky číslo | | | | | | | | | | | | | | OD1803029 | | | |
| |  |  | | --- | --- | | Číslo dokladu: |  | | Referent: |  | | | | | | | | | |  |  | | --- | --- | | Datum potvrzeni: | 10.09.2018 | | Navržený termín plnění: | 31.12.2018 | | | | | | | | | | |
| |  | | --- | | Dodavatel: | | IC WEST s.r.o.  Slovanská alej 24  32600 Plzeň  IČ :25210530  DIČ: CZ25210530 | | | | | | | | | |  | | --- | | Odběratel: | | Zdravotní ústav se sídlem v Us(í nad Labem  Sídlo: Moskevská 153/// 5, 400 Ol (lstí nad Lahem  7/00936/ Dič Místo plnění:  Plzeň , Slovanská alej 24 | | | | | | | | | | | |
| Platební údaje: | | | |  | | | | | Obchodní údaje: | | | | | | | |
| Zůsob úhracly: | | Bankovním převodem na základě daňového dokladu | | Způsob dodání: | | | |  | | | |
| Splatnost: | |  | | Smluvní pokuta za pozdní dodání: | | | |  | | | |
| Urok z prodlení: | | 2 nař. vi 351/2013 Sb | | Ostatní: | | | |  | | | |
| Cena. | | DPI/ (Kč) | | sazba DPH | | |  | | DPH (Kč) | |  | |  | | | | |
| 4 75942, -kc | |  | | | 21 | |  | | 99948,-Kč | | 575890.. Kč | | | | |

Akceptujeme objednávku v souladu s ustanovením S 1740 zákona č. 89/2012 Sb. s doplněním podstatné neměnícím podmínky objednávky.

Bereme na vědomí a souhlasíme s uveřejněním smlouvy (s hodnotou nad 50 tis Kč) v registru smluv zřízeném podle zák. č- 340/2015 Sb.

SLuvanskó alej

\*/) Podbarvená pole k povinnému vvplnění

Stránka 2 z 2

číslo

|  |
| --- |
| IC WEST, s.r.o.  Slovanská alej 1960/24  32600 Plzeň 26 |

|  |
| --- |
| OBJEDNATEL:  Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem Moskevská 15  40001 Ustí nad Labem  IC 71009361  DIČ: CZ71009361 |
| Fakturu zašlete na adresu:  Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem pracoviště Ústí nad Labem Moskevská 15  400 01 Ústí nad Labem |
| Zboží dodejte na adresu:  Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem |
| Kontaktní osoba:  Chytrý Bořivoj  Tel......  e-mail: borivoj.chytry@zuusti.cz |

|  |
| --- |
| Na fakturu uveďte vždy naše číslo objednávky. |

 Objednávka dodavatelská objednávky ODI 803029

Datum vystavení: 03.09.2018 Termín dodání....

# DODAVATEL: 25210530

WEST, s.r.o. CZ25210530

Slovanská alej 1960/24 Tel. 32600 Plzeň 26 Fax ...

obchod.icw@inx.cz

Preferujeme elektronické zasíláni faktur na emait: faktury@zuusti.cz Obě smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s uveřejněním smlouvy v centrálním registru smluv zřízeném podle zák č. 340/2015 Sb. Zveřejnění zajistí kupující.

Prodávající akceptuje objednávku v souladu s ustanovením 1740 zákona č. 89/2012 Sb.

Písemné potvrzení objednávky (nad 50 tis. Kč bez DPH dle zák. č 340/2015 Sb.) zašlete zpět kupujícímu prostřednictvím elektronické adresy nakup@zuusti cz)

Objednáváme u Vás položky dle níže uvedené specifikace

Ř. Katalogové číslo Popis Množství Předběžná cena vč. DPH [CZK]

575 890 Cena celkem 575 890



Podepsal a schválil - Správce rozpočtu: Podepsal a schválil - Přikazce operace:

Elektronický pOdp'kÄ(h9.20 8

Certifikát adiora

Příloha 130 ZD

ZU (.J L Autornohiiy 2..()

Podrobná technická specifikace předmětu veřqjné zakázky ke čtvrté části

Kód a název 34136100-0 Lehké dodávkové autonłobily s chladící vestavbou komodity:

Počet kusů: I vozidlo

Předpokládaný termín dodání: 4. čtvrtletí 2018

Sada vlastností (minimální požadavek)

Název vlastnosti Definice vlastnosti

|  |  |
| --- | --- |
|  | |
| Typ motoru | vznětový |
| Typ paliva | motorová nafta |
| Počet míst k sezení | 3 |
| Výbava | automatické denní svícení mlhové světlomety posilovač řízení centrální zamykání s dálkovým ovládáním minimálně manuální klimatizace autorádio + hands-free Bluetooth + konektor  USB elektrické ovládání předních oken elektrická zásuvka 12 V v prostoru řidiče vnitřní úchyty pro fixaci nákladu v nákladovém prostoru zadní parkovací senzory (nebo kamera) gumové koberce v prostoru pro cestující |
| Elektronické bezpečnostní systémy motorových vozidel | ABS, ESP/ESC, minimálně 6x airbag |
| Počet dveří | 4 (2 vpředu, křídlové vzadu. boční — posuvné pravý bok) |
| Dveře pro vstup do nákladového prostoru | zadní — dělené dvoukřídlé |
| Barva povrchu - karoserie vozidla | bílá |
| Udaje o specifikaci/normě | nepředepisuje se |
| Jmenovitý výkon motoru | 85 kW a vyšší |
| Kombinovaná (průměrná) spotřeba paliva | 5,1 — 6,2 1/1 00 km a nižší (bez zatížení chladícím agregátem) |
| Emisní norma | EURO 6 |
| Otáčky motoru pro dosažení menovitého výkonu (v otáčkách za | nepředepisuje se |

Příloha 130 ZD

Autornobily 2018

Název vlastnosti Definice vlastnosti

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  | | --- | | Počet válců | | | | | |  | | --- | | 4 | | | | |
| |  | | --- | | Zdvihový objem válců | | | | | |  | | --- | | minimálně 1560 cm3 | | | | |
| |  | | --- | | Typ převodovky | | Množství rychlostí vpřed | | Vícepalivový konstrukční prvek | | Obsah zabudované palivové nádrže | | Celková délka vozidla | | Celková výška vozidla | | | | | |  | | --- | | manuální | | | | |
| |  | | --- | | minimálně 6 (+R) | | | | |
| |  | | --- | | ne | | 60 litrů a více | | | | |
| |  | | --- | | max 462 cm | | | | |
| |  | | --- | | max 191 cm (v nezatíženém stavu bez chladící sjednotky) | | | | |
| Celková šířka vozidla | | | | nepředepisuje se | | | |
| |  | | --- | | Objem nákladového prostoru | | | | | |  | | --- | | minimálně 4,6 m3 | | | | |
| |  | | --- | | Celková hmotnost vozidla | | | | | |  | | --- | | nepředepisuje se | | | | |
| |  | | --- | | Užitečná hmotnost | | | | | |  | | --- | | 1 020 kg a vyšší | | | | |
| |  | | --- | | Pohotovostní hmotnost vozidla | | | | | |  | | --- | | nepředepisuje se | | | | |
| Jmenovitý rozchod předních kol | | | | nepředepisuje se | | | | |
| |  | | --- | | Jmenovitý rozchod zadních kol | | Jmenovitý rozvor náprav | | Objem nákladového prostoru | | | | | |  | | --- | | nepředepisuje se | | | | | |
| |  | | --- | | nepředepisuje se | | | | | |
| |  | | --- | | m3 | | | | | |
| |  | | --- | | Speciální charakteristické znaky / vlastnosti/prvky | | | | | |  | | --- | | karoserie skříňová přepážka mezi nákladovým chlazeným prostorem a prostorem pro posádku vnitřní garantovaná teplota v nákladovém prostoru v rozmezí 4 až 7 o c pro rozsah venkovní teploty: -20 o c až +30 o c - při chodu motoru dodání povinné výbavy dle platné legislativy sada gumových koberců plnohodnotné rezervní kolo kola na vozidle dle ročního období v době předání sada pneumatik na období následující detektor stavu tlaku v pneumatikách | | | | | |

Ostatní požadavky: vozidlo k dodání do 8 týdnů od podepsání smlouvy.

V souladu s příkazem ministra zdravotnictví ČR 3 / 2013 — Protikorupční strategie MZ ČR pro přímo řízené organizace, čl. 2, písmeno A) bod 4), je povolen u číselných technických parametrů, pokud není uvedeno jinak, toleranční rozsah +40 0/00

Zpracoval: B. Chytrý, vedoucí dopravy

V Kladně 15. 8. 2018

Neznámá pl

Bořivoj.Chytrý

15.08.2018 9: 4