|  |  |
| --- | --- |
| Potvrzení objednávky číslo | OD1803029 |
|

|  |  |
| --- | --- |
| Číslo dokladu: |  |
| Referent: |  |

 |

|  |  |
| --- | --- |
| Datum potvrzeni: | 10.09.2018 |
| Navržený termín plnění: | 31.12.2018 |

 |
|

|  |
| --- |
| Dodavatel: |
| IC WEST s.r.o.Slovanská alej 2432600 PlzeňIČ :25210530DIČ: CZ25210530 |

 |

|  |
| --- |
| Odběratel: |
| Zdravotní ústav se sídlem v Us(í nad LabemSídlo: Moskevská 153/// 5, 400 Ol (lstí nad Lahem7/00936/ Dič Místo plnění:Plzeň , Slovanská alej 24 |

 |
| Platební údaje: |  | Obchodní údaje: |
| Zůsob úhracly: | Bankovním převodem na základě daňového dokladu | Způsob dodání: |  |
| Splatnost: |  | Smluvní pokuta za pozdní dodání: |  |
| Urok z prodlení: | 2 nař. vi 351/2013 Sb | Ostatní: |  |
| Cena. | DPI/ (Kč) | sazba DPH |  | DPH (Kč) |  |  |
| 4 75942, -kc |  | 21 |  | 99948,-Kč | 575890.. Kč |

Akceptujeme objednávku v souladu s ustanovením S 1740 zákona č. 89/2012 Sb. s doplněním podstatné neměnícím podmínky objednávky.

Bereme na vědomí a souhlasíme s uveřejněním smlouvy (s hodnotou nad 50 tis Kč) v registru smluv zřízeném podle zák. č- 340/2015 Sb.

SLuvanskó alej

\*/) Podbarvená pole k povinnému vvplnění

Stránka 2 z 2

číslo

|  |
| --- |
| IC WEST, s.r.o.Slovanská alej 1960/2432600 Plzeň 26 |

|  |
| --- |
| OBJEDNATEL:Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem Moskevská 1540001 Ustí nad LabemIC 71009361DIČ: CZ71009361 |
| Fakturu zašlete na adresu:Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem pracoviště Ústí nad Labem Moskevská 15400 01 Ústí nad Labem |
| Zboží dodejte na adresu:Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem |
| Kontaktní osoba:Chytrý BořivojTel......e-mail: borivoj.chytry@zuusti.cz |

|  |
| --- |
| Na fakturu uveďte vždy naše číslo objednávky. |

 Objednávka dodavatelská objednávky ODI 803029

Datum vystavení: 03.09.2018 Termín dodání....

#  DODAVATEL: 25210530

 WEST, s.r.o. CZ25210530

Slovanská alej 1960/24 Tel. 32600 Plzeň 26 Fax ...

obchod.icw@inx.cz

Preferujeme elektronické zasíláni faktur na emait: faktury@zuusti.cz Obě smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s uveřejněním smlouvy v centrálním registru smluv zřízeném podle zák č. 340/2015 Sb. Zveřejnění zajistí kupující.

Prodávající akceptuje objednávku v souladu s ustanovením 1740 zákona č. 89/2012 Sb.

Písemné potvrzení objednávky (nad 50 tis. Kč bez DPH dle zák. č 340/2015 Sb.) zašlete zpět kupujícímu prostřednictvím elektronické adresy nakup@zuusti cz)

Objednáváme u Vás položky dle níže uvedené specifikace

Ř. Katalogové číslo Popis Množství Předběžná cena vč. DPH [CZK]

575 890 Cena celkem 575 890



 Podepsal a schválil - Správce rozpočtu: Podepsal a schválil - Přikazce operace:

Elektronický pOdp'kÄ(h9.20 8

Certifikát adiora

Příloha 130 ZD

ZU (.J L Autornohiiy 2..()

Podrobná technická specifikace předmětu veřqjné zakázky ke čtvrté části

Kód a název 34136100-0 Lehké dodávkové autonłobily s chladící vestavbou komodity:

Počet kusů: I vozidlo

Předpokládaný termín dodání: 4. čtvrtletí 2018

Sada vlastností (minimální požadavek)

 Název vlastnosti Definice vlastnosti

|  |
| --- |
|  |
| Typ motoru | vznětový |
| Typ paliva | motorová nafta |
| Počet míst k sezení | 3 |
| Výbava | automatické denní svícení mlhové světlomety posilovač řízení centrální zamykání s dálkovým ovládáním minimálně manuální klimatizace autorádio + hands-free Bluetooth + konektorUSB elektrické ovládání předních oken elektrická zásuvka 12 V v prostoru řidiče vnitřní úchyty pro fixaci nákladu v nákladovém prostoru zadní parkovací senzory (nebo kamera) gumové koberce v prostoru pro cestující |
| Elektronické bezpečnostní systémy motorových vozidel | ABS, ESP/ESC, minimálně 6x airbag |
| Počet dveří | 4 (2 vpředu, křídlové vzadu. boční — posuvné pravý bok) |
| Dveře pro vstup do nákladového prostoru | zadní — dělené dvoukřídlé |
| Barva povrchu - karoserie vozidla | bílá |
| Udaje o specifikaci/normě | nepředepisuje se |
| Jmenovitý výkon motoru | 85 kW a vyšší |
| Kombinovaná (průměrná) spotřeba paliva | 5,1 — 6,2 1/1 00 km a nižší (bez zatížení chladícím agregátem) |
| Emisní norma | EURO 6 |
| Otáčky motoru pro dosažení menovitého výkonu (v otáčkách za | nepředepisuje se |

Příloha 130 ZD

Autornobily 2018

 Název vlastnosti Definice vlastnosti

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|

|  |
| --- |
| Počet válců |

 |

|  |
| --- |
| 4 |

 |
|

|  |
| --- |
| Zdvihový objem válců |

 |

|  |
| --- |
| minimálně 1560 cm3 |

 |
|

|  |
| --- |
| Typ převodovky |
| Množství rychlostí vpřed |
| Vícepalivový konstrukční prvek |
| Obsah zabudované palivové nádrže |
| Celková délka vozidla |
| Celková výška vozidla |

 |

|  |
| --- |
| manuální |

 |
|

|  |
| --- |
| minimálně 6 (+R) |

 |
|

|  |
| --- |
| ne |
| 60 litrů a více |

 |
|

|  |
| --- |
| max 462 cm |

 |
|

|  |
| --- |
| max 191 cm (v nezatíženém stavu bez chladící sjednotky) |

 |
| Celková šířka vozidla | nepředepisuje se |
|

|  |
| --- |
| Objem nákladového prostoru |

 |

|  |
| --- |
| minimálně 4,6 m3 |

 |
|

|  |
| --- |
| Celková hmotnost vozidla |

 |

|  |
| --- |
| nepředepisuje se |

 |
|

|  |
| --- |
| Užitečná hmotnost |

 |

|  |
| --- |
| 1 020 kg a vyšší |

 |
|

|  |
| --- |
| Pohotovostní hmotnost vozidla |

 |

|  |
| --- |
| nepředepisuje se |

 |
| Jmenovitý rozchod předních kol | nepředepisuje se |
|

|  |
| --- |
| Jmenovitý rozchod zadních kol |
| Jmenovitý rozvor náprav |
| Objem nákladového prostoru |

 |

|  |
| --- |
| nepředepisuje se |

 |
|

|  |
| --- |
| nepředepisuje se |

 |
|

|  |
| --- |
| m3 |

 |
|

|  |
| --- |
| Speciální charakteristické znaky / vlastnosti/prvky |

 |

|  |
| --- |
| karoserie skříňová přepážka mezi nákladovým chlazeným prostorem a prostorem pro posádku vnitřní garantovaná teplota v nákladovém prostoru v rozmezí 4 až 7 o c pro rozsah venkovní teploty: -20 o c až +30 o c - při chodu motoru dodání povinné výbavy dle platné legislativy sada gumových koberců plnohodnotné rezervní kolo kola na vozidle dle ročního období v době předání sada pneumatik na období následující detektor stavu tlaku v pneumatikách |

 |

Ostatní požadavky: vozidlo k dodání do 8 týdnů od podepsání smlouvy.

V souladu s příkazem ministra zdravotnictví ČR 3 / 2013 — Protikorupční strategie MZ ČR pro přímo řízené organizace, čl. 2, písmeno A) bod 4), je povolen u číselných technických parametrů, pokud není uvedeno jinak, toleranční rozsah +40 0/00

Zpracoval: B. Chytrý, vedoucí dopravy

V Kladně 15. 8. 2018

Neznámá pl

Bořivoj.Chytrý

15.08.2018 9: 4