**OBJEDNÁVKA č. OSM/OSVZ/ 676 /2016**

**Objednatel Dodavatel**

Statutární město Jablonec nad Nisou Název firmy: Technické služby Jablonce n. N., s.r.o.

Mírové náměstí 19 adresa: Souběžná 7, Jablonec n. N.

PSČ: 467 51 PSČ: 466 01

IČ: 262 340 IČ: 25475509

DIČ: CZ00262340 DIČ: CZ25475509

číslo účtu: 121-451/0100 kontaktní osoba: Mgr. Milan Nožička

bankovní ústav: KB Jablonec nad Nisou tel.: 483 369 916

kontaktní osoba: Ing. Klára Halamová e-mail: nozicka@tsj.cz

tel.: 483 357 214

e-mail: halamova@mestojablonec.cz

**Předmět objednávky**:

Objednáváme u Vaší firmy opravu DH:

* Žitná – oprava oplocení kolem hřiště (pletivo, nátěr sloupků).
* Skřivánčí – obnovení povrchové úpravy pískoviště.
* U Balvanu – zaslepení pantů u odpadkových košů, oprava zavírání vrátek.
* Vysoká - pošta – dotažení vrutu skluzavky, nátěr herního prvku, zabroušení ostřiny, výměna latě lavičky.
* Zlatá – nátěr břevna řetězových houpaček.
* Erbenova – delfín – dosypání a zhutnění patky, nátěr hřiště.
* Mšenská 24 – obnova nátěru břevna houpačky, odstranění kamenů.
* Na Úbočí – obnovení povrchové úpravy kovových částí.
* Okružní – obnovení povrchové úpravy kolotoče a přitažení osy.
* 28. října – přebroušení a zatření hniloby pískoviště.
* Hřbitovní 45 – úprava dopadové plochy kolem lanového prvku.
* Široká 22 – zatmelení otvoru v hlavě pružinového koně, výměna stupadla.
* Zatmelení otvoru v krku pružinového psa.
* Zajištění protáčející se hrazdy.
* Nátěr podélnic, doplnění 1 ks latě a připevnění 1 ks latě.
* Za Hrází – odstranění vyčnívající geotextilie.
* Doplnění šroubu u řetězu zábradlí.
* Strážní koš – zabroušení a nátěr otřepů, oprava ulomeného prkna, , dopnutí řetězu zábradlí.
* Lanovka – doplnění latě nástupní plošiny.
* Výměna jednoho oka sedáku houpačky.
* Připevnění spodního a středového prkna lezecké stěny.
* Zatmelení prostoru mezi skluzavkou a bočnicí.
* Vodní had – výměna stupů.
* Palackého 44 – výměna opěrek kolotoče, vyrovnání terénu perkem.
* Janáčkova – doplnění madel houpačky, tmelení stojiny u žebříku.
* Liberecká vnitroblok – oprava poškozeného kolotoče (demontáž, promazání).

Cena za provedené práce je po vzájemné dohodě stanovena do maximální výše u oprav DH **58.405,- Kč bez DPH (70.670,- Kč včetně DPH).**

**Práce ve vystavené faktuře budou specifikovány jako opravy DH.**

Termín provedení prací:

* Práce budou provedeny **nejpozději do 30. 4. 2017**.
* Jakékoli prodlení v realizaci předmětu této objednávky je považováno za podstatné porušení smluvního vztahu, objednatel si v tomto případě vyhrazuje odstoupit od objednávky.

Smluvní ujednání:

* Při 14-ti denní splatnosti, (tj. minimální splatnost faktury), musí být faktura doručena na podatelnu MMJN nejpozději do 3 dnů od data vystavení.
* Při delší splatnosti musí být faktura doručena nejpozději do 14-ti dnů před lhůtou splatnosti.
* Na faktuře je nutné uvést číslo objednávky a jméno kontaktní osoby objednatele.
* Na faktuře je nutné uvést DIČ objednatele.
* K faktuře bude přiložena kopie objednávky.

V Jablonci nad Nisou dne: 22. 11. 2016

*…………………………….…………… …………………………….……………*

*Ing. Jaromíra Čechová Ing. Štěpánka Gaislerová*

*vedoucí odboru správy majetku pověřená vedením oddělení správy veřejné zeleně*

**Potvrzení objednávky:**

potvrzuji přijetí Vaší objednávky č. OSM/OSVZ/ /2016

Obchodní firma:

IČ:

Jméno a příjmení oprávněného zástupce dodavatele

razítko a podpis