Digitální planetárium
pro Hvězdárnu a planetárium České Budějovice

Uchazeč musí splnit kvalifikační předpoklady a další technické požadavky, mimo jiné:
1) „Prokázat instalaci minimálně 3 digitálních planetárií > 6 m, z toho minimálně jedno > 15 m 
v posledních 3 letech. Rozumí se kompletní instalace včetně kopule, zvuku, projekce - nikoli upgrade nebo částečná instalace.“  
2) Nesmí překročit nejvyšší přípustnou cenu, která činí 9 100 000,- Kč bez DPH.
3) Musí bezvýhradně splnit absolutní technické požadavky.
4) Může nabídnout vylepšené technické parametry v rámci volitelných parametrů. Volitelné parametry budou předmětem bodového hodnocení.
5) Ve své nabídce může předložit a popsat další technické podmínky (inovační prvky projekčního systému) nespecifikované v zadávací dokumentaci, ke kterým by mělo být podle jeho názoru přihlédnuto a které by bylo vhodné implementovat do projekčního systému do provozu s cílem zvýšit jeho užitnou hodnotu a funkčnost.

Absolutní technické požadavky (tyto požadavky musí být splněny beze zbytku):

Hlavní komponenty dodávky:

1) Pevná kopule o průměru 8,3m z perforovaných plátů a s nosnou konstrukcí, technologie bez viditelných spojů s vhodnými akustickými a projekčními vlastnostmi.

2) Zobrazovací systém digitálního planetária (360° x min. 180°) s minimálním rozlišením 4K (4096 x 4096). Světelný zdroj v projektorech Laser-Phosphor nebo LED, minimálně 2x 4K rozlišení, vysoký kontrast, svítivost minimálně 4000 ANSII (celý systém). Projektory budou instalovány do servisní chodby (viz výkresová dokumentace) – součástí dodávky (tedy v ceně) bude dostatečně dimenzované chlazení. Celkový počet aktivních obrazových bodů na kopuli minimálně: 10 300 000. Zájemce počet bodů doloží výpočtem, včetně vzorce, tak aby bylo zřejmé, jak k výsledku došel – aktivními obrazovými body se rozumí unikátní body obrazu. Body, které se překrývají se započítávají pouze jednou, body pod horizontem kopule nebo zakryté pevnou maskou se nezapočítávají vůbec. 
Systém musí být konfigurován tak, aby byly eliminovány případné stíny od původního ZKP-1 (stín na kopuli není přípustný). Objednatel souhlasí s instalací zdvižného zařízení pro ZKP-1, bude-li to nezbytně nutné. Potom toto zdvižné zařízení bude součástí dodávky a bude zahrnuto do ceny zakázky.

3) Vlastní digitální planetárium bude instalováno do kompaktního racku, součástí dodávky bude ovládací pracoviště včetně konzole a minimálně dvou monitorů. Pokud bude k zajištění bezchybné činnosti nutný UPS (záložní zdroj), bude součástí dodávky a bude zahrnut do ceny zakázky. Software digitálního planetária bude kompaktní a bude umožňovat ruční ovládání, vytváření a přehrávání programů (real-time mode), renderování a následné přehrávání (full-dome video). Součástí systému bude tzv. slicer – SW umožňující připravit standardní full-dome formát k projekci v planetáriu. Software bude dodán v plné verzi bez omezení. Musí být zajištěna možnost automatické kalibrace promítaného obrazu (sesazení, barevné podání) nebo musí být garantována jiným způsobem. Systémová síť bude chráněná vlastním firewallem. Ovládací pult bude umístěn mimo sál planetária, pro ovládání planetária ze sálu budou dodány dva tablety s potřebným SW a přenositelné SW pro nainstalování na další zařízení tohoto typu.

4) Zvukový systém – minimálně 5.1 + 2 kanály pro jazykovou mutaci. Součástí dodávky budou reproduktory a zesilovače o potřebném výkonu ke kvalitnímu ozvučení sálu, dekodér umožňující optimální využití zvukového systému (min převod stereo → 5.1), elektronická směšovací jednotka (mixážní pult – je přípustné ovládání z PC), dva hlavové bezdrátové mikrofony, dva bezdrátové mikrofony do ruky, vstup z externího zdroje signálu 2x. Bude-li to technicky možné, budou reproduktory umístěny za perforovanou kopuli.

5) Osvětlovací systém – Součástí dodávky bude RGBW LED osvětlení po obvodu kopule s DMX řízením, musí mít interně minimálně 12bitové rozlišení na každém kanálu a exponenciální průběh jasu. Do systému osvětlení bude integrováno stávající LED osvětlení ZKP-1. Součástí dodávky bude minimálně 32 kanálový DMX kontroler s minimálně 8 tahovými potenciometry pro řízení jasu kanálů, musí být zajištěna možnost ručního rozsvícení v sále (override). Protože je požadována možnost využití osvětlovacího systému i pro pořady se ZKP-1, musí být ruční ovládací pult umístěn na ZKP-1.

6) Vývojový systém – součástí dodávky bude minimálně jedna licence pro pracovní stanici a jedna licence pro laptop, která umožní přípravu a kontrolu pořadů. HW pro provoz vývojového systému může být součástí dodávky, zejména v případě, že je pro provoz systému vyžadovaná speciální konfigurace. Vývojový systém musí být použitelný pro přípravu pořadů – plně kompatibilní se systémem digitálního planetária (plná verze software bez omezení), musí být schopen renderovat připravený pořad (tvorba sekvence full-dome obrazů pro export do jiných planetárií, kromě konfigurace full-dome je požadována i konfigurace flat-screen). Dále musí poskytovat možnost tvorby skriptů, i pokročilých, některým z běžně užívaných skriptovacích programovacích jazyků.

7) Pomocný projektor – do sálu planetária, umožňující kvalitní projekci externího počítačového obrazu (ne full dome) – minimálně full HD, 2x HDMI.

8) Příslušenství – součástí dodávky bude veškeré příslušenství včetně kabeláže, síťových prvků
a jakýchkoliv dalších komponent nutných pro instalaci a provoz systému.

9) Záruka a udržitelnost systému: dodavatel zaručí, že záruční doba na systém, jeho komponenty a funkčnost bude minimálně 3 roky a že systém bude provozovatelný po dobu minimálně 10 let od uvedení do provozu (budou k dispozici náhradní díly za ceny obvyklé). Součástí dodávky (v ceně) bude zahrnuto: Komplexní havarijní služba na celý systém, jeho komponenty a funkčnost po dobu záruky (zprovoznění do 24 hodin od nahlášení, spotřební materiál na 3 roky provozu systému). Součástí dodávky zdarma budou i veškeré upgrady vydané v rámci dodané verze software (pokud budou aplikovatelné na Systém), pokud bude v průběhu záruky vydána nová verze software, bude upgrade na novou verzi proveden zdarma. Dále bude provedeno zaškolení obsluhy na místě, včetně zaškolení pro efektivní práci s vývojovým systémem a dodána uživatelská dokumentace (přípustná je i v anglickém jazyce), výkresová dokumentace včetně dispozičního uspořádání sálu.

Podrobně:

Systém zobrazování
•	Bude pracovat buď v reálném čase, nebo v režimu projekce ze záznamu. Obraz bude pokrývat celou kopuli, budou eliminovány stíny optickomechanického planetária.
•	Dva nebo více projektorů budou vytvářet na kopuli bezešvý, homogenní, kontrastní a dostatečně jasný obraz. 
•	Projektory musí být chráněny proti manipulaci ze strany návštěvníků, nesmí rušit vlastní projekci (parazitní světlo, nadměrný hluk). 
•	Musí být eliminováno stárnutí samostatných projektorů, rozdíly jasu, poměru kontrastu, ostrosti a palety barev mezi segmenty. 
•	Je požadována nízká úroveň černé (tj. promítat málo světla nebo žádné světlo, když se do projektorů neposílá signál), čímž umožní sofistikované překrývání okrajů stop různých projektorů. Nesmí se objevit žádný komplexní vzorec šedé, i když se nepromítá žádný obraz. 
•	Dálková správa a ovládání projektorů
•	Velmi podrobně bude specifikovaný předpokládaný harmonogram údržby systému a výměna spotřebního materiálu systému.                                  
•	Počet pixelů: ne méně než 16 000 000 pixelů displeje (celková kapacita – rozuměj celkový počet bodů, promítaných projektory) 

Systém přehrávání                  

•	Systém musí být schopen produkovat synchronizované obrazy bez viditelných artefaktů a ve všech kanálech mít přesný počet rámců.
•	Systém musí být schopný zajistit úpravy pro každý proud videa včetně úpravy zesílení červené, zelené a modré, úrovně černé, gama, zatemňování a časování.
•	Systém musí být schopný ukládat a hrát alespoň tři hodiny záznamu (fulldome 4K) a zajistit dostatečnou výpočetní kapacitu v reálném čase a paměť pro sdílení velkých skupin dat.
•	K dispozici musí být show editor pro skládání vlastních show na základě práce s alfa kanály pro integraci textových materiálů, artwork, videa, audia a objektů typických pro astronomické planetárium.
•	Distribuce obrazu do různých kanálů, korekce zkreslení, jas a přizpůsobení gama, stejně jako výpočty clony se budou provádět v reálném čase.

Režim v reálném čase 

•	K dispozici bude standardní panel planetária pro provoz systému jako digitální planetárium. Ovládání z tabletu pro interaktivní aktivity s obecenstvem.

Režim playbacku      
•	Přehrávání kompilovaných show pomocí „kliknout a pustit“
•	Kombinovaný režim reálného času a playback

Astronomický software

Software interaktivní vizualizace a simulace pro prezentaci a výuku HD astronomických jevů v planetáriu.
Zahrnuté skupiny dat:
•	Slunce, Měsíc
•	Planety s měsíci
•	Asteroidy
•	Komety
•	Objekty Mléčné dráhy
•	Mimogalaktické objekty
•	Sondy, družice, případně jiné kosmické objekty lidské výroby
•	Souřadnicové sítě a konstelace / aplikace planetária
•	Katalog hvězd Hipparcos
•	3D navigace
•	Minimálně 250 000 objektů (hvězdy)
•	3D knihovna objektů astronomická/vesmíru
•	Popis softwaru
•	Stručný popis astronomického obsahu
•	Stručný popis obsahu astronomické/vesmírné knihovny
Software bude otevřený systém umožňující uživateli přidání dalších objektů dle potřeby. 

Volitelné technické požadavky (tyto požadavky budou předmětem bodového hodnocení, váha 60 %):

Zadavatel požaduje s ohledem na nestandardní předmět veřejné zakázky předložení podrobné dokumentace jako součást nabídky. Z této dokumentace by mělo být zejména zřejmé navrhované technické řešení, parametry navrhovaného řešení, použité technologie, předpokládané úpravy prostor nutné pro instalaci a další skutečnosti, které jsou relevantní pro optimální výběr systému digitálního planetária.
Zadavatel se snaží zajistit maximální možnou objektivitu, ale u tohoto typu zakázky není možné předem stanovit u některých kritérií přesné bodové hodnocení předem, aniž by zadavatel tímto krokem preferoval nebo předepisoval určité technické řešení. Zadavatel uvedl kritéria ve snaze napomoci zájemci, lépe se orientovat v požadavcích zadavatele. 
Komise jmenovaná zadavatelem bude jednotlivé body vyhodnocovat s ohledem na to, aby byly nejlépe naplněny záměry zadavatele tj.: 
1)	živým prezentacím (s využitím předpřipravených bloků) o hvězdách a vesmíru (včetně deep space)
2)	promítaní vlastních komponovaných programu o vesmíru, příbuzných technických vědách a obecně o přírodě
3)	promítání externích přednášek s doprovodem digitálního planetária
4)	promítání zakoupených programů.

Je zřejmé, že samotný vyšší kontrast projektorů nezaručí naplnění těchto požadavků, parametry systémů jsou mezi sebou provázané a teprve jejich souhrn má vliv na výsledek. Navíc různí dodavatelé, řeší maximální kvalitu projekce různými způsoby.

Princip hodnocení:
Bodové ohodnocení určuje hodnotící komise. Každé kritérium je hodnoceno na stupnici 0-10 bodů, získané body se sečtou, nejvyšší bodový zisk = 100, ostatní % z nejvyššího zisku. Takto získané hodnocení se dále zapracuje se stanovenou váhou do celkového hodnocení.
Jednotlivým kritériím zadavatel přiřadil takovou váhu, jakou jim přikládá.

Navrhovaná kritéria, která budou předmětem hodnocení:

1) Celková implementace systému digitálního planetária do stávající budovy – nároky vyplývající ze „přílohy B smlouvy“ - váha 100

Hodnocená kritéria:
1.1) minimální požadované úpravy prostoru – umístění, zajištění chlazení, zajištění proti náhodné manipulaci – pořadí stanoví hodnotící komise
1.2) položky dle rozsahu nabídek – stanoví hodnotící komise na základě obsahu předložených nabídek, v tuto chvíli nelze specifikovat.

2) Osvětlovací systém – dodávka LED pro osvětlení kopule, hodnoceny budou zejména: světelný výkon, bitové rozlišení, počet a možnost adresování jednotlivých segmentů – váha 60

Hodnocená kritéria:
2.1) počet samostatně řiditelných segmentů – 10 bodů získává systém s jednotlivě adresovatelnými čipy
2.2) bitová hloubka → plynulé řízení při nízkých jasech  - pořadí stanoví hodnotící komise na základě obsahu předložených nabídek
2.3) napojení osvětlení ZKP-1 – pořadí stanoví hodnotící komise na základě obsahu předložených nabídek

3) Zvukový systém – bude hodnocena zejména vhodnost zvukového systému pro sál planetária (akustický výkon, prostorové nároky, prvky dodané nad rámec základních požadavků - váha 50

Hodnocená kritéria:
3.1) přiměřený akustický výkon, způsob instalace – umístění, zajištění chlazení, zajištění proti náhodné manipulaci – pořadí stanoví hodnotící komise
3.2) optimální využití prostoru, minimální zásah do prostoru pro návštěvníky – pořadí stanoví hodnotící komise
3.3) další položky dle rozsahu nabídek – stanoví hodnotící komise na základě obsahu předložených nabídek, v tuto chvíli nelze specifikovat

4) Digitální planetárium SW – budou hodnoceny zejména tyto parametry: edukační možnosti, způsob ovládání, možnosti astronomického software nad rámec základních požadavků a počet instalací konkrétního SW v ČR, v okolních státech (využívaných) - váha 100
Hodnocená kritéria:
4.1) edukační možnosti – zejména se jedná o kvalitní a přesné zobrazení jevů na obloze (východy a západy Slunce, zatmění Slunce a Měsíce, pohyb hvězd v čase, pohled na hvězdy z různých míst vesmíru, Sluneční soustava (helio i geocentrická), Měsíce, planet atd.  - stanoví hodnotící komise na základě obsahu předložených nabídek, v tuto chvíli nelze specifikovat.
4.2) způsob ovládání – zadavatel předpokládá použití digitálního planetária pro živé přednášky – tyto přednášky budou sestaveny z krátkých bloků, které si sám vytvoří. Skládání a použití těchto bloků (včetně změny pořadí - závisí na lektorovi), dále musí být umožněno zařazení zcela realtimových bloků (obloha, změna zeměpisné šířky, pohyb k objektu) - stanoví hodnotící komise na základě obsahu předložených nabídek, v tuto chvíli nelze specifikovat
4.3) možnosti astronomického software nad rámec základních požadavků – zejména se jedná o další modely a simulace - stanoví hodnotící komise na základě obsahu předložených nabídek, v tuto chvíli nelze specifikovat
4.4) počet instalací konkrétního SW v ČR, v okolních státech (využívaných) – zde budou prostým způsobem porovnány počty uchazečem doložených instalací (samostatně v ČR a v okolních státech – zejména v Rakousku a Německu, kam se zadavatel bude logicky orientovat při hledání partnerů pro své projekty) – bodové hodnocení odpovídá pořadí (nevyšší počet nejvyšší počet bodů), při stejném počtu bodů obdrží uchazeči stejné bodové hodnocení.

5) Projekční systém - bude hodnocena zejména vhodnost systému pro uvažované použití, způsob instalace projektorů, požadavky na chlazení. Dále pak projekce běžných motivů o vysoké kvalitě (nejen astronomických, zvláště jas, kontrast, kontrast barev) - váha 100

hodnocená kritéria:
5.1) jas, kontrast, barevný kontrast – pořadí stanoví hodnotící komise – pokud by se odlišovaly od parametrů udávaných výrobcem projektorů (byly lepší) je zájemce povinen zdůvodnit rozdíl
5.2) další položky dle rozsahu nabídek – stanoví hodnotící komise na základě obsahu předložených nabídek, v tuto chvíli nelze specifikovat

6) Kopule - bude hodnocen zejména průměr kopule a její parametry - váha 100

hodnocená kritéria:
6.1) materiál kopule (zadavatel preferuje kopuli z hliníku nebo jeho slitiny) - 10 bodů získává hliníková kopule 
6.2) provedení kopule – referenční obrázky jsou níže, nejvíce bodů získá kopule s nejméně viditelnými spoji

Standard Lap Seam

Premium Seam

NanoSeam™

Záruční a servisní podmínky (váha 10 %):

Záruční doba, doba reakce na problém, počet servisních prohlídek v době záruky, spotřební materiál, který je zdarma v době záruky.

Princip hodnocení:
Bodové ohodnocení určuje hodnotící komise. Každé kritérium je hodnoceno na stupnici 0 - 10 bodů, získané body se sečtou, nejvyšší bodový zisk = 100, ostatní % z nejvyššího zisku. Takto získané hodnocení se dále zapracuje se stanovenou váhou do celkového hodnocení. Jednotlivým kritériím zadavatel přiřadil váhu, jakou jim přikládá.  

Hodnocená kritéria:
1) délka záruční doby (maximálně 6 let) – 10 bodů získává nejdelší doba záruky
2) doba reakce na nahlášenou závadu (pracovní den / víkendy a svátky) 10 bodů získává nejkratší průměrná reakční doba (průměr se počítá z uvedených reakčních časů v pracovní dny a o víkendech a svátcích)
3) počet bezplatných preventivních servisních návštěv po dobu záruky (maximálně 2 / rok záruky) 10 bodů získává největší počet servisních návštěv

Nabídková cena (váha 30 %):

Princip hodnocení:
Nejnižší cena dostává 100 bodů, ostatní % z nejvyššího zisku. Takto získané hodnocení se dále zapracuje se stanovenou váhou do celkového hodnocení.

Celkové hodnocení:

Cena x 0,3 + Záruční a servisní podmínky x 0,1 + Volitelné technické požadavky x 0,6