Příloha č. 1 ke Kupní smlouvě č. 780067 – technická specifikace/kupní cena

PARAMETRY

Nosnost vozíku (kg) 	Q 	2500 	
Vyložení těžiště (mm) 	C 	500 	
~ 				
Výška zdvihu - věž DUPLEX (mm) 	H3 	3000 	
Volný zdvih vidlic (mm) 	H2 	145 	
Konstrukční výška věže - duplex (mm) 	H1 	2000 	
Šířka vozíku (mm) 		81 	1185 	
Maximální výška při zdvihu 3500mm včetně ochranného rámu 	H4 	4542 	
(odnimatelný rám 500mm) 			
Délka vozíku - bez vidlic (mm) 	L2 	2395 	
Výška ochranného rámu řidiče (mm) 	HG 	2150 	
Parametry vidlic - d x š x v (mm) 	L,E,S 	1200x122x40 	
Rozvor kol (mm) 			1550 	
Pracovní ulička - 	paleta 1000x1000mm/1200x1200mm 		3650/3850 	
Poloměr otáčení (mm) 		2020 	
Naklápění zdvižného rámu vpřed/vzad st. 		6/8 	
Celková hmotnost vozíku (kg) (včetně baterie) 		4200 	
Výkon motoru pojezdu (AC) 	kW 	11,5 	
Výkon motoru zdvihu 	kW 	10,5 	
Baterie 			48V/600Ah 	
			' 	
Nabíječka 			48V/100Ah 	
Rychlost pojezdu vozíku s/bez břemene (km/h) 		14,5/15. 	
Druh pneumatik 			vzdušnicové 	
Rozměry pneumatic přední/zadní 		23x9-10-16PR / 18x7-8-14 	

Gekkon International s.r.o, I Hradišťská 407 I 533 52 Pardubice I IČ 25930681 DIČ:CZ25930681

	

 
 
. 

 
 
VYBAVENÍ, CENA VOZÍKU 
j Standardní vybavení 
- ochranný rám řidiče 	- panoramatické zrcátko 	
- posilovač řízení 	- elektronická houkačka 	
- anatomické nastavitelné sedadlo 	- zvukový indikátor couvání 	
- nastavitelný volant 	- integrovaný přístrojový panel 	
- hydraulický okruh vyvedený na základní desku 	- Baterie 48V/600Ah 	
- silniční LED osvětlení 	- Nabíječka 48V/100Ah 	
- ochranný rám nákladu 	- Řídící systém Mosfet plně elektronický 	
Boční posuv 		
j Specifikace ceny 
v Kč bez DPH 
395.000,- 
Cena vozíku HELI VE425 G serie, výše uvedené provedení 

Gekkon International s.r.o, I Hradišťská 407, 533 52 Pardubice, IČ 25930681, DIČ CZ25930681
"S:'