**Anton Paar Czech Republic s.r.o.**

|  |
| --- |
| **Nabídka č. 702002006** |
| **Strana 1 z 3** |
| Referenční č. / Datum **10.09.2018** |
| xxx / 10.09.2018 |
| Zákaznické č. |
| xxx |
| Platnost nabídky |
| 10.09.2018 až 16.11.2018 |
| Váš kontaktní partner |
| xxx |
| (xxx) |

# Technická univerzita v Liberci Studentská 1402/2

***CZ-461 17 LIBEREC***

Vážená paní/vážený pane,

v návaznosti na Váš požadavek Vám posíláme následujcící nabídku.

**Podmínky**

Doprava: Letecká přeprava

Termín doručení: Přibližně 6-8 týdnů po obdržení objednávky.

Dostupnost na dotaz.

Podmínky doručení: CIP Liberec Platební podmínky: Splatnost do 30 dnů

Záruka 24 měsíců, doprava, instalace, zaškolení a uvedení do provozu součástí nabídkové ceny.

## Poz. Mat. číslo / Kód celního sazebníku / Původ Množství / Jednotka

**Popis Cena za jednotku Měna Cena**

000010 **192995** / 90278091 / US 1 PCS

**POROMETER 3G MICRO W/S/K** 917.000,00 CZK **917.000,00**

Fully automated capillary flow porometer with small-to-medium pore size capability, and customizable flow rate options. Operates in conformance with ASTM standard methods D6767, E128, F316, and similar.

Pressure range: from ambient up to 100 psi (7 bar). Pressure transducers: 5 psi AND 100 psi.

Pressure controllers: 0 – 100 psi.

Pore size distribution range: from 0.07 µm up to >100 µm.

Flow rate sensor: 100 L/min. Complete with Windows® based 3GWin™ instrument control, data acquisition, and data reduction software and

all standard parts and accessories.

## Poz. Mat. číslo / Kód celního sazebníku / Původ Množství / Jednotka

**Popis Cena za jednotku Měna Cena**

000020 **195440** / 90278091 / US 1 PCS

**LIQUID PERMEABILITY OPTION** 82.000,00 CZK **82.000,00**

For measurement of liquid flow rate data and permeability over a range, or at a fixed pressure.

It may be used with liquids that are compatible with stainless steel.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 000030 | **194973** / 90278091 / US | 1 PCS |  |
|  | **3G UNIVERSAL SAMPLE HOLDER, 10MM-50MM** | 115.000,00 | CZK | **115.000,00** |

Versatile sample holder designed for research applications which accommodates samples up to 9mm thick and of the following diameters

: 10mm, 18mm, 25mm, 37mm, 47mm and 50mm. Complete with all

o-rings and support plates and fits into the standard sample holder base

|  |  |
| --- | --- |
| **Lasair® III 350L Aerosol Particle Counter** |  |
| 000040 **P00993** / 90278091 / US**VARIOUS PARTS** | 1 PCS295.512,00 | CZK | **295.512,00** |
| **Lahvový redukční ventil** |  |  |  |
| 000050 **P00993** / 90278091 / US**VARIOUS PARTS** | 1 PCS16.350,00 | CZK | **16.350,00** |
| **Osobní počítač Lenovo s 24" monitorem** |  |  |  |
| 000060 **P00993** / 90278091 / US**VARIOUS PARTS** | 1 PCS25.000,00 | CZK | **25.000,00** |
| Celková cena bez DPH |  |  | CZK | 1.450.862,00 |
| Celková cena po slevě bez DPH |  |  | CZK | 1.450.862,00 |
| DPH | 21,0 | % | CZK | 304.681,02 |
| Celková cena |  |  | CZK | 1.755.543,02 |
| **Celková cena CIP Liberec** |  |  | **CZK** | **1.755.543,02** |

Ceny jsou uvedeny bez DPH.

Všeobecné podmínky: Pro tento dokument platí výlučně všeobecné dodací podmínky firmy Anton Paar. Všeobecné dodací podmínky je možné najít na [www.anton-paar.com/terms.](http://www.anton-paar.com/terms)

Země původu: Rakousko, pokud není specifikováno jinak.

Vymezení odpovědnosti: Jakékoliv a všechny nároky, které by mohly vyplývat z nebo ve spojení se současnou smlouvou, jsou omezeny celkovou cenou současné objednávky. Jakékoliv nároky překračující toto vymezení odpovědnosti jsou výslovně vyjmuty.

Těšíme se na Vaší objednávku a zůstáváme se srdečným pozdravem. Anton Paar Czech Republic s.r.o.