AMEDIS, spol. s r.o., Bobkova 786/4, 198 00 Praha 9 – Černý Most
	vedená u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 17901
	Tel.:	28191 8191	IČO :	48586366
			DIČ :	CZ48586366
	E-mail:	sales@amedis.cz	     Bank. spoj.:	xxxxxxx
Vaše poptávka
Ceny se rozumějí	v korunách českých (Kč), DDP místo dodání, včetně 	Ústav anorganické chemie AV ČR, 
	dopravy, cla, instalace, plného zaškolení obsluhy, uvedené 	v.v.i.
	záruční doby a DPH	Husinec-Řež č.p. 1001
	250 68 Řež
Platnost nabídky	do 30.9.2018
Platba	do 14 dnů po instalaci
	na náš účet č. 473385123/0300 u ČSOB Praha
Dodací lhůta	do 4 - 6 týdnů od data objednávky
	Nabídka č.	114143-C
	Dne	7.9.2018	
	Pol.	Počet	Part No.	Popis	Jedn. cena	Celk. cena
	Kč	Kč
	1		1		925484	CEM Discover SP Microwave Synthesis System	578 160,00		578 160,00	7	
	
	Nejvyšší firemní model určený pro mikrovlnně asistovanou 
	organickou syntézu. 650 W magnetron poskytuje volitelný 
	příkon v rozmezí 0 - 300 W s krokem 1W. Patentovaná 
	samoladící nízkoobjemová kavita s fokusovaným polem malého
	objemu (cca 330 ml) zaručuje vysokou hustotu MW pole a tím
	účinný přenos energie. Kavita je potažena ochrannou vrstvou 
	fluoropolymeru k zabezpečení maximální životnosti a 
	umožňuje snadný přístup v případě potřeby čištění. Tato je 
	dále chráněna vnitřní vyjímatelnou bezpečnostní 
	polypropylenovou nádobkou (spill cup) proti rozbití nebo 
	vylití reakční nádobky. Patentovaná PowerMaxTM technologie
	simultánního chlazení reakční směsi tlakovým vzduchem 
	přiváděným z externího zdroje (kompresor, tlaková lahev) do 
	prostoru reakční nádobky urychluje reakci umožněním dodání 
	většího množství kineticky působící MW energie. V základním 
	provedení je Discover SP jednopozicový systém s možností 
	plné automatizace pomocí volitelného  autosampleru Explorer. 
	
	Discover SP umožňuje standardně provádět tlakové syntézy v 
	určených nádobkách velikosti 10 ml (včetně 4 ml insertů) a 35 
	ml a rovněž syntézy v otevřených nádobách (za atmosférického
	tlaku)  za použití standardního laboratorního nádobí až do 
	objemu kulovitých baněk 125 ml s hrdlem do rozměru 24/40. 
	Uzavírání nádobek pomocí speciálních víček je velmi 
	jednoduché a nevyžaduje žádné nástroje. Řízení reakcí se 
	provádí programovatelnou teplotou, resp. tlakem se speciální 
	patentovanou technologií ActiVentTM zabezpečující řízené 
	odvětrání nádobky (Vent & Seal) při dosažení tlaku vyššího 
	než je bezpečnostní limit, resp. udržování požadovaného tlaku 
	na naprogramované hodnotě. Automatické ovládání tlakové 
	hlavy. Řízení systému lze provádět přímo z panelu pomocí 
	zabudované klávesnice nebo pomocí dedikovaného softwaru 
	Synergy z externího PC - notebooku. Obrazovku Discoveru SP 
	tvoří vakuový fluorescenční displej 256 x 128 s vysokým
	kontrastem. Systém má zabudované třírychlostní 
	elektromagnetické míchání reakční směsi  a ventil pro přívod 
	tlakového vzduchu pro simultánní chlazení PowerMaxTM a 
	finální ochlazení reakční směsi. 
	
	Technická specifikace Discover SP:
	Nominální výkon magnetronu -  650 W, frekvence 2,455 GHz
	Použitelný výkon -  0 - 300 W s krokem 1 W
	Hustota MW pole uvnitř reaktoru při 300 W - 900 W/l
	Teplotní řízení: ambientní teplota - 300°C (IR senzorem 
	zespodu nádobky); programování teplot nad 250°C je 
	podmíněno instalováním volitelného vysokoteplotního spill 
	cupu, který není standardní součástí dodávky
	Programovatelná rychlost ohřevu RAMP to Temperature 
	libovolná - 1 sec až 99 hod, 59 min, 59 sec; maximální rychlost 
	ohřevu pak 6°C / sec
	Tlakové řízení: 0-2.1 MPa (21 bar/300 PSI)
	Monitorování tlaku: 0 - 3.5 MPa (35 bar) 
	Řízené automatické odtlakování - programovatelné Vent & Seal 
	při reakci (bezpečnostní limit 21 bar) a na konci reakce 
	(odtlakování na méně než 1.4 bar)
	Syntéza v 10 ml tlakových nádobkách (pracovní objem 0.2 - 7 
	ml), možnost použití 4 ml insertů  (pracovní objem 0.1 - 2 ml)
	Syntéza v 35 ml tlakových nádobkách (pracovní objem 2 – 25 ml) 
	Syntéza v otevřených nádobkách max. 125 ml (pracovní objem max. 70 ml) 
	Vzduchové chlazení - 20 L/min při min. tlaku 1.8 bar 
	Řízení z panelu reaktoru nebo pomocí softwaru Synergy přes 
	externí PC (notebook)
	2x USB, 2x Ethernet, 1x RJ-11, 1x sériový port
	3 bezpečnostní interlocky podle CFR 1030.3.4 , CE certifikace

	Dodávka systému Discover SP automaticky zahrnuje:
	1 ks PP spill cup pro syntézy do 250°C
	1 ks atenuátoru pro 10 ml tlakové nádobky 
	1 ks atenuátoru pro 35 ml tlakové nádobky 
	1 ks atenuátoru pro syntézu za atmosférického tlaku
	1 sadu kompletních  10 ml tlakových nádobek (100 ks)
	1 sadu kompletních 35 ml tlakových nádobek (5 ks)
	1 balení 3 mm míchadel pro 10 ml nádobky (50 ks)
	1 ks tlakový regulátor vzduchu
	učebnice mikrovlnné syntézy na CD-ROM
	software Synergy, komunikační kabel, operační manuál
	
	Volitelné moduly a options pro Discover SP:
	1/ Autosampler Explorer (pro 12, 48, 72 a 96 pozic nádobek 10
	 ml, resp. 6, 24, 36 a 48 nádobek 35 ml), 
	2/ Zařízení na přidávání reakčních plynů Gas Addition Kit 
	3/ 80 ml tlakové nádobky s možností měření teploty pomocí 
	fiber optic sondy, 
	4/ Pozorovací kamera reakční nádobky
	5/ Zařízení CoolMate pro řízení reakcí v rozmezí -78°C až + 
	40°C       
	6/ Průtočná cela o objemu 10 ml
	2		1		PC	Externí řídící laptop	20 000,00		20 000,00		

	3		1		213070	Vysokoteplotní spill cup pro Discover SP s pozorovací 	12 818,00		12 818,00		
	kamerou
	(umožňuje provádět syntézy až do 300°C)

	4		1		522020	Camera option	40 560,00		40 560,00		
	Optická kamera pro pozorování reakce v reálném čase

	5		1		FESTOAAS	Redukční ventil + filtr pro tlakový vzduch před vstupem do 	4 000,00		4 000,00		
	přístroje

	6		1		WarrantyCEM	Základní záruka 12 měsíců od data instalace na hardware 	0,00		0,00		
	(nevztahuje se na plastové, skleněné a křemenné díly), 
	bezplatný servis po dobu 24 měsíců zabezpečený firmou 
	AMEDIS, spol. s r.o. z Prahy (oblast Čechy) a Brna (oblast 
	Morava a Slezsko).
	7		1		990886	Discover SP module CEM UBIQUE Contract	68 120,00		68 120,00		
	(nepovinná volitelná položka firmy CEM)
	
	Prodloužení záruky do doby 24 měsíců od data instalace na 
	modul Discover SP (s omezeními jako základní záruka na dobu 
	12 měsíců)
	Celkem	723 658,00 Kč
	Sleva 13,5 %	-97 694,00 Kč
	Celkem po slevě	625 964,00 Kč
	DPH 21 %	131 452,50 Kč
	CENA CELKEM DDP místo instalace	757 416,50 Kč

xxxxxx	13,5
AMEDIS, spol. s r.o.