|  |
| --- |
| **Technická specifikace (soupis dodávek)** |
|  |
| Zadavatel: | Obchodní akademie Kroměříž |
| Název veřejné zakázky:  | „OBCHODNÍ AKADEMIE KROMĚŘÍŽ – LABORATOŘ VÝPOČETNÍ TECHNIKY“ - NÁBYTEK |
| Registrační číslo projektu:  | CZ.06.2.67/0.0/0.0/16\_050/0002600 |
|  |
| **Identifikační údaje dodavatele** |  |
|  |
| **Název** | **Minimální parametry** | **Jednotka** | **množství** | **Záruční doba v měsících (min. 24 měsíců)** |  **jednotková cena bez DPH** | **celková cena bez DPH** | **DPH (21%)** | **celková cena s DPH** |
| PC lavice | podnože kovové stříbrné po délce celého stolu s vnitřním průchodem pro kabeláž, dřevo lamino 18 mm, hrana ABS 2 mm, 1800x600x760 (12x), 900x600x760 (5x) univerzální nastavitelný držák PC kovový (Š x H x V) vhodný pro upevnění počítače o předpokládaných 180 - 250 x 350 x 375 -450 mm. | ks | 17 |   |   | 0 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Židle žákovská | V 460 mm velikost č. 6, sedák překlížka čalouněná, kovová konstrukce, povrchová úprava komaxit | ks | 28 |   |   | 0 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Židle učitelská | V 460 mm velikost č. 6, sedák překlížka čalouněná, kovová konstrukce, povrchová úprava komaxit | ks | 1 |   |   | 0 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Učitelská katedra | podnože kovové stříbrné po délce celého stolu s vnitřním průchodem pro kabeláž, dřevo lamino 18 mm, hrana ABS 2 mm, 1500x600x760 mm, univerzální nastavitelný držák PC kovový (Š x H x V) vhodný pro upevnění počítače o přdpokládanéých 180 - 250 x 350 x 375 -450 mm | ks | 1 |   |   | 0 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Odkládací skříňka | dvoudvéřová, lamino 18mm hrana ABS 2 mm, 84 x 50 x 90 (na velikost umyvadla dle PD vel. 550x420 mm) | ks | 2 |   |   | 0 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| **Celkem** |   |   |   |   |   | **0 Kč** | **0 Kč** | **0 Kč** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Datum** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | osoba oprávněná jednat za dodavatele |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |