|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  | | --- | |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VÝROBA A MONTÁŽ HLINÍKOVÝCH ROLET A GARÁŽOVÝCH VRAT | | | | | | | | | | | | |
| **CENOVÝ ROZPOČET - venkovní rolety FINALM** | | | | | | | | | | | | |
|
| **Číslo rozpočtu:** | | | | **3304/2018 II. - po zaměření** | | | | | | | | |
| **Zákazník:** | | | | **Tomáš Komrska** | | | | | | | | |
| **Akce:** | | | | **ZŠ Praha 7** | | | | | | | | |
| **Kontakt:** | | | | **731 189 723, komrska@korunka.org** | | | | | | | | |
| finalm-na_ram.tif   |  | | --- | |  | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | **Specifikace:** | | |
|  | | | | | | | | | | Lamely - hlíníkové 39mm (s PUR) | | |
|  | | | | | | | | | | Kc. lamela - extrudovaný hliník | | |
|  | | | | | | | | | | Vodící lišty - extrudovaný hliník | | |
|  | | | | | | | | | | Schránka - válcovaný hliník | | |
|  | | | | | | | | | | | | |
| Venkovní roleta pro dodatečnou montáž s pohledovou, 45°zkosenou schránkou. Roleta se otvírá svisle nahoru ve vodících lištách a roluje se do roletové schránky. Roletový pancíř tvoří jednotlivé lamely s dvoustěnným pláštěm. Lamely jsou tepelně izolovány polyuretanovým pěnovým jádrem. Jednotlivé lamely jsou spojeny pomocí závěsných perforovaných zámků, které umožňují jejich navíjení na hřídel. Roletový pancíř je spojen s hřídelí pomocí pružinových závěsů. Ty zabraňují nežádoucímu nadzdvihnutí rolety. Spodní lamela je ukončena dosedací, těsnící gumou. Povrchová úprava lamel je provedena trvanlivou dvouvrstvou, práškovou, vypalovanou barvou, která zajišťuje barevnou stálost. | | | | | | | | | | | | |
| **Standardní barevné provedení (dle vzorníku barev):** | | | | | | | | | | | | |
| **Lamely:** 01,02,03,04,05,08,09,15,16,23,28,30 **Kc. lamela:** 01,02,03,05,08,09,15,23 | | | | | | | | | | | | |
| **Vodící lišty:** 01,02,03,05,08,09,15,23 **Schránka:** 01,02,03,05,08,09,15,22,23 | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | |
| **VÝPIS POLOŽEK** | | | | | | | | | | | | |
| cenový rozpočet je vypočten na standardní provedení (jestliže není uvedeno v rozpočtu přímo jinak) | | | | | | | | | | | | |
| **ROLETY** | **POZICE** | **ROZMĚR OKNA (mm)** | | | **ROZMĚR ROLETY (mm)** | | | **ROZMĚR SCHRÁNKY (mm)** | | **POČET KUSŮ** | **CENA / KS** | **CENA CELKEM** |
|
| **š** |  | **v** | **š** |  | **v** |
| 1 |  | x |  | 2050 | x | 2955 | uvedené rozměry jsou pouze orientační | 205 | 7 | 12 121,00 Kč | 84 847,00 Kč |
| 2 |  | x |  |  | x |  |  | 0 | 0,00 Kč | 0,00 Kč |
| 3 |  | x |  |  | x |  |  | 0 | 0,00 Kč | 0,00 Kč |
| 4 |  | x |  |  | x |  |  | 0 | 0,00 Kč | 0,00 Kč |
| 5 |  | x |  |  | x |  |  | 0 | 0,00 Kč | 0,00 Kč |
| 6 |  | x |  |  | x |  |  | 0 | 0,00 Kč | 0,00 Kč |
| 7 |  | x |  |  | x |  |  | 0 | 0,00 Kč | 0,00 Kč |
| 8 |  | x |  |  | x |  |  | 0 | 0,00 Kč | 0,00 Kč |
| 9 |  | x |  |  | x |  |  | 0 | 0,00 Kč | 0,00 Kč |
| 10 |  | x |  |  | x |  |  | 0 | 0,00 Kč | 0,00 Kč |
| 11 |  | x |  |  | x |  |  | 0 | 0,00 Kč | 0,00 Kč |
| 12 |  | x |  |  | x |  |  | 0 | 0,00 Kč | 0,00 Kč |
| 13 |  | x |  |  | x |  |  | 0 | 0,00 Kč | 0,00 Kč |
| **PŘISL.** | ROLETY | | | | | | | | | 7 | 0,00 Kč | 84 847,00 Kč |
| Barva č. 02 bílá | | | | | | | | | 0 | 0,00 Kč | 0,00 Kč |
| Dorazy vodících lišt ALU (pár) | | | | | | | | | 7 | 20,00 Kč | 140,00 Kč |
|  | | | | | | | | | 0 | 0,00 Kč | 0,00 Kč |
|  | | | | | | | | | 0 | 0,00 Kč | 0,00 Kč |
|  | | | | | | | | | 0 | 0,00 Kč | 0,00 Kč |
|  | | | | | | | | | 0 | 0,00 Kč | 0,00 Kč |
|  | | | | | | | | | | | | |
| **Motorové centrální ovládání Somfy OXIMO IO:** | | | | | | | | | | | | |
| Rádiové ovládání na principu přijímač – vysílač, umožňující ovládání přes internet pomocí PC, tabletu či Smartphonu a to s obousměrnou komunikací. Přijímač je umístěn přímo v motoru rolety. Vysílač může být místní, centrální, nebo dálkový ovladač. Umožňuje nastavovat 1 přesnou mezipolohu, a při určité specifikaci vypínat reakci na povel z vysílače. | | | | | | | | | | | | |
|
|
| **OVLÁDÁNÍ** | ROLETY CELKEM | | | | | | | | |  |  | 84 987,00 Kč |
|  | | | | | | | | | 0 | 0,00 Kč | 0,00 Kč |
| El. Pohon Somfy OXIMO IO do 6,5 m2 | | | | | | | | | 7 | 6 280,00 Kč | 43 960,00 Kč |
|  | | | | | | | | | 0 | 0,00 Kč | 0,00 Kč |
| Dálkový ovladač Somfy SITUO 5 IO PURE | | | | | | | | | 2 | 1 910,00 Kč | 3 820,00 Kč |
|  | | | | | | | | | 0 | 0,00 Kč | 0,00 Kč |
|  | | | | | | | | | 0 | 0,00 Kč | 0,00 Kč |
| **CELKEM** | MATERIÁL CELKEM | | | | | | | | |  |  | 132 767,00 Kč |
| SLEVA | | | | | | | | 15% |  |  | -19 915,05 Kč |
| ELEKTROINSTALACE lištováním (bm) | | | | | | | | | 1,4 | 500,00 Kč | 700,00 Kč |
| MONTÁŽ ROLETY | | | | | | | | | 7 | 950,00 Kč | 6 650,00 Kč |
| DOPRAVA | | | | | | | | | 1 | 990,00 Kč | 990,00 Kč |
| **CELKEM BEZ DPH** | | | | | | | | |  |  | **121 191,95 Kč** |
| CENA CELKEM VČETNĚ DPH | | | | | | | | | 15% |  | 139 370,74 Kč |
| CENA CELKEM VČETNĚ DPH | | | | | | | | | 21% |  | 146 642,26 Kč |
|  | | | | | | | | | | | | |
| Možnosti příplatků: | | nadstandardní barva lamel (06,07,11,12,13,17,18,19,20,22,26,31,33,34,35,36,37,38,39,40,43,52) | | | | | | | | | | od 5% / roleta |
|  | | nadstandardní barva koncové lamely (22,26,28,30,40,43,52,53,RAL,RENOLIT) | | | | | | | | | | od 5% / roleta |
|  | | nadstandardní barva vodících lišt (22,26,28,30,34,40,43,52,53,RAL,RENOLIT) | | | | | | | | | | od 5% / roleta |
|  | | nadstandardní barva schránky (26,28,30,RAL) | | | | | | | | | | od 12% / roleta |
|  | | pohon Somfy ILMO WT | | | | | | | | | | od 3 590 Kč / ks |
|  | | pohon Somfy OXIMO WT | | | | | | | | | | od 5 120 Kč / ks |
|  | | pohon Somfy OXIMO IO | | | | | | | | | | od 5 560 Kč / ks |
|  | | | | | | | | | | | | |
| Popis pohonů: | | špičkové trubkové elektropohony Somfy ve více modelových řadách | | | | | | | | | | |
|  | | ILMO WT - automatické koncové dorazy, vyrovnávání změn délky rolety, rozpoznání překážky a přimrznutí | | | | | | | | | | |
|  |  | OXIMO WT - variabilní koncové dorazy, vyrovnávání změn délky rolety, rozpoznání překážky a přimrznutí | | | | | | | | | | |
|  | | OXIMO IO - variabilní koncové dorazy, vyrovnávání změn délky rolety, rozpoznání překážky a přimrznutí a   integrovaný radiový přijímač pro radiové ovládání s možností obousměrné komunikace  s vysílačem. | | | | | | | | | | |
|  |  |
|  | |
|  | | | | | | | | | | | | |
| |  | | --- | | **Dodací podmínky:** | | | | | | | | | | | | | |
| Venkovní rolety se vyrábějí na míru dle přesného zaměření, které poskytujeme zdarma. | | | | | | | | | | | | |
| V případě zájmu nabízíme také zdarma konzultace, návrhy technických řešení, podklady pro stavební připravenost, atd. | | | | | | | | | | | | |
| Snížená sazba DPH 15% platí v případě dodávky s montáží u bytové výstavby dle zákona č. 235/2004 Sb a pozdějších novel. | | | | | | | | | | | | |
| Termín dodání: 15 - 20 pracovních dnů | | | | | | | | | | | | |
| Platební podmínky: záloha 60%, doplatek po dokončení montáže | | | | | | | | | | | | |
| Standardní záruka: 24 měsíců, prodloužená 60 měsíců (viz VOP Almma s.r.o.) | | | | | | | | | | | | |
| Platnost nabídky: 3 měsíce od data vyhotovení | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **V případě potřeby doplňujících údajů či objednání volejte na tel.č:** | | | | | | | | | | **721 129 862** | **nebo email:** | [havlova@almma.cz](mailto:havlova@almma.cz) |
| Vypracoval: | | Kristýna Havlová | | |  | | | | | | Dne: | 9.10.2018 |
|  | | | | | | | | | | | | |
| *Almma s. r. o.* | | IČO 26198002, DIČ CZ26198002 | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | |
| Praha | | 101 00 Praha 10, Moskevská 63 | | | | | | tel: 271 742 002 fax: 271 742 220 | | | | e-mail: almma@almma.cz |
| Dobříš | | 263 01 Dobříš, Příbramská 1945 | | | | | | tel: 318 593 000 fax: 318 593 999 | | | | e-mail: dobris@almma.cz |
| [http://www.almma.cz](http://www.almma.cz/) | | | | | | | | | | | | |