|  |
| --- |
| Zvýšení kvality návazné péče v Oblastní nemocnici Trutnov, a.s. - II. okruh |
| CZ.06.2.56/0.0/0.0/16\_043/0001428 |
| **část 13** |
| **Přístroj na měření bilirubinu** - ruční přístroj určený k měření hladiny bilirubinu a pro klinické vyšetření novorozenecké žloutenky - 1 ks | str. 1 |
| Požadavky zadavatele | Potvrzení o splnění požadavků dodavatelem |
| **Přístroj na měření bilirubinu** |  |
| neinvazivní (transkutánní) způsob měření úrovně bilirubinu  | ANO |
| napájení integrovaným akumulátorem | ANO |
| zobrazení naměřených hodnot na displeji přímo v µmol/l | ANO |
| zobrazení výsledných hodnot již po 1 měření nebo možnost průměrování výsledku ze 2-3 měření | ANO |
| rozsah měření 0 – 340 µmol/l | ANO, 0-340 μmol/l |
| stejná přesnost měření bez ohledu na barvu pokožky novorozence | ANO, ±25,5 μmol/l |
| měření a kalibrace bez potřeby spotřebního materiálu | ANO |
| přehledný/velký displej | ANO |
| nabíjecí (dokovací) stanice s plně automatickým systémem nabíjení z 230 V | ANO |