'"> 					'0· 	- - 			
		- 	--- 								

			" 	- 	" 	n 					
		Technická specifikace, výkaz výměr 				" 	
- 						
	Automatická tlaková stanice vody pro objekt Domov Nýdek 		~ 1 	, 	
											
			Typ 	ON 		kv 	PN 	Kč/1 ks 	ks.m.m" 	Cena 	
	Technologie 										
	ATS stanice s 2 ks čerpadel v nerezovém provedení s 		parametry víz technická 								
	mechanickými ucpávkami včetně tlakové nádoby 300 litrů, 	zpráva, stanice bude 								
	armatur, potrubí a rozváděče s řídící jednotkou a frekvenčními 	dodána v rozloženém 	65/50 			16 	175382 Kč 	1 	175382 Kč 	
	měniči pro každé čerpadlo, sací strana příruba ON 65, PN 16, 	stavu a smontována na 								
	výtlačná strana příruba ON 50, PN 16 		místě 								
	Filtr vodní závitivý mosazný z nerezovým sítkem 		21/2" 	65 			16 	854 Kč 	1 	854 Kč 	
	Kulový kohout vodní zavítový 		21/2" 	65 			16 	740 Kč 	1 	740 Kč 	
	Kulový kohout vodní zavítový 		2" 	50 			16 	360 Kč 	2 	720 Kč 	
	Lemový nákružek O 75 		075 	65 			16 	76 Kč 	1 	76 Kč 	
	Lemový nákružek O 63 		063 	50 			16 	42 Kč 	1 	42 Kč 	
	Volná příruba 		O 75/ ON 65 	65 			16 	267 Kč 	1 	267 Kč 	
	Volná příruba 		O 63/ ON 50 	50 			16 	200 Kč 	1 	200 Kč 	
	Redukce vnitřní/ vnější 		075 x 063 	65/50 			16 	70 Kč 	1 	70 Kč 	
	Redukce vnitřní! vnější 		063 x 050 	50/40 			16 	33 Kč 	1 	33 Kč 	
	Přechodka s kovovým závitem vnějším 		O 75 x 2 1/2" 	65 			16 	703 Kč 	2 	1406 Kč 	
	Přechodka s kovovým závitem vnějším 		O 63 x 2" 	50 			16 	400 Kč 	2 	800 Kč 	
	T-kusjednoznačný 		063 	50 			16 	52 Kč 	1 	52 Kč 	
	Potrubí z trubek PPR včetně tvárovek 		d 63x8,6 	50 			16 	120 Kč 	18 	2160 Kč 	
	Potrubí z trubek PPR včetně tvárovek 		d 75x10,3 	65 			16 	180 Kč 	1 	180 Kč 	
	Ostatní nespecifikované potrubní PPR tvarovky 							600 Kč 	1 	600 Kč 	
	Tepelné izolace z pěnového polyetylénu 		4> 63 x 9 	50 		9mm 		50 Kč 	22 	1 080 Kč 	
	Tepelné izolace z pěnového polyetylénu 		4> 76 x 9 	65 		9mm 		38 Kč 	1 	38 Kč 	
	Ostatní nespecifikované izolace, páska, lepidlo, sponky 							100 Kč 	1 	100 Kč 	
	Ostatní montážní a kotvicí materiál, zavěšení a podpěry potrubí a armatur - objímky, nosníky, materiál L, U profily, ... 		1400 Kč 	1 	1400 Kč 	
											
	Elektroinstalace 			. 						
	Jistič 3-fázový 16A, char.B, 							300 Kč 	1 	300 Kč 	
	Kabel (podle m) 		CYKY-J 5x2,5 mm" 					25 Kč 	20 	500 Kč 	
	Materiál kabelových tras 							1000 Kč 	1 	1000 Kč 	
											
	Oemontážní a montážní práce 										

	Demontáž stávajícího čerpadla a tlakové nádoby včetn, ~ 	- . 				• .../= - 	--_ 			
							2500 Kč 	1 	2500 Kč 	
	propojovacího potrubí 									
	Doprava rozložené AT staníce, složení na místě, oživení 						10000 Kč 	1 	10000 Kč 	
	Napojení ATS stanice na stávající rozvody studené vody - sání, 			- 					
	odvod 						11 000 Kč 	1 	11 000 Kč 	
	Stavební vypomoce - prostupy potrubí stěnou, začištění, oprava 						5000 Kč 	1 	5000 Kč 	
	malby 									
	Montážni práce elektro, revize elektroinstalace 						7000 Kč 	1 	7000 Kč 	
	Uvedení do provozu, zaškolení obsluhy 						5000 Kč 	1 	5000 Kč 	
	Ostatní náklady - zajištění akce, doprava 						6000 Kč 	1 	6000 Kč 	

	CELKEM bez DPH 						234500 	Kč 		
I----- 											
	·DPt-li 		210/0 				49',245 	Kč 		
1- 											
	CELKEM s DPH 						283·745 	Kč 		
~ 											
											
	Všechny výše uvedené výrobky, u kterých je specifikován přesný typ, je možno nahradit výrobky jiného 		
	typu s dodržením technických a výkonových parametrů. 							
	~ ------- 	-- 	-_.- 							

" 

Stránka 2