|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Specifikace dodávky**  | **Požadovaná hodnota** | **Nabízená hodnota\*****Splněno ANO/NE** |
| **IROP\_I\_20\_Dynamický vertikalizátor** | **1ks** |  |
| V rámci veřejné zakázky bude soutěžen dynamický vertikalizátor 1ks pro oddělení rehabilitace v KV, KKN a.s.**Zadavatel nepřipouští žádné odchylky mimo rámec číselných hodnot parametrů uvedených níže.** |  |
| ***Obchodní název a typové označení přístroje*** | ***THERA Trainer balo*** |
| ***Výrobce přístroje*** | ***Medica Medizintechnik GmbH*** |
| **Základní požadavky na přístroj:** |  |
| Přístroj = plošina na podložce s pružinou, jejíž tuhost se dá individuálně nastavit na různý stupeň  | ano | ano |
| Tuhost pružiny lze nastavit dle požadavků v 5 různých stupních  | ano | ano |
| Rozměry (š x d x v)  | max. 85 x 120 x 95-126 cm  | 85 x 120 x 95-126 cm  |
| Hmotnost přístroje  | max. 72 kg  | 72 kg |
| Napájení (230V / 50Hz) | ano | ano |
| **Příslušenství:** |  |
| Kolenní opěrky  | ano | ano |
| Kyčelní opěrky  | ano | ano |
| Mechanický naviják popruhu  | ano | ano |
| Elektrický naviják popruhu | ano | ano |
| Zvedací, sedací postroj ve velikostech (L, XL) | ano | ano |
| Pojízdní stojan s dotykovou obrazovkou – 23 palců  | ano | ano |
| Nášlapná prodlužovací deska  | ano | ano |
| Nášlapná zvyšovací deska  | ano | ano |
| Software pro vizualizaci a vyhodnocení průběhu terapie  | ano | ano |
| **Veškeré příslušenství nutné k zahájení provozu** | **ano** | ano |

*\*Účastník zadávacího řízení uvede údaje prokazující splnění požadovaných technických parametrů (u číselně vyjádřitelných hodnot uvede přímo nabízenou hodnotu parametru), případně uvede odkaz na přílohu nabídky, kde jsou tyto údaje uvedeny.*

V ……………. dne …………..

Za účastníka zadávacího řízení: ………………………..