**Příloha č. 1 Obchodních podmínek – Technická specifikace elektrického pečovatelského lůžka**

**Název pečovatelského lůžka: Westfalia Klassik**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Parametr** | **Požadované parametry pečovatelského lůžka** | **Parametry nabízeného pečovatelského lůžka** |
| Počet lůžek | 11 ks | Ano |
| Nové, nepoužité lůžko (nerepasované) | Ano | Ano |
| Typ ovládání | elektrické | Ano |
| Snadná montáž a demontáž | Ano | Ano |
| Ložná plocha | Bukové nebo kovové lamely | Kovové lamely |
| Polohovací zádový a stehenní díl pomocí elektromotoru | Ano | Ano |
| Polohování lýtkové části pomocí hřebenu s několika stupni nastavitelnosti | Ano | Ano |
| Ergonomický ovladač s možností uzamykání jednotlivých funkcí lůžka | Ano | Ano |
| Minimální nosnost | 180 kg | 230 kg |
| Vnější rozměry lůžka  Tolerance +/- 5 cm | 210 x 100 cm | 212 x 101 cm |
| Rozměry ložné plochy | 200 x 90 cm | Ano |
| Nastavitelná výška lůžka  Tolerance +/- 5 cm | Od 30 cm do 85 cm | 35 – 80 cm |
| Kolečka s brzdou | Ano | Ano |
| Postranice po celé délce lůžka  (možnost i dělitelných postranic) | Ano | Ano |
| Spustitelné bočnice | Ano | Ano |
| Možnost variant profilových čel lůžka | Ano | Ano |
| Snadno omyvatelné a dezinfikovatelné lamely | Ano | Ano |
| Variabilita doplňků  (hrazda, lampička, apod.) | Ano | Ano |
| Termín dodání od podpisu kupní smlouvy maximálně 3 týdny | Ano | Ano |