|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **MM** | Oblastní muzeumv Mostě PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACEÚSTECKÉHO KRAJE |  **SMLOUVA**  |

Smluvní strany:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Odběratel** |  | **Dodavatel** |
|  | **Název: Oblastní muzeum v Mostě, příspěvková organizace** | **Název: Bláha ús, s.r.o.** |
|  | Sídlo: Čsl. armády 1360/35, 434 01 Most | Sídlo: Vraný 119, 273 73 Vraný |
|  | IČO: 00080730Spisová značka: Pr 472 vedena u Krajského soudu v Ústí nad Labem | IČO: 27940195; DIČ: CZ27940195Spisová značka: C 128074, vedená u Městského soudu v Praze |
|  | Bankovní spojení: 3938491/0100 | Bankovní spojení: 184059823/0600 |
|  | není plátce DPH | plátce DPH  |
|  | Zástupce: Mgr. Michal Soukup, ředitel muzea | Zástupce: Ing. Zdeněk Bláha, jednatel |
|  | tel: +420 728 736 457 | tel.: 603506189 |
|  | e-mail: michal.soukup@muzeum-most.cz  | e-mail: zdenek.blaha@regal.cz |
| Datum vyhotovení smlouvy: 26. 10. 2018 |
| Termín dodání: do 30.11.2018 |
| Způsob platby: bezhotovostně na základě faktury |
| Lhůta splatnosti: 21 dnů Číslo VZ: VZ-1234/2018 |

1. **Předmět smlouvy a jeho cena**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Předmět** |  |  |  |  |
| Pultové vitríny ke stěně |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Celkem bez DPH** | 62 816,50 Kč  |
| **DPH 21%** |  13 195,70 Kč |
| **Celkem včetně DPH** | 76 012,20 Kč |

* **Výroba, dodávka a instalace 3 ks vitrín** o půdorysném rozměru 70 x 110 cm, přední část výška 100 cm, zadní část výška 130 cm. Jedná se o pultové vitríny, určené k umístění ke stěně s vestavěným osvětlením. Přesná specifikace vitrín je uvedena v příloze smlouvy.
* Objednatel zabezpečí vstup do objektu pracovníkům firmy dodavatele v době plnění mezi 7-16 hodinou a umožní připojení na přípojku elektrické energie, přičemž firma dodavatele musí dobu instalace vitrín nahlásit objednateli minimálně jeden týden předem.
* Záruční doba činí 60 měsíců. Po tuto dobu zaručuje výrobce servis zdarma, po uplynutí garance pak za úplatu. Zhotovitel nastoupí na opravu do 48 hodin po nahlášení závady objednatelem.
* Objednatel převezme dílo pouze bez vad a nedodělků. Objednatel nabývá vlastnická práva k dílo zaplacením celkové ceny díla.
* Místo dodání: Oblastní muzeum v Mostě, příspěvková organizace, Čsl. Armády 1360/35, 434 01 Most.
* Faktura vystavená dodavatelem musí obsahovat kromě čísla smlouvy a lhůty splatnosti, také náležitosti daňového dokladu stanovené příslušnými právními předpisy také informaci o zápisu v obchodním rejstříku nebo jiné evidenci a bude odběrateli doručena v listinné podobě.
* V případě, že faktura nebude mít uvedené náležitosti, odběratel není povinen fakturovanou částku uhradit a nedostává se do prodlení. Lhůta splatnosti počíná běžet od doručení daňového dokladu obsahujícího veškeré náležitosti. Specifikace zboží anebo služeb na faktuře se musí shodovat se specifikací předmětu této smlouvy.
* Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, řídí se právní vztahy z ní vyplývající příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
* Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze po dohodě smluvních stran formou písemných a číslovaných dodatků.
* Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího uzavření. Smlouva bude uveřejněna v registru smluv na dobu neurčitou.

**II. Ostatní ujednání**

* Zhotovitel nepostoupí svou pohledávku mezi zhotoviteli a dalšími subjekty.
* Zástupce pro věci technické Mgr. Michal Soukup, tel. č.: +420 728736457, e-mail: michal.soukup@muzeum-most.cz
* Zástupce pro věci fakturace Ing. Miluše Spurná, tel. č. +420 414 120 233, e-mail: spurna@muzeum-most.cz.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Vrané dne 29.10.2018  |  | Most dne 29. 10. 2018 |
|  |  |  |
| DodavatelBláha ús, s.r.o. |  | OdběratelOblastní muzeum v Mostě, p.o. |

**Příloha č. 1**

**Přesný popis předmětu nabídky**

Popis předmětu zakázky:

Jedná se o dodávku a montáž vitrín v této specifikaci:

* + pultová vitrína se šikmou horní plochou určená k umístění ke stěně 3 ks
	+ Popis:
	+ svrchní část prosklená, odklápěcí a zamykatelná, nasedající na dno v podobě souvislé jednobarevné desky, výška prosklené části 40 cm vpředu a 70 cm vzadu
	+ spodní část pevné konstrukce po obvodu zakrytá deskami černé barvy; zadní deska s otvorem pro prostrčení kabelu k zásuvce; zespoda rám s pevně uchycenými kolečky pro snadnou manipulaci s vitrínou; kolečka jsou částečně skryta pod spodní částí tak, aby byla co nejméně viditelná, avšak zároveň nedošlo k omezení jejich funkce
	+ bezpečnostní čiré sklo minimálně 8 mm s ochranou proti UV zářením, nelepené
	+ půdorysný rozměr 70 x 110 cm, přední část výška 100 cm, zadní část výška 130 cm
	+ výkonná svítidlo LED pro osvětlení vnitřního prostoru
	+ prachotěsné (není třeba certifikát)
	+ uzamykatelné – bezpečnostní zámek 3. bezpečnostní třídy
	+ pro zajištění snadného transportu po podlahové krytině musí být vitrína vybavena čtyřmi kolečky; použití vysoce kvalitních pojezdových kovových koleček, přístrojové kolo šedé 50 mm, vodorovně otočných o 360 º; disk kola: polypropylen; běhoun: termoplastická šedá guma, nezanechává stopy; uchycení: přes středovou díru nebo přes desku; ložisko: kluzné; bez ochrany proti namotávání vláken; teplotní odolnost -20°C až 60°C
	+ otevírací mechanizmus prosklené části vitríny musí umožnit snadné a opakované používání (písty, panty, klouby atd.)