**Výkaz výměr**

Výřez a demontáž potrubí se zbytky ropy - čerpací stanice Velká Bíteš

|  |
| --- |
| Výřez a demontáž potrubí se zbytky ropy - čerpací stanice Velká Bíteš**- specifikace výkonů - výkaz výměr** |
| **Č. větve** |  **Nové potrubí DN 100 PN 40** |  |  |  |
|  | **Specifikace** | **Měrná jednotka**  | **Počet jednotek** | **Cena celkem** |
| 1 | Montáž částí potrubních větví | m | 55 | xxx |
| 2 | Materiál na rekonstrukci potrubních větví | m |  | xxx |
| 3 | Zpracování WPS | komplet |  | xxx |
| 4 | NDT kontrola svarů 100% včetně protokolů | komplet |  | xxx |
| 5 | Vyčištění potrubí před provedením výměny včetně zaslepení a následného odslepení  | komplet |  | xxx |
| 6 | Technologické značení potrubí | komplet |  | xxx |
| 7 | Dokumentace skutečného provedení ve formátu dwg. + 1x v tištěné podobě | komplet |  | xxx |
| 8 | Nátěr potrubí | komplet |  | xxx |
| 9 | Zvedací technika  | komplet |  | xxx |
| 10 | Inženýrská činnost - řízení stavby, koordinace prací | komplet |  | xxx |
| 11 | Staveništní a mimostaveništní doprava | komplet |  | xxx |
| 12 | Náklady na zařízení staveniště  | komplet |  | xxx |
| 13 | Geodetické zaměření spádů potrubí | komplet |  | xxx |
| 14 | Náklady na zajištění bezpečnosti práce a požární ochrany a ekologie | komplet |  | xxx |
| 15 | Přivaření a navrtání ostatní provozní technologie k novému potrubí DN 100 |  |  | xxx |
| 16 | Ostatní | komplet |  | xxx |
|  | **Celkem rekonstrukce Nové potrubí DN 100 PN 40** | **1 151 020** |
|  |  |  |

|  |
| --- |
| Výřez a demontáž potrubí se zbytky ropy - čerpací stanice Velká Bíteš**- specifikace výkonů - výkaz výměr** |
| **Č. větve** | **Výřez a demontáž potrubí** |  |  |  |
|  | **Specifikace** | **Měrná jednotka**  | **Počet jednotek** | **Cena celkem** |
| 3 | Demontáž stávajících potrubních rozvodů  | m | 300 | xxx |
| 4 | Likvidace odpadu - úsady z potrubí | l | 200 | xxx |
| 5 | Výkup starých trub - bonus | kg | 7 600 | xxx |
| 8 | Vyčištění potrubí před provedením výměny včetně zaslepení a následného odslepení  | komplet |  | xxx |
| 10 | Dokumentace skutečného provedení ve formátu dwg. + 1x v tištěné podobě | komplet |  | xxx |
| 12 | Zvedací technika  | komplet |  | xxx |
| 13 | Inženýrská činnost - řízení stavby, koordinace prací | komplet |  | xxx |
| 14 | Staveništní a mimostaveništní doprava | komplet |  | xxx |
| 15 | Náklady na zařízení staveniště  | komplet |  | xxx |
| 17 | Náklady na zajištění bezpečnosti práce a požární ochrany a ekologie | komplet |  | xxx |
| 18 | Ostatní | komplet |  | xxx |
|  | **Celkem rekonstrukce: Výřez a demontáž potrubí** | **933 300** |

V případě, že předpokládány obsah ropných úsad nepřesáhne při daném výřezu předem předpokládané množství, platí, že cena za jeho likvidaci bude poměrným způsobem ponížena a bude vypočtena dle skutečného množství zlikvidovaných ropných úsad, dle smlouvy článek 4.3

|  |
| --- |
| Výřez a demontáž potrubí se zbytky ropy - čerpací stanice Velká Bíteš**- specifikace výkonů - výkaz výměr** |
| **Č. větve** | **Výřez + Nové potrubí DN 150 PN 63** |  |  |  |
|  | **Specifikace** | **Měrná jednotka**  | **Počet jednotek** | **Cena celkem** |
| 1 | Montáž částí potrubních větví | m | 1 | xxx |
| 2 | Materiál na rekonstrukci potrubních větví | m |  | xxx |
| 3 | Demontáž stávajících potrubních rozvodů  | m |  | xxx |
| 4 | Likvidace odpadu - úsady z potrubí | l | 40 | xxx |
| 5 | Výkup starých trub - bonus | kg | 30 | xxx |
| 6 | Zpracování WPS | komplet |  | xxx |
| 7 | NDT kontrola svarů 100% včetně protokolů | komplet |  | xxx |
| 8 | Vyčištění potrubí před provedením výměny včetně zaslepení a následného odslepení  | komplet |  | xxx |
| 9 | Technologické značení potrubí | komplet |  | xxx |
| 10 | Nátěr potrubí | komplet |  | xxx |
| 11 | Zvedací technika  | komplet |  | xxx |
| 12 | Inženýrská činnost - řízení stavby, koordinace prací | komplet |  | xxx |
| 13 | Staveništní a mimostaveništní doprava | komplet |  | xxx |
| 14 | Náklady na zařízení staveniště  | komplet |  | xxx |
| 15 | Náklady na zajištění bezpečnosti práce a požární ochrany a ekologie | komplet |  | xxx |
| 16 | Ostatní | komplet |  | xxx |
|  | **Celkem: Výřez + Nové potrubí DN 150 PN 63** | **95 230** |

V případě, že předpokládány obsah ropných úsad nepřesáhne při daném výřezu předem předpokládané množství, platí, že cena za jeho likvidaci bude poměrným způsobem ponížena a bude vypočtena dle skutečného množství zlikvidovaných ropných úsad, dle smlouvy článek 4.3

|  |
| --- |
| Výřez a demontáž potrubí se zbytky ropy - čerpací stanice Velká Bíteš**- specifikace výkonů - výkaz výměr** |
| **Č. větve** |  **Výřez + Nové potrubí DN 500** |  |  |  |
|  | **Specifikace** | **Měrná jednotka**  | **Počet jednotek** | **Cena celkem** |
| 1 | Montáž částí potrubních větví | m | 2,1 | xxx |
| 2 | Materiál na rekonstrukci potrubních větví | m |  | xxx |
| 3 | Demontáž stávajících potrubních rozvodů  | m |  | xxx |
| 4 | Likvidace odpadu - úsady z potrubí | l | 300 | xxx |
| 5 | Výkup starých trub - bonus | kg | 266 | xxx |
| 6 | Zpracování WPS | komplet |  | xxx |
| 7 | NDT kontrola svarů 100% včetně protokolů | komplet |  | xxx |
| 8 | Vyčištění potrubí před provedením výměny včetně zaslepení a následného odslepení  | komplet |  | xxx |
| 9 | Technologické značení potrubí | komplet |  | xxx |
| 10 | Nátěr potrubí | komplet |  | xxx |
| 11 | Zvedací technika  | komplet |  | xxx |
| 12 | Inženýrská činnost - řízení stavby, koordinace prací | komplet |  | xxx |
| 13 | Staveništní a mimostaveništní doprava | komplet |  | xxx |
| 14 | Náklady na zařízení staveniště  | komplet |  | xxx |
| 15 | Náklady na zajištění bezpečnosti práce a požární ochrany a ekologie | komplet |  | xxx |
| 16 | Ostatní | komplet |  | xxx |
|  | **Celkem: Výřez + Nové potrubí DN 500** | **352 742** |

V případě, že předpokládány obsah ropných úsad nepřesáhne při daném výřezu předem předpokládané množství, platí, že cena za jeho likvidaci bude poměrným způsobem ponížena a bude vypočtena dle skutečného množství zlikvidovaných ropných úsad, dle smlouvy článek 4.3

|  |
| --- |
| Výřez a demontáž potrubí se zbytky ropy - čerpací stanice Velká Bíteš**- specifikace výkonů - výkaz výměr** |
| **Č. větve** |  **Výřez + Nové potrubí DN 600** |  |  |  |
|  | **Specifikace** | **Měrná jednotka**  | **Počet jednotek** | **Cena celkem** |
| 1 | Montáž částí potrubních větví | m | 2 | xxx |
| 2 | Materiál na rekonstrukci potrubních větví | m |  | xxx |
| 3 | Demontáž stávajících potrubních rozvodů  | m |  | xxx |
| 4 | Likvidace odpadu - úsady z potrubí | l | 300 | xxx |
| 5 | Výkup starých trub - bonus | kg | 460 | xxx |
| 6 | Zpracování WPS | komplet |  | xxx |
| 7 | NDT kontrola svarů 100% včetně protokolů | komplet |  | xxx |
| 8 | Vyčištění potrubí před provedením výměny včetně zaslepení a následného odslepení  | komplet |  | xxx |
| 9 | Technologické značení potrubí | komplet |  | xxx |
| 10 | Nátěr potrubí | komplet |  | xxx |
| 11 | Zvedací technika  | komplet |  | xxx |
| 12 | Inženýrská činnost - řízení stavby, koordinace prací | komplet |  | xxx |
| 13 | Staveništní a mimostaveništní doprava | komplet |  | xxx |
| 14 | Náklady na zařízení staveniště  | komplet |  | xxx |
| 15 | Náklady na zajištění bezpečnosti práce a požární ochrany a ekologie | komplet |  | xxx |
| 16 | Ostatní | komplet |  | xxx |
|  | **Celkem : Výřez + Nové potrubí DN 600** | **417 480** |

V případě, že předpokládány obsah ropných úsad nepřesáhne při daném výřezu předem předpokládané množství, platí, že cena za jeho likvidaci bude poměrným způsobem ponížena a bude vypočtena dle skutečného množství zlikvidovaných ropných úsad, dle smlouvy článek 4.3