Příloha č. 1 smlouvy – technická specifikace_NOVÁ
 
Klimatizace – místnost Ds 161
    - požadovaný chladící výkon 10kW
    - dodávka vnitřních a venkovních jednotek
    - montážní práce - instalace 
    - dodávka stavebních prací
    - elektroinstalace
    - zprovoznění a zkouška 
    - dodávka veškerého materiálu nutného k instalaci a zprovoznění zařízení

Klimatizace + vzduchotechnika – místnost Ds 158a
    - požadovaný chladící výkon 7kW
    - dodávka vnitřních a venkovních jednotek
    - odsávání od spektrometru AGILENT dle technických podkladů výrobce
      (k dispozici při prohlídce místa plnění, případně lze podklady zaslat elektronickou   
        poštou )
    - montážní práce - instalace 
    - dodávka stavebních prací
    - elektroinstalace
    - dodávka veškerého materiálu nutného k instalaci a zprovoznění zařízení